Naručitelj: Metal- HIT d.o.o. , Gardinovec 234, 40319 Belica   Predmet nabave: Nabava CNC tokarskog stroja 

PRILOG 1 – Ponudbeni list sa tehničkim specifikacijama
	Podaci o Ponuditelju: 

	Naziv i sjedište, Adresa
	 

	Porezni broj (OIB, VAT):
	 
	Naziv banke i IBAN
	

	Adresa za 

dostavu pošte
	
	Adresa

 e-pošte


	 

	Telefon
	 
	Telefon 2
	

	Ponuditelj je u sustavu 

PDV-a (navesti DA ili NE)
	

	Zajednica ponuditelja (navesti DA ili NE)
	

	Sudjelovanje podizvoditelja (navesti DA ili NE)
	

	Kontakt osoba Ponuditelja 

(ime i prezime, funkcija)
	

	Odgovorna osoba Ponuditelja: 

(ime i prezime, funkcija)
	

	Članovi zajednice ponuditelja:

	Naziv i sjedište, Adresa:
	 


	Naziv i sjedište,

Adresa:
	

	
	


	Vrsta robe
	Minimalne tehničke karakteristike stroja koje traži Naručitelj
	Opis uvjeta koje nudi Ponuditelj (navesti naziv proizvođača, marku, tip, model i sl., te upisati točne tehničke odnosno tehnološke karakteristike stroja) 
	CIJENA BEZ PDV-A


	CIJENA SA PDV-OM

	CNC tokarski stroj

	Proizvođač, marka, tip, model,


	
	
	

	
	Radna dužina tokarenja minimalno 1.000 mm
	
	
	

	
	Promjer tokarenja po x-osi minimalno 250 mm
	
	
	

	
	Box vodilice ( krute staze )
	
	
	

	
	Konjić sa šiljkom sa hodom pinole minimalno 80mm
	
	
	

	
	Hidraulička stezna glava promjera minimalno 250mm, sa prolaznim provrtom kroz cijelo  vreteno
	
	
	

	
	Set tvrdih pakni koje odgovaraju pripadajućoj steznoj glavi
	
	
	

	
	Set mekih pakni koje odgovaraju pripadajućoj steznoj glavi
	
	
	

	
	Broj mjesta za alate  minimalno 12
	
	
	

	
	Glavni pogon min 15 KW
	
	
	

	
	Multi transformator odvojen od stroja
	
	
	

	
	Upravljački kontroler sa programskom memorijom minimalno 2 GB, 3D simulacija, Tool life menagment, priključak za USB
	
	
	

	
	Dimenzija čahura za bušenje min fi 40
	
	
	

	
	Trasporter strugotine
	
	
	

	
	OD Držač alata  I minimalno 2 komada
	
	
	

	
	OD držač alata II minimalno 2 komada
	
	
	

	
	ID držač alata  minimalno 4 komada
	
	
	

	
	Čahura za bušne motke fi20
	
	
	

	
	Čahura za bušne motke fi 25
	
	
	

	
	Čahura sa konusom MK3
	
	
	

	
	Uređaj za mjerenje alata sa autom. memoriranjem
	
	
	

	
	Pojačana pumpa za rashladno sredstvo 
	
	
	

	

	

	


	R.Br.
	Ostali zahtjevi

	Opis uvjeta koje nudi Ponuditelj
	Napomena

	1.
	Rok isporuke strojeva ili opreme ne smije biti duži od pet (5) mjeseci od dana potpisivanja ugovora o nabavi.
	
	Prednost se daje Ponuditeljima koji nude kraći rok isporuke od maksimalno dopuštenog roka.

	2.
	Krajnji rok odaziva Ponuditelja na servisnu intervenciju iznosi najviše 48 sati od zahtjeva Naručitelja za intervencijom.
	
	Prednost se daje Ponuditeljima koji nude kraći rok  servisne intervencije od maksimalno dopuštenog roka.

	3.

	Ponuditelj je obvezan imati razvijenu servisnu mrežu za servisiranje stroja na području Europe.
	
	Prednost se daje Ponuditeljima koji dodatno imaju razvijenu servisnu mrežu udaljenosti do 100 kilometara od mjesta Naručitelja na kojem će biti instalirani strojevi.

	4.
	Jamstveni rok za stroj iznosi minimalno 12 mjeseci.
	
	Prednost se daje Ponuditeljima koji nude duži jamstveni rok od minimalnog. 


Datum: ________________2018.g.






Za Ponuditelja:

M.P.
 ______________________________                                                                                                              (potpis ovlaštene osobe)
Napomene:

Ukoliko Ponuditelj ponudi proizvod i ostale tražene uvjete koji su ispod zahtjevanog minimuma takva ponuda bit će odbijena.

Ponuditelj može dokazati jednakovrijednost nuđenog proizvoda prikladnim sredstvom (katalogom proizvođača/tehničkim specifikacijama iz kojih je vidljiva jednakovrijednost proizvoda)
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