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[bookmark: _Hlk509914623][bookmark: _Hlk511729468]NABAVA NAMJEŠTAJA I OPREME POTREBNE ZA NOVOUREĐENI HOTEL TE UREĐENJE OKOLIŠA HOTELA
PRILOG III
TEHNIČKE SPECIFIKACIJE – GRUPA 1




NAPOMENA: Ponuditelj nudi predmet nabave putem ove tablice Tehničkih specifikacija koja će činiti dio ponude.

Ponuditelj je dužan ponuditi svaku stavku kako je tražena u stupcu 2. Tražene karakteristike.
Ponuđeni predmet nabave je pravilan i prihvatljiv samo ako ispunjava sve zahtijevane uvjete i svojstva. Nije prihvatljivo precrtavanje ili korigiranje stavke navedene u stupcu 2. Tražene karakteristike. 

Ponuditelj obavezno popunjava stupac 3. «Ponuđene karakteristike» definirajući detaljno tehničke specifikacije ponuđene robe (napomena: ponuditelj popunjava tehničke specifikacije upisujući točne karakteristike ponuđene robe, izbjegavajući pri tome popunjavanje stupca samo riječima kao što su npr. „zadovoljava“ , „DA“, „jednakovrijedno traženom“ ili „odgovara traženom“). Ponude ponuditelja koji ne popune tehničke specifikacije sa točnim karakteristikama ponuđene robe mogu biti odbačene.
Ponuditelj popunjava tehničke specifikacije samo za grupu nabave za koju daje ponudu, ili za više njih ukoliko daje ponudu za više grupa nabave.

Zahtjevi definirani Tehničkim specifikacijama predstavljaju minimalne tehničke karakteristike koje ponuđena roba mora zadovoljavati, ukoliko nije drugačije navedeno, te se iste ne smiju mijenjati od strane ponuditelja.
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	2. Tražene karakteristike
	3. Ponuđene karakteristike

	1.
	PULT RECEPCIJE
	

	
	Proizvođač/marka:
	

	
	Model/tip:
	

	
	Količina: 1
	

	1.1.
	DIMENZIJE: 300x91xH130cm.
	

	1.2.
	Stavka uključuje dobavu, izradu i montažu.
	

	1.3.
	Elementi pulta izrađeni od iverala nereflektirajuće strukture, emisijske klase E1, debljine 18mm, sve katirano ABS trakom debljine 1mm.
	

	1.4.
	Ladice opremljene visokokvalitetnim okovom za izvlačenje.
	

	1.5.
	Radna ploha izrađena od drvenog sendvič panela debljine 50mm furniranog industrijskim hrastovim furnirom 0.9mm.
	

	1.6.
	Na bokove ploča ugrađen masivni hrast 6mm ili 3x furnir 0.9mm, završno bajcano vodenim bajcom i lakirano prozirnim vodenim lakom u tri sloja
	

	1.7.
	U pultu ugrađena LED traka (toplo bijela 3000K) i nadžbukna letva za parapetni razvod.
	

	1.8.
	Na radnoj plohi izrađen  slobodno stojeći stalak za monitor od MDF ploče debljine 18mm, završno lakirano vodenim lakom u tri sloja, RAL 7015 Slate grey polumat
	

	1.9.
	Jamstvo za prodanu stavku minimalno 12mjeseci
	

	2.
	VITRINA
	

	
	Proizvođač/marka:
	

	
	Model/tip:
	

	
	Količina: 1
	

	2.1.
	Stavka uključuje dobavu, izradu i montažu.
	

	2.2.
	Korpus vitrine izrađen od drvenog sendvič panela debljine 60mm, obloženog HPL pločama 0,9mm
	

	2.3.
	DIMENZIJE: 300x35xH60cm.
	

	2.4.
	Staklena klizna vrata dimenzija 73x48cm od kaljenog stakla debljine 6mm.
	

	2.5.
	Unutrašnjost vitrine obložena ogledalom debljine 4mm.
	

	2.6.
	Leđa izvedena kao dupla-prema zidu bijeli iveral reflektirajuće površinske obrade debljine 12mm; prema unutrašnjosti ugrađena demontažna mliječna poliakrilna ploča debljine 4mm.
	

	2.7.
	U zračnom sloju između duplih leđa ugrađena LED traka u aluminijskom profilu (toplo bijela 3000K).
	

	2.8.
	S donje strane ormarića ugrađena sklopka za LED rasvjetu.
	

	2.9.
	Jamstvo za prodanu stavku minimalno 12mjeseci.
	

	3.
	ŠANK
	

	
	Proizvođač/marka:
	

	
	Model/tip:
	

	
	Količina: 1
	

	3.1.
	DIMENZIJE: 150x42xH110cm.
	

	3.2.
	Stavka uključuje dobavu, izradu i montažu.
	

	3.3.
	Korpus elementa, police i klizna vrata izrađena od vodootporne šperploče debljine 25mm, sve lakirano bezbojnim vodenim lakom u tri sloja, vidljivo kantirano ABS trakom 1mm
	

	3.4.
	Klizna vrata izrađena od iverala nereflektirajuće strukture emisijske klase E1, debljine 25mm, sve katirano ABS trakom debljine 1mm.
	

	3.5.
	Klizna vrata opremljena visokokvalitetnim kliznim okovom s upuštenim vodilicama, upuštenim ručkicama 167x40mm, plastificirano u RAL 7015 Slate grey.
	

	3.6.
	Jamstvo za prodanu stavku minimalno 12mjeseci.
	

	4.
	FIKSNI INTEGRAL (RESTORAN)
	

	
	Proizvođač/marka:
	

	
	Model/tip:
	

	
	Količina: 1
	

	4.1.
	DIMENZIJE: 360x60xH90cm.
	

	4.2.
	Stavka uključuje dobavu, izradu i montažu.
	

	4.3.
	Integral sastavljen od tri korpusa, izrađenih od vodootporne šperploče debljine 25mm, sve lakirano bezbojnim vodenim lakom u tri sloja, vidljivo kantirano ABS trakom 1mm.
	

	4.4.
	Korpus izvana obložen keramikom 60x60cm punoplošno ljepljenom na sloj fleksibilnog polimercementnog ljepila
	

	4.5.
	Elementi opremljeni vratnim krilima od HPL ploča debljine 13mm, sa visokokvalitetnim pantima s ugrađenim prigušivačem
	

	4.6.
	Vrata lakirana u tri sloja RAL 7037 Dusty grey mat + primer za HPL
	

	4.7.
	Korpus poličara postavljen na nivelirajuće stope
	

	4.8.
	Jamstvo za prodanu stavku minimalno 12mjeseci
	

	5.
	KLUPA
	

	
	Proizvođač/marka:
	

	
	Model/tip:
	

	
	Količina: 1
	

	5.1.
	Stavka uključuje dobavu, izradu i montažu.
	

	5.2.
	Klupa izrađena od vodootporne šperploče debljine 25mm s potkonstrukcijom od masivnih letvi  40x60mm. Drvena građa impregnirana za zaštitu od vlage.
	

	5.3.
	Korpus izvana obložen keramikom 60x60cm punoplošno ljepljenom na sloj fleksibilnog polimercementnog ljepila.
	

	5.4.
	DIMENZIJE: 600x60xH40cm.
	

	5.5.
	Jamstvo za prodanu stavku minimalno 12mjeseci.
	

	6.
	UREDSKI STOL
	

	
	Proizvođač/marka:
	

	
	Model/tip:
	

	
	Količina: 2
	

	6.1.
	DIMENZIJE: 250x80xH75cm.
	

	6.2.
	Stavka uključuje dobavu, izradu i montažu.
	

	6.3.
	Radna ploha izvedena od iveral ploče nereflektirajuće strukture, emisijske klase E1, debljine 18mm kantirane ABS trakom 1mm; 
	

	6.4.
	Ploča učvršćena na potkonstrukciju s nogama izvedenih od čeličnih cijevi dimenzija 30/30mm, plastificirano u RAL 9005 Jet black mat.
	

	6.5.
	U radnoj plohi ugrađene dvije rozete za kablove ø80 bijele boje.
	

	6.6.
	Jamstvo za prodanu stavku minimalno 12mjeseci.
	

	7.
	LADIČAR
	

	
	Proizvođač/marka:
	

	
	Model/tip:
	

	
	Količina: 1
	

	7.1.
	DIMENZIJE: 470x65xH75cm.
	

	7.2.
	Stavka uključuje dobavu, izradu i montažu.
	

	7.3.
	Ladičar sastavljen od 6 zasebnih korpusa s ladicama širine 78cm, sokl i gornja radna ploha u komadu.
	

	7.4.
	Elementi i ladice izvedeni od iveral ploče nereflektirajuće strukture, emisijske klase E1, debljine 18mm kantirane ABS trakom 1mm.
	

	7.5.
	Ladice opremljene visokokvalitetnim okovom za izvlačenje,  otvaranje na dodir(„push“ sistem).
	

	7.6.
	Gornji red ladice opremljen umetcima za fahove – polja – 10x14cm izrađenim od MDF-a debljine 8mm, sve lakirano lakom u tri sloja RAL 7015 Slate grey mat.
	

	7.7.
	Sokl izrađen od iverala debljine 18mm; sve kantirano ABS trakom 1mm, visine 5cm i uvučen 5cm s prednje strane ojačan masivom i opremljen nivelirajućim stopama.
	

	7.8.
	Jamstvo za prodanu stavku minimalno 12mjeseci.
	

	8.
	ČAJNA KUHINJA
	

	
	Proizvođač/marka:
	

	
	Model/tip:
	

	
	Količina: 1
	

	8.1.
	DIMENZIJE: 120x60xH210cm.
	

	8.2.
	Stavka uključuje dobavu, izradu i montažu.
	

	8.3.
	Čajna kuhinja sastavljena od dva donja elementa širine 60cm sa zajedničkom radnom plohom i jednog visećeg elementa širine 120cm.
	

	8.4.
	Elementi izrađeni od iveral ploče nereflektirajuće strukture, emisijske klase E1, debljine 18mm kantirane ABS trakom 1mm. 
	

	8.5.
	Radna ploha izrađena od iverala debljine 38mm s tvornički zaobljenim rubovima i antibakterijskim završnim slojem. U radnu plohu ugrađen sudoper od nehrđajućeg čelika s jednim bazenom.
	

	8.6.
	Element ispod sudopera sadrži 3 ladice izrađene od iverala debljine 18mm opremljene visokokvalitetnim okovom za izvlačenje.
	

	8.7.
	U drugom elementu predviđen ugradbeni hladnjak širine 60cm.
	

	8.8.
	Viseći gornji element opremljen podiznim vratima od iverala debljine 18mm i visokokvalitetnim podiznim okovom, i visokokvalitetnim pantima 
	

	8.9.
	S donje strane visećeg elementa ugrađena upuštena LED traka.
	

	8.10.
	Između podnog i visećeg elementa ugrađena staklena zidna obloga – zadnje lice emajlirano bijelo RAL 9010.
	

	8.11.
	Sokl izrađen od iverala debljine 18mm; sve kantirano ABS trakom 1mm, visine 10cm i uvučen 8cm s prednje strane; konstrukcijski ojačan masivom i opremljen nivelirajućim stopama.
	

	8.12.
	Kuhinjska oprema (sudoper i hladnjak) je dio ove stavke.
	

	8.13.
	Jamstvo za prodanu stavku minimalno 12mjeseci.
	

	9.
	ORMAR 1
	

	
	Proizvođač/marka:
	

	
	Model/tip:
	

	
	Količina: 2
	

	9.1.
	Stavka uključuje dobavu, izradu i montažu.
	

	9.2.
	DIMENZIJE: 380x40xH249.
	

	9.3.
	Ormar sastavljen od četiri korpusa širine 67,60cm sa zaokretnim vratima 67x213cm i dvije zidne obloge visine 213cm.
	

	9.4.
	Korpusi elemenata, police, vratna krila i zidne obloge izrađeni od  iverala nereflektirajuće strukture, emisijske klase E1, debljine 18mm, sve kantirano ABS trakom 1mm.
	

	9.5.
	Vrata opremljena visokokvalitetnim pantima sa ugrađenim prigušivačem i bravicom za zaključavanje. Otvaranje na dodir (push sistem)
	

	9.6.
	Sokl izrađen od iverala debljine 18mm, kantiran ABS trakom 1mm, visine 10cm i uvučen 5cm s prednje strane.
	

	9.7.
	Jamstvo za prodanu stavku minimalno 12mjeseci.
	

	10.
	SANITARNI ORMARIĆ
	

	
	Proizvođač/marka:
	

	
	Model/tip:
	

	
	Količina: 1
	

	10.1.
	Stavka uključuje dobavu, izradu i montažu visećeg sanitarog ormarića s ogledalom i ugradbene kante za otpad.
	

	10.2.
	DIMENZIJA: 270x20xH80 cm.
	

	10.3.
	Korpus ormarića i podizna vrata izrađeni od vodootpornog iverala reflektirajuće strukture.
	

	10.4.
	Tijelo elementa i police debljine 25mm, leđa debljine 12mm, sve katirano ABS trakom 1mm.
	

	10.5.
	Podizna vrata obložena ogledalom debljine 4mm i opremljena visokokvalitetnim podiznim otvorom sa spremnikom energije 
	

	10.6.
	U ormarić ugrađen spremnik papirnatih ručnika i automatski dozator tekućeg sapuna sa senzorom (dio ove stavke).
	

	10.7.
	U gornju i donju stranicu ormarića ugrađena vodotijesna LED traka koja je dio ove stavke(toplo bijela 3000K).
	

	10.8.
	Kanta za otpad sa zaokretnim vratima izrađena od HPL ploča debljine 13mm
	

	10.9.
	Jamstvo za prodanu stavku minimalno 12mjeseci.
	

	11.
	POLICE 1
	

	
	Proizvođač/marka:
	

	
	Model/tip:
	

	
	Količina: 1
	

	11.1.
	Stavka uključuje dobavu, izradu i montažu polica.
	

	11.2.
	DIMENZIJA: širina 35cm, razvijene duljine 800cm.
	

	11.3.
	Police izrađene od iverala nereflektirajuće strukture, emisijske klase E1, debljine 25mm,sve kantirano ABS trakom 1mm.
	

	11.4.
	Jamstvo za prodanu stavku minimalno 12mjeseci.
	

	12.
	POLICE 2
	

	
	Proizvođač/marka:
	

	
	Model/tip:
	

	
	Količina: 1
	

	12.1.
	Stavka uključuje dobavu, izradu i montažu polica.
	

	12.2.
	DIMENZIJA: širina 35cm, razvijene duljine 1140cm.
	

	12.3.
	Police izrađene od drvenog sendvič panela debljine 50mm.
	

	12.4.
	Obostrano 8mm vodootporna iverica, ispuna kartonskim sačem, rubovi ojačani masivnim lameliranim letvama.
	

	12.5.
	Završno punoplošno zalijepljen laminat 0.9mm
	

	12.6.
	U podgledu police ugrađena vodotijesna LED traka koja je dio ove stavke(toplo bijela 3000K).
	

	12.7.
	Jamstvo za prodanu stavku minimalno 12mjeseci.
	

	13.
	KABINET
	

	
	Proizvođač/marka:
	

	
	Model/tip:
	

	
	Količina: 19
	

	13.1.
	Stavka uključuje dobavu, izradu i montažu kabineta u sobama.
	

	13.2.
	DIMENZIJE: 95x50xH132cm.
	

	13.3.
	Okvir kabineta i leđa za montiranje TV-a izrađeni od drvenog sendvič panela debljine 70mm; na bokove ploča ugrađen masivni hrast 6mm ili 3x furnir 0,9mm. Završno lakirano prozirnim mat vodenim lakom u 3 sloja.
	

	13.4.
	Unutar okvira ugrađen korpus se zakretnim vratima izrađen od iverala nereflektirajuće strukture, emisijske klase E1, debljine 18mm,sve kantirano ABS trakom 1mm.
	

	13.5.
	U element ugrađen mini-bar (nije dio ove stavke)
	

	13.6.
	U zoni duplih leđa, podgledu ormarića i leđima TV-a ugrađen razvod kablova i predviđeni potrebni otvori za ugradnju elektro kutija.
	

	13.7.
	U zoni kuhinje na gornju stranicu korpusa kaširano s pločom 1mm, i ugrađena aluminijska ventilacijska rešetka 25x6cm plastificirana u RAL 7015 Slate grey.
	

	13.8.
	S donje strane kabineta ugrađena četiri upuštena gumirana kotačića s kugličnim ležajevima.
	

	13.9.
	S donje strane gornjeg ruba kabineta ugrađena točkasta LED rasvjeta prema nacrtu.
	

	13.10.
	Jamstvo za prodanu stavku minimalno 12mjeseci.
	

	14.
	NOĆNI ORMARIĆ
	

	
	Proizvođač/marka:
	

	
	Model/tip:
	

	
	Količina: 28
	

	14.1.
	Stavka uključuje dobavu, izradu i montažu noćnog ormarića.
	

	14.2.
	DIMENZIJE: 25x35xH45cm.
	

	14.3.
	Ormarić izrađen od drvenog sendvič panela debljine 50mm (obostrano 8mm ispuna kartonskim sačem, rubovi ojačani masivnim lameliranim letvama).
	

	14.4.
	Završno lakirano vodenim lakom u tri sloja, u boji RAL 7016 Antracit Grey.
	

	14.5.
	Na donju stranu ormarića kaširan crni filc uvučen od ruba 2cm.
	

	14.6.
	Jamstvo za prodanu stavku minimalno 12mjeseci.
	

	15.
	OGLEDALO
	

	
	Proizvođač/marka:
	

	
	Model/tip:
	

	
	Količina: 27 
	

	15.1.
	Stavka uključuje dobavu, izradu i montažu ogledala.
	

	15.2.
	DIMENZIJE:ø60cm.
	

	15.3.
	Stavka uključuje dobavu, izradu i montažu ogledala.
	

	15.4.
	Ogledalo sastavljeno od podložne ploče – vodootporni iveral 38mm, preko kaširano ogledalo debljine 4mm trajnoelastičnim ljepilom.
	

	15.5.
	Sve kantirano ABS trakom 1mm; 
	

	15.6.
	Bočno ugrađen remen od crne kože širine 30mm preko kojeg se ogledalo vješa.
	

	15.7
	Jamstvo za prodanu stavku minimalno 12mjeseci.
	

	16.
	POLIČAR 1
	

	
	Proizvođač/marka:
	

	
	Model/tip:
	

	
	Količina: 16
	

	16.1
	Stavka uključuje dobavu, izradu i montažu poličara.
	

	16.2.
	DIMENZIJE: 100x40xH55cm.
	

	16.3.
	Poličar izrađen od drvenog sendvič panela debljine 50mm (obostrano 10mm vodootporna iverica, ispuna kartonskim sačem, rubovi ojačani masivnim lameliranim letvama).
	

	16.4.
	Korpus poličara furniran industrijskim hrastovim furnirom 0,9mm.
	

	16.5.
	Na bokove ploča ugrađen masivni hrast 6mm ili 3x furnir 0,9mm.
	

	16.6.
	Završno lakirano prozirnim mat vodenim lakom u 3 sloja.
	

	16.7.
	Leđa izrađena od ploče debljine 18mm.
	

	[bookmark: _Hlk505238563]16.8
	Polica i leđa lakirana u 3 sloja vodenim lakom u boji RAL 7015 Slate grey mat
	

	16.9.
	S donje strane korpusa ugrađene gumene nožice visine 2 cm.
	

	16.10.
	Jamstvo za prodanu stavku minimalno 12mjeseci.
	

	17.
	POLIČAR 2
	

	
	Proizvođač/marka:
	

	
	Model/tip:
	

	
	Količina: 11
	

	17.1.
	Stavka uključuje dobavu, izradu i montažu poličara.
	

	17.2.
	DIMENZIJE: 125x40xH55cm.
	

	17.3.
	Poličar izrađen od drvenog sendvič panela debljine 50mm (obostrano 10mm vodootporna iverica, ispuna kartonskim sačem, rubovi ojačani masivnim lameliranim letvama).
	

	17.4.
	Korpus poličara furniran industrijskim hrastovim furnirom 0,9mm.
	

	17.5.
	Na bokove ploča ugrađen masivni hrast 6mm ili 3x furnir 0,9mm.
	

	17.6.
	Završno lakirano prozirnim mat vodenim lakom u 3 sloja
	

	17.7.
	Leđa izrađena od ploče debljine 18mm
	

	17.8.
	Polica i leđa lakirana u 3 sloja vodenim lakom u boji RAL 7015 Slate grey mat
	

	17.9.
	S donje strane korpusa ugrađene gumene nožice visine 2 cm.
	

	17.10.
	Jamstvo za prodanu stavku minimalno 12mjeseci.
	

	18.
	KREVET 1
	

	
	Proizvođač/marka:
	

	
	Model/tip:
	

	
	Količina: 15
	

	18.1.
	Stavka uključuje dobavu, izradu i montažu kreveta.
	

	18.2.
	DIMENZIJE: 183,6x246,8xH80cm.
	

	18.3.
	Konstrukcija kreveta izrađena od čeličnih L profila plastificiranih u crno RAL 9005 mat.
	

	18.4.
	Bočna konstrukcija obložena ivericom 18mm furniranom ind. hrastovim furnirom 0,9mm; na bokove ploča ugrađen masivni hrast 6mm ili 3x furnir 0,9mm; završno lakirano prozirnim mat vodenim lakom u 3 sloja.
	

	18.5.
	Uzglavlje kreveta i ploča stola izrađene od drvenog sendvič panela debljine 70mm (obostrano 10mm iverica, ispuna kartonskim sačem, rubovi ojačani masivnim lameliranim letvama); furniranog industrijskim hrastovim furnirom 0,9mm.
	

	18.6.
	Na bokove ploča ugrađen masivni hrast 6mm ili 3x furnir 0,9mm.
	

	18.7.
	Spoj zaglavlja i stola na gerug, sve završno lakirano prozirnim mat vodenim lakom u 3 sloja.
	

	18.8.
	U ploču uzglavlja ugrađen razvod električnih instalacija i predviđene rupe za ugradnju pod žbuknih razvodnih kutija za priključnice i prekidače (po projektu el. instalacija i mikrolokacije).
	

	18.9.
	Stavka uključuje 2 elastične podnice 90x200x6.5cm s filcom na gornjoj strani koji sprečava klizanje madraca te madrac 180x200x32cm (džepičasta opružna jezgra s oblogom od pjene, antibakterijska presvlaka).
	

	18.10.
	Jamstvo za prodanu stavku minimalno 12mjeseci.
	

	19.
	ORMAR 2
	

	
	Proizvođač/marka:
	

	
	Model/tip:
	

	
	Količina: 13 (7 zrcalnih)
	

	19.1.
	Stavka uključuje dobavu, izradu i montažu  ugradbenog ormara.
	

	19.2.
	DIMENZIJE: 90x60xH220cm.
	

	19.3.
	Element izrađen od iverala nereflektirajuće strukture, emisijske klase E1, korpus i klizna vrata debljine 25mm, police i ladice 18mm, sve kantirano ABS trakom 1mm;
	

	19.4.
	Klizna vrata opremljena visokokvalitetnim kliznim okovom s vodilicama sidrenim u strop i podnim trnom, upuštenim ručkicama 167x40mm,plastificirano u RAL 9005 Jet black.
	

	19.5.
	Na vratno krilo kaširano staklo debljine 4mm;unutarnje lice emajlirano u RAL 9005 Jet black.
	

	19.6.
	Preko gornjih vodilica u punoj duljini montirana maska od iverala debljine 8mm, preko koje kaširano ogledalo debljine 4mm trajnoelastičnim ljepilom.
	

	19.7.
	Ladice opremljene visokokvalitetnim okovom za izvlačenja;
	

	19.8.
	Ormar opremljen garderobnom cijevi; u gornjim policama u punoj duljini ugrađena LED traka koja je dio ove stavke.
	

	19.9.
	Ugradni aluminijski profil širine 16mm dubine 12mm, dužine po izmjeri, komplet s LED izvorom svjetla 3200K 24V snage 12W/m 700lm/m i napojnim kabelom dužine 50cm.
	

	19.10.
	U ormaru predviđena ugradnja sefa koji nije dio ove stavke.
	

	19.11.
	U bočnoj stranici predviđen otvor za pristup el. razvodnom ormaru.
	

	19.12.
	Sokl od iverala debljine 18mm; sve kantirano ABS trakom 1mm; visine 3cm uvučen 2cm s prednje strane, opremljen nivelirajućim stopama.
	

	19.13.
	Jamstvo za prodanu stavku minimalno 12mjeseci.
	

	20.
	KREVET 2
	

	
	Proizvođač/marka:
	

	
	Model/tip:
	

	
	Količina: 2
	

	20.1.
	Stavka uključuje dobavu, izradu i montažu kreveta.
	

	20.2.
	DIMENZIJE: 216x253xH202,7cm.
	

	20.3.
	Krevet sastavljen od ležaja, radnog stola i drvenog okvira koji ga nadsvođuje.
	

	20.4.
	Konstrukcija kreveta izrađena od čeličnih L profila plastificiranih u bijelo, RAL 9005 koji su položeni na gotovi pod.
	

	20.5.
	Uzglavlje kreveta i ploča stola izrađene od drvenog sendvič panela debljine 70mm (obostrano 10mm iverica, ispuna kartonskim sačem, rubovi ojačani masivnim lameliranim letvama); furniranog industrijskim hrastovim furnirom 0,9mm.
	

	20.6.
	Na bokove ploča ugrađen masivni hrast 6mm ili 3x furnir 0,9mm.
	

	20.7.
	Spoj zaglavlja i stola na gerug, sve završno lakirano prozirnim mat vodenim lakom u 3 sloja.
	

	20.8.
	U ploču uzglavlja ugrađen razvod električnih instalacija i predviđene rupe za ugradnju pod žbuknih razvodnih kutija za priključnice i prekidače (po projektu el.instalacija i mikrolokacije).
	

	20.9.
	Stavka uključuje 2 elastične podnice 100x200x6.5cm s filcom na gornjoj strani koji sprečava klizanje madraca, te madrac 200x200x32cm (džepičasta opružna jezgra s oblogom od pjene, antibakterijska presvlaka)
	

	20.10.
	Okvir kreveta izrađen od lameliranih drvenih gredica od hrasta profila 80/80mm, spojeno preko drvenih tipli i sakrivenih vijaka, sve završno lakirano mat vodenim lakom u 3 sloja
	

	20.11.
	Jamstvo za prodanu stavku minimalno 12mjeseci
	

	[bookmark: _Hlk505243329]21.
	ORMAR 3
	

	
	Proizvođač/marka:
	

	
	Model/tip:
	

	
	Količina: 2
	

	21.1.
	Stavka uključuje dobavu, izradu i montažu  ugradbenog ormara.
	

	21.2.
	DIMENZIJE: 183,8x70xH220cm.
	

	22.3.
	Element izrađen od iverala nereflektirajuće strukture, emisijske klase E1, korpus i klizna vrata debljine 25mm, police i ladice 18mm, sve kantirano ABS trakom 1mm; 
	

	22.4.
	Klizna vrata opremljena visokokvalitetnim kliznim okovom s vodilicama sidrenim u strop i podnim trnom, upuštenim ručkicama 167x40mm,plastificirano u RAL 9005 Jet black.
	

	22.5.
	Na vratno krilo kaširano staklo debljine 4mm; unutarnje lice emajlirano u RAL 9005.
	

	22.6.
	Preko gornjih vodilica i bočnog zida u punoj duljini montirana maska od iverala debljine 8mm, preko koje kaširano ogledalo debljine 4mm trajnoelastičnim ljepilom.
	

	22.7.
	Ladice opremljene visokokvalitetnim okovom za izvlačenja. 
	

	22.8.
	Ormar opremljen garderobnom cijevi; u gornjim policama u punoj duljini ugrađena LED traka koja je dio ove stavke.
	

	22.9.
	Ugradni aluminijski profil širine 16mm dubine 12mm, dužine po izmjeri, komplet s LED izvorom svjetla 3200K 24V snage 12W/m 700lm/m i napojnim kabelom dužine 50cm.
	

	22.10.
	U ormaru predviđena ugradnja sefa koji nije dio ove stavke.
	

	22.11.
	U bočnoj stranici predviđen otvor za pristup el. razvodnom ormaru
	

	22.12.
	Sokl od iverala debljine 18mm; sve kantirano ABS trakom 1mm; visine 3cm uvučen 2cm s prednje strane, opremljen nivelirajućim stopama.
	

	22.13.
	Jamstvo za prodanu stavku minimalno 12mjeseci.
	

	23.
	OBLOGA ZIDA 1
	

	
	Proizvođač/marka:
	

	
	Model/tip:
	

	
	Količina: 2
	

	23.1.
	Stavka uključuje dobavu, izradu i montažu  obloge dva zida.
	

	23.2.
	DIMENZIJE: 2X 306x231,5cm.
	

	23.3.
	Obloga izvedena od podloge – ploče OSB debljine 18mm, na koju je punoplošno lijepljen parket hrast debljine 10mm.
	

	23.4.
	OSB ploče mehanički učvršćene u armiranobetonski zid.
	

	23.5.
	Rubno ugrađen aluminijski L profil plastificiran u RAL 7044 Silk grey.
	

	23.6.
	Jamstvo za prodanu stavku minimalno 12mjeseci.
	

	24.
	OBLOGA STROPA
	

	
	Proizvođač/marka:
	

	
	Model/tip:
	

	
	Količina: 2
	

	24.1.
	Stavka uključuje dobavu, izradu i montažu  obloge stropa.
	

	24.2.
	DIMENZIJE: 395x306cm.
	

	24.3.
	Obloga izvedena od podloge – ploče OSB debljine 18mm, na koju je punoplošno lijepljen parket hrast debljine 10mm.
	

	24.4.
	OSB ploče mehanički učvršćene u armiranobetonski zid.
	

	24.5.
	Rubno ugrađen aluminijski L profil plastificiran u RAL 7044 Silk grey.
	

	24.6.
	Jamstvo za prodanu stavku minimalno 12mjeseci.
	

	25.
	OBLOGA ZIDA 2
	

	
	Proizvođač/marka:
	

	
	Model/tip:
	

	
	Količina: 2
	

	25.1.
	Stavka uključuje dobavu, izradu i montažu  obloge dva zida.
	

	25.2.
	DIMENZIJE: 2X 247x241cm.
	

	25.3.
	Obloga se izvodi od podloge – ploče OSB debljine 22mm, na što je kaširano staklo debljine 6mm; unutarnje lice emajlirano u RAL 9005 – ljepljeno trajno elastičnim ljepilom i obrubljeno aluminijskim L profilom plastificiranim u RAL 9005 Jet black.
	

	25.4.
	OSB ploče mehanički učvršćene u armiranobetonski zid.
	

	25.5.
	Na spoju obloge i gotovog poda ugrađena gumena diletacijska brtva debljine 4mm.
	

	25.6.
	Jamstvo za prodanu stavku minimalno 12mjeseci.
	

	26.
	ODVOJIVI KREVET
	

	
	Proizvođač/marka:
	

	
	Model/tip:
	

	
	Količina: 4
	

	26.1.
	Stavka uključuje dobavu, izradu i montažu kreveta.
	

	26.2.
	DIMENZIJE:183,6x246,8cmxH80cm.
	

	26.3.
	Konstrukcija kreveta izrađena od čeličnih L profila plastificiranih u bijelo, RAL 9005.
	

	26.4.
	S donje strane konstrukcije ugrađene nivelirajuće nožice kaširane filcom odozdo radi lakšeg klizanja i maske od masiva lakiranog u RAL 9005.
	

	26.5.
	Bočna konstrukcija obložena ivericom 18mm furniranom ind. Hrastovim furnirom 0,9mm; na bokove ploča ugrađen masivni hrast 6mm ili 3x furnir 0,9mm; završno lakirano prozirnim mat vodenim lakom u 3 sloja.
	

	26.6.
	Krevet opremljen metalnim spojnicama ispod madraca za  povezivanje kreveta na dvije pozicije.
	

	26.7.
	Stavka uključuje 2 elastične podnice 90x200x6.5cm s filcom na gornjoj strani koji sprečava klizanje madraca te 2 madraca 90x200x32cm(džepičasta opružna jezgra s oblogum od pjene, antibakterijska presvlaka, opcija izvedbe sa čičkom sa strane za olakšano povezivanje).
	

	26.8.
	Jamstvo za prodanu stavku minimalno 12mjeseci.
	

	27.
	ORMAR 4
	

	
	Proizvođač/marka:
	

	
	Model/tip:
	

	
	Količina: 4 (2 zrcalno)
	

	27.1.
	Stavka uključuje dobavu, izradu i montažu ormara.
	

	27.2.
	DIMENZIJE:260x45,6cmxH220cm.
	

	27.3.
	Element izrađen od iverice debljine 36mm furnirane ind. Hrastovim furnirom 0,9mm završno lakirano prozirnim mat vodenim lakom u 3 sloja.
	

	27.4.
	Leđa u zoni presjeka P3 od iverala nereflektirajuće strukture, debljine 18mm; 
	

	27.5.
	 U zoni presjeka P2 (ispod radnog stola) ugrađena leđa izrađena od panela debljine 70mm (obostrano 10mm iverica, ispuna kartonskim sačem, rubovi ojačani masivnim lameliranim letvama); obloženog laminatom 0,9mm 
	

	27.6.
	U ploču ugrađen razvod električnih instalacija i predviđene rupe za ugradnju pod žbuknih razvodnih kutija za priključnice i prekidače(po projektu el. instalacija i mikrolokacije).
	

	27.7.
	Jamstvo za prodanu stavku minimalno 12mjeseci.
	

	28.
	ORMAR 5
	

	
	Proizvođač/marka:
	

	
	Model/tip:
	

	
	Količina: 4 (2 zrcalno)
	

	28.1.
	Stavka uključuje dobavu, izradu i montažu ugradbenog ormara.
	

	28.2.
	DIMENZIJE:103,2x57,6cmxH220cm.
	

	28.3.
	Element izrađen od iverala nereflektirajuće strukture, emisijske klase E1, korpus i klizna vrata debljine 25mm, police i ladice 18mm, sve kantirano ABS trakom 1mm; 
	

	28.4.
	Klizna vrata opremljena visokokvalitetnim kliznim okovom s vodilicama sidrenim u strop i podnim trnom, upuštenim ručkicama 167x40mm,plastificirano u RAL 9005 Jet black.
	

	28.5.
	Na vratno krilo kaširano staklo debljine 4mm; unutarnje lice emajlirano u RAL 9005.
	

	28.6.
	Preko gornjih vodilica i bočnog zida u punoj duljini montirana maska od iverala debljine 8mm, preko koje kaširano ogledalo debljine 4mm trajnoelastičnim ljepilom.
	

	28.7.
	Ladice opremljene visokokvalitetnim okovom za izvlačenja; 
	

	28.8.
	Ormar opremljen garderobnom cijevi; u gornjim policama u punoj duljini ugrađena LED traka koja je dio ove stavke.
	

	28.9.
	Ugradni aluminijski profil širine 16mm dubine 12mm, dužine po izmjeri, komplet s LED izvorom svjetla 3200K 24V snage 12W/m 700lm/m i napojnim kabelom dužine 50cm.
	

	28.10.
	U ormaru predviđena ugradnja sefa koji nije dio ove stavke.
	

	28.11.
	U bočnoj stranici predviđen otvor za pristup el. razvodnom ormaru.
	

	28.12.
	Sokl od iverala debljine 18mm; sve kantirano ABS trakom 1mm;visine 3cm uvučen 2cm s prednje strane, opremljen nivelirajućim stopama. 
	

	28.13.
	Jamstvo za prodanu stavku minimalno 12mjeseci.
	

	29.
	KREVET 3
	

	
	Proizvođač/marka:
	

	
	Model/tip:
	

	
	Količina: 3
	

	29.1.
	Stavka uključuje dobavu, izradu i montažu kreveta sa podestom.
	

	29.2.
	DIMENZIJE: 230x270xH49cm.
	

	29.3.
	Konstrukcija kreveta izrađena od čeličnih L profila plastificiranih u bijelo, RAL 9005; S donje strane konstrukcije ugrađene nivelirajuće nožice.
	

	29.4.
	Podest oko kreveta izrađen od vodotporne iverice debljine 18mm na pod konstrukciji od masivnih letvi 4x6cm sidrenih u bočne zidove i pod preko cinčanih čeličnik kutnika.
	

	29.5.
	Na ploču iverice punoplošno lijepljen masivni parket prema shemi polaganja. Ploča iverice i parket su prepuštene i oblažu donju špaletu prozora.
	

	
	Stavka uključuje 2 elastične podnice 90x200x6.5cm s filcom na gornjoj strani koji sprečava klizanje madraca te madrac 180x200x32cm (džepičasta opružna jezgra s oblogom od pjene, antibakterijska presvlaka)
	

	29.6
	Jamstvo za prodanu stavku minimalno 12mjeseci.
	

	30.
	ORMAR 6
	

	
	Proizvođač/marka:
	

	
	Model/tip:
	

	
	Količina: 3
	

	30.1.
	Stavka uključuje dobavu, izradu i montažu ugradbenog ormara.
	

	30.2.
	DIMENZIJE: 345x46xH249cm.
	

	30.3.
	Element izrađen od iverala nereflektirajuće strukture, emisijske klase E1, sve kantirano ABS trakom 1mm; 
	

	30.4.
	Korpus debljine 36mm; klizna vrata 25mm; leđa, ladice, police i maska debljine 18mm.
	

	30.5.
	Klizna vrata opremljena visokokvalitetnim kliznim okovom s vodilicama sidrenim u strop i podnim trnom, upuštenim ručkicama 167x40mm, plastificirano u RAL 9005 Jet black.
	

	30.6.
	Na vratno krilo kaširano staklo debljine 4mm; unutarnje lice emajlirano u RAL 9005.
	

	30.7.
	Preko gornjih vodilica i upuštenih leđa u zoni radnog stola montirana maska od iverala debljine 8mm, preko koje kaširano staklo debljine 4mm , unutarnje lice  emajlirano u RAL 9005 – lijepljeno trajnoelastičnim ljepilom.
	

	30.8.
	Ladice opremljene visokokvalitetnim okovom za izvlačenje; 
	

	30.9.
	U srednjem elementu predviđena ugradnja minibara koji nije dio ove stavke. U zoni TV-a izvedena dodatna vertikalna pregrada od iverala debljine 25mm za montažu televizora koji nije dio ove stavke.
	

	30.10.
	U leđima elementa predviđena rupa za ventilaciju mini bara 10 x44cm.
	

	30.11.
	Ormar opremljen garderobnom cijevi; u gornjim policama u punoj duljini ugrađena LED traka koja je dio ove stavke.
	

	30.12.
	Ugradni aluminijski profil širine 16mm dubine 12mm, dužine po izmjeri, komplet s LED izvorom svjetla 3200K 24V snage 12W/m 700lm/m i napojnim kabelom dužine 50cm.
	

	30.13.
	U ormaru predviđena ugradnja sefa koji nije dio ove stavke.
	

	30.14.
	U bočnoj stranici predviđen otvor za pristup el. razvodnom ormaru.
	

	30.15.
	U ormaru predviđen min bar koji nije dio ove ponude.
	

	30.16.
	Zaokretna vrata opremljena visokokvalitetnim pantima sa ugrađenim prigušivačem.
	

	30.17.
	Sokl od iverala debljine 18mm; sve kantirano ABS trakom 1mm; visine 3cm uvučen 2cm s prednje strane, kontrukcijski ojačan masivom, opremljen nivelirajućim stopama.
	

	30.18.
	Jamstvo za prodanu stavku minimalno 12mjeseci.
	

	31.
	KREVET 4
	

	
	Proizvođač/marka:
	

	
	Model/tip:
	

	
	Količina: 3
	

	31.1.
	Stavka uključuje dobavu, izradu i montažu kreveta sa podestom.
	

	31.2.
	DIMENZIJE: 339,3x270xH49cm.
	

	31.3.
	Konstrukcija kreveta izrađena od čeličnih L profila plastificiranih u bijelo, RAL 9005; S donje strane konstrukcije ugrađene nivelirajuće nožice.
	

	31.4.
	Podest oko kreveta i stepenice izrađeni od vodotporne iverice debljine 18mm na pod konstrukciji od masivnih letvi 4x6cm sidrenih u bočne zidove i pod preko cinčanih čeličnik kutnika.
	

	31.5.
	Na podest punoplošno ljepljen linoleum.
	

	31.6.
	Na brodovima ugrađeni alu profili; čelo stepenice obloženo tepisonom.
	

	31.7.
	Stavka uključuje 2 elastične podnice 90x200x6.5cm s filcom na gornjoj strani koji sprečava klizanje madraca te madrac 180x200x32cm (džepičasta opružna jezgra s oblogum od pjene, antibakterijska presvlaka).
	

	31.8.
	Jamstvo za prodanu stavku minimalno 12mjeseci.
	

	32.
	ORMAR 7
	

	
	Proizvođač/marka:
	

	
	Model/tip:
	

	
	Količina: 3
	

	32.1.
	Stavka uključuje dobavu, izradu i montažu ugradbenog ormara sa zakretnim vratima.
	

	32.2.
	DIMENZIJE: 90x61xH220cm.
	

	32.3.
	Element izrađen od iverala nereflektirajuće strukture, emisijske klase E1, sve kantirano ABS trakom 1mm;
	

	32.4.
	Zaokretna vrata opremljena visokokvalitetnim pantima sa ugrađenim prigušivačem, i upuštenim ručkicama 167x40mm, plastificirano u RAL 9005 Jet black.
	

	32.5.
	Na vratno krilo kaširano staklo debljine 4mm; unutarnje lice emajlirano u RAL 9005.
	

	32.6.
	Ladice opremljene visokokvalitetnim okovom za izvlačenja.
	

	32.7.
	Ormar opremljen garderobnom cijevi; u gornjim policama u punoj duljini ugrađena LED traka koja je dio ove stavke.
	

	32.8.
	Ugradni aluminijski profil širine 16mm dubine 12mm, dužine po izmjeri, komplet s LED izvorom svjetla 3200K 24V snage 12W/m 700lm/m i napojnim kabelom dužine 50cm.
	

	32.9.
	U ormaru predviđena ugradnja sefa koji nije dio ove stavke.
	

	32.10.
	U bočnoj stranici predviđen otvor za pristup el. razvodnom ormaru.
	

	32.11.
	Sokl od iverala debljine 18mm; sve kantirano ABS trakom 1mm; visine 3cm uvučen 2cm s prednje strane, konstrukcijski ojačan masivom, opremljen nivelirajućim stopama.
	

	32.12.
	Jamstvo za prodanu stavku minimalno 12mjeseci.
	

	33.
	RADNI STOL I POLICA
	

	
	Proizvođač/marka:
	

	
	Model/tip:
	

	
	Količina: 3
	

	33.1.
	Stavka uključuje dobavu, izradu i montažu ugradbenog radnog stola s ormarićem i police.
	

	33.2.
	DIMENZIJE: 138x47xH220cm.
	

	33.3.
	Element izrađen od iverala nereflektirajuće strukture, emisijske klase E1, sve kantirano ABS trakom 1mm;
	

	33.4.
	Zaokretna vrata opremljena visokokvalitetnim pantima sa ugrađenim prigušivačem
	

	33.5.
	U ormaru predviđen min bar.
	

	33.6.
	Radna ploha stola i noga izrađene od drvenog sendvič panela debljine 50mm obloženog laminatom debljine 0,9mm; 
	

	33.7.
	U radnu ploču stola ugrađena ventilacijska rešetka 37 x 6cm plastificirana u RAL  7015 Slate grey.
	

	33.8.
	Stol mehanički povezan s ormarićem.
	

	33.9.
	Iznad stola montirana ugradbena polica izrađena od drvenog sendvič panela debljine 50mm obloženog laminatom debljine 0,9mm; 
	

	33.10.
	U podgledu police u punoj duljini ugrađena LED traka koja je sastavni dio over stavke. Ugradni aluminijski profil širine 16mm dubine 12mm, dužine po izmjeri, komplet s LED izvorom svjetla 3200K 24V snage 12W/m 700lm/m i napojnim kabelom dužine 50cm.
	

	33.11.
	Klizna vrata izrađena od iverala debljine 25mm, kantirano ABS trakom 1mm opremljena visokokvalitetnim kliznim okovom s vodilicama sidrenim u strop i podnim trnom, upuštenim ručkicama 167x40mm,plastificirano u RAL 9005 Jet black.
	

	
	Na vratno krilo kaširano staklo debljine 4mm; unutarnje lice emajlirano u RAL 9005.
	

	33.12.
	Preko gornjih vodilica u punoj duljini montirana maska od ploče debljine 12mm, završno lakiranih mat vodenim lakom u 3 sloja RAL 7044 Silk grey.
	

	33.13.
	Jamstvo za prodanu stavku minimalno 12mjeseci.
	

	34.
	STAKLENA PREGRADA
	

	
	Proizvođač/marka:
	

	
	Model/tip:
	

	
	Količina: 3
	

	34.1.
	Stavka uključuje dobavu, izradu i montažu staklene pregrade za kadu.
	

	34.2.
	DIMENZIJE: 160xH187cm.
	

	34.3.
	Pregrada izrađena od kaljenog stakla debljine 8mm.
	

	34.4.
	Ugrađena u donji i gornji aluminijski U profil plastificiran u  RAL 9010.
	

	34.5.
	Lijepljena trajnoelastičnim kitom
	

	34.6.
	Jamstvo za prodanu stavku minimalno 12mjeseci.
	

	35.
	HOTELSKI SEF
	

	
	Proizvođač/marka:
	

	
	Model/tip:
	

	
	Količina: 27
	

	35.1.
	Stavka uključuje dobavu, i ugradnju hotelskog sefa.
	

	35.2.
	DIMENZIJE: v205xš430xd370mm (maksimalni iznosi).
	

	35.3.
	Elektronska motorizirana display brava.
	

	35.4.
	Dodatna mehanička brava s master ključevima.
	

	35.5.
	Težina: 14kg (maksimalni iznos).
	

	35.6.
	Vijci i tiple za ugradnju u kompletu.
	

	35.7.
	Jamstvo za prodanu stavku minimalno 12mjeseci.
	

	36.
	HLADNJAK – MINI BAR
	

	
	Proizvođač/marka:
	

	
	Model/tip:
	

	
	Količina: 27
	

	36.1.
	Stavka uključuje dobavu, i ugradnju ugradbenog mini bara.
	

	36.2.
	DIMENZIJE: v553xš399xd417mm (maksimalni iznosi).
	

	36.3.
	Automatsko odmrzavanje.
	

	36.4.
	Boja crna.
	

	36.5.
	Kapacitet min 30lit.
	

	36.6.
	2 police u vratima.
	

	36.7.
	Jamstvo za prodanu stavku minimalno 12mjeseci.
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Zajedno do fondova EU.




