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[bookmark: _Hlk509914623][bookmark: _Hlk511729468]NABAVA NAMJEŠTAJA I OPREME POTREBNE ZA NOVOUREĐENI HOTEL TE UREĐENJE OKOLIŠA HOTELA
PRILOG III
TEHNIČKE SPECIFIKACIJE – GRUPA 2




NAPOMENA: Ponuditelj nudi predmet nabave putem ove tablice Tehničkih specifikacija koja će činiti dio ponude.

Ponuditelj je dužan ponuditi svaku stavku kako je tražena u stupcu 2. Tražene karakteristike.
Ponuđeni predmet nabave je pravilan i prihvatljiv samo ako ispunjava sve zahtijevane uvjete i svojstva. Nije prihvatljivo precrtavanje ili korigiranje stavke navedene u stupcu 2. Tražene karakteristike. 

Ponuditelj obavezno popunjava stupac 3. «Ponuđene karakteristike» definirajući detaljno tehničke specifikacije ponuđene robe (napomena: ponuditelj popunjava tehničke specifikacije upisujući točne karakteristike ponuđene robe, izbjegavajući pri tome popunjavanje stupca samo riječima kao što su npr. „zadovoljava“ , „DA“, „jednakovrijedno traženom“ ili „odgovara traženom“). Ponude ponuditelja koji ne popune tehničke specifikacije sa točnim karakteristikama ponuđene robe mogu biti odbačene.
Ponuditelj popunjava tehničke specifikacije samo za grupu nabave za koju daje ponudu, ili za više njih ukoliko daje ponudu za više grupa nabave.

Zahtjevi definirani Tehničkim specifikacijama predstavljaju minimalne tehničke karakteristike koje ponuđena roba mora zadovoljavati, ukoliko nije drugačije navedeno, te se iste ne smiju mijenjati od strane ponuditelja.
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	1.
	UNUTARNJA VRATA 1
	

	
	Proizvođač/marka:
	

	
	Model/tip:
	

	
	Količina: 20kom
	

	1.1.
	Stavka uključuje dobavu i montažu jednokrilnih punih glatkih zaokretnih drvenih vrata za smještajne jedinice
	

	1.2.
	DIMENZIJE: Građevinski otvor 90x215cm
                        Svijetli otvor           80x210cm
	

	1.3.
	Vrata HDF lakirana RAL 7037 (Dusty Grey) mat krilo debljine 65mm. Otvara se u špaletu 90˚.
	

	1.4.
	Ugrađene 2 skrivene spojnice, krilo debljine 65mm, obostrano obloženo MDF-om, ispuna krila cjevasta iverica.
	

	1.5.
	Izvedeno s padajućim  brtvama (2 kom) 
	

	1.6.
	Vrata spojena na sistem „pametna soba“
	

	1.7.
	Ugrađeno u GK/AB zid 16,75/20cm
	

	1.8.
	Prošireni dovratnik za ugradnju konzole pametne sobe
	

	1.9.
	Oprema za vrata: kvaka u aluminijskoj izvedbi boja 0105; rozeta; brava s anticard zaštitom; elektromagnetski prihvatnik ; magnetni kontakt; hidraulični ugradbeni zatvarač vrata s kliznom rukom; podni graničnik; cilindar(sistem master ključa)
	

	1.10.
	Spoj zida i  dovratnika završnim profilom (suha gradnja)
	

	1.11.
	Jamstvo za prodanu stavku minimalno 12mjeseci
	

	2.
	UNUTARNJA VRATA 2
	

	
	Proizvođač/marka:
	

	
	Model/tip:
	

	
	Količina: 10kom (5 desnih, 5 lijevih)
	

	2.1.
	Stavka uključuje dobavu i montažu jednokrilnih punih glatkih zaokretnih drvenih vrata za smještajne jedinice
	

	2.2.
	DIMENZIJE: Građevinski otvor 90x215cm
                        Svijetli otvor           80x210cm
	

	2.3.
	Vrata HDF lakirana RAL 7037 (Dusty Grey) mat krilo debljine 65mm. Otvara se u špaletu 90˚.
	

	2.4.
	Ugrađene 2 skrivene spojnice, krilo debljine 65mm, obostrano obloženo, ispuna krila cjevasta iverica.
	

	2.5.
	Izvedeno s padajućim  brtvama(2 kom) 
	

	2.6.
	Vrata spojena na sistem „pametna soba“
	

	2.7.
	Ugrađeno u GK/AB zid 16,75/20cm
	

	2.8.
	Prošireni dovratnik za ugradnju konzole pametne sobe
	

	2.9.
	Oprema za vrata: kvaka u aluminijskoj izvedbi boja 0105; rozeta ;brava s anticard zaštitom; elektromagnetski prihvatnik ;magnetni kontakt; hidraulični ugradbeni zatvarač vrata s kliznom rukom; podni graničnik; cilindar(sistem master ključa)
	

	2.10.
	Spoj zida i  dovratnika završnim profilom(suha gradnja)
	

	2.11.
	Jamstvo za prodanu stavku minimalno 12mjeseci
	

	3.
	UNUTARNJA VRATA 3
	

	
	Proizvođač/marka:
	

	
	Model/tip:
	

	
	Količina: 1 kom(1 desna)
	

	3.1.
	Stavka uključuje dobavu i montažu jednokrilnih punih glatkih zaokretnih drvenih vrata za smještajne jedinice
	

	3.2.
	DIMENZIJE: Građevinski otvor 90x215cm
                        Svijetli otvor           80x210cm
	

	3.3.
	Vrata HDF lakirana RAL 7037 (Dusty Grey) mat krilo debljine 65mm. Otvara se u špaletu 90˚.
	

	3.4.
	Ugrađene 2 skrivene spojnice, krilo debljine 65mm, obostrano obloženo, ispuna krila cjevasta iverica.
	

	3.5.
	Izvedeno s padajućim  brtvama(2 kom) 
	

	3.6.
	Vrata spojena na sistem „pametna soba“
	

	3.7.
	Ugrađeno u GK/AB zid 16,75/20cm
	

	3.8.
	Prošireni dovratnik za ugradnju konzole pametne sobe
	

	3.9.
	Oprema za vrata: kvaka u aluminijskoj izvedbi boja 0105; rozeta ; panik šipka; brava s anticard zaštitom; elektromagnetski prihvatnik; magnetni kontakt; hidraulični ugradbeni zatvarač vrata s kliznom rukom; podni graničnik; cilindar(sistem master ključa)
	

	3.10.
	Spoj zida i  dovratnika završnim profilom (suha gradnja)
	

	3.11.
	Jamstvo za prodanu stavku minimalno 12mjeseci
	

	4.
	UNUTARNJA VRATA 4
	

	
	Proizvođač/marka:
	

	
	Model/tip:
	

	
	Količina: 3 kom(3 desna)
	

	4.1.
	Stavka uključuje dobavu i montažu jednokrilnih punih glatkih zaokretnih drvenih vrata za smještajne jedinice
	

	4.2.
	DIMENZIJE: Građevinski otvor 90x215cm
                        Svijetli otvor           80x210cm
	

	4.3.
	Vrata HDF lakirana RAL 7037(Dusty Grey) mat krilo debljine 65mm. Otvara se u špaletu 90˚.
	

	4.4.
	Ugrađene 2 skrivene spojnice, krilo debljine 65mm, obostrano obloženo, ispuna krila cjevasta iverica.
	

	4.5.
	Izvedeno s padajućim  brtvama (2 kom) 
	

	4.6.
	Vrata spojena na sistem „pametna soba“
	

	4.7.
	Ugrađeno u GK/AB zid 16,75/20cm
	

	4.8.
	Prošireni dovratnik za ugradnju konzole pametne sobe
	

	4.9.
	Oprema za vrata: u aluminijskoj izvedbi boja 0105; rozeta; brava s anticard zaštitom; elektromagnetski prihvatnik; magnetni kontakt; hidraulični ugradbeni zatvarač vrata s kliznom rukom; podni graničnik; cilindar(sistem master ključa)
	

	4.10.
	Spoj zida i  dovratnika završnim profilom (suha gradnja)
	

	4.11.
	Jamstvo za prodanu stavku minimalno 12mjeseci
	

	5.
	UNUTARNJA VRATA 5
	

	
	Proizvođač/marka:
	

	
	Model/tip:
	

	
	Količina: 28 kom (14 desnih,14 lijevih)
	

	5.1.
	Stavka uključuje dobavu i montažu jednokrilnih punih glatkih zaokretnih drvenih vrata za kupaonice
	

	5.2.
	DIMENZIJE: Građevinski otvor 80x215cm
                        Svijetli otvor           70x210cm
	

	5.3.
	Vrata HDF lakirana RAL 7034 ili 7044, krilo debljine 35mm. Otvara se u špaletu 90˚.
	

	5.4.
	Ugrađene 2 skrivene spojnice, krilo debljine 35mm, obostrano obloženo, ispuna krila cjevasta iverica.
	

	5.5.
	Ugrađeno u GK zid 10cm
	

	5.6.
	Vratno krilo kraće 2cm zbog ventilacije
	

	5.7.
	Oprema za vrata: kvaka u aluminijskoj izvedbi boja 0105; WC rozeta s leptirom
	

	5.8.
	Spoj zida i  dovratnika završnim profilom (suha gradnja)
	

	5.9.
	Jamstvo za prodanu stavku minimalno 12mjeseci
	

	6.
	UNUTARNJA VRATA 6
	

	
	Proizvođač/marka:
	

	
	Model/tip:
	

	
	Količina: 3 kom (3 lijeva)
	

	6.1.
	Stavka uključuje dobavu i montažu jednokrilnih punih glatkih zaokretnih drvenih vrata za kupaonice
	

	6.2.
	DIMENZIJE: Građevinski otvor 70x215cm
                        Svijetli otvor           60x210cm
	

	6.3.
	Vrata HDF lakirana RAL 7034 ili 7044, krilo debljine 35mm. Otvara se u špaletu 90˚.
	

	6.4.
	Ugrađene 2 skrivene spojnice, krilo debljine 35mm, obostrano obloženo, ispuna krila cjevasta iverica.
	

	6.5.
	Ugrađeno u GK zid 10cm
	

	6.6.
	Vratno krilo kraće 2cm zbog ventilacije
	

	6.7.
	Oprema za vrata: kvaka u aluminijskoj izvedbi boja 0105; WC rozeta s leptirom 
	

	6.8.
	Spoj zida i  dovratnika završnim profilom(suha gradnja)
	

	6.9.
	Jamstvo za prodanu stavku minimalno 12mjeseci
	

	7.
	UNUTARNJA VRATA 7
	

	
	Proizvođač/marka:
	

	
	Model/tip:
	

	
	Količina: 5 kom (3 desnih, 2 lijevih)
	

	7.1.
	Stavka uključuje dobavu i montažu jednokrilnih punih glatkih zaokretnih drvenih vrata za javne sanitarije
	

	7.2.
	DIMENZIJE: Građevinski otvor 80x215cm
                        Svijetli otvor           70x210cm
	

	7.3.
	Vrata HDF lakirana RAL 7016 (Anthracit Grey) mat, krilo debljine 35mm. Otvara se u špaletu 90˚.
	

	7.4.
	Ugrađene 2 skrivene spojnice, krilo debljine 35mm, obostrano obloženo, ispuna krila cjevasta iverica.
	

	7.5.
	Ugrađeno u GK zid 10cm
	

	7.6.
	Vratno krilo kraće 2cm zbog ventilacije; 4(2D i 2L) od 5 krila kraća
	

	7.7.
	Oprema za vrata: kvaka u aluminijskoj izvedbi boja 0105; WC rozeta s leptirom
	

	7.8.
	Spoj zida i  dovratnika završnim profilom (suha gradnja)
	

	7.9.
	Jamstvo za prodanu stavku minimalno 12mjeseci
	

	8.
	UNUTARNJA VRATA 8
	

	
	Proizvođač/marka:
	

	
	Model/tip:
	

	
	Količina: 2 kom (1 desnih, 1 lijevih)
	

	8.1.
	Stavka uključuje dobavu i montažu jednokrilnih punih glatkih zaokretnih drvenih vrata za javne sanitarije
	

	8.2.
	DIMENZIJE: Građevinski otvor 80x215cm
                        Svijetli otvor           70x210cm
	

	8.3.
	Vrata HDF lakirana RAL 7016 (Anthracit Grey) mat, krilo debljine 35mm. Otvara se u špaletu 90˚.
	

	8.4.
	Ugrađene 2 skrivene spojnice, krilo debljine 35mm, obostrano obloženo, ispuna krila cjevasta iverica.
	

	8.5.
	Ugrađeno u AB zid 20cm
	

	8.6.
	U stavku uključen spojni element između dvoja vrata
	

	8.7.
	Oprema za vrata: kvaka u aluminijskoj izvedbi boja 0105; WC rozeta s leptirom 
	

	8.8.
	Spoj zida i  dovratnika završnim profilom(suha gradnja)
	

	8.9.
	Jamstvo za prodanu stavku minimalno 12mjeseci
	

	9.
	UNUTARNJA VRATA 9
	

	
	Proizvođač/marka:
	

	
	Model/tip:
	

	
	Količina: 1 kom(1 lijeva)
	

	9.1.
	Stavka uključuje dobavu i montažu jednokrilnih punih glatkih zaokretnih drvenih vrata za javne sanitarije - predprostor
	

	9.2.
	DIMENZIJE: Građevinski otvor 80x215cm
                        Svijetli otvor           70x210cm
	

	9.3.
	Vrata HDF lakirana RAL 7016 (Anthracit Grey) mat, krilo debljine 35mm. Otvara se u špaletu 90˚.
	

	9.4.
	Ugrađene 2 skrivene spojnice, krilo debljine 35mm, obostrano obloženo, ispuna krila cjevasta iverica.
	

	9.5.
	Ugrađeno u GK zid 10cm
	

	9.6.
	Oprema za vrata: kvaka u aluminijskoj izvedbi boja 0105; WC rozeta s leptirom 
	

	9.7.
	Spoj zida i  dovratnika završnim profilom (suha gradnja)
	

	9.8.
	Jamstvo za prodanu stavku minimalno 12mjeseci
	

	10.
	UNUTARNJA VRATA 10
	

	
	Proizvođač/marka:
	

	
	Model/tip:
	

	
	Količina: 2 kom
	

	10.1.
	Stavka uključuje dobavu i montažu jednokrilnih mimokretnih punih glatkih zaokretnih drvenih vrata za restoran (konobarska)
	

	10.2.
	DIMENZIJE: Građevinski otvor 100x215cm
                        Svijetli otvor           90x210cm
	

	10.3.
	Vrata HDF lakirana RAL 7016 (Anthracit Grey) mat, krilo debljine 35mm. Otvara se u špaletu 90˚.
	

	10.4.
	Ugrađene 2 skrivene spojnice, krilo debljine 35mm, obostrano obloženo, ispuna krila cjevasta iverica.
	

	10.5.
	Ugrađeno u GK zid 10cm
	

	10.6.
	Spoj zida i  dovratnika završnim profilom(suha gradnja)
	

	10.7.
	Jamstvo za prodanu stavku minimalno 12mjeseci
	

	11.
	UNUTARNJA VRATA 11
	

	
	Proizvođač/marka:
	

	
	Model/tip:
	

	
	Količina: 2 kom
	

	11.1.
	Stavka uključuje dobavu i montažu jednokrilnih dvostrukih (spojna) punih glatkih zaokretnih drvenih vrata za smještajne jedinice
	

	11.2.
	DIMENZIJE: Građevinski otvor 90x215cm
                        Svijetli otvor           80x210cm
	

	11.3.
	Vrata HDF lakirana RAL 7044 (Dusty Grey) mat krilo debljine 65mm. Otvara se u špaletu 90˚.
	

	11.4.
	Ugrađene 3 skrivene spojnice, krilo debljine 65mm, obostrano obloženo, ispuna krila cjevasta iverica.
	

	11.5.
	Izvedeno s padajućim  brtvama (2 kom) 
	

	11.6.
	Vrata spojena na sistem „pametna soba“
	

	11.7.
	Ugrađeno u GK/AB zid 16,75/20cm
	

	11.8.
	Prošireni dovratnik za ugradnju konzole pametne sobe
	

	11.9.
	Oprema za vrata: kugla/kvaka u aluminijskoj izvedbi boja 0105; rozeta ;brava s anticard zaštitom; elektromagnetski prihvatnik; magnetni kontakt; hidraulični ugradbeni zatvarač vrata s kliznom rukom; podni graničnik; cilindar (sistem master ključa)
	

	11.10.
	Spoj zida i  dovratnika završnim profilom (suha gradnja)
	

	11.11.
	Jamstvo za prodanu stavku minimalno 12mjeseci
	

	12.
	PREGRADNA STIJENA 1
	

	
	Proizvođač/marka:
	

	
	Model/tip:
	

	
	Količina: 1 kom(desna vrata)
	

	12.1.
	Stavka uključuje dobavu i montažu pregradne stijene za sanitarije sa jednokrilnim vratima
	

	12.2.
	DIMENZIJE: Prednja stijena dužine 119cm,visine 210cm
                        Svijetli otvor           70cm
	

	12.3.
	Kabine sastavljene od prednje linije koju čine dovratnici s jednokrilnim zaokretnim vratima i bočnih međustijena, sve izrađeno od compact ploča debljine 13mm
	

	12.4.
	Svi rubovi compact ploča završno obrađeni sa skošenim ili polukružno završenim rubovima; svi spojevi izvedeni sa po 3 kutne inox spojnice
	

	12.5.
	Prednja linija ojačana gornjom horizontalnom inox cijevi promjera 32mm
	

	12.6.
	Vrata opremeljena leptir bravom i kuglom u inox izvedbi, s oznakom položaja slobodno-zauzeto.
	

	12.7.
	Spoj zida i  dovratnika završnim profilom (suha gradnja)
	

	12.8.
	Jamstvo za prodanu stavku minimalno 12mjeseci
	

	13.
	PREGRADNA STIJENA 2
	

	
	Proizvođač/marka:
	

	
	Model/tip:
	

	
	Količina: 1 kom(lijeva vrata)
	

	13.1.
	Stavka uključuje dobavu i montažu pregradne stijene za sanitarije sa jednokrilnim vratima
	

	13.2.
	DIMENZIJE: Prednja stijena dužine 119cm, visine 210cm
                        Svijetli otvor 70cm
	

	13.3.
	Kabine sastavljene od prednje linije koju čine dovratnici s jednokrilnim zaokretnim vratima i bočnih međustijena, sve izrađeno od compact ploča debljine 13mm
	

	13.4.
	Svi rubovi compact ploča završno obrađeni sa skošenim ili polukružno završenim rubovima; svi spojevi izvedeni sa po 3 kutne inox spojnice
	

	13.5.
	Prednja linija ojačana gornjom horizontalnom inox cijevi promjera 32mm
	

	13.6.
	Vrata opremljena leptir bravom i kuglom u inox izvedbi s oznakom položaja slobodno-zauzeto.
	

	13.7.
	Spoj zida i  dovratnika završnim profilom (suha gradnja)
	

	13.8.
	Jamstvo za prodanu stavku minimalno 12mjeseci
	

	14.
	SERVISNA VRATA 1
	

	
	Proizvođač/marka:
	

	
	Model/tip:
	

	
	Količina: 11 kom (7 desnih, 4 lijeva vrata)
	

	14.1.
	Stavka uključuje izradu, dobavu i montažu jednokrilnih servisnih punih zaokretnih vrata bez prekida termičkog mosta
	

	14.2.
	DIMENZIJE: Građevinski otvor 80x215cm
                        Svijetli otvor           70x210cm
	

	14.3.
	Dovratnik izrađen od pocinčanog lima plastificirano RAL 9005, krilo od pocinčanog lima + ispuna plastificirano RAL 9005
	

	14.4.
	Dvije spojnice (pant) s ležajem, pocinčano plastificirano
	

	14.5.
	Rešetka 21x29cm na krilu RAL 9005
	

	14.6.
	Spoj zida i  dovratnika završnim profilom (suha gradnja)
	

	14.7.
	Jamstvo za prodanu stavku minimalno 12 mjeseci
	

	15.
	SERVISNA VRATA 2
	

	
	Proizvođač/marka:
	

	
	Model/tip:
	

	
	Količina: 1 kom (1 desna)
	

	15.1.
	Stavka uključuje izradu, dobavu i montažu jednokrilnih servisnih punih zaokretnih vrata bez prekida termičkog mosta
	

	15.2.
	DIMENZIJE: Građevinski otvor 90x215cm
                        Svijetli otvor           80x210cm
	

	15.3.
	Dovratnik izrađen od pocinčanog lima plastificirano RAL 9005, krilo od pocinčanog lima + ispuna plastificirano RAL 9005
	

	15.4.
	Tri spojnice(pant) s ležajem, pocinčano, plastificirano
	

	15.5.
	Rešetka 21x29cm na krilu RAL 9005
	

	15.6.
	Spoj zida i  dovratnika završnim profilom (suha gradnja)
	

	15.6.
	Jamstvo za prodanu stavku minimalno 12mjeseci
	

	16.
	SERVISNA VRATA 3
	

	
	Proizvođač/marka:
	

	
	Model/tip:
	

	
	Količina: 1 kom(1 lijeva)
	

	16.1.
	Stavka uključuje izradu, dobavu i montažu jednokrilnih servisnih punih zaokretnih vrata bez prekida termičkog mosta
	

	16.2.
	DIMENZIJE: Građevinski otvor 110x215cm
                        Svijetli otvor           100x210cm
	

	16.3.
	Dovratnik izrađen od pocinčanog lima plastificirano RAL 9005, krilo od pocinčanog lima + ispuna plastificirano RAL 9005
	

	16.4.
	Tri spojnice (pant) s ležajem, pocinčano plastificirano
	

	16.5.
	Rešetka 21x29cm na krilu RAL 9005
	

	16.6.
	Vrata opremljena pritisnom šipkom/panik letva
	

	16.7.
	Spoj zida i  dovratnika završnim profilom (suha gradnja)
	

	16.8.
	Jamstvo za prodanu stavku minimalno 12mjeseci
	

	17.
	SERVISNA VRATA 4
	

	
	Proizvođač/marka:
	

	
	Model/tip:
	

	
	Količina: 1 kom(1 lijeva)
	

	17.1.
	Stavka uključuje izradu, dobavu i montažu jednokrilnih servisnih punih zaokretnih vrata bez prekida termičkog mosta
	

	17.2.
	DIMENZIJE: Građevinski otvor 100x215cm
                        Svijetli otvor            90x210cm
	

	17.3.
	Dovratnik izrađen od pocinčanog lima plastificirano RAL 9005, krilo od pocinčanog lima + ispuna plastificirano RAL 9005
	

	17.4.
	Tri spojnice (pant) s ležajem, pocinčano plastificirano
	

	17.5.
	Rešetka 21x29cm na krilu RAL 9005
	

	17.6.
	Spoj zida i  dovratnika završnim profilom (suha gradnja)
	

	17.7.
	Jamstvo za prodanu stavku minimalno 12mjeseci
	

	18.
	PROTUPOŽARNA VRATA 1
	

	
	Proizvođač/marka:
	

	
	Model/tip:
	

	
	Količina: 3 kom(3 desna)
	

	18.1.
	Stavka uključuje izradu, dobavu i montažu  protupožarnih jednokrilnih  zaokretnih čeličnih vrata, T=60
	

	18.2.
	DIMENZIJE: Građevinski otvor 80x215cm
                        Svijetli otvor            70x210cm
	

	18.3.
	Požarna otpornost 60 minuta
	

	18.4.
	Dovratnik izrađen od pocinčanog lima plastificirano RAL 9010, krilo od pocinčanog lima + protupožarna ispuna plastificirano RAL 9010
	

	18.5.
	Dvije spojnice (pant) s ležajem, pocinčano plastificirano
	

	18.6.
	Hidraulični zatvarač s klizačem ili škarama 
	

	18.7.
	Centralna brava protupožarne izvedbe 
	

	18.8.
	Kvaka INOX bijela, cilindar s 3 ključa
	

	18.9.
	Spoj zida i  dovratnika završnim profilom (suha gradnja)
	

	18.10.
	Jamstvo za prodanu stavku minimalno 12mjeseci
	

	19.
	PROTUPOŽARNA VRATA 2
	

	
	Proizvođač/marka:
	

	
	Model/tip:
	

	
	Količina: 1 kom(1 lijeva)
	

	19.1.
	Stavka uključuje izradu, dobavu i montažu  protupožarnih jednokrilnih  zaokretnih čeličnih vrata, T=30
	

	19.2.
	DIMENZIJE: Građevinski otvor 110x215cm
                        Svijetli otvor            100x210cm
	

	19.3.
	Požarna otpornost 30 minuta
	

	19.4.
	Dovratnik izrađen od pocinčanog lima plastificirano RAL 9010, krilo od pocinčanog lima + protupožarna ispuna plastificirano RAL 9010
	

	19.5.
	Dvije spojnice(pant) s ležajem, pocinčano plastificirano
	

	19.6.
	Hidraulični zatvarač s klizačem ili škarama
	

	19.7.
	Centralna brava protupožarne izvedbe 
	

	19.8.
	Kvaka INOX bijela, cilindar s 3 ključa
	

	19.9.
	Spoj zida i  dovratnika završnim profilom (suha gradnja)
	

	19.10.
	Jamstvo za prodanu stavku minimalno 12 mjeseci
	

	20.
	PROTUPOŽARNA VRATA 3
	

	
	Proizvođač/marka:
	

	
	Model/tip:
	

	
	Količina: 8 kom (5 desna,3 lijeva)
	

	20.1.
	Stavka uključuje izradu, dobavu i montažu  protupožarnih jednokrilnih  zaokretnih čeličnih vrata, T=30
	

	20.2.
	DIMENZIJE: Građevinski otvor 110x215cm
                        Svijetli otvor            100x210cm
	

	20.3.
	Požarna otpornost 30 minuta
	

	20.4.
	Dovratnik izrađen od pocinčanog lima plastificirano RAL 7016 mat,  krilo od pocinčanog lima + protupožarna ispuna plastificirano RAL 7016 mat
	

	20.5.
	Dvije spojnice (pant) s ležajem, pocinčanp, plastificirano
	

	20.6.
	Hidraulični zatvarač s klizačem ili škarama
	

	20.7.
	Centralna brava protupožarne izvedbe 
	

	20.8.
	Kvaka INOX bijela, cilindar s 3 ključa
	

	20.9.
	Vrata opremljena sa pritisnom šipkom/panik letvom 
	

	20.10.
	Spoj zida i  dovratnika završnim profilom (suha gradnja)
	

	20.11.
	Jamstvo za prodanu stavku minimalno 12 mjeseci
	

	21.
	PROTUPOŽARNA VRATA 4
	

	
	Proizvođač/marka:
	

	
	Model/tip:
	

	
	Količina: 1 kom
	

	21.1.
	Stavka uključuje izradu, dobavu i montažu  protupožarnih dvokrilnih  zaokretnih čeličnih vrata ekscentrično otvaranje, T=60
	

	21.2.
	DIMENZIJE: Građevinski otvor 140x215cm
                        Svijetli otvor            130x210cm
	

	21.3.
	Požarna otpornost 60 minuta
	

	21.4.
	Dovratnik izrađen od pocinčanog lima plastificirano RAL 7016 mat, krilo od pocinčanog lima+ protupožarna ispuna plastificirano RAL 7016 mat
	

	21.5.
	Četiri spojnice (pant) s ležajem, pocinčano, plastificirano
	

	21.6.
	Hidraulični zatvarač s klizačem ili škarama
	

	21.7.
	Centralna brava protupožarne izvedbe 
	

	21.8.
	Kvaka INOX bijela, cilindar s 3 ključa
	

	21.9.
	Vrata opremljena sa pritisnom šipkom/panik letvom 
	

	21.10.
	Okov evakuacijskih vrata: brava, cilindar, rozeta, panik letva s unutarnje strane, hidraulični samozatvarač, potisna šipka.
	

	21.11.
	Brtve: u dovratniku, trostrano (gumena i ekspandirajuća), u podu bez praga i spuštajuće brtve zazor 510mm
	

	21.12.
	Spoj zida i  dovratnika završnim profilom (suha gradnja)
	

	21.13.
	Jamstvo za prodanu stavku minimalno 12mjeseci
	

	22.
	PROTUPOŽARNA VRATA 5
	

	
	Proizvođač/marka:
	

	
	Model/tip:
	

	
	Količina: 1 kom
	

	22.1.
	Stavka uključuje izradu, dobavu i montažu  protupožarnih dvokrilnih  zaokretnih čeličnih vrata ekscentrično otvaranje, T=30
	

	22.2.
	DIMENZIJE: Građevinski otvor 140x215cm
                        Svijetli otvor            130x210cm
	

	22.3.
	Požarna otpornost 30 minuta
	

	22.4.
	Dovratnik izrađen od pocinčanog lima plastificirano RAL 7016 mat, krilo od pocinčanog lima + protupožarna ispuna plastificirano RAL 7016 mat, desno krilo je ostakljeno staklom požarne otpornosti
	

	22.5.
	Četiri spojnice (pant) s ležajem, pocinčano, plastificirano
	

	22.6.
	Hidraulični zatvarač s klizačem ili škarama 
	

	22.7.
	Centralna brava protupožarne izvedbe 
	

	22.8.
	Kvaka INOX bijela, cilindar s 3 ključa
	

	22.9.
	Vrata opremljena sa pritisnom šipkom/panik letvom 
	

	22.10.
	Okov evakuacijskih vrata: brava, cilindar, rozeta, panik letva s unutarnje strane, hidraulični samozatvarač, potisna šipka.
	

	22.11.
	Brtve: u dovratniku, trostrano (gumena i ekspandirajuća), u podu bez praga i spuštajuće brtve zazor 510mm
	

	22.12.
	Spoj zida i  dovratnika završnim profilom (suha gradnja)
	

	22.13.
	Jamstvo za prodanu stavku minimalno 12mjeseci
	

	23.
	PROTUPOŽARNA VRATA 6
	

	
	Proizvođač/marka:
	

	
	Model/tip:
	

	
	Količina: 1 kom (1 desna)
	

	23.1.
	Stavka uključuje izradu, dobavu i montažu  protupožarnih jednokrilnih  zaokretnih čeličnih vrata, T=60
	

	23.2.
	DIMENZIJE: Građevinski otvor 100x215cm
                        Svijetli otvor            90x210cm
	

	23.3.
	Požarna otpornost 60 minuta
	

	23.4.
	Dovratnik izrađen od pocinčanog lima plastificirano RAL 9010, krilo od pocinčanog lima + protupožarna ispuna plastificirano RAL 9010
	

	23.5.
	Dvije spojnice (pant) s ležajem, pocinčanp, plastificirano
	

	23.6.
	Hidraulični zatvarač s klizačem ili škarama 
	

	23.7.
	Centralna brava protupožarne izvedbe 
	

	23.8.
	Kvaka INOX bijela, cilindar s 3 ključa
	

	23.9.
	Okov evakuacijskih vrata: brava, cilindar, rozeta, hidraulični samozatvarač
	

	23.10.
	Brtve: u dovratniku, trostrano (gumena i ekspandirajuća), u podu bez praga i spuštajuće brtve zazor 510mm
	

	23.11.
	Spoj zida i  dovratnika završnim profilom (suha gradnja)
	

	23.12.
	Jamstvo za prodanu stavku minimalno 12mjeseci
	

	24.
	PROTUPOŽARNA VRATA 7
	

	
	Proizvođač/marka:
	

	
	Model/tip:
	

	
	Količina: 1 kom (1 desna)
	

	24.1.
	Stavka uključuje izradu, dobavu i montažu  protupožarnih jednokrilnih  zaokretnih čeličnih vratašca za servis šaht, T=30
	

	24.2.
	DIMENZIJE: Građevinski otvor 70x200cm
                        Svijetli otvor            60x195cm
	

	24.3.
	Požarna otpornost 30 minuta
	

	24.4.
	Dovratnik izrađen od pocinčanog lima plastificirano RAL 9010, krilo od pocinčanog lima + protupožarna ispuna plastificirano RAL 9010
	

	24.5.
	Dvije spojnice (pant) s ležajem, pocinčanp, plastificirano
	

	24.6.
	Hidraulični zatvarač s klizačem ili škarama
	

	24.7.
	Centralna brava protupožarne izvedbe 
	

	24.8.
	Kvaka INOX bijela, cilindar s 3 ključa
	

	24.9.
	Okov evakuacijskih vrata: brava, cilindar, rozeta, hidraulični samozatvarač
	

	24.10.
	Brtve: u dovratniku, trostrano (gumena i ekspandirajuća), u podu bez praga i spuštajuće brtve zazor 510mm
	

	24.11.
	Spoj zida i  dovratnika završnim profilom (suha gradnja)
	

	24.12.
	Jamstvo za prodanu stavku minimalno 12mjeseci
	

	25.
	PROTUPOŽARNA VRATA 8
	

	
	Proizvođač/marka:
	

	
	Model/tip:
	

	
	Količina: 1 kom(1 desna)
	

	25.1.
	Stavka uključuje izradu, dobavu i montažu  protupožarnih jednokrilnih  zaokretnih čeličnih vrata, T=30
	

	25.2.
	DIMENZIJE: Građevinski otvor 190x215cm
                        Svijetli otvor            180x210cm
	

	25.3.
	Požarna otpornost 30 minuta
	

	25.4.
	Dovratnik izrađen od pocinčanog lima plastificirano RAL 7016 mat, krilo od pocinčanog lima + protupožarna ispuna plastificirano RAL 7016 mat
	

	25.5.
	Dvije spojnice (pant) s ležajem, pocinčanp, plastificirano
	

	25.6.
	Hidraulični zatvarač s klizačem ili škarama 
	

	25.7.
	Centralna brava protupožarne izvedbe 
	

	25.8.
	Kvaka INOX bijela, cilindar s 3 ključa
	

	25.9.
	Okov evakuacijskih vrata: brava, cilindar, rozeta, hidraulični samozatvarač.
	

	25.10.
	Brtve: u dovratniku, trostrano (gumena i ekspandirajuća), u podu bez praga i spuštajuće brtve zazor 510mm
	

	25.11.
	Spoj zida i  dovratnika završnim profilom (suha gradnja)
	

	25.12.
	Jamstvo za prodanu stavku minimalno 12mjeseci
	

	26.
	PROTUPOŽARNI UNUTARNJI FIKSNI PROZOR
	

	
	Proizvođač/marka:
	

	
	Model/tip:
	

	
	Količina: 1 kom (1 desna)
	

	26.1.
	Stavka uključuje izradu, dobavu i montažu  protupožarnog unutarnjeg fiksnog prozora, T=30
	

	26.2.
	DIMENZIJE: Građevinski otvor 180x180cm
                        Svijetli otvor            170x170cm
	

	26.3.
	Požarna otpornost 30 minuta
	

	26.4.
	Dovratnik izrađen od plastificiranih profila čeličnog lima, bez prekida toplinskog mosta, sa keram. ispunom + fiksno ostakljenje staklom vatrootpornosti EI30 minuta
	

	26.5.
	Stavka uključuje i spojnu brtvu između dva stakla u slučaju da je dimenzija stakla u komadu predimenzionirana
	

	26.6.
	Suha ugradnja, brtva na dovratniku, ugradnja dodatnih protupožarnih ekspandirajućih brtvi
	

	26.7.
	Sav vidljivi okov od inoxa
	

	26.8.
	Jamstvo za prodanu stavku minimalno 12mjeseci
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