DODATAK 2.

TROŠKOVNIK
	Naziv predmeta nabave
	Jedinica mjere
	Količina
	Jedinična cijena stavke bez PDV-a
(navesti HRK ili EUR)
	PDV
(kn)
	Ukupna cijena stavke s PDV-om
(kn ili EUR)

	
	
	
	
	
	

	a
	b
	c
	d
	e = d x 25%
	f = d+ e

	Nabava stroja za lasersko rezanje pločastih materijala i cijevi

	komad
	1
	 
	
	



UPUTE ZA POPUNJAVANJE: 
Ponuditelji iz tuzemstva trebaju prikazati cijenu svoje ponude i bez PDV-a i s PDV-om. 
Ako ponuditelj nije u sustavu poreza na dodanu vrijednost ili je predmet nabave oslobođen poreza na dodanu vrijednost, u ponudbenom listu, na mjesto predviđeno za upis cijene ponude s porezom na dodanu vrijednost, upisuje se isti iznos kao što je upisan na mjestu predviđenom za upis cijene ponude bez poreza na dodanu vrijednost, a mjesto predviđeno za upis iznosa poreza na dodanu vrijednost ostavlja se prazno.

Ukoliko je riječ o Ponuditelju iz inozemstva, on cijenu svoje ponude treba prikazati samo bez PDV-a, pri čemu na mjesto predviđeno za upis cijene ponude s PDV-om upisuje isti iznos kao što je upisan na mjestu predviđenom za upis cijene ponude bez PDV-a, a mjesto predviđeno za upis iznosa PDV-a ostavlja prazno.

TEHNIČKE SPECIFIKACIJE
Ponuditelj je dužan ispuniti stupac „Ponuđene specifikacije“ na način da upisuje "DA" ili "NE" ovisno da li ponuđeni stroj udovoljava traženom uvjetu.

Priložena dokumentacija (katalog, prospekt i/ili tehničke specifikacije ili sl.  u kojima se dokazuju tražena svojstva stroja) koju Ponuditelj dostavlja mora jasno i nedvojbeno potvrditi da stroj koji se nudi ispunjava tražene minimalne zahtjeve tehničkih specifikacija. 

	Tražene specifikacije
(minimalni zahtjevi)
	Ponuđene specifikacije
(ponuditelj upisuje "DA" ili "NE" ovisno da li ponuđeni stroj udovoljava traženim zahtjevima)

	Radne dimenzije za ploču (+/- 5%):	
1.500 x 3.000 mm
	

	Snaga izvora:	Minimalno 1.500 W
	

	Točnost pozicioniranja:	Maksimalno 0,03 mm
	

	Točnost ponavljanja: 	Maksimalno 0,02 mm
	

	Duljina cijevi: 6.000 mm
	

	Promjer cijevi:	Ø 20mm – Ø200 mm
	

	Mjerenje udaljenosti rezne glave od materijala: 	Automatski fokus
	

	Integriran i predinstaliran upravljački program (software)
	






[bookmark: _GoBack]
UVJETI NABAVE I ISPORUKE
Ponuditelj je dužan ispuniti stupac „Ponuđeni uvjeti“ na način da upisuje uvjete koje nudi ili ukoliko nudi točno ono što je traženo tada upisuje „DA“ ili stavlja „+“.

	Traženi (minimalni) uvjeti

	Ponuđeni uvjeti


	Rok isporuke za stroj koji je predmet nabave je maksimalno 90 kalendarskih dana od dana potpisivanja ugovora o nabavi.
	

	Isporučitelj je obvezan provesti obuku 5  zaposlenika Naručitelja o rukovanju i korištenju stroja.  Obuka će započeti nakon završetka montaže opreme i puštanja u probni rad.
Obuka će se provoditi u proizvodnom pogonu Naručitelja u Murskom Središću. 
	

	Jamstveni rok za stroj koji je predmet nabave iznosi minimalno 24 mjeseci od dana isporuke
	

	Postojanje ovlaštenog servisa za stroj u Republici Hrvatskoj
	

	Krajnji rok odaziva Isporučitelja na servisnu intervenciju iznosi 48h od pismenog zahtjeva za intervencijom upućenog od strane Naručitelja.
	

	Isporučitelj je obvezan osigurati Naručitelju uslugu tehničke I savjetodavne pomoći  u vidu hot-line servisa putem telefona ili e-maila. 
	

	CE oznaka o sukladnosti za stroj koji je predmet nabava ili jednakovrijedno
	








Datum:______________________		M.P.		____________________________________________
						(potpis osobe ovlaštene za zastupanje ponuditelja)


