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Sadržaj ovog dokumenta isključiva je odgovornost Dječjeg vrtića Čarobni pianino



TEHNIČKE SPECIFIKACIJE
EVIDENCIJSKI BROJ NABAVE:
KidNet-05/2018
PREDMET NABAVE:
Oprema centralne kuhinje dječjeg crtića Čarobni pianino


NAPOMENA: 
Ako nije drugačije definirano, zahtjevi definirani ovim Tehničkim specifikacijama predstavljaju minimalne tehničke karakteristike koje ponuđena roba mora zadovoljavati.
Za sve tehničke specifikacije koje upućuju na proizvod određenog proizvođača podrazumijeva se da se odnose na taj proizvod ili jednakovrijedan proizvod.
Ponuditelj je dužan naznačiti sadrži li proizvod tražene minimalne karakteristike te upisati ponuđene vrijednosti za svaku traženu karakteristiku. Ponuditelj ovjerava i potpisuje tehničke specifikacije za sve proizvode koji su predmet nabave. 
Ponuditelj ispunjava stupac 2 i 3 tehničkih specifikacija dok stupac 4 ostavlja praznim.
Sva ponuđena oprema mora biti nova i nekorištena. Polovna oprema neće ući u razmatranje.
Svi uređaji moraju imati jamstvo minimalno 2 godine osim gdje je drukčije navedeno.
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	Rb.
	
1. Tražene specifikacije

	2. Ponuđene specifikacije
	3. Bilješke, napomene, reference na tehničku dokumentaciju
	4. Ocjena
(DA/NE)

	1.
	HLADNJAK ZA ČUVANJE NAMIRNICA
	
	
	

	
	Dimenzije:
duljina: 710 mm, dubina: 700 mm, visina: 2030 mm – mogućnost odstupanja +/- 5%
	
	
	

	
	Napon: 230 V, Snaga: 535 W
	
	
	

	
	Hlađenje: Ventilirano
	
	
	

	
	Temperatura režim: -2/+8 ºC
	
	
	

	
	Temperatura okoline: + 43 ºC
	
	
	

	
	Kućište: Inox AISI 304
	
	
	

	
	Zapremnina: 700 litara
	
	
	

	
	Dodatak. 3 rešetkaste police
	
	
	

	
	Digitalni kontroler temperature, automatsko otapanje i automatsko otparavanje kondenzata
	
	
	

	2. 
	HLADNJAK ZA ČUVANJE ZAMRZNUTIH PROIZVODA (ZAMRZIVAČ)
	
	
	

	
	Dimenzije:
duljina: 710 mm, dubina: 700 mm, visina: 2030 mm – mogućnost odstupanja +/- 5%
	
	
	

	
	Temperatura režim: -18/-22 ºC
	
	
	

	
	Kućište: Inox AISI 304
	
	
	

	
	Zapremnina: 700 litara
	
	
	

	
	Dodatak. 3 rešetkaste police
	
	
	

	
	Digitalni kontroler temperature, automatsko otapanje i automatsko otparavanje kondenzata
	
	
	

	3.
	DODATNA OPREMA HLADNJAKA - REŠETKA
	
	
	

	
	Rešetka dimenzije 530x550
	
	
	

	
	Materijal: plastificirana čelična 
	
	
	

	4.
	DODATNA OPREMA HLADNJAKA - NOSAČ
	
	
	

	
	Nosač plastificirane police
	
	
	

	
	Materijal: Inox AISI 304
	
	
	

	
	Dimenzije: dužina 620 mm
	
	
	

	5.
	PARNOKONVEKCIJSKA PEĆ
	
	
	

	
	Kapacitet: 10 x GN 1/1 
	
	
	

	
	Digitalne kontrole i displej
	
	
	

	
	Kapacitet: minimalno 80 obroka dnevno
	
	
	

	
	Mogućnost programiranja 350 programa i
dodjeljivanje naziva na hrvatskom jeziku
	
	
	

	
	Temperaturna sonda
	
	
	

	
	Automatsko čišćenje
	
	
	

	
	Automatsko ovlaživanje
	
	
	

	
	Temp. raspon:  do 300°C
	
	
	

	
	Unutarnja rasvjeta
	
	
	

	
	Ukupna snaga : 18,6 kW
	
	
	

	
	Napajanje : 400V/3N/50Hz
	
	
	

	
	Dimenzije :
širina 850mm, dubina 775 mm, visina 1050 mm – mogućnost odstupanja +/- 5%
	
	
	

	6.
	POSTOLJE ZA PARNOKONVEKCIJSKU PEĆ
	
	
	

	
	Otvoreno bez bočnih stranica, stražnje stranice, podnice i vodilica
	
	
	

	
	Dimenzije: duljina 750 mm, dubina 700 mm, visina 850 mm – 
Odstupanja u skladu sa stavkom 8 (Parnokonvekcijska peć)
	
	
	

	
	Materijal izrade: Inox AISI 304
	
	
	

	
	Radna ploča inox debljine 40mm s ispunom od vodootporne iverice sa sustavom za fiksiranje nogu peći
	
	
	

	
	Konstrukcija od zavarenih cijevi INOX 40x40mm
	
	
	

	
	Podesive noge postolja min. +/- 1 cm
	
	
	

	7.
	ELEKTRIČNI ŠTEDNJAK
	
	
	

	
	Dimenzije :
duljina 800 mm, dubina 900 mm, visina 900 mm – 
mogućnost odstupanja +/- 5%
	
	
	

	
	4 grijaće ploče 300x300 mm
	
	
	

	
	Postolje sprijeda otvoreno s podnicom ispod ploče, bočne i stražnja stranica zatvorene – materijal INOX AISI 304
	
	
	

	
	snaga grijanih ploča: 4x2,5 kW
	
	
	

	
	priključna snaga: 10 kW
	
	
	

	
	priključni napon: 400V 3N  AC
	
	
	

	
	Podesive noge štednjaka 
	
	
	

	8.
	ELEKTRIČNI KOTAO
	
	
	

	
	Dimenzije: 
duljina 800mm x dubina 900mm x visina 900 mm – 
mogućnost odstupanja +/- 5%
	
	
	

	
	Posuda od nehrđajućeg čelika
	
	
	

	
	Posuda s dvostrukim plaštom (indirektno grijanje)
	
	
	

	
	Dimenzija posude: fi 600*600mm
	
	
	

	
	Zapremnina: 150 litara
	
	
	

	
	Priključna snaga: 18,6 kW

	
	
	

	
	Priključni napon: 400V 3N AC
	
	
	

	9.
	ELEKTRIČNI UREĐAJ ZA LJUŠTENJE KRUMPIRA
	
	
	

	
	Dimenzije :
duljina 440 mm, dubina 495 mm, visina 1000 mm – 
mogućnost odstupanja +/- 10%
	
	
	

	
	Dodatak: Posuda za zadržavanje ljusaka od krumpira
	
	
	

	
	Kapacitet: 350 kg/h
	
	
	

	
	Priključna snaga: min 0,75 kW
	
	
	

	
	Priključni napon: 400V 3N AC
	
	
	

	10.
	PERILICA POSUĐA (profesionalna)
	
	
	

	
	Minimalno tri programa pranja
	
	
	

	
	Kapacitet: 24-28-40 košara/sat
	
	
	

	
	Kapacitet kod kratkog programa pranja: 65 košara/sat
	
	
	

	
	Digitalni zaslon za upravljanje (značajke na hrvatskom jeziku)
	
	
	

	
	Četverostruki sistem filtriranja
	
	
	

	
	Spremnici za sredstvo za pranje i ispiranje posuđa
	
	
	

	
	Dozirne pumpe za sredstvo za pranje i ispiranje
	
	
	

	
	Temperatura komore spremnika: 62 ºC
	
	
	

	
	Temperatura ispiranja: 85 ºC
	
	
	

	
	Potrošnja vode za ispiranje: max 3 l po ciklusu ispiranja
	
	
	

	
	Zapremnina spremnika: minimalno 15 l
	
	
	

	
	Ugrađena pumpa za ispust
	
	
	

	
	Dimenzija košare: 500 x 500 mm
	
	
	

	
	Visina ulaznog otvora: minimalno 400 mm
	
	
	

	
	Napon: 400 V, 50 Hz
	
	
	

	
	Priključna snaga:
Trofazna izvedba: minimalno 7,5 kW
	
	
	

	
	Dimenzije :
duljina 600 mm, dubina 637 mm, visina 820 mm – 
mogućnost odstupanja +/- 5%
	
	
	

	11.
	PERILICA POSUĐA (za kućanstvo)
	
	
	

	
	Kapacitet: 12 kompleta
	
	
	

	
	Gornja košara namjestiva po visini
	
	
	

	
	Mogućnost pola punjenja
	
	
	

	
	Pokazivač tijeka programa pranja i kontrolni zaslon
	
	
	

	
	Prikaz napunjenosti soli
	
	
	

	
	Zaštita od izlijevanja vode
	
	
	

	
	Izvedba postavljanja: samostojeća
	
	
	

	
	Dimenzije: 
visina 850 mm, širina 600 mm, dubina 600 mm – 
mogućnost odstupanja +/- 10%
	
	
	

	
	Energetska klasa: minimalno A+
	
	
	

	
	Jamstvo: minimalno 5 godina
	
	
	

	12.
	INOX POSTOLJE ZA PERILICU POSUĐA
	
	
	

	
	Dimenzije:
(duljina) 600 mm, (širina) 600 mm, (visina), 500 mm - – mogućnost odstupanja u skladu sa stavkom 11 (Perilica posuđa za kućanstvo)
	
	
	

	
	Materijal: INOX AISI 304
	
	
	

	
	Konstrukcija od zavarenih cijevi INOX 40x40mm
	
	
	

	
	Podesive noge min. +/- 1 cm 
	
	
	

	
	Vodilice za 2 košare
	
	
	

	13.
	UREĐAJ ZA OMEKŠAVANJE VODE
	
	
	

	
	Dimenzije: 
duljina 240 mm x širina 430 mm x visina 420 mm – 
mogućnost odstupanja +/- 5%
	
	
	

	
	Kapacitet: 275.000 mg - 15 °dm³ - 28 °fm³ (TH) (CaCO3)
	
	
	

	
	Protok: 500/900 L/h @ ∆p 0,23/0,35 bar
	
	
	

	
	Priključak električne energije: 230 V, 50 Hz, 10 W
	
	
	

	
	Radni pritisak: 2 - 6 bar
	
	
	

	
	Temperatura vode: 1° C - 40° C
	
	
	

	
	Potrošnja soli u regeneraciji: max 900 g
	
	
	

	14.
	UNIVERZALNI KUHINJSKI VIŠENAMJENSKI STROJ ZA OBRADU HRANE
	
	
	

	
	Kapacitet korištenja: 30 – 200 porcija
	
	
	

	
	Radne operacije:
· rezanje, ribanje, struganje
· rezanje kockica u raznim veličinama
· miješanje, lupanje, miješenje s 10-litarskim mehanizmom za lupanje i miješenje
· usitnjavanje mesa i povrća
· rezanje na odreske i trake
	
	
	

	
	Sigurnost: 
· dvostruki elektromagnetski sigurnosni prekidač 
· zaštita od samouključivanja
	
	
	

	
	Motor: trofazni s ugrađenom zaštitom od preopterećenja
	
	
	

	
	Prihvatna glava: 
· fi 62
· materijal: nehrđajući čelik s ručicom za brzo pritezanje priključaka
	
	
	

	
	2 brzine rada : min. 140/280 o/min
	
	
	

	
	Vrsta zaštite: IP 54
	
	
	

	
	Priključak: 400 V 3N
	
	
	

	
	Snaga: min 0,9 kW
	
	
	

	
	Dimenzije uređaja: max. dubina 350 mm x duljina 400 mm x visina 500 mm
	
	
	

	15.
	PLANETARNA MIJEŠALICA (Priključak za univerzalni kuhinjski stroj za obradu hrane – pozicija 14)
	
	
	

	
	Kapacitet: 15 litara
	
	
	

	
	Broj nastavaka: min. 3 
	
	
	

	
	Materijal posude: Inox AISI 316
	
	
	

	
	Materijal kućišta: Inox AISI 304
	
	
	

	
	Zaštitni poklopac
	
	
	

	16.
	PRIKLJUČAK ZA REZANJE POVRĆA (za univerzalni kuhinjski stroj za obradu hrane – pozicija 14)
	
	
	

	
	Materijal: Inox AISI 304
	
	
	

	
	Dvostruki sigurnosni magnetni prekidač
	
	
	

	
	Dva potiskivača
	
	
	

	17.
	DISK SA PODESIVIM NOŽEM (za poziciju 16)
	
	
	

	
	Kapacitet: 100 – 200 kg/sat
	
	
	

	
	Materijal: AISI 316
	
	
	

	18.
	DISK ZA RIBANJE/PASIRANJE (za poziciju 16)
	
	
	

	
	Kapacitet: 120 kg/sat
	
	
	

	
	Materijal: AISI 316
	
	
	

	19.
	ŠTAPNI MIKSER
	
	
	

	
	Duljina štapa 160 mm
	
	
	

	
	Dimenzije: fi 78 x visina 455 mm
	
	
	

	
	Podesiva brzina: 2000 do 12500 okretaja u minuti
	
	
	

	
	Kapacitet miješanja: do 5 litara
	
	
	

	
	Snaga: 220 W
	
	
	

	
	Napon: 220V 1N/ 50Hz
	
	
	

	
	Ergonomski držač
	
	
	

	
	Zaštita od preopterećenja
	
	
	

	20.
	USISAVAČ
	
	
	

	
	Dužina priključnog kabla: 15 m
	
	
	

	
	Napon/frekvencija: 220-240 V / 50-60 Hz
	
	
	

	
	Klasa zaštite: Klasa II
	
	
	

	
	Stupanj zaštite uređaja (IP): IP 20
	
	
	

	
	Minimalna snaga uređaja: 750 W
	
	
	

	
	Minimalna usisna snaga: 230 W
	
	
	

	
	Protok zraka: 23-30 litara u sekundi
	
	
	

	
	Vakuum na ulazu dizne: minimalno 210 mbar
	
	
	

	
	Volumen sabirne vrećice: minimalno 15 litara
	
	
	

	
	Tip filtriranja glavnog filtera: HEPA H13
	
	
	

	
	Površina glavnog filtera: minimalno 11000 cm²
	
	
	

	
	Maksimalne dimenzije uređaja: 
širina 450 mm x duljina 4200 mm x visina 350 mm
	
	
	

	
	Sabirna vrećica: minimalno 5 komada
	
	
	

	21.
	INOX KUHINJSKI STOL ZATVORENI S LADICAMA
	
	
	

	
	Dimenzije:
Duljina 1400 mm, dubina 700 mm, visina: 850 mm
	
	
	

	
	Izvedba:
3 ladice horizontalno i otvor s kliznim vratima bez srednje police, zatvoren sa svih strana, ladice i vrata s bešumnim vodilicama sa polietilenskim kotačićima s ležajevima
	
	
	

	
	Uzdignuće na stražnjoj strani prema zidu 40 mm
	
	
	

	
	Materijal izrade: Inox AISI 304
	
	
	

	
	Radna ploča INOX debljine 40 mm s ispunom od vodootporne iverice
	
	
	

	22.
	INOX 
KUHINJSKI STOL OTVORENI S PODNICOM
	
	
	

	
	Otvoreni kuhinjski stol s podnicom
	
	
	

	
	Podnica ojačana omega profilom
	
	
	

	
	Dimenzije:
Duljina: 900 mm, Dubina: 750 mm, Visina: 870 mm
	
	
	

	
	Materijal izrade: Inox AISI 304
	
	
	

	
	Radna ploča inox debljine 40mm s ispunom od vodootporne iverice
	
	
	

	23.
	INOX STOL otvoreni
	
	
	

	
	Izvedba: otvorena
	
	
	

	
	Mjesto za kolica za otpatke lijevo min. 42 cm, ostatak s podnicom
	
	
	

	
	Dimenzije :
duljina 1380 mm, dubina 700 mm, visina 870 mm
	
	
	

	
	Materijal: Inox AISI 304
	
	
	

	
	Radna ploča inox debljine 40mm s ispunom od vodootporne iverice
	
	
	

	
	Uzdignuće (zaštita zida) min. 40mm
	
	
	

	
	Konstrukcija od zavarenih cijevi INOX 40x40mm
	
	
	

	
	Podesive noge min. +/- 1 cm
	
	
	

	24.
	INOX STOL KUHINJSKI OTVORENI
	
	
	

	
	Dimenzije:
duljina 1930 mm, dubina 720 mm, visina 880 mm
	
	
	

	
	Izvedba: otvoreni s uzdignućem protiv prskanja minimalno 
40 mm
	
	
	

	
	Materijal: Inox AISI 304
	
	
	

	
	Radna ploča inox debljine 40mm s ispunom od vodootporne iverice

	
	
	

	
	Konstrukcija od zavarenih cijevi INOX 40x40mm
	
	
	

	
	Podesive noge min. +/- 1 cm
	
	
	

	
	Podnica ojačana omega profilom
	
	
	

	25.
	INOX KUHINJSKI ELEMENT ZA PRIHVAT NEČISTOG SUĐA
	
	
	

	
	Dimenzije:
(duljina) 2050 mm, (širina) 700 mm, (visina), 870 mm
	
	
	

	
	Izvedba: 
· 1 korito dimenzije 400x500 mm,
· Mjesto za kantu za otpatke minimalno 420mm, ostatak podnica INOX AISI 304
· Otvor za otpatke s gumenim obručem iznad mjesta za kantu za otpatke
· Usječena radna ploča sa uzdignućem 40 mm
· Otvor za slavinu/tuš fi 32 na ploči desno od korita

	
	
	

	
	Materijal: INOX AISI 304
	
	
	

	
	Konstrukcija od zavarenih cijevi INOX 40x40mm
	
	
	

	
	Minimalna visina mokrog ruba 10 mm
	
	
	

	26.
	INOX SUDOPER
	
	
	

	
	Dimenzije :
duljina 1560 mm, dubina 700 mm, visina 870 mm
	
	
	

	
	2 korita
	
	
	

	
	Dimenzije svakog korita:
duljina 400 mm, dubina 400 mm
	
	
	

	
	Izvedba: otvoreni s podnicom, podnica ojačana omega profilom
	
	
	

	
	Konstrukcija od zavarenih cijevi INOX 40x40mm
	
	
	

	
	Uzdignuće: min 40 mm
	
	
	

	
	Materijal: Inox AISI 304
	
	
	

	
	Visina mokrog ruba: min. 10 mm
	
	
	

	
	Noge podesive po visini: min. +/- 1 cm
	
	
	

	27.
	SANITARNI UMIVAONIK
	
	
	

	
	Pogon na koljeno
	
	
	

	
	Dimenzije :
duljina 400 mm, dubina 400 mm, visina, 250 mm
	
	
	

	
	Način montaže: zidna montaža
	
	
	

	
	Miješalica za vodu s mješalnim ventilom
	
	
	

	
	Materijal umivaonika: Inox AISI 304
	
	
	

	
	Zaštita zida: minimalno 40 mm
	
	
	

	28.
	INOX VISEĆI ORMARIĆ
	
	
	

	
	Dimenzije:
duljina 1300 mm, dubina 400 mm, visina 660 mm
	
	
	

	
	Broj vratnica: 2, klizna vrata, dvostruka stjenka vrata
	
	
	

	
	Izvedba: s podnicom i jednom policom u sredini podesive visine
	
	
	

	
	Materijal: Inox AISI 304
	
	
	

	
	Vrata s bešumnim vodilicama sa polietilenskim kotačićima s ležajevima
	
	
	

	29.
	POLICA
	
	
	

	
	2 etaže s nosačima za montažu između dva zida
	
	
	

	
	Dimenzije :
(duljina) 1200 mm, (dubina) 500 mm, (visina), 30 mm
	
	
	

	
	Materijal: Plastificirani lim
	
	
	

	30.
	INOX PROFIL
	
	
	

	
	Inox U profil za ispunu (sokl) L=5m
	
	
	

	
	Dimenzije: duljina sprijeda 1750 mm + bočno desno 900mm x visina 130mm
	
	
	

	31.
	TUŠ UGOSTITELJSKI
	
	
	

	
	Tuš sa jednoručnom miješalicom i devijatorom (prekretnikom)
	
	
	

	
	Dimenzija: minimalno 800 mm visine
	
	
	

	
	Izvedba: usadni
	
	
	

	
	Dodatak: 2 spojna crijeva sa priključkom ž 3/8
	
	
	

	32.
	KUTLAČA
	
	
	

	
	Kutlača INOX 1 litra, visina 920 / fi 160
	
	
	

	33.
	KUHAČA
	
	
	

	
	Kuhača drvena, duljina 100 cm
	
	
	

	34.
	LOPATICA ZA KREME
	
	
	

	
	Duljina 50 cm
	
	
	

	
	Materijal: Inox AISI 316
	
	
	

	35.
	MUTILICA / PJENJAČA
	
	
	

	
	Materijal: INOX 
	
	
	

	
	Dimenzije: min 60 cm uključujući i dršku 
	
	
	

	36.
	OTVARAČ KONZERVI
	
	
	

	
	Ručni, stolni
	
	
	

	
	Prijenosna izvedba
	
	
	

	
	Montaža na radnu ploču stola
	
	
	

	37.
	KOŠARA ZA TANJURE
	
	
	

	
	Dimenzije: duljina 500 mm x dubina 500 mm
	
	
	

	
	Materijal: PVC
	
	
	

	38.
	KOŠARICA ZA PRIBOR ZA JELO
	
	
	

	
	Dimenzije: duljina 500 mm x dubina 500 mm
	
	
	

	
	Materijal: PVC
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