



[bookmark: _Ref500419967]OBRAZAC PREDAJE PONUDE UKLJUČUJUĆI IZJAVE PONUDITELJA

Naziv natječaja: “Nabava seta opreme za prikupljanje otpada”
1. NAZIV I SJEDIŠTE PONUDITELJA (U SLUČAJU ZAJEDNICE PONUDITELJA, ISPUNJAVA NOSITELJ ZAJEDNICE)
	Zajednica ponuditelja (zaokružiti)
	DA                    NE

	Ponuditelj
	

	Osoba ovlaštena za zastupanje:
	

	Adresa:
	

	OIB:
	

	Poslovna banka i broj računa ponuditelja, IBAN:
	

	Ponuditelj u sustavu PDV-a (zaokružiti):
	DA                    NE

	Adresa za dostavu pošte:
	

	Kontakt osoba ponuditelja:
	

	Telefon:
	

	Faks:
	

	E-pošta:
	

	Dio ugovora koji će izvršavati član zajednice ponuditelja (navesti postotni dio prema ukupnoj vrijednosti ponude):	
	



2. PODACI O  ČLANOVIMA ZAJEDNICE PONUDITELJA  (ako je primjenjivo)
1)
	Naziv člana zajednice ponuditelja
	

	Osoba ovlaštena za zastupanje:
	

	Adresa:
	

	OIB:
	

	IBAN:
	

	Adresa za dostavu pošte:
	

	Kontakt osoba člana zajednice ponuditelja:
	

	Telefon:
	

	Faks:
	

	E-pošta:
	

	Dio ugovora koji će izvršavati član zajednice ponuditelja (navesti postotni dio prema ukupnoj vrijednosti ponude):	
	


(Molimo ponoviti i ispuniti tablicu za svakog dodatnog člana zajednice ponuditelja ako je primjenjivo.)

3. PODACI O PODIZVODITELJIMA
Nije primjenjivo

4. MINIMALNE RAZINE FINANCIJSKE SPOSOBNOSTI

	(Molimo ispunite pripadajuću tablicu s financijskim podacima na bazi pripadajućih financijskih izvještaja. Podaci u tablici služe za provjeru razine  financijske sposobnosti  iz točke 6.2 Uputa za ponuditelje.) 

	Financijski podaci 2016. (KUMULATIVNI PODACI ZA ZAJEDNICU PONUDITELJA)
	HRK

	Financijski podaci 2017. (KUMULATIVNI PODACI ZA ZAJEDNICU PONUDITELJA)
	HRK

	Ukupan prihod
	



	(Ako je primjenjivo molimo ponoviti i ispuniti tablicu za svakog dodatnog člana zajednice ponuditelja.)

	Financijski podaci 2016. (PODACI ZA ČLANA ZAJEDNICE  br....(navesti ime člana)
	HRK

	Financijski podaci 2017. (PODACI ZA ČLANA ZAJEDNICE  br....(navesti ime člana)
	HRK

	Ukupan prihod 
	


Molimo uz ovaj obrazaca priložiti: preslik bilance, računa dobiti i gubitka, odnosno odgovarajućeg financijskog izvještaja, ako njihovo objavljivanje nije propisano u državi sjedišta gospodarskog subjekta ili izvještaj za nevedne godine još nije objavljen (GFI-POD ili slično). Ponuditelje iz RH čiji su finacijski izvještaji javno objavljeni i dostupni na web portralu www.fina.hr nisu dužni priložiti preslik izvješća. 

5. MINIMALNE RAZINE STRUČNE SPOSOBNOSTI 
Molimo priložiti Izjavu ponuditelja u slobodnoj formi sukladno uputama iz točke 6.3 Uputa za ponuditelje.

6. MINIMALNE RAZINE TEHNIČKE SPOSOBNOSTI
U slučaju zajednice ponuditelja, unose se kumulativni podaci za cjelokupnu zajednicu.

	(Molimo ispunite navedenu tablicu niže. Podaci u tablici služe za provjeru razine tehničke sposobnosti iz točke 6.4  Uputa za ponuditelje). 

	Redni broj
	Ugovorne strane (Naručitelj i Izvršitelj ugovora)
	Oznaka / broj ugovora
	Naziv / naslov ugovora
	Predmet / opis ugovora
	Iznos ugovora (bez PDV-a)
	Datum izvršenja ugovora

	1
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	

	...
	
	
	
	
	
	






7. IZJAVA PONUDITELJA O PREDAJI PONUDE
Kao dio ponude, svaka pravna osoba identificirana pod točkom 1. i 2. obrasca (nositelj zajednice ponuditelja i svaki član zajednice ponuditelja ako je primjenivo), mora podnijeti potpisanu izjavu koristeći ovaj format.
Kao odgovor na Vaš poziv za natjecanje za gore navedenu nabavu, mi, niže potpisani, izjavljujemo da:
7.1. Pregledali smo, te u potpunosti prihvaćamo sadržaj natječajne dokumentacije prema pozivu na natječaj br. 4-2018 KK.03.2.1.05.0308, Naziv natječaja: Nabava opreme i radnih vozila od 31.10.2018. Ovime prihvaćamo odredbe iste u potpunosti, bez rezervacija i ograničenja.
7.2 Dajemo ponudu za dostavu, u skladu s odredbama natječajne dokumentacije, definiranim uvjetima i vremenskim rokovima, bez rezervacija ili ograničenja, za slijedeće stavke:
	Br. stavke
	Naziv stavke (sukladno tehničkim specifikacijama)
	Količina

	1.1
	Epsilon dizalica Max dohvata 10 m s polipnom grabilicom 300l i podizač kontejnera s nadogradnjom
	Set

	1.2
	Epsilon dizalica Max dohvata 7,5 m s polipnom grabilicom 200l i sanduk sa stražnjim kiperom 
	Set



7.3. Cijena naše ponude, bez PDV, iznosi:_________________kn. Cijena s PDV-om iznosi ____________kn.
7.4. Nudimo popust od [%] ili [ .................kn ] [u slučaju da je naša ponuda prihvaćena]
7.5. Ova ponuda je valjana  [ ................. ] dana od roka za predaju ponuda.
7.6. Ukoliko naša ponuda bude prihvaćena, obvezujemo se da ćemo dostaviti garancije kako je navedeno u Uputama za ponuditelje. 
7.7. Dajemo ovu ponudu [na individualnoj osnovi / kao član zajednice ponuditelja vođenog od strane < ime nositelja /nas samih >]*. Potvrđujemo da ne sudjelujemo u natječaju za ovaj isti ugovor u bilo kojoj drugoj formi. [Potvrđujemo, kao član zajednice ponuditelja, da su svi članovi zajednički i pojedinačno zakonski odgovorni za izvedbu ugovora, da je nositelj ovlašten za prihvaćanje obveza i uputa za i u ime svakog od članova vezano za natječajni postupka i potpisivanje ugovor; da je izvedba ugovora u odnosu na NOJNa, uključujući plaćanja pojedinačnim članovima zajednice, odgovornost nositelja, te da su svi članovi u zajednici ponuditelja obvezani ostati u toj grupaciji za cijelo vrijeme trajanja provedbe ugovora.

U ______________, ___/___/2018.		
							       
ZA PONUDITELJA:
			                                    ______________________________
					       (ime, prezime, potpis ovlaštene osobe za zastupanje)
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ANNEKS I+II: TEHNIČKE SPECIFIKACIJE I TEHNIČKA PONUDA
Eventualna prateća dokumentacija koja se dostavi kao nadopuna ovoj ponudi mora jasno ukazivati na modele odnosno opcije koje se nude, kako bi Odbor za nabavu jasno mogao ocijeniti ponudu. Ponude koje ne identificiraju precizno modele i specifikacije mogu biti odbijene od strane NOJN
Ponuda mora biti dovoljno jasna da omogući jednostavnu usporedbu između traženih i ponuđenih specifikacija. 
Molimo  ispuniti samo kolumnu „Ponuđene specifikacije“
	Tražene specifikacije
	Ponuđene specifikacije
	Napomene

	Broj stavke: 1.1

	Količina: 1 set

	Opis: Epsilon dizalica max dohvata 10 m s polipnom grabilicom 300l (6 lopatica) i podizač kontejnera s nadogradnjom (uz postojeće radno vozilo), nabava, dostava, ugradnja, testiranje i obuka 

	1.1.1. Epsilon dizalica max dohvat 10 m s grabilicom min 300l sa šest lopatica

	Proizvođač: EPSILON PALFINGER
	
	

	Tip proizvoda i model: 
Model M 110Z (M110Z96 dohvat do 9,6m), ili jednakovrijedno
Dizalica max dohvata do 10 m
Standard: EN12999:201 ili jednakovrijedno
Visoko sjedište standardno (upravljački blok montiran na visokom sjedištu) 
Hladnjak ulja 150 l / 24V 
Spremnik ulja 200l (1K/2K) 
Cilindri stabilizatora hidrauli. zakretni 180°
Troputni ventil – 1 kom
Pumpa hidraulike LEDUC 57/57 ili jednakovrijedno
Epsilon polipna grabilica 300l, 6 lopatica, Model SG300 ili jednakovrijedno
Ugradnja dizalice iza kabine: 
-izrada statičkog proračuna šasije
- ojačanje pomoćne šasije na mjestu ugradnje dizalice
- ugradnja hidraulične oprem
- atestiranje po čl. 52 Zakona o zaštiti na radu za dizalicu 
CE oznaka sukladnosti
	
	

	Testiranje i puštanje u rad na lokaciji NOJN
	* unijeti predviđeno trajanje /h
	

	Jamstvo: u trajanju od min 12 mjeseci od dana preuzimanja od strane NOJN.
	
	

	Obuka: 2 radnika na lokaciji NOJN
· za rad (pravilno i učlinkovito upravljanje),
· održavanje. 
Dokumetacija i upute za upravljanje
	* unijeti predviđeno trajanje /h
	

	Postprodajne usluge: održavanje, popravci i servis
Rezervni dijelovi dostupni nakon isteka jamstvenog roka min 5g
Rok odaziva za popravak – max. 2 radni dan 8.00-16.00h
Rezervni dijelovi - priložiti popis rezervnih dijelova i cjenik
	*opisati predviđeno održavanje (npr. obavezno nakon xx sati rada ili sl.)

	

	1.1.2. Navlakač kontejnera 

	Proizvođač: EPSILON PALFINGER
	
	

	Tip proizvoda i model:  T18 ili jednakovrijedno
	
	

	Kapacitet: max 18t
Težina: max 2,2 t 
Prikladno za radna vozila do max 26t nosivosti za kipanje i navlačenje
min. međuosovinski razmak: 4200 mm (6x2), 3850 mm (6x4) 
Šasija opremljena izvodom iz mjenjača u omjeru 1:1 s izlazom za pumpu bez prirubnice, min okretni moment 47,3m.kg 
Snaga min/max: 65 KS / 45 kW
Pritisak min/max: 6/8 bara, radni tlak 310 bara
Napon: 24V
Upravljajnje
Upravljanje s dvije poluge iz kabine
Progresivno upravljanje iz kabine – 2 brzine upravljanja + soft stop (amortizacija udara kod krajnjeg položaja)
Prosječno vrijeme:
ukrcaj: max 40 s
kipanje: max 45 s
Ugradnja navlakača kontejnera na šasiju I ugradnja stabilizatora navlakača: izrada statičkog proračuna šasije i ugradnja hidraulične opreme
CVH atest Centra za vozila Hrvatske
	
	

	Oprema 
· pomoćna šasija
teleskopska ruka S355MC čelik (360 Mpa) 
središnja šasija S500 čelik (500MPa) 
· kiperska šasija
hidraulično zaključavanje
· pneumatsko osiguranje kuke
· stražnje vanjsko hidrauličko zaključavanje uključujući ventile
· priprema za centralni sustav za podmazivanje 
· pokrov za glavne ventile (aluminijski) 
· troputni ventil 1 kom
· stabilizator navlakača (elektroupravljački ventil 6/2 s el. i hidrauličnom instalacijom u boji šasije
Cilindri
2 cilindra kipanja – cilindri dvostukog djelovanja ø140 mm
1 cilindar izvlačenja - cilindar dvostrukog djelovanja ø 100 mm 1 cilindar za zaključavanje ø50mm
Hidraulika
klipna pumpa 61-110 cm3/okr., učvršćena sa min. 4 vijka
tank 75-200l, indikator nivoa ulja i temperature 
povratni filter ulja, uložak finoće 25 μm
razvodnik 
Osiguranje hidraulike: glavni prekotlačni ventil, rasteretni ventil na cilindru kipanja, dvostruki rasteretni ventil na cilindrima kipanja, jednostruki rasteretni ventil na cilindru za navlačenje, prekotlačni ventil na cilindru stražnjeg zaključavanja, kontrolni ventil za stražnje zaključavanje.
Osiguranje elektronike: elektro sigurnosni sustav DIN norma ili jednakovrijedno, zaštita IP 65 ili jednako vrijedno, induktivni prekidač sa relejem, mehanička zaštita ožičenja (žice zaštičene ovojnicom), induktivni prekidač za zaustavljenje kontejnera, cilindar za teleskopiranje nije moguće pokrenuti za vrijeme kipanja, prekid protoka ulja kada se kiperska šasija podiže bez zatvorenih ključeva kada je isključeno stražnje zaključavanje, zelena LED dioda u kabini pokazuje da je stražnje zaključavanje uključeno.
CE oznaka sukladnosti
	
	

	Testiranje i puštanje u rad na lokaciji NOJN
	* unijeti predviđeno trajanje /h
	

	Jamstvo: u trajanju od min 12 mjeseci od dana preuzimanja od strane NOJN.
	
	

	Obuka: 2 radnika na lokaciji NOJN
· za rad (pravilno i učlinkovito upravljanje),
· održavanje. 
Dokumetacija i upute za upravljanje
	* unijeti predviđeno trajanje /h
	

	Postprodajne usluge: održavanje, popravci i servis
Rezervni dijelovi dostupni nakon isteka jamstvenog roka min 5g. 
Rok odaziva za popravak – max. 2 radni dan 8.00-16.00h
Rezervni dijelovi - priložiti popis rezervnih dijelova i cjenik
	*opisati predviđeno održavanje (npr. obavezno nakon xx sati rada ili sl.)

	



	Broj stavke: 1.2

	Količina: 1 set

	Opis: Epsilon dizalica max dohvata 7,5 m s polipnom grabilicom 200l i sanduk sa stražnjim kiperom (uz postojeće radno vozilo), nabava, dostava, ugradnja, testiranje i obuka 

	1.2.1. Epsilon dizalica max dohvat 7,5 m s grabilicom min 200l sa četiri lopatice

	Proizvođač: EPSILON PALFINGER
	
	

	Tip proizvoda i model: 
Model C80Z (C80Z73 dohvat do 7,3m) ili jednakovrijedno
Dizalica max dohvata do 7,5 m
Standard: EN12999:201 ili jednakovrijedno
Visoko sjedište standardno (uprav.blok na visokom sjedištu) 
Baza zrcalno okrenuta (GZL)
Hladnjak ulja 150 l / 24V 
Spremnik ulja 200l (1K/2K) 
Cilindri stabilizatora hidrauli. zakretni 45°
Pumpa hidraulike LEDUC 2x57  ili jednakovrijedno
[bookmark: _GoBack]Epsilon polipna grabilica 200l, 4 lopatice, Model SG204 ili jednakovrijedno
Podesiva udaljenost i pristup sjedalu s obje strane, prekidač, 
Integrirani stabilizatori hidraulično izvlačivi, max. 4,1 m
Ventili za zadržavanje tereta na podiznom i pomoćnom cilindru, cilindrima teleskopa
	
	

	Ugradnja dizalice iza kabine: 
-izrada statičkog proračuna šasije
- ojačanje pomoćne šasije na mjestu ugradnje dizalice
- ugradnja hidraulične oprem
- atestiranje po čl. 52 Zakona o zaštiti na radu za dizalicu
CE oznaka sukladnosti
	
	

	Testiranje i puštanje u rad na lokaciji NOJN
	* unijeti predviđeno trajanje /h
	

	Jamstvo: u trajanju od min 12 mjeseci od dana preuzimanja od strane NOJN.
	
	

	Obuka: 2 radnika na lokaciji NOJN
· za rad (pravilno i učlinkovito upravljanje),
· održavanje. 
Dokumetacija i upute za upravljanje
	* unijeti predviđeno trajanje /h
	

	Postprodajne usluge: održavanje, popravci i servis
Rezervni dijelovi dostupni nakon isteka jamstvenog roka Min 5g
Rok odaziva za popravak – max. 2 radni dan 8.00-16.00h
Rezervni dijelovi - priložiti popis rezervnih dijelova i cjenik
	*opisati predviđeno održavanje (npr. obavezno nakon xx sati rada ili sl.)

	

	1.2.2.  Stražnji kiper sa čeličnim sandukom 

	Proizvođač: PALFINGER KRAN
	
	

	Tip proizvoda i model:  SKK 115 ili jednakovrijedno
	
	

	Kapacitet: Volumen, min/max 20/21 m3
(unutarnje dimenzije max: 4400x2360x200mm
Težina: max 2 t 
Prikladno za radna vozila do max 18t nosivosti 
Pomoćna šasija:
· izrađena iz dva uzdužna nosača
traverza za učvršćenje cilindra
ugrađena hidraulična instalacija
teleskopski cilindar, pneumatski upravljan iz kabine vozila (tropložajnom ručicom)
· cijevi i spojnice 
· dijelovi za učvršćenje na šasiju
·  ležajevi jednostavni za održavanje
· sačmareno u kvaliteti SA 2,5, ili jednakovrijedno, temeljno obojano i lakirano u boji šasije vozila 
	
	

	Čelični sanduk:
Pod: nosiva konstrukcija izvedena iz dva hladno oblikovana uzdužna profila, traverza za učvršćenje cilindra s kuglastim osloncem, prednji i zadnji poprečni nosači kipera, sajle za osiguranje kipera, čelična podnica iz lima HARDOX HX 450 ili jednakovrijedno min debljine 4,0 mm 
Stranice:
· stranice izrađene iz čeličnog lima ST 52 ili jednakovrijedno debljine min 3,0 mm
· debljina stranica min 70 mm
· fiksna prednja stranica visine min 2000 mm
· bočne stranice: FIKSNE, pojačane “jet ripnama”
· stražnja stranica – otvaranje „a libro“ tj. “kao knjiga“
Svi čelični dijelovi sačmareno u kvaliteti SA 2,5, ili jednakovrijedno, temeljno obojano i lakirano u boji šasije radnog vozila 
CE oznaka sukladnosti
Kipanje: max. kut kipanja iznosi cca 45-48o 
Ugradnja: izrada statičkog proračuna šasije i ugradnja sanduka
CVH atest Centra za vozila Hrvatske
	
	

	Testiranje i puštanje u rad na lokaciji NOJN
	* unijeti predviđeno trajanje /h
	

	Jamstvo: u trajanju od min 12 mjeseci od dana preuzimanja od strane NOJN.
	
	

	Obuka: 2 radnika na lokaciji NOJN
· za rad (pravilno i učlinkovito upravljanje),
· održavanje. 
Dokumetacija i upute za upravljanje
	* unijeti predviđeno trajanje /h
	

	Postprodajne usluge: održavanje, popravci i servis
Rezervni dijelovi dostupni nakon isteka jamstvenog roka min 5g
Rok odaziva za popravak – max. 2 radni dan 8.00-16.00h
Rezervni dijelovi - priložiti popis rezervnih dijelova i cjenik
	*opisati predviđeno održavanje (npr. obavezno nakon xx sati rada ili sl.)

	






Dodatak III: TROŠKOVNIK

	A
	B

	C
	D
	E

	STAVKA
	 KOLIČINA
	SPECIFIKACIJE PONUĐENE (UKLJ. IME BRENDA/MARKE)
	JEDINIČNI TROŠKOVI S DOSTAVOM[footnoteRef:1] (BEZ PDV) [1: 	DDP- (isporučeno ocarinjeno) prema Incoterms 2010 Međunarodne trgovačke komore
] 

HRK
	UKUPNO 
(BEZ PDV)
HRK

	1.1. Epsilon dizalica max dohvata 10 m s polipnom grabilicom min 300l i podizač kontejnera s nadogradnjom
	Set
	
	Ukupna cijena bez PDV-a
	

	1.2. Epsilon dizalica max dohvata 7,5 m s polipnom grabilicom min 200l i sanduk sa stražnjim kiperom
	Set
	
	Ukupna cijena bez PDV-a
	

	
	
	
	Ukupna cijena bez PDV-a
	

	
	
	
	Iznos PDV-a
	

	
	
	
	Ukupna cijena s PDV-om
	




U ______________, ___/___/2018.		
							       
ZA PONUDITELJA:		                                    ______________________________
					       (ime i prezime, potpis ovlaštene osobe za zastupanje)
IZJAVA O PRIHVATU ROBE – Dodatak IV
Ugovor br.:  4-2018 (KK.03.2.1.05.0308)      
Naziv ugovora: Ugovor o nabavi 

Dobavljač: _______________________                                            NOJN:  Sekundar usluge d.o.o., Jurdani	
	
	Stavka 
	kol.
	Opis
	Dostava
	Testiranje (ako je primjenjivo)
	Obuka (ako je primjenjivo)
	Jamstvo
	
Napomena

	1.1








	
	
	
	
	
	
	*unijeti podatke o certifikatima i atestima, te proložiti dokumente u privitku


	1.2
	
	
	
	
	
	
	*unijeti podatke o certifikatima i atestima, te proložiti dokumente u privitku




Sve gore navedene stavke dostavljene su instalirane, testirane i sukladne tehničkim specifikacijama iz ugovora. 

Datum prihvata:………………….

Dobavljač:	      NOJN: Sekundar usluge d.o.o.
Ime:	      Ime: 
Potpis:…………………………..	      Potpis:…………………………..

