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TEHNIČKE SPECIFIKACIJE I TEHNIČKA PONUDA


Naručitelj: 	  FEROPLAST d.o.o., Grožnjanska ulica 5, 52460 Buje, Republika Hrvatska
Predmet nabave: 	  Nabava strojeva
Evidencijski broj nabave:   5/2019


TEHNIČKA PONUDA
Ponuditelj je dužan ispuniti kolonu 2 detaljnim opisom robe koju nudi (riječi kao “sukladan” ili “da” nisu dovoljne). Ponuditelj ne smije mijenjati specifikacije navedene u koloni 1.
Za sve proizvođače, tipove proizvoda, standarde ili norme koji su navedeni u tehničkim specifikacijama primjenjuje se „ili jednakovrijedno“. Eventualna prateća dokumentacija koju Ponuditelj dostavlja kao nadopunu ponudi mora jasno ukazivati na modele odnosno opcije koje se nude. Ponude koje ne identificiraju precizno modele i specifikacije mogu biti odbijene. 
Uputa: Ponuditelj ispunjava tehničke specifikacije samo za grupu/grupe za koju/koje dostavlja ponudu!
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TEHNIČKE SPECIFIKACIJE
	I
Tražene specifikacije
	II
Ponuđene specifikacije

	GRUPA 1
	
	

	1. Stroj za ravnanje i odrezivanje žice
Količina: 1 komad

	 Parametar
	Karakteristike
	

	Oblik ulaznog materijala - žice
	rebrasta ili glatka žica Ø 2,00 – 7,00 mm;
kolut
	

	Najviša težina koluta
	do 1.200 kg
	

	Smjer dodavanja žice
	put žice sa lijeva na desno
	

	Ulazni materijal
	Ø 2,00 – 7,00 mm;
Vlačna čvrstoća = do 750 Mpa
	

	Brzina dodavanja žice
	20 – 120 m/min
	

	Najmanja duljina odrezivanja
	od 100 mm
	

	Najveća duljina odrezivanja
	[bookmark: _GoBack]do 5.000 mm
	

	Odstupanje ravnosti
	od 1 mm na 2.000 mm
	

	Najviše odstupanje duljine
	± 0.2 mm
	

	Odmotavanje žice
	automatsko
	

	Dodatni zahtjevi
	· upute za instalaciju
· upute za rad na siguran način
· upute za održavanje
· (sve u digitalnom formatu)
	

	Dodatna dokumentacija
	· elektro shema
· shema pneumatike
· shema mehanike
· popis rezervnih dijelova
	

	GRUPA 2
	
	

	1. Stroj za sučeono elektrootporno varenje
Količina: 1 komad
	

	Parametar
	Karakteristike
	

	Napon napajanja
	400 V / 50 Hz
	

	Najmanja nazivna snaga pri 50% ED
	od 25 kVA
	

	Najmanja sila stezanja
	 od 900 daN
	

	Najmanja sila sabijanja
	od 350 daN
	

	Dodatni zahtjevi
	· upute za instalaciju
· upute za rad na siguran način
· upute za održavanje
· (sve u digitalnom formatu)
	

	Dodatna dokumentacija
	· elektro shema
· shema pneumatike
· shema mehanike
· popis rezervnih dijelova

	




	GRUPA 3
	
	

	1. Stroj za elektrootporno varenje
Količina: 1 komad
	
	

	Parametar
	Karakteristike
	

	Radna dubina stroja
	najmanje 650 mm
	

	Najmanja nazivna snaga
	od 150 kVA
	

	Hod pneumatskog cilindra
	najmanje 100 mm
	

	Dodatni zahtjevi
	· upute za instalaciju
· upute za rad na siguran način
· upute za održavanje
· (sve u digitalnom formatu)
	

	Dodatna dokumentacija
	· elektro shema
· shema pneumatike
· shema mehanike
· popis rezervnih dijelova
	

	GRUPA 4
	
	

	1. Uređaj za ispitivanje otpornosti materijala na koroziju
Količina: 1 komad
	

	Parametar
	Karakteristike
	

	Slana komora
	omogućuje ispitivanje po ISO 9227 te ISO 6270-2CH ili jednakovrijedne norme
	

	Kapacitet
	najmanje 400 litara
	

	Unutarnje dimenzije
	najmanje 1.000 x 600 x 1.000 mm
	

	Način vlaženja i sušenja
	od 12°C do 50°C
	

	Rezervoar za slanu otopinu
	najmanje 80 litara
	

	Stalak s šiljcima za vješanje uzoraka
	najmanje 6 komada
	

	Certificirana sol za probe
	najmanje 100 kg
	

	Prag utovara
	800 mm
	

	Dodatni zahtjevi
	· Prag buke – manji od 50 dB
· Kalibracijski certifikat ili jednakovrijedan
	

	Dodatna dokumentacija
	· upute za instalaciju
· upute za rad na siguran način
· upute za održavanje
· (sve u digitalnom formatu)
	

	GRUPA 5
	
	

	1. Viličar za proizvodni pogon
Količina: 1 komad
	

	Parametar
	Karakteristike
	

	Pogon
	Ukapljeni naftni plin
	

	Rukovanje
	sa sjedala
	

	Gume
	pune
	

	Visina spuštenog krana
	do 2.300 mm
	

	Slobodan hod vilica
	najmanje 150 mm
	

	Visina dizanja
	3.200 mm ili više
	

	Najveća nosivost na najvišoj visini dizanja
	najmanje 1.700 kg
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