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Sve izmjene označene su žutom bojom

PRILOG II DOKUMENTACIJE ZA NADMETANJE
TEHNIČKE SPECIFIKACIJE
NAZIV NABAVE: VILIČARI, BROJ NABAVE: 11
GRUPA 1: ELEKTRIČNI VISOKOKOMISIONI PODIZNI VILIČAR

NAPOMENA: Ponuditelj nudi predmet nabave putem ove tablice Tehničkih specifikacija koja će činiti dio ponude.
Ponuditelj je dužan ponuditi svaku stavku kako je traženo u stupcu 2. Zahtijevane tehničke specifikacije.
Ponuđeni predmet nabave je pravilan i prihvatljiv samo ako ispunjava sve zahtijevane uvjete i svojstva. Nije prihvatljivo precrtavanje ili korigiranje stavke navedene u stupcu 2. Zahtijevane tehničke specifikacije. Ponuditelj obavezno popunjava stupac 3. Ponuđene tehničke specifikacije definirajući detaljno tehničke specifikacije ponuđene robe (napomena: ponuditelj popunjava tehničke specifikacije upisujući točne karakteristike ponuđene robe, izbjegavajući pri tome popunjavanje stupca samo riječima kao što su npr. „zadovoljava“, „DA“, „jednakovrijedno traženom“ ili „odgovara traženom“). Ponude ponuditelja koji ne popune tehničke specifikacije s točnim tehničkim specifikacijama ponuđene robe, mogu biti odbačene.
Ponuditelj popunjava tehničke specifikacije samo za onu grupu nabave za koju daje ponudu.
Stupac 4. Bilješke, primjedbe, upute na popratnu dokumentaciju Ponuditelj može popuniti ukoliko smatra potrebnim. 
Zahtjevi definirani Tehničkim specifikacijama predstavljaju minimalne tehničke specifikacije koje ponuđena roba mora zadovoljavati, ukoliko nije drugačije navedeno, te se iste ne smiju mijenjati od strane Ponuditelja.
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	ELEKTRIČNI VISOKOKOMISIONI PODIZNI VILIČAR
Količina: 1 Komad
	
	

	
	Naziv proizvođača:
	
	

	
	Tip proizvoda, model:
	
	

	1.1.
	Novi viskoregalni komisioni viličar s okretnom glavom (okretanje unutar reda)
	
	

	1.2.
	Ukupna visina dizanja 10000 mm
	
	

	1.3.
	Nosivost minimalna 1000 kg
	
	

	1.4.
	Nosivost na max.visini 500 kg
	
	

	1.5.
	Širina radnog hodnika 1970 mm - udaljenost između regala
	
	

	1.6.
	Udaljenost između paleta u radnom hodniku 1870 mm
	
	

	1.7.
	Dimenzije paleta 800x1200 i 1000x1200
	
	

	1.8.
	Baterija u viličaru 80V/min.560 Ah
namijenjena za punjenje u zatvorenom prostoru
	
	

	1.9.
	Izvedba induktivnog vođenja u podu skladišta u duljini 235 m (frezanje poda u dubini 2 cm širine 5 mm, polaganje vodiča, zatvaranje vodiča sa PU kitom u boji postojećeg poda i spajanje na frekvencijski generator)
	
	

	1.10.
	Vrijeme potpunog punjenja baterije max. 8h
	
	

	1.11.
	Brzi punjač baterije
	
	

	1.12.
	Ugrađena Oprema na viličaru za induktivno vođenje viličara između regala
	
	

	1.13.
	Dobava Generatora frekvencije s montažom 
	
	

	1.14.
	Sustav za prepoznavanje prepreka u hodniku (poprečni nosač na visini 10500mm)
	
	

	1.15.
	Sigurnosna oprema u skladu sa Zakonom o zaštiti na radu (NN 71/14, 118/14, 94/18 i 96/18) i Pravilnikom o zaštiti na radu pri uporabi radne opreme (NN 18/2017)
	
	

	1.16.
	Vanjski retrovizori
	
	

	1.17.
	Montaža i puštanje u rad na mjestu isporuke
	
	

	1.18.
	Obuka djelatnika Naručitelja (max. 5 djelatnika) za upravljanje viličarom na mjestu isporuke u trajanju od min. 8 (osam) sati najkasnije u roku od 3 (tri) dana nakon montaže i puštanja u rad viličara.
	
	

	1.19.
	Jamstvo za ispravnost prodane robe min. 36 mjeseci (jamstveni rok počinje od dana prihvata isporučene robe)
	
	

	1.20.
	Ovlašteni pokretni servis sa odzivom unutar 24h
	
	

	1.21.
	Dostupnost rezervnih dijelova min. 7 godina
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U __________________, ______________________                                                                                            
              (mjesto)                             (datum)					          

                                                                                                                             
                                                                                                                  M.P.                                                                        ZA PONUDITELJA:	  
	 			 	                                                                     
                                                                                                                                                                                ________________________________
 	                                                                                                                                                                            (ime, prezime i potpis ovlaštene osobe)
 



Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj
Sadržaj ovog dokumenta isključiva je odgovornost društva Milsing d.o.o.
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