NABAVA PROIZVODNE LINIJE ZA MIJEŠANJE ZAČINA
PROCUREMENT OF PRODUCTION LINE FOR MIXING
SPICES 
Evidencijski broj nabave: 2/2019
Procurement number: 2/2019



PRILOG 2. TEHNIČKE SPECIFIKACIJE / ANNEX 2: TECHNICAL SPECIFICATIONS



Naziv Ponuditelja / Name of the Tenderer:	_____________________________


Adresa Ponuditelja / Address:     	    		_____________________________


OIB Ponuditelja / PIN: 			_____________________________


Predmet nabave / Subject of Procurement:	NABAVA PROIZVODNE LINIJE ZA MIJEŠANJE ZAČINA / PROCUREMENT OF PRODUCTION LINE FOR MIXING SPICES


	STAVKA / ITEM
	
ZAOKRUŽITI DA/NE (Ukoliko je primjenjivo upisati točne specifikacije)

CIRCLE YES/NO (if applicable, enter the exact specification)


	1. PROIZVODNA LINIJA ZA MIJEŠANJE ZAČINA /
PRODUCTION LINE FOR MIXING SPICES
	

	[bookmark: _GoBack]a) MIJEŠALICA / MIXER
	

	a.1
	Materijal: nehrđajući čelik s mogućom primjenom u prehrambenoj, farmaceutskoj i kemijskoj industriji, osim dijelova koji to ne mogu biti
Material: Stainless steel applicable in the food, pharmaceutical and chemical industries, except parts that cannot be
	DA / NE

YES / NO

	a.2
	Volumen miješalice: minimalno 900 litara, maksimalno 1700 litara
Volume: min 900, max 1700 litres
	Točne specifikacije ponuđenog: ___________

Exact specifications: ____________________

	a.3.
	Kapacitet miješalice: minimalno 500 kg, maksimalno 1000 kg
Batch capacity: min 500 kg, max 1000 kg
	Točne specifikacije ponuđenog: ___________

Exact specifications: ____________________

	a.4.
	Minimalna snaga elektromotora: 7 kW
Minimum power of electro engine: 7 kw
	Točne specifikacije ponuđenog: ___________

Exact specifications: ____________________

	a.5.
	Miješalica dolazi s ugrađenim poklopcem nepropusnim za prah
Mixer comes with integral powder-proof lid
	DA / NE

YES / NO

	a.6.
	Automatizirana miješalica

Automated Mixer
	DA / NE

YES / NO

	a.7.
	Automatizirano pražnjenje

Automated discharge
	DA / NE

YES / NO

	a.8.
	Tehnička stanica za upravljanje (start, zaustavljanje, upravljanje motorom unazad)
Technical station for control (start, stop, reverse motor run control)
	DA / NE

YES / NO

	b) TRANSPORTER / CONVEYOR
	

	b.1.
	Materijal: nehrđajući čelik s mogućom primjenom u prehrambenoj, farmaceutskoj i kemijskoj industriji, osim dijelova koji to ne mogu biti
Material: Stainless steel applicable in the food, pharmaceutical and chemical industries, except parts that cannot be
	DA / NE





YES / NO

	b.2.
	Transporter osigurava fleksibilan spoj s miješalicom i vagom
Conveyor secures flexible connection with mixer and weigh filling machine
	DA / NE


YES / NO

	c) ELEKTRIČNA VAGA SA SUSTAVOM ZA AUTOMATIZIRANO PUNJENJE / ELECTRONIC WEIGH-FILLING MACHINE WITH AUTOMATED FILLING SYSTEM
	

	c.1.
	Okvir i dijelovi od nehrđajućeg čelika
Frame and parts made of stainless steel
	DA / NE

YES / NO

	c.2.
	Ulazna cijev minimalnog promjera ø 150 mm za punjenje pomoću transportera
Inlet tube min ø 150 mm for filling with conveyor 
	Točne specifikacije ponuđenog: ___________


Exact specifications: ____________________

	c.3.
	Cijev za skupljanje minimalnog promjera ø 30 mm za spajanje na sustav
Dust collection tube min ø 30 mm for connection with the system
	Točne specifikacije ponuđenog: ___________


Exact specifications: ____________________

	c.4.
	Podesiva visina temeljne ploče vreće
Adjustable height of the bag base plate
	DA / NE

YES / NO

	c.5.
	Omogućeno fiksiranje vreće
Bag fixation enabled
	DA / NE

YES / NO

	c.6.
	Elektronički instrument za vaganje, maksimalni kapacitet 50 kg
Electronic weighing instrument, max capacity 50 kg
	Točne specifikacije ponuđenog: ___________

Exact specifications: ____________________

	c.7.
	Displej za upravljanje i kontrolu
Display / Panel for control 
	DA / NE

YES / NO

	c.8.
	Sustav za automatizirano punjenje
Automated filling system
	DA / NE

YES / NO



