
[bookmark: _Hlk29987820][bookmark: _Hlk521931800]NABAVA SUŠARE ZA SUŠENJE VOĆA, POVRĆA I ŠUMSKIH PLODOVA I SUŠARE ZA LJEKOVITO BILJE  /
PROCUREMENT OF DRYERS FOR FRUIT, VEGETABLES AND FOREST FRUIT DRYING AND DRYERS FOR MEDICINAL HERBS 

PRILOG III DOKUMENTACIJE ZA NADMETANJE / ANNEX III OF TENDER DOCUMENTATION
TEHNIČKE SPECIFIKACIJE / TECHNICAL SPECIFICATIONS


Zahtjevi definirani Tehničkim specifikacijama predstavljaju minimalne tehničke karakteristike koje ponuđena roba mora zadovoljavati te se iste ne smiju mijenjati od strane ponuditelja./ Requirements of Technical Specifications represent minimum technical requirements for the offered supplies, and are not to be changed by tenderer. 
 
Ponuditelj obavezno popunjava stupac «Ponuđene karakteristike» definirajući detaljno tehničke specifikacije ponuđene robe (napomena: ponuditelj popunjava tehničke specifikacije upisujući točne karakteristike ponuđene robe, izbjegavajući pri tome popunjavanje stupca samo riječima kao što su npr. „zadovoljava“, „DA“, „jednakovrijedno traženom“ ili „odgovara traženom“)./ Tenderer shall complete column „Specifications offered “, defining in detail technical specifications of offered supplies (note: tenderer fills the exact specifications of offered supplies, while avoiding filling the columns only with words “compliant” and, “equivalent„ or “yes”).   
 
[image: ]
Kako bi se ponuda smatrala valjanom, ponuđeni predmet nabave mora zadovoljiti sve što je traženo u obrascu Tehničkih specifikacija./ For offer to be considered as compliant, offered supplies must meet all the requirements presented in the Technical Specifications

Projekt sufinancira Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj
Sadržaj ovog dokumenta isključiva je odgovornost OBRTA BIŽA, obrta za sušenje voća i povrća, vl. Stanko Bižić
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	1.Stavka / Item
	2. Tražene karakteristike / Required characteristics
	3. Ponuđene karakteristike / Offered characteristics

	1.
	SUŠARA ZA SUŠENJE VOĆA, POVRĆA I ŠUMSKIH PLODOVA / DRYERS FOR FRUIT, VEGETABLES AND FOREST FRUIT DRYING 

	

	
	Proizvođač/marka: / Manufacturer/brand:
	

	
	Model/tip: / Model/type:
	

	
	Količina: 1 / Quantity: 1
	

	1.1.
	Dimenzije sušare (D x Š x V): maksimalno 9.000 x 2.500 x 3.000 mm / Maximum dimensions of the dryer (L x W x H): 9.000 x 2.500 x 3.000 mm
	

	1.2.
	Dimenzije komore za sušenje (D x Š x V): minimalno 3.500 x 1.200 x 2.000 mm / Minimum dimensions of the drying chamber (L x W x H): 3.500 x 1.200 x 2.000 mm
	

	1.3.
	Uključena kolica  s minimalno 20 pladnjeva / A cart with a minimum of 20 trays included
	

	1.4.
	Ugrađeni materijal po standardu ISO 9000 ili jednakovrijedno za prehrambenu industriju / 
The built-in material according to ISO 9000 standard or equivalent for the food industry
	

	1.5.
	Ručno pomjeranje kolica unutar sušare / Manual cart movement inside the dryer
	

	1.6.
	Ložište izrađeno od vatrotpornog i kotlovskog lima i vatrotpornih i kotlovskih cijevi / The furnace made of fireproof and boiler plates and fireproof and boiler pipes
	

	1.7.
	Omogućen rad sušare u sustavu recirkulacije zraka / Enabled air recirculation of dryer operation
	

	1.8.
	Snaga elektromotora sušare minimalno 6,0 KW / Dryer electric motor power minimum 6.0 KW
	

	1.9.
	Prikaz trenutnih vrijednosti mjerenih veličina (temperatura, relativna vlažnost, proteklo vrijeme od početka sušenja) / Display of current values ​​of measurement ​​(temperature, relative humidity, elapsed time since drying began)
	

	1.10.
	Daljinsko podešavanje parametara sušenja / Remote adjustment of drying parameters
	

	1.11.
	Mogućnost alarmiranja - greške el. motora i ventilatora / Alarm possibility – errors of electric motors and  and fan
	

	1.12.
	[bookmark: _GoBack]Jamstvo sukladno Dokumentaciji za nadmetanje, minimalno 12 mjeseci / Warranty according to Tender Documentation, minimum 12 months.
	

	2.
	PODNA SUŠARA ZA LJEKOVITO BILJE / FLOOR DRYERS FOR MEDICINAL HERBS 
	

	
	Proizvođač/marka: / Manufacturer/brand:
	

	
	Model/tip: / Model/type:
	

	
	Količina: 1 / Quantity: 1
	

	2.1.
	Dimenzije sušare (D x Š x V): maksimalno 9.000 x 5.000 x 3.000 mm / Maximum dimensions of the dryer (L x W x H): 9.000 x 5.000 x 3.000 mm
	

	2.2.
	Dimenzije komore za sušenje (D x Š x V): minimalno 6.000 x 4.000 x 2.500 mm / Minimum dimensions of the drying chamber (L x W x H): 6.000 x 4.000 x 2.500 mm
	

	2.3.
	Snaga elektromotora sušare minimalno 10,0 KW / Dryer electric motor power minimum 10.0 KW
	

	2.4.
	Ložište izrađeno od vatrotpornog i kotlovskog lima i vatrotpornih i kotlovskih cijevi / The furnace made of fireproof and boiler plates and fireproof and boiler pipes
	

	2.5.
	Prikaz trenutnih vrijednosti mjerenih veličina (temperatura, relativna vlažnost, proteklo vrijeme od početka sušenja) / Display of current values ​​of measurement ​​(temperature, relative humidity, elapsed time since drying began)
	

	2.6.
	Daljinsko podešavanje parametara sušenja / Remote adjustment of drying parameters
	

	2.7.
	Mogućnost alarmiranja - greške el. motora i ventilatora / Alarm possibility – errors of electric motors and  and fan
	

	2.8.
	Jamstvo sukladno Dokumentaciji za nadmetanje, minimalno 12 mjeseci / Warranty according to Tender Documentation, minimum 12 months.
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