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	 Dobava, doprema i ugradnja kemijsko fizikalnog uređaja za pročišćavanje otpadnih tehnoloških voda od pranja brodica. 
Kapaciteta pročišćavanja je 0,5m3/h
-korištenje tehnologije koagulacije  i flokulacije,bistrenje   vode,obrada mulja s ciljem uklanjanja viška vode
-Obrađena voda mora biti pogodna za ispuštanje u površinske vode ili ponovno korištenje
-uređaj mora zadovoljavati po MDK, maximalna dopuštena koncentracija opasnih i drugih tvari prema pravilniku o graničnim vrijednostima opasnih i drugih tvari u otpadnim vodama. 
Narodne novine“, broj 80/13, 43/14, 27/15 i 3/16
Ovim se Pravilnikom u pravni poredak Republike Hrvatske prenose sljedeće direktive Europske unije:
1. Direktiva 2000/60/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 23. listopada 2000. o uspostavi okvira za djelovanje Zajednice u području vodne politike (Okvirna direktiva o vodama) (SL L 327, 22. 12. 2000.);
2. Direktiva 2006/118/EZ Europskoga parlamenta i Vijeća od 12. prosinca 2006. o zaštiti podzemnih voda od onečišćenja i pogoršanja stanja (SL L 372, 27. 12. 2006.);
3. Direktiva 2006/11/EZ Europskoga parlamenta i Vijeća od 15. veljače 2006. o onečišćenju uzrokovanom ispuštanjem određenih opasnih tvari u vodni okoliš Zajednice (Kodificirana verzija) (Tekst značajan za EGP) (SL L 64, 4. 3. 2006.);
4. Direktiva Vijeća 91/271/EEZ od 21. svibnja 1991. o pročišćavanju komunalnih otpadnih voda(SL L 135, 30. 
5. 1991.), izmijenjena i dopunjena Direktivom Komisije 98/15/EZ od 27. veljače 1998. o izmjeni Direktive Vijeća 91/271/EEZ vezano uz određene zahtjeve utvrđene u Prilogu I. te Direktive (Tekst značajan za EGP) (SL L 67, 7. 3. 1998.);
5. Direktiva 2010/75/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 24. studenoga 2010. o industrijskim emisijama (integrirano sprečavanje i kontrola onečišćenja) (preinačeno) (Tekst značajan za EGP) (SL L 334, 17. 12. 2010.).
-Rad uređaja mora biti kompletno automatski
-Posude i dijelovi uređaja moraju biti od materijala otpornih na agresivne uvijete (blizine mora i kemikalije koje se koriste pri radu)
-Oprema mora biti montirana u odgovarajućem tipiziranom kontejneru sa otvorima za ventilaciju ,kontejner mora imati odgovarajuće ateste.
- dimenzije kontejnera zbog nedostatka prostora mora biti što uži max Š=2m.
-boja kontejnera po dogovoru sa investitorom (RAL paleta)
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	Dobava i doprema mobilnog uređaja za ispumpavanje crnih i kaljužnih voda s brodica kapaciteta 350l.
Uređaj se sastoji od:
- pocinčana prikolica dimenzija D=2000mm, Š = 800/1000mm, V = 1400mm, opremljena zaštitnom ceradom
- namotaj za usisno crijevo
- usisno crijevo promjera 1 ½ ”, duljine 20 metara, opremljeno brzom spojkom
- komplet posebnih priključaka za tank otpadnih voda na brodici
- peristaltic pumpa opremljena sa 2 kom. prigušivača vibracija
- elektro motor 2,2 kW
- el. upravljački ormar
- spojnice za cijevi
- spremnika koji mora biti od materijala otpornog na kemikalije koje se mogu naći u crnim i kaljužnim tankovima brodica.
Svi metalni dijelovi uređaja i kolica moraju biti od inoxa ili zaštićeni pocinčavanjem.
Uređaj mora zadovoljavati direktive:

 -   Direktiva 2006/42/EZ Europskog Parlamenta i Vijeća od 17. svibnja 2006. o strojevima o izmjeni Direktive 95/16/EZ (preinaka)
-    Direktiva 2004/108/EZ Europskog Parlamenta i Vijeća od 15. Prosinca 2004. O usklađivanju zakonodavstva država članica u odnosu na elektromagnetsku kompatibilnost i stavljanju izvan snage Direktive 89/336/EEZ
-    Direktiva 2006/95/EZ Europskog Parlamenta i Vijeća od 12. prosinca 2006. o usklađivanju zakonodavstva država članica u odnosu na električnu opremu namijenjenu za uporabu unutar određenih naponskih granica
	
	



