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PRILOG III POZIVA NA DOSTAVU PONUDA – TEHNIČKE SPECIFIKACIJE

NAZIV NABAVE: NABAVA RAČUNOVODSTVENOG PROGRAMA I INTRAORALNOG NAVIGACIJSKOG SUSTAVA
BROJ NABAVE: 4/20

GRUPA 2: INTRAORALNI NAVIGACIJSKI SUSTAV
Zahtjevi definirani Tehničkim specifikacijama predstavljaju minimalne tražene karakteristike. Ponuđena roba mora zadovoljiti sve minimalne tražene specifikacije te se iste ne smiju mijenjati od strane ponuditelja. Nije prihvatljivo precrtavanje ili korigiranje stavke navedene u stupcu Minimalne tražene karakteristike.
Ponuditelj obavezno popunjava stupac «Ponuđene karakteristike» riječima kao što su npr. „zadovoljava“, „DA“ ili „odgovara traženom“. 
Stupac «Bilješke, napomene» ponuditelj može popuniti ukoliko smatra potrebnim.
Ponuditelj popunjava tehničke specifikacije samo za onu grupu nabave za koju daje ponudu.
Kako bi se ponuda smatrala valjanom, ponuđeni predmet nabave mora zadovoljiti sve što je traženo u obrascu Tehničkih specifikacija. 

	1. Stavka 
	2. Minimalne tražene karakteristike 
	3. Ponuđene karakteristike 
	4. Bilješke, napomene (ako je primjenjivo)

	Intraoralni navigacijski sustav s pripadajućom opremom – 1 komplet

	Upisati proizvođača i model:

	1.1.
	Softverski sustav za optimalno pozicioniranje dentalnih implantata s prijenosnim računalom
	
	

	1.2.
	Podesivi stalak s kamerom, svjetlom i kotačićima za lakši prijenos
	
	

	1.3.
	Planiranje, pozicioniranje i ugradnja implantata na bazi jedne učitane CBCT snimke 
	
	

	1.4.
	Mogućnost označavanja mandibularnog kanala
	
	

	1.5.
	Praćenje položaja svrdla na osnovi markera
	
	

	1.6.
	Mogućnost izvođenja minimalno invazivnog implantološkog zahvata bez otvaranja mekog tkiva
	
	

	1.7.
	Mogućnost planiranja zahvata na bezuboj čeljusti
	
	

	1.8.
	Mogućnost rada s mikromotorom ili piezoelektričnim uređajem
	
	

	1.9.
	Mogućnost rada sa zigomatičnim implantatima
	
	

	1.10.
	Mogućnost snimanja operativnog zahvata
	
	

	1.11.
	Prikaz točne pozicije ugradnje i pozicije svrdla/implantata u realnom vremenu na CBCT snimci za vrijeme operacije
	
	

	1.12.
	Multifunkcijski alat za kalibraciju koljičnika/svrdla
	
	

	1.13.
	Licenciranje operativnog zahvata na razini čeljusti
	
	

	1.14.
	Licenca za minimalno 10 operativnih zahvata
	
	

	1.15.
	Jamstveni rok za ispravnost prodane stvari u trajanju od 12 mjeseca od dana ispunjenja svih ugovornih obveza odnosno potpisa zapisnika o izvršenju svih ugovornih obveza
	
	

	1.16.
	CE certifikat 
	
	


PROJEKT SUFINANCIRA EUROPSKA UNIJA IZ EUROPSKOG FONDA ZA REGIONALNI RAZVOJ.

SADRŽAJ OVOG DOKUMENTA ISKLJUČIVA JE ODGOVORNOST STOMATOLOŠKE POLIKLINIKE APOLONIJA
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