
PRILOG 2. TROŠKOVNIK
	TRAŽENE OPREMA I SPECIFIKACIJE:
	PONUĐENE SPECIFIKACIJE (ispunjava Ponuditelj):
	KOLIČINA:
	JEDINIČNA CIJENA (U HRK bez PDV-a)
	CIJENA UKUPNO (količina * jedinična cijena) HRK bez PDV-a
	CIJENA UKUPNO HRK sa PDV-om

	1. Sustav za precizno GNSS pozicioniranje (GNSS prijemnik, terensko računalo i terenski softver od istog proizvođača)

GNSS prijemnik:
- mogućnost rada kao rover
- mogućnost rada kao baza
- 650 kanala ili više
- prijem tri frekvencije
- prijem signala: GPS, GLONASS, Galileo, BeiDou, SBAS, L-Band
- ugrađen UHF radio modem
- Bluetooth
- GPRS modem
- Wi-Fi Access point/client
- točnost statike:  do 3mm+0.1ppm RMS horizontalno,  do 3.5mm+0.4ppm RMS vertikalno
- točnost pozicioniranja L-Band korekcijom:  do 3cm RMS horizontalno, do 7cm RMS vertikalno
- mogućnost mjerenja i kolčenja uz kompenzaciju nagiba IMU-om
- točnost kompenzacije nagiba IMU-om:  do 15mm za nagib do 20°
- težina GNSS prijemnika s baterijom maksimalno 1.15kg
- IP67 zaštita od prašine i vode
- radna temperatura: od -40 °C do 65 °C
- dvije izmjenjive Li-Ion baterije s LED indikatorom napunjenosti (za  do 13 sati rada u rover modu)
- punjač za istovremeno punjenje dvije Li-Ion baterije 
- prijem i primjena automatske RTCM transformacije sa CROPOS sustava
- zaštitni transportni kofer
 
Terensko računalo:
- terensko računalo sa zaslonom čitljivim na suncu dijagonale 7“ 
- kapacitivni multitouch zaslon u 10 točaka
- Gorilla Glass 3.0
-  do 800 nita
[bookmark: _GoBack]- fizička pozadinski osvjetljena puna tipkovnica s odvojenim numeričkim djelom i funkcijskim tipkama
-  64 bitni operativni sustav
- minimalno četverojezgerni procesor
- 8GB RAM
- 64 GB eMMC memorije za pohranu
- utor za SDXC kartice do 2 TB
- dvije baterije s led indikatorom napunjenosti
- baterije izmjenjive bez gašenja računala
- radna temperature  od -30 °C do 60 °C
- IP standard IP68
- ugrađen 4G modem kompatibilan s 3G mrežama, Wi-Fi ac/n, Bluetooth 2.1 i Bluetooth 4.1
- USB 3.1 tip A, RS232 port
- stražnja 8 MP kamera s automatskim fokusiranjem i bljeskalicom
- prednja 2 MP kamera
- integriran L1 GNSS prijemnik s podrškom za GPS, GLONASS i BeiDou konstelacije

Terenski softver za rad s GNSS prijemnikom:
- podrška za WMS izvore pozadinskih karata, IFC modele, DXF podloge
- koordinatna geometrija
- sinkronizacija projekata s oblakom/uredom 
- podrška za unos horizontalnih i vertikalnih osi, proširenja, prijelaznica i iskolčenje istih.
- adapter za montažu na štap
- torbica za nošenje
- remen za rame
- karbonski štap sa dvonošcem za GNSS primjenik i terensko računalo


2. Echosounder

Sonar sa sondom za hidrografska mjerenja:
- frekvencija: 33/200 kHz
- širina snopa:  min.8°
- ping rate: do 6 Hz
- brzina izlaznog podatka: do 2 Hz
- točnost: +/-1cm/0.1% dubine
- izlazni formati: NMEA, ASCII
- dubinski doseg: od 0.3 m –do 200 m
- punjiva baterija 12V
- adapter za montažu sonde na plovilo
- kompatibilno s opremom iz stavke br. 1

Terensko računalo:
- terensko računalo sa zaslonom čitljivim na suncu dijagonale do  7“ 
- kapacitivni multitouch zaslon u 10 točaka
- Gorilla Glass 3.0
- 800 nita
- 64 bitni operativni sustav
- minimalno četverojezgerni procesor
-  min. 8GB RAM
- 128 GB eMMC memorije za pohranu
- utor za SDXC kartice do 256 GB
- dvije baterije s led indikatorom napunjenosti
- baterije izmjenjive bez gašenja računala
- radna temperature od  -30 °C do 60 °C
- IP standard IP68
- ugrađen 4G modem kompatibilan s 3G mrežama, Wi-Fi ac/n, Bluetooth 2.1 i Bluetooth 4.1
- USB 3.1 tip A, RS232 port
- stražnja 8 MP kamera s automatskim fokusiranjem i bljeskalicom
- prednja 2 MP kamera
- integriran L1 GNSS prijemnik s podrškom za GPS, GLONASS i BeiDou konstelacije

Terenski softver za rad s echosounderom:
- podrška za WMS izvore pozadinskih karata, IFC modele, DXF podloge
- koordinatna geometrija
- sinkronizacija projekata s oblakom/uredom 
- podrška za echosounder uz mogućnost određivanja brzine zvuka u vodi
- adapter za montažu na štap
- torbica za nošenje
- remen za rame

3. Obuka za rad korisnika za 5 djelatnika tvrtke
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ZA PONUDITELJA:

______________________________
(ime, prezime i potpis ovlaštene osobe,  
pečat tvrtke ponuditelja)
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Ovaj projekt se financira iz Europskog fonda za regionalni razvoj
Projekt: Uključivanje informacijsko-komunikacijskih tehnologija u poslovni proces tvrtke Trafficon (Traff-ICT-on) KK.03.2.1.19.0181
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