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[bookmark: _Toc42488098]TEHNIČKE SPECIFIKACIJE

Naziv nabave: Nabava rješenja za aplikaciju na razne materijale s perifernom opremom 

Kolone 1-2 ispunjava Naručitelj
Kolonu 3 ispunjava Ponuditelj – obavezno
Kolonu 4 ispunjava Ponuditelj – prema potrebi

Tehnička ponuda isporučitelja opreme:
Ponuđači su dužni ispuniti predloške na sljedećim stranicama:
· Kolona 2 je ispunjena od strane naručitelja i prikazuje tražene tehničke specifikacija (nije dozvoljena modifikacija istih od strane ponuđača),
· Kolonu 3 ispunjava ponuditelj sa detaljima ponuđene opreme (npr. riječi “da” ili “ne” nisu dovoljne),
· Kolona 4 omogućava ponuditelju unos komentara na svoju predloženu opremu, te upute za popratnu dokumentaciju ponuđenih stavki.
· Ponuditelj popunjava tehničke specifikacije grupa za koju podnosi ponudu. Sve ostale grupe ostavlja prazno. 

Svi tipovi, proizvođači, brendovi, standardi i norme koji su navedeni u tehničkim specifikacijama smatra se da se i na njih odnosi izraz „ili jednakovrijedno“. Eventualna prateća dokumentacija koju Ponuditelj dostavlja kao nadopunu ponudi mora jasno ukazivati na modele odnosno opcije koje se nude. Ponude koje ne identificiraju precizno modele i specifikacije mogu biti odbijene. 
Tehničke specifikacije navedene u tablici u formatu kontrolne liste koja obuhvaća opremu i zadatke provedbe obavezne su kao minimalni standard svake pojedine stavke tražene robe i jedina su osnova za ocjenu tehničke sukladnosti ponuda. Ponuditelji mogu nuditi i proizvode koji ispunjavaju i više standarde, odnosno tehničke specifikacije, od minimalnih.
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	1.
	Nabava rješenja za aplikaciju na razne materijale s perifernom opremom
	
	

	1.1.
	1) Ploter (printer velikog formata) sa softverskim rješenjem
aplikacija s procesorom za pripremu posla i dodacima
aplikacija za CAD i softver za ilustracije (npr. AutoCAD Illustrator i CorelDraw ili jednakovrijedan) s dodatnom podrškom za prepoznavanje optičke kamere omogućavajući maksimalnu fleksibilnost u pozicioniranju oznaka i točnost prilikom rezanja kontura
· Stol za rezanje
· Radna površina minimalno (šxv) 160x120
· Vakumski paket (pumpa s minimalno 1,3 kW, apsorber zvuka, preklopni ventil)
· Sustav transportera s tri pneumatske stezaljke za medije i nosačem u kotrljanju
· Četveropolni sustav laserskih zraka
· Sistem kamere
· Površina rezanja: min 50 m na više ploča
· Širina medija: minimalno 165 cm
· Multi panel: minimalno 5000 cm
· Ponavljanje posla: unutar +/- 0.05 mm na plohama
· Preciznost: 0.05 % poteza ili 0.05 mm, ovisno koji je precizniji
· Brzina: minimalno 1000 mm/sec
· Sigurnosni razmak: minimalno 5 cm između vakuum stola i Y snopa (Ne uzimajući u obzir debljinu rezne podloge ili prijenosne trake)
· Maksimalne sile: okomito i vodoravno minimalno 200 N
· Maksimalno opterećenje stola: minimalno 50 kg/m2
· Mogućnost spajanja USB-om
· Jamstvo minimalno: tri godine
· Standardni pribor
· Potezni modul noža
· Sustav prijenosnika
· Sigurnosni sustav snopa
· Pneumatski paket
· Bežični upravljač w/ punjač
· Standardni držač oštrice od 36°
· 1 standardna oštrica
· 1 brizgalica za vrh vlakana
· Heks odvijač (min 4mm)
· Heks odvijač (min 2,5mm)
· USB kabel (min 3 metra)
· USB produžni kabel (min 0,5 metara)
· Prirubnice vodiča za medije (min set od 2)
· CD w/ priručnici i driver
· Sustav rutera (modul plotera - sastavni dio)
· Modul za usmjeravanje (sa sustavom četkica)
· Crijeva i portalni most
· Elektronička ploča s prekidačem za usisavač
· Glodalica 
· Stezne čahure
· Podloga za rutanje
· Usisavač (modul plotera- sastavni dio)
· Minimalno 1400 W
2) Printer – sastavni dio rješenja

·  Tip tinte: lateks (s bojama: crna, cijan, svijetlo cijan, svijetlo magenta, magenta, žuta, latex optimizer)
· Svrha ispisa: grafika
· Rezolucija: minimalno 1200x1200 dpi
· Margine: min 5x5x5x5 mm
· Način ispisa
· Pano: minimalno 50 m2/h s 2 prolaza
· Velika brzina na otvorenom: minimalno 23 m2/h (4 prolaza)
· Vanjska signalizacija: minimalno 17 m2/h (6 prolaza)
· Kvaliteta u zatvorenom: minimalno 13 m2/h (8 prolaza)
· Kvaliteta u zatvorenom: minimalno 10 m2/h (10 prolaza)
· Pozadine, tekstil i platno: minimalno 6 m2/h (16 prolaza)
· Tekstil visoke zasićenosti: minimalno 5 m2/h (20 prolaza)
· Uključuje (minimalno):
· Pisač
· Glave za ispis
· Uložak za održavanje
· Stalak za pisač
· Vreteno
· Kolut za prenošenje
· Varijabilni komplet za zatezanje prednjeg dijela
· Komplet za održavanje korisnika
· Držači za rubove
· Kratki referentni vodič
· Postavni poster
· Softver za dokumentaciju
· Kabeli za napajanje
· Upravljanje:
· Roll ulagač
· Kolut za prihvat role
· Automatski rezač
· Tipovi medija: transparenti, samoljepljivi vinili, filmovi, papiri, zidne obloge, platno, sintetika, (tkanine, mreže, tekstil i bilo koji drugi porozni materijali zahtijevaju podlogu)
· Role
· Promjer: minimalno 250 mm
· Debljina: maksimalno 0,5 mm
· Jamstvo: minimalno 3 godine
· Softver – omogućuje autentifikaciju, kontrolu praćenja, praćenje upotrebe uređaja i zaliha, kreiranje detaljnih izvješća koja omogućuju raspodjelu troškova ispisa
3) Instalacija i obuka operatera
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