PRILOG I DOKUMENTACIJE ZA NADMETANJE
 / PONUDBENI LIST – GRUPA 1  Stroj za sačmarenje / 

Broj nabave: LEX-02


Naziv (tvrtka) i sjedište ponuditelja 
	Broj ponude:
	 

	Ponuditelj: 
	

	Adresa: 
	 

	OIB / Reg. broj: 
	 

	IBAN:
	 

	Ponuditelj u sustavu PDV-a (zaokružiti):
	         DA                                 NE

	Adresa za dostavu pošte: 
	 

	Ime i prezime kontakt osobe ponuditelja
	 

	Telefon kontakt osobe ponuditelja
	

	e-mail adresa kontakt osobe ponuditelja
	



Cijena ponude 
	Cijena ponude u HRK ili EUR bez PDV-a: 
	 Upisati cijenu i naznačiti valutu HRK ili EUR

	Iznos PDV-a :

	 Upisati iznos i naznačiti valutu HRK ili EUR

	Cijena ponude u HRK ili EUR s PDV-om: 
	 Upisati cijenu i naznačiti valutu HRK ili EUR

	Naziv i model ponuđenog stroja 
	



Rok valjanosti ponude 
	Rok valjanosti ponude:

	30 dana od dana roka za predaju ponuda



Svojim potpisom potvrđujemo da smo proučili i razumjeli Dokumentaciju za nadmetanje i sve uvjete nadmetanja te da dajemo ponudu čije su tehničke specifikacije opisane u Prilogu V Dokumentacije za nadmetanje, sve u skladu s odredbama Dokumentacije za nadmetanje.


U ______________, __/__/2020.		
ZA PONUDITELJA: 
								 ________________________________
(Ime, prezime i potpis osobe ovlaštene za zastupanje gospodarskog subjekta)










PRILOG I DOKUMENTACIJE ZA NADMETANJE
 / PONUDBENI LIST – GRUPA 2 Oprema za nanošenje praha/vanjsku plastifikaciju / 

Broj nabave: LEX-02


Naziv (tvrtka) i sjedište ponuditelja 
	Broj ponude:

	 

	Ponuditelj: 
	

	Adresa: 
	 

	OIB / Reg. broj: 
	 

	IBAN:
	 

	Ponuditelj u sustavu PDV-a (zaokružiti):
	                 DA                                 NE

	Adresa za dostavu pošte: 
	 

	Ime i prezime kontakt osobe ponuditelja
	 

	Telefon kontakt osobe ponuditelja
	

	e-mail adresa kontakt osobe ponuditelja
	



Cijena ponude 
	Cijena ponude u HRK ili EUR bez PDV-a: 
	 Upisati cijenu i naznačiti valutu HRK ili EUR


	Iznos PDV-a :

	 Upisati iznos i naznačiti valutu HRK ili EUR


	Cijena ponude u HRK ili EUR s PDV-om: 
	 Upisati cijenu i naznačiti valutu HRK ili EUR


	Naziv i model ponuđenog stroja 
	



Rok valjanosti ponude 
	Rok valjanosti ponude:

	30 dana od dana roka za predaju ponuda




Svojim potpisom potvrđujemo da smo proučili i razumjeli Dokumentaciju za nadmetanje i sve uvjete nadmetanja te da dajemo ponudu čije su tehničke specifikacije opisane u Prilogu V Dokumentacije za nadmetanje, sve u skladu s odredbama Dokumentacije za nadmetanje.


U/in ______________, __/__/2020.		
ZA PONUDITELJA: 
								 ________________________________
(Ime, prezime i potpis osobe ovlaštene za zastupanje gospodarskog subjekta)











PRILOG II DOKUMENTACIJE ZA NADMETANJE
IZJAVA O NEPOSTOJANJU RAZLOGA ISKLJUČENJA

Broj nabave: LEX-02

Predmet nabave: Nabava stroja za sačmarenje i opreme za nanošenje praha/vanjsku plastifikaciju

Radi dokazivanja nepostojanja situacija opisanih točkom 3. Dokumentacije za nadmetanje, a koje bi mogle dovesti do isključenja ponuditelja iz postupka nabave, dajem

I Z J A V U
kojom ja ________________________________________ (ime i prezime)
iz____________________________________________ (adresa stanovanja) OIB:_______________________,
broj osobne iskaznice __________________________ izdane od __________________________________ kao po zakonu ovlaštena osoba za zastupanje gospodarskog subjekta
____________________________________________________________________________________________________ (naziv i sjedište gospodarskog subjekta, OIB) pod materijalnom i kaznenom odgovornošću izjavljujem da ponuditelj i osoba po zakonu ovlaštena za zastupanje ponuditelja
1. nisu pravomoćno osuđeni za kazneno djelo sudjelovanje u zločinačkoj organizaciji, korupcije, prijevare, terorizma, financiranja terorizma, pranja novca, dječjeg rada ili drugih oblika trgovanja ljudima
2. je ispunio obvezu plaćanja dospjelih poreznih obveza i obveza za mirovinsko i zdravstveno osiguranje, osim ako mu prema posebnom zakonu plaćanje tih obveza nije dopušteno ili je odobrena odgoda plaćanja.
3. se nisu lažno predstavili ili pružili neistinite podatke u vezi s uvjetima koje je Naručitelj naveo kao razloge za isključenje ili uvjete kvalifikacije
4. nije u stečaju, insolventan ili u postupku likvidacije, njegovom imovinom ne upravlja stečajni upravitelj ili sud, nije u nagodbi s vjerovnicima, nije obustavio poslovne aktivnosti niti je u bilo kakvoj istovrsnoj situaciji koja proizlazi iz sličnog postupka prema nacionalnim zakonima i propisima
5. u posljednje dvije godine do početka postupka nabave nije učinio težak profesionalni propust koji Naručitelj može dokazati na bilo koji način.

U ______________, ___/___/2020.
ZA PONUDITELJA:
________________________________
(ime, prezime i potpis osobe ovlaštene za zastupanje gospodarskog subjekta)


PRILOG III DOKUMENTACIJE ZA NADMETANJE
IZJAVA O ISPUNJENJU UVJETA KVALIVIKACIJE

Broj nabave: LEX-02

Predmet nabave: Nabava stroja za sačmarenje i opreme za nanošenje praha/vanjsku plastifikaciju

Radi dokazivanja pravne sposobnosi tražene u točki 4.1 i 4.2.Dokumentacije za nadmetanje dajem
							
I Z J A V U
kojom ja ________________________________________ (ime i prezime)
iz____________________________________________ (adresa stanovanja) OIB:_______________________, 
broj osobne iskaznice __________________________ izdane od __________________________________ kao po zakonu ovlaštena osoba za zastupanje gospodarskog subjekta 
____________________________________________________________________________________________________ (naziv i sjedište gospodarskog subjekta, OIB) pod materijalnom i kaznenom odgovornošću izjavljujem:

Pravna sposobnost:
1. da je ponuditelj upisan u sudski, obrtni, strukovni ili drugi odgovarajući registar države sjedišta ponuditelja.
Financijska sposobnost:
1. da ponuditelj u posljednjih 6 (šest) mjeseci nije bio u blokadi više od 5 dana



U _____________, ___/___/2020.					       
			ZA PONUDITELJA:
________________________________
(ime, prezime i potpis osobe ovlaštene za zastupanje gospodarskog subjekta)





[image: ]
PRILOG IV DOKUMENTACIJE ZA NADMETANJE
TROŠKOVNIK – GRUPA 1


Broj nabave: LEX-02



Ponuditelj je dužan ponuditi, tj. upisati jediničnu cijenu i ukupnu cijenu (zaokružene na dvije decimale) za svaku stavku Troškovnika, cijenu ponude bez poreza na dodanu vrijednost (zbroj svih ukupnih cijena stavki). U cijenu ponude moraju biti uračunati svi troškovi kao i sve tražene robe i usluge definirane u Dokumentaciji za nadmetanje i pripadajućim prilozima.

	Predmet
	Predmet nabave 

	Jedinica mjere  
	Količina 
	Jedinična cijena u HRK ili EUR (bez PDV-a) / 

	Ukupna cijena u HRK ili EUR (bez PDV-a) 

	br. 
	
	
	
	
	

	1.
	Stroj za sačmarenje 
	komplet

	1
	Upisati cijenu i naznačiti valutu HRK ili EUR

	 Upisati cijenu i naznačiti valutu HRK ili EUR





ZA PONUDITELJA 

_________________________________________            
(Ime i prezime ovlaštene osobe gospodarskog subjekta) 
                                                                                                                                             ________________________________________
(Vlastoručni potpis ovlaštene osobe gospodarskog subjekta) 


PRILOG IV DOKUMENTACIJE ZA NADMETANJE
TROŠKOVNIK – GRUPA 2


Broj nabave: LEX-02


Ponuditelj je dužan ponuditi, tj. upisati jediničnu cijenu i ukupnu cijenu (zaokružene na dvije decimale) za svaku stavku Troškovnika, cijenu ponude bez poreza na dodanu vrijednost (zbroj svih ukupnih cijena stavki). U cijenu ponude moraju biti uračunati svi troškovi kao i sve tražene robe i usluge definirane u Dokumentaciji za nadmetanje i pripadajućim prilozima.

	Predmet
	Predmet nabave 

	Jedinica mjere  
	Količina 
	Jedinična cijena u HRK ili EUR (bez PDV-a)

	Ukupna cijena u HRK ili EUR (bez PDV-a) 

	br. 
	
	
	
	
	

	1.
	Oprema za nanošenje praha/vanjsku plastifikaciju
	komplet

	1
	Upisati cijenu i naznačiti valutu HRK ili EUR

	 Upisati cijenu i naznačiti valutu HRK ili EUR






ZA PONUDITELJA 

_______________________________________              
(Ime i prezime ovlaštene osobe gospodarskog subjekta) 
                                                                                                                                             ________________________________________
(Vlastoručni potpis ovlaštene osobe gospodarskog subjekta) 

PRILOG V DOKUMENTACIJE ZA NADMETANJE 
TEHNIČKE SPECIFIKACIJE - GRUPA 1: Stroj za sačmarenje


Broj nabave: LEX-02


Ponuditelj nudi predmet nabave putem ove tablice Opis poslova koja će činiti dio ponude i kasnijeg Ugovora.
Kolone 1-2 ispunjava Naručitelj – već su popunjene od strane Naručitelja
Kolone 3-4 ispunjava Ponuditelj

Ponuditelji su dužni ispuniti predloške na sljedećim stranicama:
· Kolona 2 je ispunjena od strane naručitelja i prikazuje tražene tehničke specifikacije (nije dozvoljena modifikacija istih od strane
· ponuđača),
· Kolonu 3 ispunjava ponuditelj sa detaljima ponuđene robe (npr. riječi “da” ili “ne” nisu dovoljne) – obvezna kolona
· Kolona 4 omogućava ponuditelju unos komentara na svoju predloženu robu, te upute za popratnu dokumentaciju ponuđenih
stavki – opcionalna kolona
Ponuda mora biti dovoljno jasna kako bi Odbor za ocjenu ponuda mogao napraviti jednostavnu usporedbu između traženih i ponuđenih specifikacija.
Napomena: Za sve proizvođače, tipove proizvoda, standarde ili norme koji su navedeni u tehničkim specifikacijama/opisu poslova
primjenjuje se „ili jednakovrijedno“.


	Redni broj
	Tražene tehničke specifikacije
	Ponuđene tehničke specifikacije
	Bilješke, primjedbe, upute na popratnu dokumentaciju

	1.
	Stroj za sačmarenje

	
	Transportni sustav: postojeći viseći transporter sa nosačima specifičnim za spremnik vatrogasnih aparata Pastor.
Visina cca 2m sa nosačima 0,5m; brzina transportera 0,7-1,3m/min

	
	Komadi za obradu: 
Spremnik vatrogasnog aparata
· Materijal komada za obradu: čelik debljine stijenke 1 – 3mm
· Maksimalna radna širina komada za obradu: 300 mm
· Maksimalna radna visina komada za obradu: 600 mm
· Maksimalna težina komada za obradu: 100 kg
· 
Sačmarilica i turbine: 
· Kučište stroja od konstrukcijskog i manganskog čelika
· Zaštićena komora za sačmarenje vijčanim pločama od manganskog čelika min debljine 8mm
· Pregradni zidovi od manganskog čelika
· 2 turbine za sačmarenje
· 8 lopatica po turbini izrađene od čelika za oruđe ili kvalitetnijeg materijala
· Odstupanje težine lopatica ±1,25 g
· Kučište 100% zaštićeno štitovima izrađenim od čelika za oruđe
· Jamstvo vijeka trajanja ležaja turbine min 22000 h
· Izlazna brzina abraziva 77m/s pri 50Hz
· Kvaliteta sačmarene površine SA 2,5 prema ISO 8501-1, ili jednakovrijedno
· Sredstvo za sačmarenje: mješavina 70% S-280 (0,71 mm, 40-51 HRc / 30% MG 25 (0,71 mm, 47-56 HRc)
· Temperatura u prostoru: +5°C / +40°C

Poprečni pužni transporter sa zavojnicom za transport abraziva do elevatora
Elevator
· donji dio s kontrolnom jedinicom okretanja koji u slučaju proklizavanja isključuje pogonski dio,
· Gornji dio s pogonom P=1,1 s kočnicom i uređajem za zatezanje
· Vrata za kontrolu i održavanje

Uređaj za čišćenje abraziva koji omogućava uklanjanje svih nečistoća, prašine i oštećenog abraziva
Filteri
· Za centrifugalni tip ventilatora;
· Ukupna površina filtriranja: minimalno 90m2;
· Prašina na izlazu: maksimalno 2mg/m3;
· Potrošnja komprimiranog zraka: maksimalno 12 Nm³/h;

Glavni elektroupravljački ormar
· Okvir kućišta s vratima, stupanj zaštite IP54

· Glavni prekidač koji ima mogućnost uključivanje izvana i zaključavanje u isključenoj poziciji

· Prikaz opterećenja turbine putem ampermetra, radnih satova

· Elementi i komponente upravljačkog strujnog kruga, upravljački transformator za odvajanje, upravljački releji,
· sigurnosni releji, vremenski releji, prekidači

· Električni ormar s vanjske strane mora biti označen natpisnom pločicom s minimalnim osnovnim podacima (nominalni napon, struja, snaga, tvornički broj).

· Upravljanje i signalizacija s tipkama i taster sa svijetlom

Komunikacijsko sučelje
· [bookmark: _Hlk43212037][bookmark: _Hlk480276363]Mogućnost povezivanja sa strojem na daljinu, za podešavanja i otklanjanje manjih grešaka (komunikacija stroj ↔ proizvođač)
„smart“ platforma u oblaku
· Mogućnost slanja podataka u oblak (parametri o radu stroja, filtera i turbine, praćenje trenutnih parametara stroja, radnih sati, servisa, alarma, povijesti)
· Praćenje rada stroja na mobilnim i/ili PC uređajima
· Mogućnost priključivanja mrežne kamere za prijenos videa i zvuka (za potrebe servisa)

Automatizacija procesa 
· Stroj mora imati mogućnost programiranja potpune automatizacije procesa sačmarenja

Tehnička dokumentacija  
· Uz stroj mora biti isporučena i kompletna tehnička dokumentacija stroja.
Jamstvo
· Minimalno trajanje jamstvo 24 mjeseca od puštanja u rad
	
	



ZA PONUDITELJA 

__________________________________________________________              
(Ime i prezime ovlaštene osobe gospodarskog subjekta) 
                                                                                                                                             ________________________________________
(Vlastoručni potpis ovlaštene osobe gospodarskog subjekta) 
[bookmark: _Hlk51138823]PRILOG V DOKUMENTACIJE ZA NADMETANJE 
[bookmark: _GoBack]TEHNIČKE SPECIFIKACIJE - GRUPA 2: Oprema za nanošenje praha/vanjsku plastifikaciju


Broj nabave: LEX-02


Ponuditelj nudi predmet nabave putem ove tablice Opis poslova koja će činiti dio ponude i kasnijeg Ugovora.
Kolone 1-2 ispunjava Naručitelj – već su popunjene od strane Naručitelja
Kolone 3-4 ispunjava Ponuditelj

Ponuditelji su dužni ispuniti predloške na sljedećim stranicama:
· Kolona 2 je ispunjena od strane naručitelja i prikazuje tražene tehničke specifikacije (nije dozvoljena modifikacija istih od strane
· ponuđača),
· Kolonu 3 ispunjava ponuditelj sa detaljima ponuđene robe (npr. riječi “da” ili “ne” nisu dovoljne) – obvezna kolona
· Kolona 4 omogućava ponuditelju unos komentara na svoju predloženu robu, te upute za popratnu dokumentaciju ponuđenih
stavki – opcionalna kolona
Ponuda mora biti dovoljno jasna kako bi Odbor za ocjenu ponuda mogao napraviti jednostavnu usporedbu između traženih i ponuđenih specifikacija.
Napomena: Za sve proizvođače, tipove proizvoda, standarde ili norme koji su navedeni u tehničkim specifikacijama/opisu poslova
primjenjuje se „ili jednakovrijedno“.
	Redni broj
	Tražene tehničke specifikacije
	Ponuđene tehničke specifikacije
	Bilješke, primjedbe, upute na popratnu dokumentaciju

	1.
	OPREMA ZA NANOŠENJE PRAHA / VANJSKU PLASTIFIKACIJU

	
	Kabinet
Osnovna jedinica s vratima i glavnim prekidačem, komprimirana.
Zračni priključak i distribucija do 15 jedinica.

Maksimalne dimenzije kabineta:

Širina: 600 mm
Dubina:  550 mm
Maks. Visina 1.880 mm

	
	

	
	Jedinica za upravljanje zrakom

Jedinica za kontrolu i ručno podešavanje pred-fluidizacije, fluidizacije i airmover zraka za posudu za prah.
	
	

	
	Kontrolna jedinica (3 komada)

Osnovna jedinica za kontrolu i nadzor svih funkcija elektrostatičkog automatskog pištolja za prah, uključujući sljedeće funkcije: 
- Uključivanje / isključivanje - prekidač
- Podešavanje i kontrola struje
- precizna kontrola el. toka u rangu od 10 do 0 μA u koracima od maksimalno 0,5 μA
- Podešavanje i upravljanje visokim naponom
- Podešavanje i kontrola ukupnog zraka (transportni i dopunski zrak)
- Podešavanje i upravljanje izlazom praha [%]
- Podešavanje zraka za ispiranje elektrode
- Digitalna regulacija ventila zraka
- 250 programskih registra, svaki za pohranjivanje vrijednosti izlaznog praha, ukupnog zraka, zraka za ispiranje elektroda, visokog napona i struje.
- Mogućnost postizanja prevlake na spremniku aparata prema EN3 normi ili jednakovrijedno 

- Dijagnostički sustav
	
	

	
	Elektrostatički automatski pištolj (3 komada)

- Odvojivo kućište, uključujući izmjenjivu kaskadu
- Plosnata mlaznica, sa samočistećom i ventiliranom središnjom elektrodom.
- Crijevo za prah, provodljivo, unutarnji promjer 11 [mm]
- Duljina crijeva i kabela 20 [m]

	
	

	
	Injektor (3 komada)
- odvojivi
- spojevi komprimiranog zraka vertikalni s brzim spojkama
- Zamjena injektorskih uložaka po principu plug&play
- Usisna cijev
- Dodatan injektorski uložak
	
	

	
	Ručni pištolj sa upravljačkom jedinicom
· kontrolna jedinica sa preciznom kontrolom el. toka u rangu od 10 do 0 μA u koracima od 0,5 μA
· ručni pištolj  sa  max vrijednost el. napetosti 110 kV i max vrijednost el. toka 110 μA
· Injektor – odvojivi spojevi komprimiranog zraka vertikalni s brzim spojkama; Zamjena injektorskih uložaka po principu plug&play; Usisna cijev; Dodatan injektorski uložak
· Filter jedinica za komprimiran zrak sa regulatorom
· Cijev za boju 6m / 10 mm
· Pneumatske cijevi
· Stativ za montažu na kabinu
	
	

	
	Reciprokator
Čelična baza s vertikalnim središnjim stupom, kolica s plastičnim valjcima i remenski pogon. AC motor s mjenjačem i digitalnim enkoderom.

Brzina hoda: min. 0,05 [m/s]
Maks. opterećenja: 50 [kg]
Potrošnja energije: max 1,1 [kVA]

	
	

	
	Kontrolni modul za upravljanje osima
Modul s mogućnošću programiranja minimalno 250 programskih koraka:
- Oscilirajući način rada
Dio svakog programa je donja točka re-verzije, gornja točka reverzije i brzina. 
- Način pozicioniranja
Dio svakog programa je položaj i brzina. 
- Način programiranja slijeda
složeniji programi trebaju omogućiti programiranje nekoliko koraka (proceduralne pozicije) i kombiniranje prema zahtjevima
Pogreška pozicioniranja < 5 [mm]
	
	



ZA PONUDITELJA 

__________________________________________________________              
(Ime i prezime ovlaštene osobe gospodarskog subjekta) 
                                                                                                                                             ________________________________________
(Vlastoručni potpis ovlaštene osobe gospodarskog subjekta) 
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