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Kolone 1, 2 i 3 ispunjava Naručitelj
Kolonu 4 ispunjava Ponuditelj – obavezno
Kolonu 5 ispunjava Ponuditelj – prema potrebi

Ponuđači su dužni ispuniti predloške na sljedećim stranicama:
· Kolona 3 je ispunjena od strane Naručitelja i prikazuje tražene tehničke specifikacija (nije dozvoljena modifikacija istih od strane Ponuditelja)
· Kolonu 4 ispunjava Ponuditelj s detaljima ponuđene opreme koju može poslati i u zasebnom dokumentu (riječ „Da” je dovoljna ako oprema/usluga u potpunosti zadovoljava onu koju propisuje Naručitelj, ali je u tom slučaju potrebno dostaviti odvojeni dokument sa specifikacijom opreme/uputstvima iz kojih je razvidno da se radi jednakovrijednoj opremi/usluzi)
· Kolona 5 omogućava Ponuditelju unos komentara na svoju predloženu opremu te upute za popratnu dokumentaciju ponuđenih stavki.

Svi tipovi, proizvođači, brendovi, standardi i norme koji su navedeni u tehničkim specifikacijama smatra se da se i na njih odnosi izraz „ili jednakovrijedno“. Eventualna prateća dokumentacija koju Ponuditelj dostavlja kao nadopunu ponudi mora jasno ukazivati na modele odnosno opcije koje se nude. Ponude koje ne identificiraju precizno modele i specifikacije mogu biti odbijene. 
Tehničke specifikacije navedene u tablici u formatu kontrolne liste koja obuhvaća opremu i zadatke provedbe obavezne su kao minimalni standard svake pojedine stavke tražene robe i jedina su osnova za ocjenu tehničke sukladnosti ponuda. Ponuditelji mogu nuditi i proizvode koji ispunjavaju i više standarde, odnosno tehničke specifikacije, od minimalnih.
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	Grupa
	R.br.
	Naziv stavke troška i zahtijevane tehničke i funkcionalne specifikacije
	Ponuđena oprema i tehničke specifikacije
	Napomene, primjedbe, upute na popratnu dokumentaciju

	
	
	
	(Navedite točne specifikacije ili upišite „Da“ te priložite odvojeni dokument sa specifikacijom predmeta nabave)
	

	1
	1
	Strojevi za oporabu otpada
	
	

	
	1.1.
	Drobilica za usitnjavanje građevinskog i glomaznog otpada
	
	

	
	
	· motor koji zadovoljava min. EUROMOT IV propise o emisiji ispušnih plinova ili jednakovrijedno		
· snaga motora  min 370 kW
· minimalno 6-cilindrični motor s direktnim ubrizgavanjem turbopunjačem
· spremnik goriva min 900 litara
· drobilica montirana na troosovinskoj prikolici s ABS-om	
· prihvatni priključak na kamion preko sedla
· vanjska transportna širina na kotačima: max 3.000 mm 
· vanjska transportna dužina stroja max 11.000 mm	
· vanjska transportna visina stroja: max 4.500 mm	
· pneumatici  min. 385/65 R22,5
· težina stroja max. 34.000 kg
· dužina rotora za drobljenje min 2.800 mm		
· promjer rotora za drobljenje min. 550 mm		
· broj noževa na rotoru min. 40 kom			
· ugrađeni dodatni češljevi za izlazni materijal min. 18 kom
· brza promjena češljeva i statorskih noževa bez alata 
· hidraulično otvaranje statorske jedinice 
· usipni lijevak osjetljiv na opterećenje rotora
· mogućnost pokretanja potpuno natovarenog rotora za drobljenje
· okretanje rotora za drobljenje unazad prilikom rada stroja
· dužina trake za izbacivanje materijala min. 8.000 mm
· širina trake za izbacivanje materijala min. 1.100 mm
· 2 dodatna izvoda za hidraulične priključke:  min 28 lit/min i 65 lit/min
· centralna točka za podmazivanje stroja
· daljinska jedinica za upravljanje strojem
· dodatni set noževa za rotor
· sistem za vlaženja materijala
	
	

	
	1.2.
	Stroj za suzbijanje prašenja vodenom maglom
	
	

	
	
	•	radni doseg min 35 metara
•	masa stroja max 550 kg
•	snaga elektromotora ventilatora min 2,5 kW
•	snaga pumpe vode min 2,5 kW
•	vrsta energije za napajanje – električna energija
•	mogućnost za podizanje stroja bagerom
•	diza sekcije za stvaranje vodene magle min 18 kom 
•	tlačni prekidač 
•	protok vode 20 l/min
•	set kotača za pomicanje stroja
•	daljinsko upravljanje do min 300 m dosega
•	segmentirani krug diza za redukciju vode 50 %
•	dužina stroja max 2,50 m
•	širina stroja max 2,20 m
•	visina stroja max 2,40 m 

Obuka i puštanje u rad:
· trošak obuke Vašeg osoblja za održavanje i rad strojem je uključen u ukupnu cijenu stroja
· trošak puštanja u rad je uključen u ukupnu cijenu stroja

Jamstveni rok 12 mjeseci, neograničeni radni sati.
	
	







Datum: ________________2020.g.		                                                                           	       	Za Ponuditelja:


						                                                                              	______________________________
							                                                                   (ime i prezime ovlaštene osobe)	

	

                                                                 M.P.	                                            	______________________________                                                                                                       
                                                                              (potpis ovlaštene osobe)
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