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PRILOG 2 

TEHNIČKE SPECIFIKACIJE


NAZIV PROJEKTA: Investicijsko ulaganje u proizvodnju i komercijalizaciju inovativnog proizvoda AEROTEH u S3 područjima
NAZIV NABAVE: NABAVA OPREME ZA OPREMANJE POSLOVNE JEDINICE ZA PROIZVODNJU ENERGETSKE OPREME
EVIDENCIJSKI BROJ NABAVE: NAB01



NAPOMENA:
Ako nije drugačije definirano, zahtjevi definirani ovim Tehničkim specifikacijama predstavljaju minimalne tehničke karakteristike koje ponuđena roba mora zadovoljavati.

Za sve tehničke specifikacije koje upućuju na proizvod određenog proizvođača podrazumijeva se da se odnose na taj proizvod ili jednakovrijedan proizvod.

Ponuditelj je dužan naznačiti sadrži li proizvod tražene minimalne karakteristike te upisati ponuđene vrijednosti za svaku traženu karakteristiku.
Ponuditelj ovjerava i potpisuje tehničke specifikacije za sve proizvode koji su predmet nabave određene grupe nabave za koju daje svoju ponudu.

Za grupe proizvoda za koje ne nudi ponudu, Ponuditelj ostavlja prazna polja ili naznaku „nije ponuđeno“ ili može brisati tablicu grupe koju ne nudi.





	Br.
	TRAŽENE SPECIFIKACIJE
	DA/NE
	Ponuđene karakteristike
		Bilješke, napomene




	

	1. 
	GRUPA 1 Portalni CNC obradni centar

	
	
	

	
	OBRADNI CENTAR  – 1 KOMPLET
OBRADNI CENTAR OMOGUĆAVA
-obradu montažnih ploča, vrata, krovnih ploča, bočnih dijelova ili cjelovitih kućišta koja se ne mogu demontirati.
-obradu ploča od raznih materijala kao na primjer – čelik, nehrđajući čelik, aluminij, bakar I plastiku.
Max. dimenzije panela (VxŠ): 2300 x 1550 mm
Max. fiksirani razdjelnici (WxHxD): 2300 x 1600 x 2200 mm
Max. fiksirani razdjelnici (WxHxD): 2300 x 1600 x 2200 mm

OBRADNI CENTAR UKLJUČUJE
Pneumatski uređaj za lako stavljanje i brzo stezanje ploča, 
Automatski limitator pokretanja motora,
Detektor koji prepoznaje vrijednosti za bušenje, obradu navoja, kružno glodanje navoja,
Vertikalno nagnuti strojni stol s mogućnošću pojedinačnog namještanja
odstojnim vijcima u C vodilicama,
Jednostavno postavljanje ploča u transportni položaj,
Automatsko izvlačenje strugotine izravno na vretenu,
Integrirani nadzor komprimiranog zraka,
Industrijski PC sa operativnim sustavom Windows 10 i min.  24" TFT ekran,
Upravljački panel sa tipkalom za isključenje u nuždi, sigurnosnim elementima, tipkovnicom i mišem,
Programsko rješenje koje podržava izravnu vezu za uvoz obradnih podataka iz svih vrsta standardnih CAS sustava i baza podataka komponenta,
Programsko rješenje koje omogućava daljinsko održavanje preko internetske veze

KOMPLET ALATA 1
Minimalno 10 SK30 držača alata – kalibrirani i predugrađeni
Minimalno 5 svrdala 3.3 / 4.2 / 5.0 / 6.0 / 6.8 mm
Minimalno 4 navojnih svrdala M4 / M5 / M6 / M8
Minimalno 1 tokarski alat (standard 6 mm)
Minimalno transportne četke (22 komada)
Minimalno performance glodalo fi 6 mm (10 komada)
NAPAJANJE I POVEZIVANJE
Napon: 400V / 50Hz / 3~
Kontrolni napon: min 24 V DC
Komprimirani zrak: Spoj za brzo odspajanje, min 6 bara,  min 300 litara/sat
Mrežno povezivanje RJ45 min 100MbitMrežno povezivanje RJ45 min 100Mbit
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	GRUPA 2– Dodatni alati
	
	
	

	
	BUŠILICA STOLNA – 1 KOMAD
električni priključak 230 V AC
Snaga motora: min 0,30kW
Prihvat bušenja u čelik min 16 mm
Okretaji: min 1500 minuta
Visina od glave do radne površine min 300 mm
Hod vretena: min 65 mm
PODLOGA PODNA OD UMJETNE MASE – 4 KOMADA
Otvrdnuta površina podne obloge otporna na habanje, dobra otpornost na klizanje (R10 prema EN13552)
Spušteni rubovi da se smanji sporivanje
Dimenzija min 12x1200 mm
Materijal PVC zatvorenih čekija (pjena), debljina min 10 mm
APARAT ZA ZAVARIVANJE – 1 KOMAD
mogućnost zavarivanja s REL i TIG postupkom
funkcija protiv ljepljenja elektrode
snaga min. 150 A
ENERGETSKI KANAL -1 KOMAD
4 priključka po 220 V sa sigurnosnim prekidačem
Utičnice CEE 16 A
REGAL – 1 KOMAD
Dimenzija regala 1000x400x2000 mm
Obuhvaća min 12 polica
Čvrsta konstrukcija,  nosivost min. 80 kg
Omogućeno pregrađivanje i preraspodjela
RADIONIČKI STOL SA PLOČOM – 1 KOMAD
Dimenzija stola min 2000x750x40
Preslaka cinčani lim debljine min.1,5 mm
RADIONIČKI STOL SA PLOČOM I ORMAROM I POLICOM – 3 KOMADA
Dimenzija stola min. 2000x750x959 mm
Preslaka cinčani lim debljine min. 1,5 mm
Minimalno 4 ladice

SERVER ZA OBRADU – 1 KOMAD
Min. 96 GB RAB
HDD SAS min 10 G 2.4 TB
Redundant 800 W pover supplax
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	GRUPA 3 -Popratne linije obradnog centra
	
	
	

	
	POLUAUTOMATSKA OMATALICA  1 KOMPLET
POLUAUTOMATSKA OMATALICA OBUHVAĆA: 
Nosač folije sa mehaničkom kočnicom
Promjer okretne ploče min 1000 mm
Max težina palete 1500 kg
Max visina palete 3000 mm
Fotoćelije za detekciju palete
Regulacija brzina okretne ploče 3-12 om

SIGURNOSNI GUMB ZA ZAUSTAVLJANJE
Automatsko sigurnosno blokiranje
Prilazna rampa za ručni viličar
PROGRAMI i FUNKCIJE
Jednostruko omatanje samo gore ili samo dole
Kružno omatanje gore i dolje
Postavljanje pokrova i vrha palete
Praćenje ciklusa omatanja na display

RUČNI ELEKTRIČNI VILIČAR ZA VISOKO PODIZANJE
pokretljiv i kompaktan, mala dužina prednjeg dijela za lakšu manipulaciju paleta
funkcija za osjetljivo podIzanje i spuštanje pomoću hidrauličnog motora


JEDINICA ZA PUNJENJE I PRETAKANJE OD CILINDRA DO CILINDRA - 1 KOMPLET
Maksimalni radni tlak 80 bar, maksimalni diferencijalni tlak 70 bar
Punjenje i stavljanje pod tlak linije za čista sredstva kao što je Halon, FM200, NOVEC1230
Maksimalni protok plina 0,9 kg/1'max
Maksimalni protok tekućine 7 kg/1'max

JEDINICA ZA PUNJENJE I PRETAKANJE OBUHVAĆA:
1.REDUKCIJA TLAKA ZA DUŠIK  
Klipni tip
Maksimalni ulazni tlak 200 bar
Izlaz sa podesivim tlakom od 0 do 80 bar
Ova opcija mora biti instalirana kako bi se mogao postaviti točan tlak cilindara

2.INVERTERSKI HOMOGENIZATOR  
Inverterski homogenizator za halon ili sličan cilindar s promjerom 240 – 610 mm, max. visina cilindra 1800 mm sa max. nosivosti 550 kg
Dimenzija invertera (dxšxh): 1600x1550x1800 mm
Potrebna električna energija U= 400 V, f= 40 Hz 
Elektromotor snage 1,1 kW
Totalna snaga 2,2 kW
Potreban komprimirani tlak za rad od 7 ÷ 9 bar

3.ZAŠTITNA MREŽA  

Zaštitna mreža za opremu uključujući prednju električnu pregradu povezanu sa strojem, sprječava pokretanje stroja ako je mreža maknuta
Zaštita je visoka 1.5 m predviđena za podnu ugradnju i obojana u žuto


4.ELEKTRIČNA VAGA S DIGITALNIM ZASLONOM  

Električna vaga s digitalnim zaslonom za kontrolu punjenja
Opremljena sa 4 kontrolne ćelije 
Dimenzija (dxšxh):1000x1000x130mm
Totalna težina vaganja: max. 600kg
Točnost 100 g do 300 kg, a od 300 kg je 200 g
Za kilaže od 300 kg do 600 kg predviđena podna ugradnja
Napajanje U= 110 ÷ 240 V, f= 50 ÷ 60 Hz 


5.HIDRAULIČKA VILICA ZA PRIDRŽAVANJE CILINDRA  

Hidraulička vilica za pridržavanje cilindara promjera od 140 mm  do 450 mm, sa kontrolnim panelom sa strane
Prilagođavajuća podloga za cilindre
Težina platforme ≈ 60 kg
Dimenzije (dxšxh): 1100x450x1350 mm
Potreban komprimirani tlak za rad od 7 ÷ 9 bar

6.POTPORNA PLATFORMA  

Potporna platforma za punjenje čistog sredstva
Platforma uključuje područje za hodanje i obodne zapreke za pozicioniranje 
palete cilindara

7.TEMPERATURNI I SENZOR VLAGE
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	GRUPA 4 - Viličari
	
	
	

	
	Visokopodni elektro viličar nosivosti min. 1500 kg. 
Vrsta krana triplex, visine dizanja min.4500 mm.
Visine spuštenog krana min. 2050mm, slobodnog hoda min.1570 mm.
Vilice dimenzije min. 1150*570*55 mm. 
Baterije min. 24V/ 220 Ah.
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