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TEHNIČKE SPECIFIKACIJE ZA GRUPU 1

Predmet nabave je „Oprema i dodatna oprema za praonicu“ ,GRUPA I – Oprema za praonicu, u sklopu projekta „Novo zapošljavanje i razvoj poslovanja zadruge kroz društveno poduzetnički poduhvat“ Kodni broj: UP.02.3.1.03.0090. 
NAPOMENA:
Ponuditelj obavezno popunjava stupac „Ponuđene specifikacije“ definirajući detaljno tehničke specifikacije ponuđene robe: naziv proizvođača, naziv proizvoda, opis proizvoda (napomena:  ponuditelj popunjava tehničke specifikacije upisujući točne karakteristike ponuđene robe, izbjegavajući pri tome popunjavanje stupca samo riječima kao što su npr. „zadovoljava“ , „DA“ ili „odgovara traženom“).  
Stupac „Bilješke, napomene“ ponuditelj može popuniti ukoliko smatra potrebnim. Stupac „Ocjena DA/NE“ ponuditelj ne popunjava s obzirom na to da je stupac predviđen za ocjene Naručitelja. 
Zahtjevi definirani Tehničkim specifikacijama predstavljaju MINIMALNE tehničke karakteristike koje ponuđena roba mora zadovoljavati te se iste ne smiju mijenjati od strane ponuditelja. Osim definiranih tehničkih specifikacija, sva nabavljena oprema treba imati certifikate i ateste EU profesionalne kategorizacije da njima mogu upravljati osobe s invaliditetom.





GRUPA I –  OPREMA ZA PRAONICU
	R.br.
	Tražena vrsta i specifikacije
	Ponuđene specifikacije 
	Bilješke, napomene, reference na tehničku dokumentaciju
	Ocjena
(DA/NE)

	
1
	
Profesionalna perilica rublja
- kapacitet bubnja od 8 do 12 kg

	
	
	 

	2
	
Profesionalna perilica rublja
- kapacitet bubnja od 14 do 18 kg
	
	
	

	3
	
Automatska dozirna pumpa za perilicu rublja
- za jedno sredstvo ili više
	
	
	

	4
	

Profesionalna električna sušilica rublja
-kapacitet bubnja  od 8 do 12 kg
	
	
	

	5
	Električni valjak za glačanje 
-radna dužina: 1400 mm ili više
-promjer valjka: 250 mm ili više
	
	
	

	6
	
Poluprofesionalni stol za glačanje 
-Radni opseg:  Š 1080-1120 mm
                           D 350-450 mm
	
	
	

	7
	
Termo bojler 
-kapacitet bojlera: od  300 l ili više 
	
	
	





U ______________, dana___________              		        ____________________________                                                                                                       

	MP	             (ime i prezime, funkcija i potpis ovlaštene osobe)
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