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	1.
	Proizvođač
	
	

	2.
	Marka stroja  i model:
	
	

	3.
	Tehničke specifikacije stroja
	
	

	3.1.
	Osnovne karakteristike stroja 
	
	

	3.1.1.
	Hodovi stroja 

	Minimalno u  mm
X/Y/Z: 750/400/500

	
	

	3.1.2.
	Broj okretaja pogonskog vretena 
	Minimalno 12000 okr/min
	
	

	3.1.3.
	Snaga pogonskog vretena 
	Minimalno u  kW 19 / Maksimalno u  kW 25
	
	

	3.1.4.
	Konus vretena
	ISO 40 ili jednakovrijedno
	
	

	3.1.5.
	Izmjenjivač alata 
	Minimalno 25 mjesta 

	
	

	3.1.6.
	Programska memorija 
	Minimalno  750 MB
	
	

	3.1.7.
	ETHERNET sučelje  
	Omogućen prijenos podataka s računala na stroj
	
	

	3.1.8.
	Radni stol, dužina 
	Minimalna dužina u mm/
900 mm
	
	

	3.1.9.
	Radni stol, širina
	Minimalna širina u mm/
300 mm
	
	

	3.1.10.
	Radni stol, nosivost
	Minimalno, u kg / 600 kg
	
	

	3.1.11.
	Mjerenje alata  i obratka
	Automatski sustav mjerenja alata i obratka 
	
	

	3.1.12.
	Transporter  strugotine 
	
	

	3.1.13.
	Programabilna mlaznica za rashladnu tekućinu
	
	

	3.1.14.
	Opcija narezivanja nereza bez kompenzacijskih glava
	
	

	3.1.15.
	Rashladni sistem s rezervoarom zapremnine min. 200 litara
	
	

	3.1.16
	Priprema za mogućnost naknadne ugradnje opcije hlađnja kroz vreteno
	
	

	3.1.17.
	Kartica 4. osi
	
	

	3.1.18
	Kartica 5. osi
	
	

	3.1.19
	Filter rashladnog sredstva
	
	

	3.1.20
	Softverska opcija druge NUL TOČKE stroja
	
	

	3.2.21
	Opcija HSM
	
	

	3.1.22
	DWO/TCPC softverske opcije, za upotrebu 4. i 5. osi / ili jednakovrijedan
	
	

	3.1.23
	Okretno/nagibni aparat, promjer plan ploče min. 100 mm
	
	

	4.
	Svjetiljka u radnom prostoru stroja
	
	

	5.
	Vrata sa sigurnosnim staklom 
	
	

	6.
	Osigurači/blokada otvaranja vrata kod automatskog rada stroja 
	
	

	7.
	Odaziv servisera unutar 12 h od pisane obavijesti
	
	

	8.
	Rok isporuke max. 15 dana od potpisivanja ugovora
	
	

	9.
	Jamstvo stroja 
	Trajanje jamstva minimalno 12 mjeseci
	
	

	10.
	Osigurano skladište rezervnih dijelova stroja
	
	

	11.
	Mogućnost sklapanja godišnjeg  ugovora o održavanju stroja
	
	

	12.
	Instalacija stroja  kod naručitelja
	Trajanje instalacije maksimalno  1 dan
	
	



	Mjesto i datum  :
	



	



              Za Ponuditelja:
  	      								     		                                                                                                                                                                                                                      
     _________________________________
									                                                                                             
    (Čitko upisati  ime i prezime ovlaštene                              		   		( M. P. )                                   
    osobe gospodarskog subjekta)
	                                                                                                   ________________________

					 (Vlastoručni potpis ovlaštene osobe gospodarskog subjekta)
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