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[bookmark: _Toc42488098]TEHNIČKE SPECIFIKACIJE

Naziv nabave: Nabava CNC tokarilice s dodatnom opremom i alatima
Kolone 1-2 ispunjava Naručitelj
Kolonu 3 ispunjava Ponuditelj – obavezno
Kolonu 4 ispunjava Ponuditelj – prema potrebi

Tehnička ponuda isporučitelja opreme:
Ponuđači su dužni ispuniti predloške na sljedećim stranicama:
· Kolona 2 je ispunjena od strane naručitelja i prikazuje tražene tehničke specifikacija (nije dozvoljena modifikacija istih od strane ponuđača),
· Kolonu 3 ispunjava ponuditelj sa detaljima ponuđene opreme,
· Kolona 4 omogućava ponuditelju unos komentara na svoju predloženu opremu, te upute za popratnu dokumentaciju ponuđenih stavki.

Svi tipovi, proizvođači, brendovi, standardi i norme koji su navedeni u tehničkim specifikacijama smatra se da se i na njih odnosi izraz „ili jednakovrijedno“. Eventualna prateća dokumentacija koju Ponuditelj dostavlja kao nadopunu ponudi mora jasno ukazivati na modele odnosno opcije koje se nude. Ponude koje ne identificiraju precizno modele i specifikacije mogu biti odbijene. 
Tehničke specifikacije navedene u tablici u formatu kontrolne liste koja obuhvaća opremu i zadatke provedbe obavezne su kao minimalni standard svake pojedine stavke tražene robe i jedina su osnova za ocjenu tehničke sukladnosti ponuda. Ponuditelji mogu nuditi i proizvode koji ispunjavaju i više standarde, odnosno tehničke specifikacije, od minimalnih
	1.
Redni broj
	2.
Zahtjevane tehničke specifikacije
	3.
Ponuđene tehničke specifikacije
	4. 
Bilješke, primjedbe, upute na popratnu dokumentaciju (u slučaju odnogova NE u koloni 3, navesti što se nudi jednakovrijedno)

	1.
	CNC tokarilica s dodatnom opremom i alatima (minimalno)
	
	

	1.1.
	Stroj – CNC tokarilica (minimalno)
· Promjer tokarenja je 340 mm ili više
· Udaljenost između gl.vretena i suprotnog vretena 1.085 mm ili više 
· Hod po x-osi 260 mm ili više
· Hod po z-osi 1010 mm ili više 
· Hod po Y-osi minimalno 115 (+70/-45)
· Dimenzije stroja 3500 x 2050 x 2500 mm bez priključnih uređaja  ili manje 
· Težina stroja minimalno 6850 kg
· Dimenzija kod potpuno otvorenih vrata na stroju minimalno 1000 mm

Glavno vreteno (minimalno):
· Oblik glavnog vretena: Konus po standardu JIS A2-8 ili veći
· Promjer prednjeg ležaja: minimalno D140 mm
· Motor glavnog vretena  minimalno 30/22 kW ili više (30 min. opterećenje) 
· Moment 
· Kratkotrajno 700 Nm ili više
· Dugotrajno 512 Nm ili više 
· Broj okretaja 4200 rpm ili više 
· Prolaz kroz vreteno 91 mm ili više 
· Prolaz šipke 75 mm ili više 
· Kontrola C-osi 360/0,001 ili preciznije
· Motor glavnog vretena integriran u glavno vreteno
Suprotno vreteno (minimalno):
· Oblik suprotnog vretena: ravan D140 mm ili više
· Promjer prednjeg ležaja: minimalno D100 mm
· Motor suprotnog vretena: minimalno 11/7.5 kW ili više (20 min. opterećenje) 
· Moment 
· Kratkotrajno 109 Nm ili više
· Dugotrajno 75 Nm ili više 
· Broj okretaja 6000 rpm ili više 
· Prolaz kroz vreteno 62 mm ili više 
· Prolaz šipke 50 mm ili više 
· Kontrola C-osi 360/0,001 ili preciznije
· Motor suprotnog vretena integriran u suprotno vreteno
Dodatni alati (minimalno):

Pogonjeni alat (minimalno):
· Snaga pogonjenog alata 7.1/4.1 kW ili više (25 min/cont.) 
· Moment pogonjenog alata
· Kratkotrajno 40.4 Nm ili više
· Dugotrajno 23.4 Nm ili više 
· Broj okretaja pogonjenog alata 6000 rpm ili više 
· Revolver alata BMT60 ili jednakovrijedno
· Rotacija revolvera – 0,1 s/ po alatnom mjestu ili bolje
· Broj alatnih mjesta u revolveru 12 ili više
· Broj alatnih mjesta za pogonjene alate u revolveru 12 ili više 
· Transporter strugotine 
· Box (lijevane vodilice)
· Termostabilna konstrukcija stroja
· Uređaj za mjerenje alata sa automatskim memoriranjem
· Sustav za dijaloško programiranje na stroju
· Hvatač komada
· Pumpa visokog pritiska minimalno 70 bar-a
· Dodavač materijala za šipkasti materijal
· Maksimalna duljina: 3000 mm
· Maksimalni promjer: D75 mm
· Uređaj za filtraciju uljne maglice
Alat za glavno vreteno (minimalno):
· 10“ ili više hidraulična stezna glava
· Povlačna cijev, hidraulični cilindar
· 1 set mekih i 1 set tvrdih steznih čeljusti
Alat za suprotno vreteno (minimalno):
· 6“  ili više hidraulična stezna glava
· Povlačna cijev
· Hidraulični cilindar
· 30 setova mekih i 1 set tvrdih steznih čeljusti
Stezna glava za glavno vreteno (minimalno):
· Sa čahurama; 61 čahura za fino stezanje komada sa rasponom stezanja minimalno 1 mm po čahuri
· Brzi hodovi po osima: minimalno x: 25, z: 30, y: 12.5, w: 30 m/min
· Brz hod c-osi: minimalno 200 min.-1
· Prečistač ulja
	
	

	1.2.
	Obuka djelatnika (minimalno):
· Obuka djelatnika: minimalno: 56 h
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