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Naziv nabave: Nabava skladišnih regala i radnih jedinica

Kolone 1-2 ispunjava Naručitelj
Kolonu 3 ispunjava Ponuditelj – obavezno
Kolonu 4 ispunjava Ponuditelj – prema potrebi

Tehnička ponuda isporučitelja opreme:
Ponuđači su dužni ispuniti predloške na sljedećim stranicama:
· Kolona 2 je ispunjena od strane naručitelja i prikazuje tražene tehničke specifikacija (nije dozvoljena modifikacija istih od strane ponuđača),
· Kolonu 3 ispunjava ponuditelj sa detaljima ponuđene opreme,
· Kolona 4 omogućava ponuditelju unos komentara na svoju predloženu opremu, te upute za popratnu dokumentaciju ponuđenih stavki.

Svi tipovi, proizvođači, brendovi, standardi i norme koji su navedeni u tehničkim specifikacijama smatra se da se i na njih odnosi izraz „ili jednakovrijedno“. Eventualna prateća dokumentacija koju Ponuditelj dostavlja kao nadopunu ponudi mora jasno ukazivati na modele odnosno opcije koje se nude. Ponude koje ne identificiraju precizno modele i specifikacije mogu biti odbijene. 
Tehničke specifikacije navedene u tablici u formatu kontrolne liste koja obuhvaća opremu i zadatke provedbe obavezne su kao minimalni standard svake pojedine stavke tražene robe i jedina su osnova za ocjenu tehničke sukladnosti ponuda. Ponuditelji mogu nuditi i proizvode koji ispunjavaju i više standarde, odnosno tehničke specifikacije, od minimalnih
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SKLADIŠNI REGALI
	
	

	1.1.
	Paletna regalna konstrukcija
	
	

	1.1.1.
	Karakteristike (minimalno):

Rađeno po mjeri
Visina bočne stranice regala: Hbs1 = minimalno 4500 mm 
Vrsta palete: europaleta ili jednakovrijedna; dimenzija minimalno: 1200 x 800 s maksimalnom masom: 350 kg 
Vertikalni raster: minimalno 50 mm (s mogućnošću vertikalnog pomicanja nosača) 
Dubina regala: D = minimalno 1100 mm 
Broj etaža po visini: N1 = 3 
Visinski raspored etaža: jedna svakih 2000 mm 
Duljine horizontalnih nosača: minimalno L1 = 2700 mm 
Opterećenje para horizontalnih nosača: minimalno Q1 = 1050 kg (za L = 2700 mm, 3 palete 350kg/paleti) 
Opterećenje stranice: maksimalno Q = 21 kN 
Metalne ispune: minimalna nosivost 400 kg/m2 
Antikorozivna zaštita
Stranice - galvanski cinčane ili jednakovrijedno
Nosači - plastificirani (RAL 5007 - plava) ili jednakovrijedno
Ispune – galvanski cinčane ili jednakovrijedno
Temeljenje za podlogu anker vijci ili jednakovrijedno
Kapacitet: minimalno 180 pm
	
	

	1.1.2.
	Oprema (minimalno):

Paletna stranica:
· nemontirana
· dimenzije: minimalno 1100 x 4500
· količina: 24 kompleta 
Polični nosač:
· q = 1050 kg (po paru nosača) 	
· L = 2700
· količina: 40 komada
Paletni nosač:
· q = 1050 kg (po paru nosača) 	
· L = 2700 	
· količina: 40 komada
Metalne ispune:
· nosivost 400 kg/m2 	
· 1007 x 100 	
· količina: 540 komada
Pripadajuća vijčana roba: minimalno 1 komplet
Natpisna ploča nosivosti:
· prema HRN EN 15635 ili jednakovrijedno
· količina: 2 komada
Metalne ispune na prvoj etaži
	
	

	1.2.
	Polični regali 
	
	

	1.2.1.
	Regal tip 1 (minimalno):

Karakteristike:
Rađeno po mjeri
Dimenzije: minimalno 2000 x 1200 x 500 (vxšxd)
Visina bočne stranice regala: minimalno Hbs = 2000 mm 
Bez mogućnosti vertikalnog pomicanja polica 
Dubina regala: minimalno 500 mm 
Broj polica po visini: N = 4 
Duljina polica: minimalno L= 1200 mm 
Nosivost police: Q = 150 kg/polici – ravnomjerno raspoređeno 
Materijal regala: inox - AISI 304 ili jednakovrijedan materijal
	
	

	1.2.2.
	Regal tip 2 (minimalno):

Karakteristike:
Rađeno po mjeri
Dimenzije 2000 x 1200 x 500 (vxšxd)
Plastificirani regal ili jednakovrijedno
Visina bočne stranice regala: minimalno Hbs = 2000 mm 
Vertikalni raster: minimalno 50,0 mm (mogućnost vertikalnog pomicanja polica) 
Dubina regala: minimalno 500 mm 
Broj podesivih polica po visini: N = 4 
Duljina polica: minimalno L = 1200 mm 
Nosivost police: Q = 80 kg/polici – ravnomjerno raspoređeno 
Antikorozivna zaštita 	
Stranice – plastificirano, svijetlo siva, RAL 7038 ili jednakovrijedno
Police – plastificirano, svijetlo siva, RAL 7038 ili jednakovrijedno
	
	

	1.2.3.
	Regal tip 3 (minimalno):

Karakteristike:
Rađeno po mjeri
Dimenzije 2000 x 1500 x 500 (VxŠxD)
Plastificirani regal ili jednakovrijedno
Visina bočne stranice regala: minimalno Hbs = 2000 mm 
Vertikalni raster: minimalno 50,0 mm (mogućnost vertikalnog pomicanja polica) 
Dubina regala: minimalno 500 mm 
Broj podesivih polica po visini: N= 4 
Duljina polica: minimalno L = 1500 mm 
Nosivost police: minimalno Q = 100 kg/polici – ravnomjerno raspoređeno 
Antikorozivna zaštita 	
Stranice – plastificirano, svijetlo siva, RAL 7038 ili jednakovrijedno
Police – plastificirano, svijetlo siva, RAL 7038 ili jednakovrijedno
	
	

	1.3.
	RADNE STANICE
	
	

	1.3.1.
	Radne stanice tip 1 (minimalno):

Komplet radnih stanica s pripadajućim stolovima i pregradama, ormarima i radnim stolcima rađeni po mjeri.

Karakteristike (minimalno):
Radni stol (minimalno):
· Količina: 8 komada
· Dimenzije stolova: minimalno 1600 x 700 x 740 (ŠxDxV) 
· Konstrukciju stola čine metalne noge "U" oblika izrađene iz četvrtaste cijevi promjera minimalno 40x40 mm 
· Stol s mogućnošću push/pull sistemom za kliznu radnu površinu
· Radna ploča stola sa zaobljenim urezanim rubom za provođenje kablova
· Mogućnost izbora boja dekora: bijela, siva, bijeljeni hrast, tamni orah, hrast amber, siva cubanit, sivo drvo, pepelnato smeđa
· Mogućnost izbora boja metala: bijela, crna, antracit, aluminij siva
· Stolovi su opremljeni pripadajućim kazetama ispod stola ili ormarićem s izvlačnom policom bočno kao nastavak stola
· Između stolova montirati pregrade s zvukoupojnim svojstvima tapecirane u boji po izboru
Radni stolac (minimalno):
· Količina: 8 komada
· Radni stolac s rukonaslonima i naslonom u mreži ili jednakovrijedno
· S integriranim mehanizmom koji se automatski prilagođava težini korisnika i prati njegove pokrete prilikom sjedenja
· Naslon stolca čini 3D pokrete prateći leđa korisnika, a rukonasloni prate pomicanje naslona s mogučnošću podešavanja pod određenim kutem u visinu, te horizontalno okretati
· Materijal ploče sjedala: od aluminija ili jednakovrijednog materijala radi kojeg stolac ima manju težinu i lakši je za pomicanje te je ujedno ekološki prihvatljiviji
· Sjedalo je obloženo hladno lijevanom poliuretanskom pjenom i tkaninom ili jednakovrijednim materijalom u dekoru po izboru
Radni ormar (minimalno):
· Količina: 5 komada
· Dimenzije: minimalno 800 x 425 x 2240 (ŠxDxV) 
· Stranice i vrata ormara moraju biti izrađeni od iverala oplemenjenog melaminskom folijom ili jednakovrijednim materijalom minimalne debljine 18 mm
· Leđa ormara moraju biti ufrezana u stranice ormara, izrađena od iverala oplemenjenog melaminskom folijom ili jednakovrijednim materijalom minimalne debljine 18 mm 
· Mogućnost izbora postolja ormara 
· Ručkice: pravokutne metalne ili jednakovrijedno
                     :  minimalne širine 128 mm u boji po izboru
· Mogućnost zaključavanja ormara s 2 ključa
· Mogućnost izbor boja dekora: bijela, siva, bijeljeni hrast, tamni orah, hrast amber, siva cubanit, sivo drvo, antracit, pepelnato smeđa; ručkica: bijela, crna, antracit, aluminij siva
	
	

	1.3.2.
	Radne stanice tip 2 (minimalno):

Komplet radnih stanica s pripadajućim stolovima i pregradama, ormarima i radnim stolcima rađeni po mjeri. 
Karakteristike (minimalno):
Radni stol (minimalno):
· Količina: 6 komada
· Dimenzije: minimalno 1600 x 800 x 740 (ŠxDxV)
· Konstrukciju stola čine metalne noge "U" oblika izrađene iz četvrtaste cijevi promjera minimalno 40x40 mm 
· Stol s mogućnošću push/pull sistemom za kliznu radnu površinu
· Radna ploča stola sa zaobljenim urezanim rubom za provođenje kablova
· Mogućnost izbora boja dekora: bijela, siva, bijeljeni hrast, tamni orah, hrast amber, siva cubanit, sivo drvo, pepelnato smeđa
· Mogućnost izbora boja metala: bijela, crna, antracit, aluminij siva
· Stolovi su opremljeni pripadajućim kazetama ispod stola ili ormarićem s izvlačnom policom bočno kao nastavak stola
· Između stolova montirati pregrade s zvukoupojnim svojstvima tapecirane u boji po izboru 
Radni stolac (minimalno):
· Količina: 6 komada
· Radni stolac s rukonaslonima i naslonom u mreži 
· S integriranim mehanizmom koji se automatski prilagođava težini korisnika i prati njegove pokrete prilikom sjedenja
· Naslon stolca čini 3D pokrete prateći leđa korisnika, a rukonasloni prate pomicanje naslona s mogučnošću podešavanja pod određenim kutem u visinu, te horizontalno okretati
· Materijal ploče sjedala: od aluminija ili jednakovrijednog materijala radi kojeg stolac ima manju težinu i lakši je za pomicanje te je ujedno ekološki prihvatljiviji
· Sjedalo je obloženo hladno lijevanom poliuretanskom pjenom i tkaninom ili jednakovrijednim materijalom u dekoru po izboru

Radni ormar (minimalno):
· Omar dimenzija: 
· Minimalno: 800 x 425 x 2240 (ŠxDxV) – 8 komada
· Minimalno: 1000 x 425 x1110 (ŠxDxV) – 4 komada
· Minimalno: 3200 x 400 x 890 (ŠxDxV) – 1 komad
· Stranice i vrata ormara moraju biti izrađeni od iverala oplemenjenog melaminskom folijom ili jednakovrijednim materijalom minimalne debljine 18 mm
· Leđa ormara moraju biti ufrezana u stranice ormara, izrađena od iverala oplemenjenog melaminskom folijom ili jednakovrijednim materijalom minimalne debljine 18 mm 
· Mogućnost izbora postolja ormara 
· Ručkice: pravokutne metalne ili jednakovrijedno
                     :  minimalne širine 128 mm u boji po izboru
· Mogućnost zaključavanja ormara s 2 ključa
· Mogućnost izbor boja dekora: bijela, siva, bijeljeni hrast, tamni orah, hrast amber, siva cubanit, sivo drvo, antracit, pepelnato smeđa; ručkica: bijela, crna, antracit, aluminij siva
· Komplet: 
· niski stolić minimalnog promjera 700 mm; izrađen iz HPL-a ili jednakovrijednog materijala s ukošenim rubom; količina: 1 komad
· tabure minimalnog promjera 400 mm i 600 mm; količina: 2 komada
· fotelja s visokim naslonom, tapeciranama u tkaninu po izboru; količina: 2 komada
	
	

	1.3.3.
	Radne stanice tip 3 (minimalno):
Komplet radnih stanica s pripadajućim stolovima i pregradama, ormarima i radnim stolcima rađeni po mjeri.
Karakteristike (minimalno):
Radni stol (minimalno):
· Količina: 6 komada
· Dimenzije: minimalno 1600 x 800 x 740 (ŠxDxV) 
· Konstrukciju stola čine metalne noge "U" oblika izrađene iz četvrtaste cijevi promjera minimalno 40x40 mm
· Stol s mogućnošću push/pull sistemom za kliznu radnu površinu
· Radna ploča stola sa zaobljenim urezanim rubom za provođenje kablova
· Mogućnost izbora boja dekora: bijela, siva, bijeljeni hrast, tamni orah, hrast amber, siva cubanit, sivo drvo, pepelnato smeđa
· Mogućnost izbora boja metala: bijela, crna, antracit, aluminij siva
· Stolovi su opremljeni pripadajućim kazetama ispod stola ili ormarićem s izvlačnom policom bočno kao nastavak stola
· Između stolova montirati pregrade s zvukoupojnim svojstvima tapecirane u boji po izboru 
Radni stolac (minimalno):
· Količina: 6 komada
· Radni stolac s rukonaslonima i naslonom u mreži 
· S integriranim mehanizmom koji se automatski prilagođava težini korisnika i prati njegove pokrete prilikom sjedenja 
· Naslon stolca čini 3D pokrete prateći leđa korisnika, a rukonasloni prate pomicanje naslona s mogučnošću podešavanja pod određenim kutem u visinu, te horizontalno okretati
· Materijal ploče sjedala: od aluminija ili jednakovrijednog materijala radi kojeg stolac ima manju težinu i lakši je za pomicanje te je ujedno ekološki prihvatljiviji
· Sjedalo je obloženo hladno lijevanom poliuretanskom pjenom i tkaninom ili jednakovrijednim materijalom u dekoru po izboru

Radni ormar (minimalno):
· Omari dimenzija:
· Minimalno: 800 x 425 x 2240 (ŠxDxV) – 6 komada
· Minimalno: 1000 x 425 x1110 (ŠxDxV) – 8 komada
· Stranice i vrata ormara moraju biti izrađeni od iverala oplemenjenog melaminskom folijom ili jednakovrijednim materijalom minimalne debljine 18 mm
· Leđa ormara moraju biti ufrezana u stranice ormara, izrađena od iverala oplemenjenog melaminskom folijom ili jednakovrijednim materijalom minimalne debljine 18 mm 
· Mogućnost izbora postolja ormara 
· Ručkice: pravokutne metalne ili jednakovrijedno
                     :  minimalne širine 128 mm u boji po izboru
· Mogućnost zaključavanja ormara s 2 ključa
· Mogućnost izbor boja dekora: bijela, siva, bijeljeni hrast, tamni orah, hrast amber, siva cubanit, sivo drvo, antracit, pepelnato smeđa; ručkica: bijela, crna, antracit, aluminij siva

	
	

	1.3.4.
	Radne stanice tip 4 (minimalno):

Komplet radnih stanica s pripadajućim stolovima i pregradama, ormarima i radnim stolcima rađeni po mjeri.
Karakteristike (minimalno):
Radni stol (minimalno):
· Količina: 3 komada
· Dimenzije: minimalno 1600 x 800 x 740 (ŠxDxV) 
· Konstrukciju stola čine metalne noge "U" oblika izrađene iz četvrtaste cijevi promjera minimalno 40x40 mm
· Stol s mogućnošću push/pull sistemom za kliznu radnu površinu
· Radna ploča stola sa zaobljenim urezanim rubom za provođenje kablova
· Mogućnost izbora boja dekora: bijela, siva, bijeljeni hrast, tamni orah, hrast amber, siva cubanit, sivo drvo, pepelnato smeđa
· Mogućnost izbora boja metala: bijela, crna, antracit, aluminij siva
· Stolovi su opremljeni pripadajućim kazetama ispod stola ili ormarićem s izvlačnom policom bočno kao nastavak stola
· Između stolova montirati pregrade s zvukoupojnim svojstvima tapecirane u boji po izboru 
Radni stolac (minimalno):
· Količina: 3 komada
· Radni stolac s rukonaslonima i naslonom u mreži 
· S integriranim mehanizmom koji se automatski prilagođava težini korisnika i prati njegove pokrete prilikom sjedenja
· Naslon stolca čini 3D pokrete prateći leđa korisnika, a rukonasloni prate pomicanje naslona s mogučnošću podešavanja pod određenim kutem u visinu, te horizontalno okretati
· Materijal ploče sjedala: od aluminija ili jednakovrijednog materijala radi kojeg stolac ima manju težinu i lakši je za pomicanje te je ujedno ekološki prihvatljiviji
· Sjedalo je obloženo hladno lijevanom poliuretanskom pjenom i tkaninom ili jednakovrijednim materijalom u dekoru po izboru

Radni ormar (minimalno):
· Količina: 7 komada
· Omari dimenzija: minimalno 800 x 425 x 2240 (ŠxDxV) 
· Stranice i vrata ormara moraju biti izrađeni od iverala oplemenjenog melaminskom folijom ili jednakovrijednim materijalom minimalne debljine 18 mm
· Leđa ormara moraju biti ufrezana u stranice ormara, izrađena od iverala oplemenjenog melaminskom folijom ili jednakovrijednim materijalom minimalne debljine 18 mm 
· Mogućnost izbora postolja ormara 
· Ručkice: pravokutne metalne ili jednakovrijedno
                     :  minimalne širine 128 mm u boji po izboru
· Mogućnost zaključavanja ormara s 2 ključa
· Mogućnost izbor boja dekora: bijela, siva, bijeljeni hrast, tamni orah, hrast amber, siva cubanit, sivo drvo, antracit, pepelnato smeđa; ručkica: bijela, crna, antracit, aluminij siva
	
	

	1.3.5.
	Radne stanice tip 5 (minimalno):

Komplet radnih stanica s pripadajućim stolovima, ormarima i radnim stolcima rađeni po mjeri.
Karakteristike (minimalno):
Radni stol (minimalno):
· Dimenzije stolova:
· Minimalno: 2000 x 850 x 750 mm (ŠxDxV) – 3 komada
· Minimalno: 2400 x 1200 x 750 mm (ŠxDxV) – 1 komad  
· Izrađen iz furnira ili jednakovrijednog materijala
· U boji dekora po izboru: bijela, siva, bijeljeni hrast, tamni orah, hrast amber, siva cubanit, sivo drvo, pepelnato smeđa
· Konstrukciju stola čine metalne kromirane noge ili jednakovrijedno
· S dodatnim elementom s lijeve ili desne strane 
· Stolovi su opremljeni pripadajućim kazetama ispod stola ili ormarićem s izvlačnom policom bočno kao nastavak stola
Radni stolac (minimalno):
· Radni stolac oblikovanog sjedala i naslona s rukonaslonom za ruke
· Sjedalo, naslon i rukonasloni izrađeni iz jednog dijela s visokim naslonom (3 komada) i srednjim naslonom (14 komada)
· Unutrašnjost sjedala i naslona izrađeni iz metalnog okvira prelivenim poliuretanom, te obloženo spužvom ili jednakovrijedno
· Na spužvu ljepljena tkanina, eko koža ili jednako vrijedno u boji po izboru
· Mehanizam synchro s mogućnošću podešavanja tenzije i mogućnošću blokade u 4 pozicije
Radni ormar (minimalno):
· Količina: 6 komada
· Omari dimenzija: minimalno 900 x 400 x 814 (ŠxDxV) 
· Stranice i vrata ormara moraju biti izrađeni od iverala oplemenjenog melaminskom folijom ili jednakovrijednim materijalom minimalne debljine 18 mm
· Leđa ormara moraju biti ufrezana u stranice ormara, izrađena od iverala oplemenjenog melaminskom folijom ili jednakovrijednim materijalom minimalne debljine 18 mm 
· Mogućnost izbora postolja ormara 
· Ručkice: pravokutne metalne ili jednakovrijedno
                     :  minimalne širine 128 mm u boji po izboru
· Mogućnost zaključavanja ormara s 2 ključa
· Mogućnost izbor boja dekora: bijela, siva, bijeljeni hrast, tamni orah, hrast amber, siva cubanit, sivo drvo, antracit, pepelnato smeđa; ručkica: bijela, crna, antracit, aluminij siva
	
	

	1.3.6.
	Radne stanice tip 6 (minimalno):

Komplet radnih stanica s pripadajućim stolovima i pregradama, ormarima i radnim stolcima rađeni po mjeri.

Karakteristike (minimalno):
Radni stol (minimalno):
· Količina: 5 komada
· Dimenzija: minimalno 1600 x 800 x 740 (ŠxDxV) 
· Konstrukciju stola čine metalne noge "U" oblika izrađene iz četvrtaste cijevi promjera minimalno 40x40 mm
· Stol s mogućnošću push/pull sistemom za kliznu radnu površinu
· Radna ploča stola sa zaobljenim urezanim rubom za provođenje kablova
· Mogućnost izbora boja dekora: bijela, siva, bijeljeni hrast, tamni orah, hrast amber, siva cubanit, sivo drvo, pepelnato smeđa
· Mogućnost izbora boja metala: bijela, crna, antracit, aluminij siva
· Stolovi su opremljeni pripadajućim kazetama ispod stola ili ormarićem s izvlačnom policom bočno kao nastavak stola
· Između stolova montirati pregrade s zvukoupojnim svojstvima tapecirane u boji po izboru 
Radni stolac (minimalno):
· Količina: 5 komada
· Radni stolac s rukonaslonima i naslonom u mreži 
· S integriranim mehanizmom koji se automatski prilagođava težini korisnika i prati njegove pokrete prilikom sjedenja
· Naslon stolca čini 3D pokrete prateći leđa korisnika, a rukonasloni prate pomicanje naslona s mogučnošću podešavanja pod određenim kutem u visinu, te horizontalno okretati
· Materijal ploče sjedala: od aluminija ili jednakovrijednog materijala radi kojeg stolac ima manju težinu i lakši je za pomicanje te je ujedno ekološki prihvatljiviji
· Sjedalo je obloženo hladno lijevanom poliuretanskom pjenom i tkaninom ili jednakovrijednim materijalom u dekoru po izboru
Radni ormar (minimalno):
· Količina: 10 komada
· Dimenzije: minimalno 800 x 425 x 2240 (ŠxDxV) 
· Stranice i vrata ormara moraju biti izrađeni od iverala oplemenjenog melaminskom folijom ili jednakovrijednim materijalom minimalne debljine 18 mm
· Leđa ormara moraju biti ufrezana u stranice ormara, izrađena od iverala oplemenjenog melaminskom folijom ili jednakovrijednim materijalom minimalne debljine 18 mm 
· Mogućnost izbora postolja ormara 
· Ručkice: pravokutne metalne ili jednakovrijedno
                     :  minimalne širine 128 mm u boji po izboru
· Mogućnost zaključavanja ormara s 2 ključa
· Mogućnost izbor boja dekora: bijela, siva, bijeljeni hrast, tamni orah, hrast amber, siva cubanit, sivo drvo, antracit, pepelnato smeđa; ručkica: bijela, crna, antracit, aluminij siva

	
	

	1.3.7.
	Radne stanice tip 7 (minimalno):

Komplet radnih stanica s pripadajućim visokim stolovima i radnim stolcima rađeni po mjeri.

Karakteristike (minimalno):
Radni stol (minimalno):
· Dimenzije: 
· minimalno 1600 x 700 x 1050 (ŠxDxV) – 2 komada
· minimalno 1800 x 700 x 1050 (ŠxDxV) – 1 komad
· Konstrukciju stola čine metalne noge cijevi kvadratnog oblika ili jednakovrijedno
· Mogućnost izbor boja dekora: bijela, siva, bijeljeni hrast, tamni orah, hrast amber, siva cubanit, sivo drvo, pepelnato smeđa
· Mogućnost izbora boja metala: bijela, crna, antracit, aluminij siva
Radni stolac (minimalno)
· Količina: 14 komada
· Radni stolac visine sjedenja H: minimalno 770 mm 
· Sjedalo i naslon izrađeno iz šperploče jednog dijela ili jednakovrijedno
· Mogućnost izbora boje 
· Bez rukonaslona
· Konstrukcija metalna ili jednakovrijedno na 4 noge
· Mogućnost izbor boja dekora: bijela, siva, bijeljeni hrast, tamni orah, hrast amber, siva cubanit, sivo drvo, antracit, pepelnato smeđa; metala: bijela, crna, antracit, aluminij siva
	
	

	1.3.8.
	Radne stanice tip 8 (minimalno):

Komplet radnih stanica s pripadajućim visokim stolovima i radnim stolcima rađeni po mjeri.

Karakteristike (minimalno):
Radni stol (minimalno):
· Količina: 2  komada
· Dimenzije: minimalno 1600 x 800 x 740 (ŠxDxV) – 2 kom
Konstrukciju stola čine metalne noge "U" oblika izrađene iz četvrtaste cijevi promjera minimalno 40x40 mm 
· Stol s mogućnošću push/pull sistemom za kliznu radnu površinu
· Radna ploča stola sa zaobljenim urezanim rubom za provođenje kablova
· Mogućnost izbora boja dekora: bijela, siva, bijeljeni hrast, tamni orah, hrast amber, siva cubanit, sivo drvo, pepelnato smeđ
· Mogućnost izbora boja metala: bijela, crna, antracit, aluminij siva
· Stolovi su opremljeni pripadajućim kazetama ispod stola ili ormarićem s izvlačnom policom bočno kao nastavak stola
· Vanjski okvir (obloga) oko stolova:
· dimenzija: minimalno 3214x1022x1100 (ŠxDxV)
· u furniru ili jednakovrijedno
· boja po izboru
Radni stolac (minimalno):
· Količina: 1 komada
· Radni stolac s rukonaslonima i naslonom u mreži ili jednakovrijedno
· S integriranim mehanizmom koji se automatski prilagođava težini korisnika i prati njegove pokrete prilikom sjedenja
· Naslon stolca čini 3D pokrete prateći leđa korisnika, a rukonasloni prate pomicanje naslona s mogučnošću podešavanja pod određenim kutem u visinu, te horizontalno okretati
· Materijal ploče sjedala: od aluminija ili jednakovrijednog materijala radi kojeg stolac ima manju težinu i lakši je za pomicanje te je ujedno ekološki prihvatljiviji
· Sjedalo je obloženo hladno lijevanom poliuretanskom pjenom i tkaninom ili jednakovrijednim materijalom u dekoru po izboru
	
	

	1.3.9.
	Radne stanice tip 9 (minimalno):

Komplet radnih stanica s pripadajućim stolovima i pregradama, ormarima i radnim stolcima rađeni po mjeri.

Karakteristike (minimalno):
Radni stol (minimalno):
· Dimenzije: 
· minimalno 1400 x 800 x 740 (ŠxDxV) – 4 komada
· minimalno 2000-2440 x 850 x 750 mm (ŠxDxV) – 1 komad
· Konstrukciju stola čine metalne noge "U" oblika izrađene iz četvrtaste cijevi promjera minimalno 40x40 mm 
· Stol s mogućnošću push/pull sistemom za kliznu radnu površinu
· Radna ploča stola sa zaobljenim urezanim rubom za provođenje kablova
· Mogućnost izbora boja dekora: bijela, siva, bijeljeni hrast, tamni orah, hrast amber, siva cubanit, sivo drvo, pepelnato smeđa
· Mogućnost izbora boja metala: bijela, crna, antracit, aluminij siva
· Stolovi su opremljeni pripadajućim kazetama ispod stola ili ormarićem s izvlačnom policom bočno kao nastavak stola
· Između stolova montirati pregrade s zvukoupojnim svojstvima tapecirane u boji po izboru 

Radni stolac (minimalno):
· Količina: 5 komada
· Radni stolac s rukonaslonima i naslonom u mreži 
· S integriranim mehanizmom koji se automatski prilagođava težini korisnika i prati njegove pokrete prilikom sjedenja
· Naslon stolca čini 3D pokrete prateći leđa korisnika, a rukonasloni prate pomicanje naslona s mogučnošću podešavanja pod određenim kutem u visinu, te horizontalno okretati
· Materijal ploče sjedala: od aluminija ili jednakovrijednog materijala radi kojeg stolac ima manju težinu i lakši je za pomicanje te je ujedno ekološki prihvatljiviji
· Sjedalo je obloženo hladno lijevanom poliuretanskom pjenom i tkaninom ili jednakovrijednim materijalom u dekoru po izboru

Radni ormar (minimalno):
· Omari dimenzija:
· Minimalno: 800 x 425 x 2240 (ŠxDxV) – 8 komada
· Minimalno: 1000 x 425 x1110 (ŠxDxV) – 2 komada
· Stranice i vrata ormara moraju biti izrađeni od iverala oplemenjenog melaminskom folijom ili jednakovrijednim materijalom minimalne debljine 18 mm
· Leđa ormara moraju biti ufrezana u stranice ormara, izrađena od iverala oplemenjenog melaminskom folijom ili jednakovrijednim materijalom minimalne debljine 18 mm 
· Mogućnost izbora postolja ormara 
· Ručkice: pravokutne metalne ili jednakovrijedno
                     :  minimalne širine 128 mm u boji po izboru
· Mogućnost zaključavanja ormara s 2 ključa
· Mogućnost izbor boja dekora: bijela, siva, bijeljeni hrast, tamni orah, hrast amber, siva cubanit, sivo drvo, antracit, pepelnato smeđa; ručkica: bijela, crna, antracit, aluminij siva
	
	

	1.3.10
	Radne stanice tip 10 (minimalno):

Komplet radnih stanica s pripadajućim stolovima i pregradama, ormarima i radnim stolcima rađeni po mjeri.

Karakteristike (minimalno):
Radni stol (minimalno):
· Količina: 2 komada
· Dimenzije: minimalno1600 x 800 x 740 (ŠxDxV) 
Konstrukciju stola čine metalne noge "U" oblika izrađene iz četvrtaste cijevi promjera minimalno 40x40 mm
· Stol s mogućnošću push/pull sistemom za kliznu radnu površinu
· Radna ploča stola sa zaobljenim urezanim rubom za provođenje kablova
· Mogućnost izbora boja dekora: bijela, siva, bijeljeni hrast, tamni orah, hrast amber, siva cubanit, sivo drvo, pepelnato smeđa
· Mogućnost izbora boja metala: bijela, crna, antracit, aluminij siva
· Stolovi su opremljeni pripadajućim kazetama ispod stola ili ormarićem s izvlačnom policom bočno kao nastavak stola
· Između stolova montirati pregrade s zvukoupojnim svojstvima tapecirane u boji po izboru 

Radni stolac (minimalno):
· Količina: 2 komada
· Radni stolac s rukonaslonima i naslonom u mreži 
· S integriranim mehanizmom koji se automatski prilagođava težini korisnika i prati njegove pokrete prilikom sjedenja
· Naslon stolca čini 3D pokrete prateći leđa korisnika, a rukonasloni prate pomicanje naslona s mogučnošću podešavanja pod određenim kutem u visinu, te horizontalno okretati
· Materijal ploče sjedala: od aluminija ili jednakovrijednog materijala radi kojeg stolac ima manju težinu i lakši je za pomicanje te je ujedno ekološki prihvatljiviji
· Sjedalo je obloženo hladno lijevanom poliuretanskom pjenom i tkaninom ili jednakovrijednim materijalom u dekoru po izboru

Radni ormar (minimalno):
· Količina: 5 komada
· Dimenzije: minimalno 800 x 425 x 2240 (ŠxDxV) 
· Stranice i vrata ormara moraju biti izrađeni od iverala oplemenjenog melaminskom folijom ili jednakovrijednim materijalom minimalne debljine 18 mm
· Leđa ormara moraju biti ufrezana u stranice ormara, izrađena od iverala oplemenjenog melaminskom folijom ili jednakovrijednim materijalom minimalne debljine 18 mm 
· Mogućnost izbora postolja ormara 
· Ručkice: pravokutne metalne ili jednakovrijedno
                     :  minimalne širine 128 mm u boji po izboru
· Mogućnost zaključavanja ormara s 2 ključa
· Mogućnost izbor boja dekora: bijela, siva, bijeljeni hrast, tamni orah, hrast amber, siva cubanit, sivo drvo, antracit, pepelnato smeđa; ručkica: bijela, crna, antracit, aluminij siva
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