Prilog V. 
TEHNIČKE SPECIFIKACIJE 
GRUPA 1: Laboratorijski namještaj

NAPOMENA: Ponuditelj nudi predmet nabave putem ove tablice Tehničkih specifikacija koja će činiti dio ponude.
Ponuditelj je dužan ponuditi svaku stavku kako je tražena u stupcu 2. Tražene karakteristike.
Ponuđeni predmet nabave je pravilan i prihvatljiv samo ako ispunjava sve zahtijevane uvjete i svojstva. Nije prihvatljivo precrtavanje ili korigiranje stavke navedene u stupcu 2. Tražene karakteristike. Ponuditelj obavezno popunjava stupac 3. «Ponuđene karakteristike» definirajući detaljno tehničke specifikacije ponuđene robe (napomena: ponuditelj popunjava tehničke specifikacije upisujući točne karakteristike ponuđene robe, izbjegavajući pri tome popunjavanje stupca samo riječima kao što su npr. „zadovoljava“ , „DA“, „jednakovrijedno traženom“ ili „odgovara traženom“). Ponude ponuditelja koji ne popune tehničke specifikacije sa točnim karakteristikama ponuđene robe mogu biti odbačene.
Zahtjevi definirani Tehničkim specifikacijama predstavljaju minimalne tehničke karakteristike koje ponuđena roba mora zadovoljavati, ukoliko nije drugačije navedeno, te se iste ne smiju mijenjati od strane ponuditelja.
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	Polucentralni stol 3600x1650x900mm
	

	1.1. 
	Dimenzije 3600x1650x900mm
	

	1.2. 
	Tuš za ispiranje oči – 1 kom
· Dvostruki 45*
· Stolna montaža sa izvlačnim crijevom dužine minimalno 1500 mm	Comment by Ivana Bubalo: Ja bi ovo nadodala jer mislim da je bitno
	

	1.3. 
	metalna konstrukcija
	

	1.4. 
	Konstrukcija stola izrađena od čeličnih profila
	

	1.5. 
	Nosivost min. 350 kg/m2
	

	1.6. 
	pocinčana i plastificirana epoxy prahom otpornim na kiseline
	

	1.7. 
	Podesiva nivelacija min. +-15mm
	

	1.8. 
	Sukladno EN 13150 ili jednovrijedno
	

	1.9. 
	Laboratorijska radna ploha kompaktni Laminat -2 kom; otpornost površine prema otapalima i razrijeđenim kiselinama, mehanička otpornost, vodootporan
	

	1.10. 
	Laboratorijska nadogradnja 3x O-nosač, puni paneli, servisna klizna vrata – 1 kom; izrađena od metalnih čeličnih profila; stabilna metalna konstrukcija, pocinčana i plastificirana epoxy prahom za laboratorijske uvjete; Energetski most sa servisnim panelom po čitavoj dužini stola; Glatka površina naročito pogodna za mikrobiološke uvjete; Dva reda metalnih lako podesivih polica za reagense po cijeloj širini nadogradnje; klizni paneli za jednostavan pristup servisnoj zoni postavljeni na ABS klizače-vodilice; Sukladno EN 13150 ili jednovrijedno
	

	1.11. 
	Laboratorijski ormar za sudoper - 1 kom; otvorena zadnja strana, noge 145-155mm; Laboratorijska radna ploha kompaktni Laminat - otpornost površine prema otapalima i razrijeđenim kiselinama, mehanička otpornost, vodootporan
	

	1.12. 
	Polipropilen korito 400x500x300mm – 1 kom
	

	1.13. 
	Ugradnja polipropilenskog korita u radnu plohu
	

	1.14. 
	Sifon za sudoper pvc – 1 kom
	

	1.15. 
	Armatura, mješalica za toplu i hladnu vodu, stolna montaža jednoručna – 1 kom
	

	1.16. 
	Zidni stalak za cijeđenje laboratorijskog posuđa; dim. min.400x100x600 mm, s bodljama (jež)
	

	2.
	Laboratorijski sudoper
	

	2.1.
	Dimenzije 1200x570x870mm
	

	2.2.
	2 vrata, otvorena zadnja strana, noge 145-155mm,
	

	2.3.
	Polipropilen korito 400x500x300mm
	

	2.4.
	Ugradnja polipropilenskog korita u radnu plohu
	

	2.5.
	Sifon za sudoper PVC
	

	2.6.
	Laboratorijska radna ploha kompaktni Laminat (šxdxv) 1200x750x20mm, otpornost površine prema otapalima i razrijeđenim kiselinama, mehanička otpornost, vodootporan
	

	2.7.
	Armatura, mješalica za toplu i hladnu vodu, stolna montaža jednoručna
	

	3.
	Laboratorijski stol 1800x600x900mm
	

	3.1.
	Dimenzije 1800x600x900mm; Materijal postforming HPL
	

	3.2.
	otpornost površine prema otapalima, zaštitni sloj protiv bakterija, vlagootporna jezgra, postforming i okapnica
	

	3.3.
	Laboratorijski podpultni fiksni ormar – 2 kom; (šxdxv) 900-1000x570-600x870-900mm, 2 vrata, 1 polica, noge 145-155mm; Ormarić izrađen od vlagootpornog iverala, Min. jedna polica sa sve četiri strane, Ugrađene spojnice s ublaživačima zatvaranja, Zadnja stranica mediapan, Ručkice plastične ergonomske izrađene od ABS-a, Ormarić je na PP nogama visine 145-155mm sa nivelacijskom stopicom, Sukladno EN 14727 ili jednakovrijedno
	

	3.4.
	Laboratorijski ormar – 1 kom; (šxdxv) 600-650x350-400x1900-2000mm; lijeva puna vrata, 4 police, Ormari izrađen od vlagootpornog iverala, svi rubovi zaštićeni ABS trakom, Vrata izrađena od vlagootporne iverice, Ugrađene spojnice s ublaživačima zatvaranja (soft closing), Unutar ormara police sa sve četiri strane, Zadnja stranica mediapan, Ručkice ergonomske izrađene od ABS-a
	

	3.5.
	Laboratorijski ormar – 1 kom; dimenzije 900-1000x350-400x1900-2000mm, 2 puna vrata, 4 police, Ormari izrađen od vlagootpornog iverala, svi rubovi zaštićeni ABS trakom, Vrata izrađena od vlagootporne iverice, Ugrađene spojnice s ublaživačima zatvaranja (soft closing), Zadnja stranica mediapan, dvostrano presvučen melaminskom folijom, Ručkice ergonomske izrađene od ABS-a, Sukladno EN 14727 ili jednakovrijedno
	

	3.6.
	Laboratorijski ormar – 1 kom; dimenzije (šxdxv) 600-650x350-400x1900-2000mm, desna puna vrata, 4 police, Ormari izrađen od vlagootpornog iverala, svi rubovi zaštićeni ABS trakom, Vrata izrađena od vlagootporne iverice, Ugrađene spojnice s ublaživačima zatvaranja (soft closing), Zadnja stranica mediapan dvostrano presvučen melaminskom folijom, Ručkice ergonomske izrađene od ABS-a, Sukladno EN 14727 ili jednakovrijedno
	

	4.
	Laboratorijski stol 3600x750x750mm
	

	4.1.
	Dimenzije 3600x750x750mm
	

	4.2.
	metalna konstrukcija
	

	4.3.
	3 Z-noge
	

	4.4.
	4 spojnice, plastificirano epoksi prahom, nivelirajuće stopice
	

	4.5.
	Konstrukcija stola izrađena od čeličnih profila
	

	4.6.
	nosivosti min. 350 kg/m²
	

	4.7.
	pocinčana i plastificirana epoxy prahom otpornim na kiseline
	

	4.8.
	Metalna stopa konstrukcije prianja uz pod cijelom površinom
	

	4.9.
	Podesiva nivelacija min. +-15mm
	

	4.10.
	Dijagonalne metalne spone za veću stabilnost stola
	

	4.11.
	Sukladno EN 13150 ili jednakovrijedno
	

	4.12.
	Laboratorijska radna ploha postforming HPL; otpornost površine prema otapalima, zaštitni sloj protiv bakterija, vlagootporna jezgra, postforming i okapnica
	





[bookmark: _Hlk492546496]______________, __/__/2021.  

	  	 			 	
	
				ZA PONUDITELJA

   	  	 			 	________________________________

 	                                                                                                                                       (ime, prezime i potpis ovlaštene osobe)	
