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Dodatak II 
Tehničke specifikacije  -troškovnik
Predmet nabave: Nabava servera
[bookmark: _GoBack]Evidencijski broj nabave: A3.3
Naziv  ponuditelja:____________________________________________________________________________
Adresa  (poslovno sjedište):_________________________________________________________________
OIB:____________________________________________________________________________________________
Ponuditelj nudi cijene Predmeta nabave putem ovog Troškovnika te je obavezan nuditi, odnosno ispuniti sve stavke Troškovnika. Nije prihvatljivo precrtavanje ili korigiranje zadane stavke Troškovnika.	
Marka servera: _______________________________________________________
Tip servera: ___________________________________________________________
		Br.
	Tehničke specifikacije  
	Upisati DA ili NE; ili opis

	
	
	

	 
	Glavne karakteristike
	 

	1
	Modularna serverska platforma s minimalno 2 noda u klasteru
 Svaki NOD mora sadržavati minimalno sljedeće:
minimalno 2U sa 12x HotSwap 3.5“ ladica za HDD/SSD od kojih minimalno 4 podržavanju NVMe diskove, podrška za hibridni način rada
minimalno 1000W visoke učinkovitosti uz 96% efikasnosti (Titanium nivoa), redundantna napajanja
minimalno  CPU 2 komada sa 8C/16T 3.2G 11M 10.4GT 130W
minimalno  192 GB RAM DDR4-3200  tipa 2Rx8 RDIMM, uz minimalno slobodnih 12 memorijskih mjesta za proširenje
minimalno  HDD 4 komada, 3.5",SATA, 3TB,7.2K,512N,Enterprise,CMR,STD/Regular
minimalno SSD 2 komada, 480GB SATA 6Gb/s 3D TLC, 2.5" 7mm <2DWPD
minimalno SAS3  HW RAID kontroler podrška za  0, 1, 5, 6, 10, 50, 60, SATA3 (6Gbps); RAID 0, 1, 5, 10 , uz baterijsku podršku i pripadajuće kablove
minimalno jedan utor RJ45 sa pripadajućim licencama za pristup i konfiguraciju servera i out of band upravljivost (IPMI)
minimalno 2 komada adapter ladice za HDD 3.5“ na 2.5“
minimalno 4 komada RJ45 1G mrežni priključak
minimalno 3 USB 3.0 priključka
minimalno 2 komada VGA
minimalno 1 komad serijski priključak
minimalno 1x PCI-E 3.0 x16
minimalno 5xPCI-E 3.0 x8
minimalno 1x PCI-E 3.0 x8
minimalno 1x PCI-E 3.0 x8
minimalno 4x Heavy duty 8cm PWM ventilatora
OS i licence za server za punu funkcionalnost
OS za server koji licencira sve jezgre i funkcionalno povezivanje u cijelinu
Softver za terminalne sustave za više računala
	 

	2
	Vrijeme odaziva u jamstvenom roku
	 

	3
	Jamstveni rok za ponuđenu opremu
	 

	4
	Osiguranje zamjenskog uređaja (rok u satima)
	

	5
	Rok isporuke
	 


			
		
JEDINIČNA CIJENA (BEZ PDV-a):___________________________ kn			
+25% PDV _______________________________________________ kn	
SVEUKUPNO:	___________________________________________ kn			
_________________________________________________________ (slovima)


UKUPNA CIJENA (BEZ PDV-a):___________________________ kn			
+25% PDV _______________________________________________ kn	
SVEUKUPNO:	___________________________________________ kn			
_________________________________________________________ (slovima)


U ______________, __/__/20__.						
ZA PONUDITELJA:

________________________________
(ime, prezime i potpis osobe ovlaštene za zastupanje gospodarskog subjekta)
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