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NABAVA OPREME ZA OPREMANJE RADIONICE
Evidencijski broj nabave: 4
Tehničke specifikacije GRUPA 1 Komplet manjih komada opreme i specijaliziranog alata za radionicu
	1BUŠILICA ELEKTRIČNA
	KOM 3

	* Bušenje u: drvu do 40mm, čeliku do 13mm   
* Broj okretaja: 0-1.000/0-3.100min
* Snaga: min. 850W   
* Brzostezna glava 1,5-13 (1/2"-20UNF)  
* Težina: max. 2,6kg
* Broj okretaja pri opterečenju 640/1.800/min 
* Okretni moment : 36Nm
* Isporuka u kartonu
* Kabel 4 m
* Isporučuje se sa bočnom ručkom, steznom glavom 
* 3 godine garancije uz produljenje na stranicama proizvođača
* SVRDLA ZA METAL GARNITURA  
* 25 komada   
* od fi 1 mm do 13 mm x 0,5 mm
* u plastičnoj kutiji
* DIN 338 ili jednakovrijedno, type N, 135⁰  
* brušena verzija 
* pogodno za bušenje čelika, lijevanog čelika, legiranog i nelegiranog, sivog lijeva, kovanog lijeva, nikl srebra, grafita, obojenih metala i plastike
* SVRDLA ZA DRVO GARNITURA
* 8 komada; 3, 4, 5, 5.5, 6, 7, 8, 10 mm   
* od fi 3 mm do 10 mm 
* u plastičnoj kutiji
* izrađena od visokokvalitetnog krom-vanadij-čelika  
* kaljena 
* za uporabu u tvrdom i mekom drvu, šperploči, iverici

	

	2 BRUSILICA 18V AKU fi 125 SA 2 BATERIJE I PUNJAČEM
	KOM 1

	* promjer brusne ploče: 125mm  
* napon akumulatora: 18 V 
* bez četkica 
* broj okretaja: min. 9.000/rpm
* prihvat alata: M14   
* težina: max. 2,4 kg (bez baterijom)  
* S-automatik sigurnosna spojka
* sigurnosno isključivanje, smanjuje povratni udar ako se disk neočekivano zaustavi, radi sigurnosti korisnika
* zaštita od ponovnog pokretanja  
* 2 x baterije 5,5 Ah Li-HD 
* mogućnost okretanja baterije radi boljeg pristupa na teško dostupnim mjestima
* opseg isporuke: bočna ručka, filter za zaštitu od prašine,matica za brzo zaključavanje (Quick matica), unutarnjapotporna prirubnica
* isporučuje se u kutiji
* mogućnost kombinacije sa svim 18V baterijama i punjačima robnih marki CAS
(www.cordless-alliance-system.com)
* 3 godine garancije uz produljenje na stranicama proizvođača
	

	3ČEKIĆ BUŠEĆI SDS-MAX PRIHVAT
	KOM 1

	* Bušenje u: betonu sa svrdlom do min. 40mm, betonu sa krunom do min.105mm
* Broj okretaja: 0-500/min   
* Snaga: min. 1.150W   
* Prihvat alata: SDS-max
* Max. broj udaraca: 2.900/min
* Snaga pojedinog udarca: min. 8,7 J   
* Težina: max. 8,3kg   
* VTC punovalna elektronika
* Kombinirani čekić s dvije funkcije: bušenje i dlijetanje s čekićem
* Meki start
* Automatska sigurnosna spojka, mehaničko odvajanje pogona za siguran rad ako se bušilica neočekivano zaustavi
* Zaštita od ponovnog pokretanja: sprečava nenamjerno pokretanje nakon prekida napajanja
* Zaštita od preopterećenja: Štiti motor od pregrijavanja:   
* U setu dolazi: dodatna ručka, graničnik dubine bušenja, mast, transportni kofer
* Bez četkica
* Kabel 6 m
* 3 godine garancije uz produljenje na stranicama proizvođača
* SVRDLA SDS-MAX 4 noža GARNITURA 17 DIJELOVA
* Dimenzije: fi x radna dužina/ukupna dužina   
12x400/540
14x400/540
15x400/540
16x400/540
18x400/540
20x400/520
22x400/520
24x400/520
25x400/520
28x400/520
30x400/520
32x450/520
35x450/570
38x400/520
40x450/570
45x450/520
52x450/570
	

	4 BUŠILICA ODVIJAČ UDARNA 18V AKU 2 BATERIJE + PUNJAČ
	KOM 3

	* Napon akumulatora 18 V
* Maksimalni moment - mekan min.65 Nm 
* Pulsni moment min.65 Nm 
* Maksimalni okretni moment, tvrd 110 Nm 
* Bušenje u čelik fi 13 mm
* Bušenje u mekog drveta fi 50 mm 
* Brzina praznog hoda 0 - 500/0 –1.700 o / min
* Maksimalna brzina udara: 32.300 udaraca u minuti
* Kapacitet stezne glave 1,5 - 13 mm 
* Težina (uključujući bateriju) max. 2,1 kg
* 2 x baterije 4,0 Ah Li-ion
* punjač 12 – 36 V 
* mogućnost kombinacije sa svim 18V baterijama i punjačima robnih marki CAS (www.cordless-alliance-system.com)
* Način "impulsa" koji se može odabrati za uklanjanje tvrdoglavih vijaka i za točkasto bušenje na glatkim površinama
* Elektroničko sigurnosno isključivanje: nema povratnog udarca ako se svrdlo neočekivano zaustavi - radi visoke sigurnosti korisnika
* Integrirano LED radno svjetlo s funkcijom noćnog svjetla za optimalnu svjetlinu u radnom području
* Opseg isporuke: stezna glava bez ključa, kofer, bočna ručka, kuka za remen i futrola za bit
* 3 godine garancije uz produljenje na stranicama proizvođača
	

	5 ČEKIĆ BUŠEĆI AKU SDS-PLUS
	KOM 1

	* Napon akumulatora 18 V 
* Bušenje u: betonu min. do 32mm, drvu min, do 30mm, čeliku min. do 13mm
* Broj okretaja: min. 0-1.100/min   
* Broj udaraca: min. 0-4.500/min   
* Snaga pojedinog udarca min. 3,1J
* Prihvat alata: SDS-plus
* Glava za cilindrična svrdla   
* Težina: max.5,1kg (bez baterije), max. 3,8 kg (sa baterijom)
* 4 x baterije 5,5 Ah LiHD
* punjač 12 – 36 V 
* mogućnost kombinacije sa svim 18V baterijama i punjačima robnih marki CAS (www.cordless-alliance-system.com)
* Kombinirani čekić s 3 funkcije: bušenje čekićem, bušenje i dlijetanje
* Ergonomski oblik kućišta za klesanje bez bočne ručke
* Quick: brza stezna glava bez alata za rad sa SDS-plus i svrdlima s ravnom drškom
* S-automatska sigurnosna spojka: mehaničko odvajanje pogona za siguran rad ako se bušilica neočekivano zaustavi
* 3 godine garancije uz produljenje na stranicama proizvođača
* SVRDLA SDS-PLUS GARNITURA
* od 5 do 12 mm 
* Ø 5, 6, 6, 8, 8, 10, 12 mm, L = 110/160 mm
* najveća brzina bušenja zahvaljujućismanjenju trenja i poboljšanom prijenosu udara zahvaljujući posebnoj geometriji rezanja na glavi za bušenje u obliku dlijeta.
* stabilna i izdržljiva točka centriranja za precizno točkasto bušenje
* sa svojom spiralnom geometrijom s ponovno ugrađenom jezgrom, osigurava brzo isporučivanje prašine izbušotine i maksimalnu otpornost na lom
* za uporabu u betonu, zidanju, prirodnom kamenu, granitu
* u metalnoj kutiji
	

	6 BRUSILICA KUTNA 125 mm 1700 W
	KOM 3

	* Snaga: 1.700W    
* Promjer brusne ploče: 125mm   
* Broj okretaja: 11.000/min
* Prihvat alata: M14   
* Težina: max. 2,7kg   
* Štitnik, bočna ručka
* Okretni moment: 3,7Nm 
* Kabel 4 m
* maratonski motor s patentiranom zaštitom od prašine, do 20% većim kapacitetom preopterećenja i 50% većim okretnim momentom
* (TC) punovalna elektronika: brzi napredak rada pomoću konstantne brzine pod opterećenjem
* Brza zamjena diska bez alata, pritiskom na gumb s M-Quick-sustavom
* Podesivi štitnik bez alata; otporan na uvijanje
* Bočna ručka s niskim vibracijama VibraTech (MVT)
* Najbolji sustav protiv vibracija: integrirani automatski balans za do 50% manje vibracija šake, duži vijek trajanja stroja i do dvostruko vijek trajanja brusnih ploča
* Prekidač po cijeloj dužini ručke: siguran za rad zahvaljujući ergonomski integriranoj neklizajućojsklopci
* Najbrži kočioni sustav za najveću sigurnost korisnika: mehanička disk kočnica zaustavlja disk unutar 2 sekunde nakon isključivanja, čak i u slučaju nestanka struje
* S-automatsko mehaničko sigurnosno kvačilo: minimizira povratni udar na najnižu razinu kada se disk neočekivano zaglavi-za maksimalnu sigurnost korisnika i brz napredak
* Elektronička zaštita od preopterećenja za dugi vijek trajanja
* Elektronički meki start za glatko pokretanje
* Ponovno pokrenite zaštitu nakon prekida napajanja
* Kućište mjenjača može se odvrnuti, rotirati u koracima od 90 ° i ponovno montirati za rad lijevom rukom ili rezanje
* Automatsko zaustavljanje ugljičnih četkica za zaštitu motora
* Čelični prsten za smještaj karabina štiti kutnu brusilicu od pada pri radu na velikim visinama
* 3 godine garancije uz produljenje na stranicama proizvođača
	

	7 KOMPRESOR KLIPNI 90 LIT, 2,2 Kw
	KOM 1

	* rezervoar min.90 lit. 
* pumpa MK103 -2 cil.-1 st.
* usisna dobava min.365 l/min.izlaz cca 280 l/min.
* max.tlak 10 bara - 220 V/3KS  
* snaga min. 2,2kW 
* bučnost max.95 dB(A)
* dimenzije max. dxšxv =1070x475x780 cm 
* težina max. 68 kg
* PRIBOR ZA KOMPRESORE 7 dj. U setu: manometar za gume uklj.adapter i iglu za lopte, šprica za lakiranje, šprica za naftiranje s posudom 1 L , puhalica, spiralno crijevo sa brzim spojnicama
	

	8 KOMPRESOR KLIPNI 270 LIT 5,5 Kw
	KOM 1

	* rezervoar min.270 lit
* kapacitet: 840 ltr./ min   
* efektivna predaja: 655 ltr./ min
* max. tlak: 10 bara  
* snaga min: 5,5 Kw, el.mot.400 V/7,5 KS   
* buka max. 79 dB(A)   
* dimenzije max.: 1550x590x1130mm   
* težina max 147 kg
* snažniji i robusniji kompresor s klinastim remenom za zahtjevnu uporabu
* Radni tlak može se regulirati prema primjeni pomoću reduktora tlaka filtra s manometrom
* Praktičan prekidač pritiska za dobro pokretanje na hladno, zajedno s sigurnosnim ventilom
* Dodatni manometar za prikaz tlaka u spremniku
* Zaštita od preopterećenja: štiti motor od pregrijavanja
* 10 godina jamstva na spremnik protiv hrđe
	

	9 USISAVAČ min. 35 L min. 1.400W , automatsko čišćenje filtera
	KOM 2

	* Protok zraka: 3.660 lit./ min  
* Tank: 35 lit.   
* Snaga: 1.400W   
* Usisno crijevo: 3,5 m x 35 mm   
* Težina: max. 15 kg   
* Usisavanje suho/mokro
* Utičnica za električni alat sa isključnom automatikom   
* Ekstra veliki kotači
* crijevo 3,2 m  35 mm; 2 cijevi; 2 filtera; 2 sapnice; pe vrećica
* AUTOMATSKO ČIŠČENJE FILTERA
* filter min 8600 cm²
* buka: 69 dB(A)
* kabel 8 m
* za rad, kako na gradilištima tako i u radionici
* posebno pogodno za uklanjanje betonske i stijenske prašine
* kompaktni usisavač za tekućine i suhe krute tvari 
* AutoCleanPlus: štedi troškove i vrijeme zahvaljujući automatskom čišćenju filtera MPulse tijekom kontinuirane uporabe
* Ako optimalan učinak usisavanja padne ispod određene razine, filtri se odmah vibriraju
* Zaštita korisnika: certificirano u skladu sa EU standardom za prašinu klase L
* Automatsko isključivanje pri usisavanju tekućina nakon što se postigne maksimalna razina napunjenosti
* Upravljanje usisnom snagom za prilagođene performanse usisavanja
* Automatski mehanizam za vuču za potpuno pražnjenje usisnog crijeva
* Osnovna antistatička oprema sprječava statički naboj pri korištenju odgovarajućeg pribora
* Čvrsti zahvaljujući posebno velikim kotačima i kotačićima s naslonima za kotače
* Mehanizam za namatanje kabela
* Praktična kutija za pribor i spremište
* 3 godine garancije uz produljenje na stranicama proizvođača
	

	10 REFLEKTOR AKUMULATORSKI LED OKRETNI
	KOM 2

	* Rad sa svim Li-Power i LiHD kliznimbaterijama od 14,4 i 18V
* Trajanje osvjetljenja s jednom baterijom: 14,4V 1,5Ah - 3,4h; 4,0Ah - 6,8 h; 18V 1,5Ah - 12h, 4,0Ah - 9,1h, 5,2Ah - 16,5 h 
* snažni bežični reflektor za mjesto sa 18 LED dioda za opsežno i ravnomjerno osvjetljenje radnog mjesta, također pogodan za površinsku obradu
* Robustan i s dugim vijekom trajanja za zahtjevne primjene na gradilištima; kućište i staklo mogu se čistitivlažnom krpom
* Vrlo jako i ugodno svjetlo, inspirirano dnevnim svjetlom, s dvije razine osvjetljenja
* Izuzetno dugotrajno osvjetljenje do 8,3 sata po punjenju baterije
* Minimalna proizvodnja topline: reflektor postaje mlak za sigurno rukovanje tijekom neprekidnog rada
* Ručka i lagani, kompaktni dizajn za brzu promjenu položaja i za kretanje
* Reflektor se može brzo i kontinuirano okretati za 180 °
* Gumirano postolje za sigurno pozicioniranje i nježan kontakt na osjetljivim površinama
* Također se može objesiti na zid ili na stativ
* 3 godine garancije uz produljenje na stranicama proizvođača
* isporučuje se sa 2 x baterije min.4,0, Ah i punjačem 
	

	11 BRUSILICA KUTNA 230 mm min. 2600W
	KOM 2

	* Promjer brusne ploče: 230mm  
* Snaga: min. 2.600W 
* Broj okretaja: 6.600/min   
* Okretni moment: 18Nm 
* Prihvat alata: M14  
* Težina: max. 6,3kg 
* Kabel 4 m
* MEKI START  
* PRODUŽENI RADNI VIJEK ČETKICA   
* VIBRA TECH (MVT)-integrirani sustav ovjesa i dodatne ručke za smanjenje vibracija
* Motor s patentiranom zaštitom od prašine za dugi vijek trajanja
* Elektroničko sigurnosno isključivanje: smanjuje povratni udar ako se disk neočekivano zaustavi - radi veće sigurnosti korisnika
* Rotirajuća stražnja i bočna ručka mogu se montirati u 3 položaja za optimalan položaj ručke i pri rezanju
* Quick za promjenu diska bez alata pomoću matice za brzo zaključavanje
* Podesivi štitnik bez alata; otporan na uvijanje
* Ograničenje početne struje sprječava aktiviranje brave pri pokretanju
* Elektronička zaštita od preopterećenja i zaštita od ponovnog pokretanja
*VibraTech (MVT): integrirani sustav prigušivanja i bočna ručka za smanjenje vibracija radi zaštite zdravlja korisnika
* Sigurnosni prekidač Metabo sprječava nenamjerno pokretanje
* Automatsko zaustavljanje ugljičnih četkica za zaštitu motora
* LED signal označava aktiviranu zaštitu od ponovnog pokretanja ili pregrijavanje
* 3 godine garancije uz produljenje na stranicama proizvođača
	

	12 GLODALICA ELEKTROMAGNETNA MK2, min. 1200W fi 50 mm
	KOM 1

	* Nazivna potrošnja snage : min. 1200W 
* Okretni moment: 90Nm/50Nm
* Max provrt rupe glodalom: 50mm
spir.svrdlom: 20mm
* Urezivanje navoja : M16
* Broj okretaja: 100-250/200-450/min 
* Prihvat alata: MK2, Weldon 19mm
* Težina: max. 12,7 kg 
* Veliki hod, stoga prikladan za uporabu bušilica s jezgrom, spiralnih bušilica
* Magnetsko postolje s velikom snagom držanja omogućuje rad na okomitim površinama i iznad glave
* Robusni maratonski motor s unutarnjim ožičenjem za dugi vijek trajanja
* Vario-Tacho-Constamatic (VTC) -FullWave Electronics za rad s materijalima koji zahtijevaju prilagođene brzine, koji ostaju konstantni pod opterećenjem
* Rotacija u smjeru kazaljke na satu pomoću rezača niti
* Izdržljiv dvobrzinski mjenjač s podmazivanjem uljem za idealne brzine
* Integrirani spremnik rashladne tekućine za jednostavno doziranje unutarnjeg hlađenja jezgre bušilice
* Svijetlo LED svjetlo za jednostavno poravnavanje u lošim svjetlosnim uvjetima
* Zaštita od strugotina, štiti korisnika od metalnih strugotina i dodira alata
* Zaštitni krug pokreće motor samo ako je magnet aktiviran
* Zaštita od preopterećenja: štiti motor od pregrijavanja
* Zaštita od ponovnog pokretanja: sprječava nenamjerno pokretanje nakon prekida napajanja
* Klizač koji se može zaključati za udobnu zamjenu alata
* Ručka za jednostavno nošenje i podizanje
* Otporni mrežni kabel (5 m) s gumenim poklopcem
* 3 godine garancije uz produljenje na stranicama proizvođača
* Isporučuje se u setu sa glodalima HSS/HM od fi 12 do 5, dužine 90 x 55 mm (min.40 dijelova), sa adapterima i svrdima za centriranje 
	

	13 STOL RADIONIČKI min. 2000 mm
	KOM 6

	* dim. Min. 790-940 x 2000 x 700 mm
* polica za odlaganje ispod stola
* ploča stola min. 35 - 38 mm debljine
* guma 2 mm debljine u metalnom obrubu 
* noge stola podesive po visini 790 - 940 mm
* noge izrađene od ce.lima, završna obrada elektrostatski plastificirano
	

	14 SET ALATA U KOFERU 1000V min. 50 dijelova
	KOM 6

	*opremljen sa min. 50 dijelova alata poznatih marki VDE s normom DIN EN/IEC 60900 ili jednakovrijedno
* Set bitova Philips, Torx, Heagon 31 dj
* skalpel 9 mm
* metar 3 m s kočnicom
* ključ kombinirani za ormare duga izvedba (raspon 76 mm) - 4-kut 5/6/8 mm , 3-kut 9 mm, krilni 3-5 mm
* odvijači 1000V 6 dj. Ravni 3 x 0.5 x 202 mm, 4 x 0.8 x 202 mm, 5.5 x 1 x 132 mm, 6.5 x 1.2 x 262 mm, križni PH1 x 187 mm, PH2 x 212 mm
* kliješta kombinirana min. 180 mm 1000 V DIN  ISO 5746 IEC 60900 DIN EN 60900
* kliješta za skidanje izolacije min. 160 mm 1000 V do fi 5 mm, 10 mm²
* kliješta za skidanje izolacije 0,03 – 10 mm² automatska
* skidač izolacije univerzalni 8 – 13 mm
* kliješta poluokrugla špic ravna min. 200 mm 1000 V
* kliješta poluokrugla špic kriva min 200 mm 1000 V
* kliješta bočna sječa min.160 mm 1000 V 
* kliješta – ključ min. 180 mm 
* kiješta papige min.250 mm
* škare za kablove min. 200 mm, 70 mm² VDE 
* škare min. 160 mm za kablove 6 mm i Fe žicu 4 mm
* nož za kabele 50 mm 1000V
* pincete u setu od nehrđajućeg čelika 180 mm/ 3 kom. 
* kofer za alat
* max.nosivost 15 kg
* volume: 27 litara
* izdržljiva čvrsta ABS konstrukcija s aluminijskim okvirom
* pretinci za dokumente
* osnovna ladica može se zakočiti pritiskom gumba, visina je 50 mm i može se razdijeliti umecima
* pokrovna ploča ima 12 velikih pretinaca i ravni pretinac
* dva uklonjiva alatna panela, izrađena od šupljih polipropilenskih ploča koje ne privlače prašinu, koja imaju 21 džep za alat
* ukupno 41 umetak za alat
* čvrste metalne brave sa kombinacijom tri broja štite sadržaj kofera
* stabilna ergonomska ručka
* boja: crna
* vanjske dimenzije (Š x V x D): min. 465 x 410 x 200 mm
* unutarnje dimezije (Š x V x D): min. 440 x 350 x 180 mm  
	

	15ŠKRIPAC BRAVARSKI KOVANI min 175/200 mm
	KOM 3

	* profesionalni škripac sa mogućnošću montaže na radne ploče
* za velika opterećenja
* od visokokvalitetnog lijevanog čelik
* izmjenjive čeljusti 
* laminirani navoj vretena za nesmetan rad
* kovano i kromirano vreteno sa sigurnosnim gumenim prstenovima
* veliki polirani nakovanj
* sa okretnom bazom
* standard UNE 16598ili jednakovrijedno
* max.otvor čeljusti 200 mm
* težina max 30350 gr
* čeljust min. 175 mm
* dužina max. 551 mm
	

	16ORMAR GARDEROBNI
	KOM 5

	* dimenzije: dxžxv = 900 x 500 x 1800 mm (trodjelni)
* min. 3 odijeljaka
* izrađeni od kvalitetnog čeličnog lima
* mogućnost povezivanja više ormara
* opremljeni sa policom i vješalicom i bravicom
* završna obrada plastificirano u RAL 7035 (siva)
	

	17 BUŠILICA STUPNA
	KOM 1

	* max. promjer bušenja 30 mm
* stezna glava 1-13 mm/ B16
* morse konus MK3
* broj okretaja 125-2825 o/ min.
* razmak vretena do radne plohe 240 mm - razmak vretena do baze 655 mm
* snaga motora 1,1 kW/400 V
* zupčasti prijenos
* dimenzije 450 x 700 x 1440 mm
* težina max. 170 kg
* isporučuje se sa stezna glava za bušenje 1 - 13 mm / B 16, sjenica za stezne glave MT 3 / B 16, morse konusna čahura za bušenje MT 3 /2, MT 3 /1, uređaj za automatsko otpuštanje alata, uređaj za hlađenje, LED radno svjetlo, zaštitni poklopac podesiv po visini
* poluga na glavi mjenjača omogućuje jednostavno podešavanje brzine
* podesivi graničnik dubine bušenja 
* preciznost ≤0,02 mm, mjereno na vretenu
* Lijevo i desno okretanje omogućuje rezanje niti
* Sivi stol od lijevanog željeza uključuje T-utore i utore rashladne tekućine
* Uređaj za automatsko otpuštanje alata i LED lampa dolaze u standardnu opremu
* Vreteno radi na visokokvalitetnim ležajevima
* Očvrsnuti, polirani zupčanici osiguravaju nesmetan rad
* Čvrsti, polirani čelični stup dizajniran je za stalnu uporabu
* Isporučiti sa grt. svrdala HSS-G 1-13 min 25 dj, svrdla DIN 345 HSS MK1, MK2 I MK3 od fi 13 do 24,5 mm min. 24 dijelova
	

	18 ALAT MULTIFUNKCIONALNI U SETU
	SET 2

	* Napon akumulatora 18 V
* Orbitalna frekvencija bez opterećenja 7000 - 18000 o / min
* Kut oscilacije lijevo / desno1,6 °
* Držač bitova Kompatibilan s OIS-om i Starlock-om
* Osnovna ploča, dimenzije od kuta do kuta93 mm 
* Težina (uključujući bateriju)max. 1,8 kg 
* opseg isporuke : List uranjajuće pile 32 mm HCS (drvo), 5 Listovi za brušenje s kvačicom 93 mm P 120, Usisni Adapter, Višestruki adapter, plastični kofer
* 2 x baterija 5,5 Ah LiHD, punjača
* Neizostavan za razvoj interijera, kao što su rezanje, brušenje i struganje različitih materijala
* Držač alata za maksimalnu kompatibilnost s OIS -om, Starlockom i ostalim priborom
* Sustav za brzu izmjenu alata za uštedu vremena i praktičnu zamjenu pribora
* Izuzetno jaka dvostruka LED svjetla za dobru vidljivost radnog područja
* Tanak dizajn i neklizajuća površina mekog rukohvata za optimizirano rukovanje
* Mogućnost ekstrakcije povezivanjem višenamjenskog usisavača
	

	19 KOLICA min. 8 LADICA SA KOMPLETOM ALATA min. 340 dijelova                                  
	KOM 6

	KOM * Kolica sa min. 8 ladica
* nosivost min. 600 kg
* nosivost po svakoj ladici min. 30 kg 
* težina max. 75,40 kg
* dimezijemax 960 x 515 x 800 mm
* za teška opterećenja temeljena su na čvrstom čeličnom kućištu s dvostrukim stijenkama
* ladice koje se potpuno otvaraju opremljene klizačima s kugličnim ležajevima koji klize vrlo glatko
* gumeni kotači fi 125 mm osiguravaju maksimalnu stabilnost, čineći kolica lakim za upravljanje, čak i na nepravilnim površinama
* perforirane bočne ploče omogućuju krajnjem korisniku dodavanje različitih dodataka 
* sustav zaključavanja
* završna obrada praškasti premaz otporan na ogrebotine izvana i iznutra osiguravavisoku zaštitu od hrđe
* kutni odbojnici koji štite od udara smanjuju mogućnost ozljeda i oštećenja okolnih predmeta
* protuklizna gumena površina 
* sav mora biti odložen u PU pjeni 
* uložak od pjene otporan je na Skydrol, benzin, vodu i UV zrake

* grt. nasadnih ključeva 1/4“, ½“ + 3/8“ min. 138 komada
* 1/4" ključ nasadni 6-kutni 5,5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 mm
* 1/4" ključ nasadni 12-kutni, dugi 5,5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 mm
* 1/4" ključ nasadni imbus 3, 4, 5, 6, 8 mm
* 1/4" ključ nasadni odvijač Philips PH1, PH2, PH3
* 1/4" ključ nasadni TORX® T8, T9, T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40
* račna tanka glava, 1/4", 130 mm
* klizna T-ručka, 1/4"
* ručka odvijača 1/4"
* poluga zglobna 1/4", 153 mm
* produžetak ¼ " 50, 100, 150, 355 mm
* univerzalni zglob, 1/4", 35 mm
* držač bita 1/4"
* adapter F 3/8"- M 1/4"
* 3/8“ ključ nasadni 6-kutni 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 22 mm
* 3/8“ ključ nasadni 12-kutni dugi 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 mm
* 3/8“ ključ nasadni imbus 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 mm
* 3/8“ ključ nasadni TORX® T25, T27, T30, T40, T45, T50
* račna 3/8“ tanka glava

* uključuje min.66 komada
* odvijač račna zglobna 1/4˝ x 255 mm 
* odvijač s držačem bitova, 1/4"
* set bitova 31 komad, Phillips, Pozidriv, TORX®, šesterokut, s prorezima
* odvijač kutni plosnati 0,8 mm x 4 mm x 100 mm
* odvijač kutni za vijke PH1 + PH2
* odvijač s utorom 0,5 mm x 3 mm x 75 mm
* odvijač s utorom 0,6 mm x 3,5 mm x 75 mm
* odvijač s prorezom 1,2 mm x 6,5 mm x 125 mm
* odvijač sa šesterokutnim profilom, s prorezom 1,6 mm x 8 mm x 175 mm
* odvijač s prorezom 1 mm x 5,5 mm x 25 mm
* odvijač Phillips PH1 x 25 mm, PH2 x 25 mm
* odvijač Phillips PH1 x 75 mm, PH2 x 100 mm, PH3 x 150 mm
* odvijač TORX®: T10 x 75, T15 x 100, T20 x 100, T25 x 125, T27 x 125, T30 x 150 i T40 x 150 mm
* crni šesterokutni set L-ključeva, dugačak kuglični kraj 9 komada, 1,5, 2, 2,5, 3, 4, 5, 6, 8, 10 mm
* mjerna traka, 16 mm, 3 m
* mjerilo pomično 150 mm
* igla crtača 230 mm
* teleskopsko zrcalo s okretnom glavom Ø50 mm
* električni džepni preklopni električni nož, plastična ručka, 200 mm

* uključuje min.45 komada
* set udarnih bitova 31 komad, šesterokutni 1/4 ", Phillips PH1-PH2-PH3-PH2G, TORX® T25-T15-T20-T10-T27-T30, šesterokutni H3-H4-H5-H6
* odvijač T-ručka TORX® 10 mm x 100 mm
* odvijač T-ručka TORX® 15 mm x 150 mm
* odvijač T-ručka TORX® 20 mm x 150 mm
* odvijač T-ručka TORX® 25 mm x 150 mm
* odvijač T-ručka TORX® 27 mm x 150 mm
* odvijač T-ručka TORX® 30 mm x 200 mm
* odvijač T-ručka TORX® 40 mm x 200 mm
* odvijač T-ručka TORX® 45 mm x 200 mm
* odvijač T-ručka TORX® 50 mm x 200 mm
* odvijač ravni 5,5 mm x 125 mm
* odvijač s prorezom 3 mm x 75 mm
* odvijač s prorezom 4 mm x 100 mm
* odvijač Phillips PH1 x 100 mm
* odvijač Phillips PH2 x 125 mm
* držač magnetni 1/4"

* uključuje min.30 komada
* ključ okastiračna ˝4 U 1˝ 8x9 -10x11 mm 
* ključ okastiračna ˝4 U 1˝ 12x13 – 14x15 mm
* ključ okastiračna ˝4 U 1˝ 16x17 – 18x19 mm
* kombinirani ključ 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24, 27, 30, 32mm
* ključ vilasti 6 x 7, 8 x 9, 10 x 11, 12 x 13, 14 x 15, 17 mm x 19 mm
* podesivi ključ 208 mm, kromiran

* uključuje min.13 komada
* 1/2" ključ nasadni 6-kutni dugi 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 i 19 mm
* 3/8" ključ nasadni 12-kutni dugi 10, 11, 12, 13 i 14 mm

* uključuje min.12 komada
*ključ nasadni udarni 1/2" 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22 i 24

* uključuje min.15 komada
* ključ nasadni uadrni dugi 1/2" 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24, 27, 30 i 32 mm

* uključuje 16 komada
* kliješta bočna sječa 125 mm, 160 mm
* kliješta za bočnu sječu ojačana, 200 mm
* kliješta poluokrugla špic kriva 200 mm
* kliješta poluokrugla špic ravna 200 mm
* kliješta kombinirana, kromirana 160 mm
* kliješta papige 250 mm
* kliješta grip 250 mm
* kliješta grip extra dugi nos 165 mm
* kliješta za seger unutarnje obujmice od 7 mm do 26 mm i vanjske obujmice od 3 mm do 26 mm
* kliješta za seger unutarnje obujmice od 10 mm do 51 mm i vanjske obujmice od 7 mm do 51 mm
* kliješta za seger unutarnje obujmice od 46 mm do 102 mm i vanjske obujmice od 32 mm do 102 mm
* rezervni vrhovi za seger kliješta
* LED svjetiljka

* uključuje min.19 komada
* višenamjenske škare, oštrica 8 cm
* turpija plosnata s ručkom, 150 mm, gruba
* turpija plosnata s ručkom, 150 mm, srednja
* turpija kvadratna s ručkom,150 mm, srednja
* turpija poluokrugla s ručkom, 150 mm, srednja
* turpija okrugla s ručkom, 150 mm, srednja
* hvataljka flexi 525 mm - Max.otvor 14 mm
* magnet fleksibilni fi 10,0 mm x 535 mm
* okvir za pilu 300mm
* čekić PVC fi35x300 mm – 550 gr
* izbijač 3 x 150, 5 x 150 i 8 x 150 mm
* točkalo 4 x 120 mm
* sjekač plosnati 18 x 150 mm
* sjekač križni 6 x 150 mm
* čekić bravarski 300 gr
* čekić bravarski 500 gr
* poluga zglobna ½“x 390 mm

* uključuje min.17 komada
* kliješta za bočno rezanje, 160 mm
* kliješta za skidanje žice S-150
* rezač kabela s izolacijom 2250V-170
* kliješta poluokrugla ravna 200 mm
* kliješta kombinirana izolirana 180 mm
* izolirani podesivi ključ
* izolirani odvijač s prorezom 0,8 mm x 4 mm x 100 mm
* izolirani odvijač s prorezom 1 mm x 5,5 mm x 125 mm
* izolirani odvijač s prorezom 1,2 mm x 8 mm x 175 mm
* izolirani odvijač s utorom 0,5 mm x 3 mm x 100 mm
* izolirani odvijač s prorezom 1,2 mm x 6,5 mm x 150 mm
* odvijač, ekstra kratak, 0,8 mm x 4 mm x 25 mm
* odvijač, izuzetno kratak PH1 x 25 mm
* izolirani odvijač IEC Phillips PH1 x 80 mm
* izolirani odvijač Phillips PH2 x 100 mm
* izolirani odvijač Pozidriv PZ1 x 80 mm
* izolirani odvijač Pozidriv PZ2 x 100 mm
	

	20 BRUSILICA DVOSTRANA
	KOM 1

	* Snaga: min. 350W/220V 
* Brusna ploča: 150x20x20mm
* Broj okretaja: min 2.980/min 
* Težina: max. 9,5kg
	

	21 REZAČICA ZA ZIDNE UTORE                                                                                      
	KOM 1

	* Promjer alata: min. 125mm   
* Broj okretaja: min 5.000/min   
* Snaga: min. 1.900W   
* Okretni moment: 2,6Nm   
* Širine utora: 9, 15.5, 22, 28.5, 35 mm   
* Dubina utora: 0-40mm   
* Težina: max.4,6kg
* Maraton motor
* 3 godine garancije uz produljenje na stranicama proizvođača
* isporučuje se sa dvije dijamantne ploče 
	

	22 USISAVAČ
	KOM 1

	* Protok zraka: min.3600l/min   
* Tank: 25 l   
* Snaga: min.1.250W 
* Pritisak: 210 mbar 
* Buka: 65 db(A)   
* Usisno crijevo: 3,5x32mm   
* Težina: max. 9,6kg   
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