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NABAVA OPREME ZA OPREMANJE RADIONICE
Evidencijski broj nabave: 4
Tehničke specifikacije GRUPA 3 Uređaji i instrumenti za ispitivanje kabela i žica
Spajač optičkih niti metodom fuzije (Fusion Splicer) x 2 kom
Uređaj će se koristiti za spajanje telekomunikacijskih svjetlovodnih vlakana (jednomodnih-SM i višemodnih-MM) metodom fuzije u svim vremenskim uvjetima.
Opće karakteristike:
· Uređaj za spajanje različitih tipova optičkih niti metodom fuzije
· Tip poravnanja niti: precizno poravnanje po jezgri (Core alignment)
· Namijenjen terenskom radu (minimalna zaštita IP54)
· Mogućnost spajanja različitih tipova vlakana: SM (G.652), MM (G.651), DSF (G.653), NZDSF (G.655), BIF (G.657), CSF (G.654)
· Automatsko spajanje pritiskom na jednu tipku uz automatsku detekciju tipa vlakna
· Uređaj mora imati dvije termalne komore (grijača) sa mogućnošću istovremenog rada 
· Uređaj mora imati automatsku kalibraciju luka (Auto ARC calibration)

Tehničke karakteristike:
· Tipična vrijednost gušenja spoja: SM 0.01 dB, MM 0.01 dB, DSF 0.03 dB, NZDS 0.03 dB
· Vrijeme spajanja SM G.652 vlakna (najbrže moguće):  ≤ 5 s
· [bookmark: _Hlk9497799]Tipično vrijeme grijanja „standardne“ (ne slim) cjevčice duljine 60 mm: maksimalno 10 s
· Mogućnost prihvata termo-cjevčica duljine 40 i 60mm
· Ekran: LCD u boji, osjetljiv na dodir (touch-screen) dijagonale min 5“
· Uvećanje prilikom spajanja: minimalno 350x (za X i za Y os)
· Životni vijek elektroda: min 5.500 spajanja
· Napajanje: baterija Li-Ion tip
· Autonomija rada:  min 300 punih ciklusa (spajanja + grijanje)
· Težina: max. 2.5 kg (sa baterijom)
· Uređaj mora imati držače niti prilagođene prihvatu vlakna/kabela promjera 250 µm, 900 µm
· Uređaj nakon spajanja mora izvršiti test tenzije od ≥2N i pokazati aproksimaciju gušenja na spoju.
Dodatna oprema uz uređaj:
· Tvrdi (plastični) kofer za Splicer i Cleaver
· Kofer ujedno mora imati funkciju radne plohe za splicer i cleaver 
· Nož za precizno rezanje optičkih vlakana (Cleaver)
· Automatsko rezanje niti spuštanjem poklopca noža (napni – okini)
· Automatsko rotiranje oštrice noža nakon svakog reza
· Integriran spremnik za smještaj odsječenih dijelova niti
· Nazubljene škare za rezanje kevlara kod optičkih prespojnih kabela
· Kliješta za skidanje izolacije s optičkih niti sa tri rupe od 125 µm, 900 µm, 3mm
· Alat za uklanjanje primarnog plašta optičkih kabela promjera 5-25mm
· Alat za kružno rezanje sekundara optičkih kabela do minimalno 5 mm
· Alat za uzdužno rezanje sekundara optičkih kabela promjera 1.5 mm do 3 mm
· Kliješta za rezanje optičkih kabela promjera do 10 mm
· Pinceta, bočica za alkohol minimalne zapremnine 200 ml, IPA alkohol 1l
· Specijalne suhe maramice za čišćenje u optici – min 100 kom
· Specijalne mokre maramice za čišćenje u optici – min 50 kom
· Torba za nošenje navedenog alata (meki tip)

Optički reflektometar (OTDR mjerni uređaj) – kompaktni tip x 1 kom
Ovaj uređaj će se koristiti za karakterizaciju svjetlovodnih niti te detekciju i otklanjanje grešaka u pristupnoj i jezgrenoj (core) mreži. 
Funkcije instrumenta:
· Optički reflektometar (OTDR) za mjerenja u svjetlovodnim mrežama međugradskog i pristupnog tipa
· Kompaktan uređaj male težine za rad u terenskim uvjetima
· Podržane valne duljina SM 1310/1550 i 1625 nm 
· Ugrađeni visokopojasni filter na 1625 nm (za mjerenje „živih“ niti)
· Korisničko definiranje „PASS/FAIL“ granica
· Integrirani VNC server za pristup uređaju s udaljene lokacije
· Prebacivanje snimljenih rezultata na USB stick
· Kreiranje izvješća (Report) mjerenja u PDF formatu na samom uređaju
· Povezivanje, skidanje i obrada podataka preko PC računala s pripadajućim softverom

Specifikacije instrumenta:
Tehničke karakteristike za OTDR:
· Podržano mjerenje jednomodnih (SM) niti
· Podržane valne duljine: 1310/1550nm te 1625nm s ugrađenim filterom
· Dinamičko područje: min 36 dB na 1310nm
· „Attenuation/Backscatter“ mrtva zona: max 3m
· PON mrtva zona: max 35 m
· Širina impulsa: 3 ns do 20 s
· Broj točaka uzorkovanja: do 256 000 točaka
· Korisničko definiranje vremena mjerenja i udaljenosti
· Ekran: u boji osjetljiv na dodir, minimalne dijagonale 7“
· Napajanje: Baterija Litij tip
· Težina: max 1.5 kg

Dodatna oprema uz uređaj:
· Torba za nošenje instrumenta – meki tip
· Optičko predvlakno duljine 1.000 m s armiranim patch kablovima (SC/APC na LC/UPC)
· Alat za automatsko čišćenje SC konektora – 800 čišćenja
· Alat za automatsko čišćenje LC konektora – 800 čišćenja

Optički reflektometar (OTDR mjerni uređaj) – modularni tip x 1 kom
Ovaj uređaj će se koristiti za karakterizaciju svjetlovodnih niti te detekciju i otklanjanje grešaka u pristupnoj i jezgrenoj (core) mreži. 
Funkcije instrumenta:
· Optički reflektometar (OTDR) za mjerenja u svjetlovodnim mrežama međugradskog i pristupnog tipa
· Modularan uređaj koji se sastoji od multifunkcionalne platforme i OTDR modula
· Podržane valne duljina SM 1310/1550 i 1625 nm 
· Ugrađeni visokopojasni filter na 1625 nm (za mjerenje „živih“ niti)
· Korisničko definiranje „PASS/FAIL“ granica
· Prebacivanje snimljenih rezultata na USB stick
· Kreiranje izvješća (Report) mjerenja u PDF formatu na samom uređaju
· Povezivanje, skidanje i obrada podataka preko PC računala s pripadajućim softverom

Specifikacije instrumenta:
Tehničke karakteristike za OTDR:
· Podržano mjerenje jednomodnih (SM) niti
· Podržane valne duljine: 1310/1550nm te 1625nm s ugrađenim filterom
· Dinamičko područje: min 38 dB na 1310nm
· „Attenuation/Backscatter“ mrtva zona: max 3m
· PON mrtva zona: max 35 m
· Širina impulsa: 3 ns do 20 s
· Broj točaka uzorkovanja: do 500 000 točaka
· Ekran: u boji osjetljiv na dodir, minimalne dijagonale 7“
· Napajanje: Baterija Litij tip
· Težina: max 1.5 kg

Dodatna oprema uz uređaj:
· Torba za nošenje instrumenta – meki tip
· Izvor crvene svjetlosti u obliku olovke; gumirana izvedba otporna na vodu i udarce, minimalne snage od 1mW

Set instrumenata za optičke sustave
Laserski izvor x 1 kom
· Ručni, kompaktni dizajn prilagođen  terenskim uvjetima rada težine do 500 g
· Valne duljine izvora 1310/1490/1550 nm
· Minimalna izlazna snaga -3 dBm
· Mogućnost modulacije signala (270 Hz, 1 kHz, 2 kHz)
· Mogućnost automatskog prebacivanja valnih duljina
· Baterijski napajan s minimalnom autonomijom od 50 h rada
· Baterija: punjivi tip

Mjerač snage x 1 kom
· Ručni, kompaktni dizajn prilagođen  terenskim uvjetima rada težine do 500 g
· Kalibrirane valne duljine: 850, 1300, 1310, 1490, 1550, 1625 nm
· Područje mjerenja (Power Range): -70 dBm do +10 dBm
· Detekcija moduliranog signala i valne duljine od samog lasera
· Mogućnost spremanja rezultata mjerenja u internu memoriju te prebacivanje na PC računalo / mobitel bežično te putem USB kabela
· PC softver za obradu rezultata mjerenja i generiranje izvještaja
· Baterijski napajan s minimalnom autonomijom od 30h rada
· Baterija: punjivi tip


Identifikator prometa na optičkim nitima x 2 kom
· Detekcija prometa i smjer prometa na SM optičkoj niti bez oštećenja vlakna
· Detekcija moduliranog signala sa laserskog izvora (270Hz, 1 kHz, 2 kHz)
· Prikaz optičke snage
· Ručni, kompaktni dizajn prilagođen  terenskim uvjetima rada težine do 300 g 
· Uključeni adapteri (glave) za promjere vlakna od 3 mm, 2 mm, 900 µm, 250 µm 
· Baterija: alkalni tip baterije



Sadržaj ovog dokumenta isključiva je odgovornost tvrtke comcross croatia d.o.o. 
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