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Prilog 5. Tehnička specifikacija
GRUPA 1. DROBILICA
Zahtjevi definirani tehničkim specifikacijama predstavljaju minimalne tehničke karakteristike koje ponuđeni predmet nabave mora zadovoljiti te se iste ne smiju mijenjati od strane Ponuditelja. Kako bi bila valjana, ponuda mora zadovoljiti sve stavke tražene tehničkom specifikacijom. Ponuditelji mogu nuditi i proizvode koji ispunjavaju i više standarde, odnosno tehničke specifikacije bolje od minimalnih.
Kolona "Ponuđeno " – ispunjava ponuditelj upisivanjem odgovora što je ponuđeno- točna specifikacija.
Kolona "Tip i proizvođač" – ispunjava ponuditelj upisivanjem tipa proizvoda i proizvođačem
Ako je kod bilo koje stavke naveden proizvođač/marka/oznaka/tip/norme/standardi dozvoljeno je ponuditi jednakovrijedan proizvod. Ponuditelj jednakovrijedan proizvod opisuje i upisuje u ponuđene tehničke specifikacije, tip proizvoda i proizvođača.

	Redni broj
	Drobilica - Opis tehničke specifikacije
	PONUĐENO:
	TIP i PROIZVOĐAČ

	
	Mobilna drobilica na gusjenicama
	
	

	
	Dužina transporta: max.9m
	
	

	
	Širina transporta- max 2.5 m
	
	

	
	Visina transporta -max3.1 m
	
	

	
	Volumen bunkera – max 3,2 m3
	
	

	
	Kapacitet: do 150 t/h
	
	

	
	Pogon hidrostatski
	
	

	
	Brzina rotora: 850 okretaj/min
	
	

	
	Omjer usitnjavanja 1:10-1:50 
	
	

	
	Masa mlina – max 6000 kg
	
	

	
	2 brzine kretanja
	
	

	
	Punjač 1 kom
	
	

	
	Baterije 2 kom
	
	

	
	Motor STAGE 5 tehnologija ili jednakovrijedno
	
	

	
	Snaga motora min: 150 kw
	
	

	
	Ugrađena priprema za sito i povratnu traku
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Prilog 5. Tehnička specifikacija
GRUPA 2. BAGER
Zahtjevi definirani tehničkim specifikacijama predstavljaju minimalne tehničke karakteristike koje ponuđeni predmet nabave mora zadovoljiti te se iste ne smiju mijenjati od strane Ponuditelja. Kako bi bila valjana, ponuda mora zadovoljiti sve stavke tražene tehničkom specifikacijom. Ponuditelji mogu nuditi i proizvode koji ispunjavaju i više standarde, odnosno tehničke specifikacije bolje od minimalnih.
Kolona "Ponuđeno " – ispunjava ponuditelj upisivanjem odgovora što je ponuđeno- točna specifikacija.
Kolona "Tip i proizvođač" – ispunjava ponuditelj upisivanjem tipa proizvoda i proizvođačem
Ako je kod bilo koje stavke naveden proizvođač/marka/oznaka/tip/norme/standardi dozvoljeno je ponuditi jednakovrijedan proizvod. Ponuditelj jednakovrijedan proizvod opisuje i upisuje u ponuđene tehničke specifikacije, tip proizvoda i proizvođača.

	Redni broj
	Bager - Opis tehničke specifikacije
	PONUĐENO:
	TIP i PROIZVOĐAČ

	
	širina preko gusjenica do maksimalno 2.480  mm  
	
	

	
	papuče gusjenica širine minimalno 450 mm  
	
	

	
	čelične gusjenice sa gumenim navlakama
	
	

	
	motor neto snage minimalno 50 kW  
	
	

	
	Emisija ispušnih plinova minimalno prema STAGE 5 ili jednakovrijedno
	
	

	
	plivajuća dozer daska  
	
	

	
	zakretna bagerska grana  
	
	

	
	masa stroja od 9.000 kg do 9.600 kg  
	
	

	
	spremnik goriva zapremnine minimalno 145 litara  
	
	

	
	minimalni ukupni protok glavne hidraulične pumpe ili pumpi 225  
litara/minuta  
	
	

	
	minimalna dubina kopanja: 4.500 mm  
	
	

	
	ROPS/FOPS kabina s klima uređajem  
	
	

	
	Pogon hidrostatski
	
	

	
	kamera za pogled unazad  
	
	

	
	radio uređaj  
	
	

	
	upravljanje smjerom vožnje pomoću Joystick-a
	
	

	
	LED radna svjetla
	
	

	
	suspenzijsko grijano sjedalo
	
	

	
	daljinski telemetrijski sustav za nadzor stroja
	
	

	
	kombinirane hidrauličke linije (visoki tlak i srednji tlak)  
	
	

	
	brza spojka hidraulična  
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