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PRILOG II - TEHNIČKE SPECIFIKACIJE
PREDMET NABAVE: CNC rezno obradni centar
evidencijski broj nabave: 4/2022

NAPOMENA: Ponuditelj nudi predmet nabave putem ove tablice Tehničkih specifikacija koja će činiti dio ponude.

Ponuditelj je dužan ponuditi svaku stavku kako je tražena u stupcu 2. Tražene karakteristike.

Ponuđeni predmet nabave je pravilan i prihvatljiv samo ako ispunjava sve zahtijevane uvjete i svojstva. Nije prihvatljivo precrtavanje ili korigiranje stavke navedene u stupcu 2. Tražene karakteristike. Ponuditelj obavezno popunjava stupac 3. «Ponuđene karakteristike» definirajući detaljno tehničke specifikacije ponuđene robe (napomena: ponuditelj popunjava tehničke specifikacije upisujući točne karakteristike ponuđene robe, izbjegavajući pri tome popunjavanje stupca samo riječima kao što su npr. „zadovoljava“, „DA“, „jednakovrijedno traženom“ ili „odgovara traženom“). Ponude ponuditelja koji ne popune tehničke specifikacije sa točnim karakteristikama ponuđene robe mogu biti odbačene.

Ponuditelj popunjava tehničke specifikacije samo za onu grupu nabave za koju daje ponudu.

Stupac « Bilješke, napomene, reference na dokumentaciju » ponuditelj može popuniti ukoliko smatra potrebnim. Stupac « Ocjena DA/NE » ponuditelj ne popunjava s obzirom na to da je stupac predviđen za ocjene Naručitelja.

Zahtjevi definirani Tehničkim specifikacijama predstavljaju minimalne tehničke karakteristike koje ponuđena roba mora zadovoljavati, ukoliko nije drugačije navedeno, te se iste ne smiju mijenjati od strane ponuditelja.
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	CNC rezno obradni centar
	

	
	Proizvođač/marka:
	

	
	Model/tip:
	

	1
	Maksimalna duljina šipke 7500mm 
	

	2
	Minimalna duljina šipke do 1500mm 
	

	3
	Maksimalna dimenzija obradnog profila 320 x 160 mm ili 160 x 320mm 
	

	4
	Minimalno 5 profila u utovarnom spremniku 
	

	5
	Hvataljka profila s motorima za okretanje, visina i bočna strana podesivo izravno u presjek stjenke profila 
	

	6
	Linearni servomotor s minimalnom točnost pozicioniranja 0,2mm i minimalnom brzinom pozicioniranja 180m/min 
	

	7
	Promjer lista pile minimalno 550mm 
	

	8
	Motor pile minimalne snage 5,5 kW 
	

	9
	Os zakretanja lista pile minimalno 320° 
	

	10
	Servo kontrolirano stezanje profila 
	

	11
	Obradni prsten sa minimalno 8 motora snage 5,5 kW S1 i HSK-C40 sučelje
	

	12
	Transporter otpada i strugotine iz stroja 
	

	13
	Upravljački sustav, zaslon osjetljiv na dodir, minimalno 15,6 inča  1366 x 768 piksela 
	

	14
	Prednja, lijeva i desna sigurnosna ograda 
	

	15
	Jamstvo minimalno 1 godina
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