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TEHNIČKE I FUNKCIONALNE SPECIFIKACIJE PREDMETA NABAVE 






NAZIV PROJEKTA: Razvoj biorazgradivog netkanog agrotekstila iz prirodnih i obnovljivih izvora (BNA)

NAZIV NABAVE: Nabava laboratorijske opreme 1

EVIDENCIJSKI BROJ NABAVE: NAB N02








NAPOMENA: 

Ako nije drugačije definirano, zahtjevi definirani ovim Tehničkim specifikacijama predstavljaju minimalne tehničke karakteristike koje ponuđena roba ili usluga mora zadovoljavati.

Za sve tehničke specifikacije koje upućuju na proizvod određenog proizvođača podrazumijeva se da se odnose na taj proizvod ili jednakovrijedan proizvod.

Ponuditelj je dužan naznačiti sadrži li proizvod tražene minimalne karakteristike te upisati ponuđene vrijednosti za svaku traženu karakteristiku.

Ponuditelj je dužan ponuđeni predmet nabave za sve grupe predmeta nabave isporučiti s pripadajućim korisničkim priručnikom na hrvatskom ili engleskom jeziku i latiničnom pismu, a koji sadrže upute o rukovanju, instalaciji i održavanju.

Ponuditelj je dužan za sve grupe predmeta nabave osigurati i provesti edukaciju o korištenju instrumenata za najviše 5 korisnika Naručitelja u trajanju od jednog dana u laboratoriju Naručitelja, na adresi društva Renotex d.o.o., Bilogorska 18, 48 000 Koprivnica.
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	Grupa 1. Dinamometar – uređaj za mjerenje vlačnih I cikličnih svojstava netkanog telstila 

- Univerzalna kidalica s dvostrukom kolonom za testove istezanja, kao i otpornosti na vlak, kompresiju, trganje, perforaciju, raslojavanje, prianjanje, klizanje šavova, ispitivanje ciklusa zamora (histerezu);
- Uključene setovi sljedećih mjernih ćelija: minimalno 5 kN, 10 kN i 50 kN;
- Mehaničke stezaljke za tkanine, sa gumenim čeljustima (minimalno 100mm) - 1 kom;
- Mehaničke stezaljke za tkanine, sa gumenim čeljustima (minimalno 200mm) - 1 kom;
- Pneumatske stezaljke za tkanine, "light" tipa, sa gumenim ravnim čeljustima (minimalno 100mm) - 1 kom.;
- Pneumatske stezaljke za tkanine, "heavy" tipa, sa gumenim ravnim čeljustima (minimalno 100mm) - 1 kom.;
- Komplet za ispitivanje otpornosti na probijanje klipom za netkani tekstil i geotekstil, CBR tip (EN ISO 12236 ili jednakovrijedno, UNI 8279-14 ili jednakovrijedno) -  1 kom.;
- Mehaničke stezaljke za vitice (LEA test ili jednakovrijedno), 1 kom.;
- Komplet za ispitivanje otpornosti plošnih proizvoda na probijanje kuglicom  (ASTM D6797 ili jednakovrijedno, ISO 9073-5 ili jednakovrijedno), 1 kom.;
- Komplet za ispitivanje kompresije plošnih proizvoda ;
- Pneumatske stezaljke za finije pređe ( maksimalno do 20N) - 1 kom.;
- Pneumatske stezaljke za standardnu pređu i konac za šivanje (maksimalno gore do 50 kN) - 1 kom.;
- Narebrena metalna čeljust minimalno 100mm -2 kom;
- Čeljust kontaktne linije minimalno 100mm - 2 kom.;
- Grab gumena čeljust minimalno 25x25mm -  2 kom.;
- Nožni prekidač;
- Bešumni kompresor zraka odgovarajućeg kapaciteta za normalan rad s kidalicom;
- UPS stabilizator minimalno 960W.
Uređaj mora biti isporučen s kontrolnim računalom sljedećih specifikacija:
- stolno računalo s tipkovnicom s hrvatskim dijakritičkim znakovima i mišom, te predinstaliranim pripadajućim operativnim sustavom u širokoj primjeni s pripadajućom licencom,
- minimalno 8GB RAM, 
- minimalno HDD 1 TB, 
- monitor minimalno 24”,
- tipkovnica i optički miš u kompletu.

Uz uređaj je potrebno isporučiti odgovarajuću radnu platformu minimalnih dimenzija 100cm x 70 cm (ŠxD), odgovarajućeg kapaciteta za kidalicu
- Masa kidalice: maksimalno 350 kg

Instalacija uređaja od strane osobe osposobljene od proizvođača uređaja ili ovlaštenog zastupnika. Provjera svih funkcija instrumenta nakon instalacije na standardnim uzorcima za odgovarajući instrument uz izdavanje instalacijske dokumentacije (montaža i testiranje osigurano od strane ponuditelja).
Uređaj je potrebno isporučiti s pripadajućim korisničkim priručnikom na hrvatskom ili engleskom jeziku i latiničnom pismu, a koji sadrži upute o rukovanju, instalaciji i održavanju.

Edukacija o korištenju uređaja za najviše 5 korisnika naručitelja od jednog dana.

Jamstveni rok minimalno 2 godine.

Grupa 2. Uređaj za mjerenje brzine strujanja zraka

- Uređaj za određivanje propusnosti zraka tkanih, pletenih i netkanih tekstila i plošnih proizvoda za tehničku namjenu;
- Može izračunati i prosječnu veličinu pora plošnih proizvoda;
- propusnosti zraka minimalno 8056 mm/sec;
- Uređaj opremljen ugrađenom usisnom jedinicom sa sustavom hlađenja;
- Pritisak: minimalno 0 do maksimalno  2.500 Pa (10 Pa = 1 mm H2O)
- Protok zraka: minimalno 50 do maksimalno 5.800 l/h (min-max);
- Elektronički mjerač protoka, kontrolni volumen: kontinuirano od minimalno 0 do maksimalno 100 litara;
- Ispitno područje minimalno 100 cm² konfiguracija šalice.;
- Testna površina (standard): minimalno 2 – 5 – 10 – 20 – 50 cm2.;
- Mjerne jedinice: mm/s, m/s, l/min;
- Kalibracijski predložak za provjeru kalibracije uređaja;
- Isporučiti minimalno 6 predložaka područja smanjenja za provođenje testova na uzorcima različite veličine (uključene testne površine 2, 5, 10, 20, 38 i 50 cm2);
- Digitalni mjerač protoka, s mjernim rasponom minimalno  0 do maksimalno 100 l/min;
- Automatski regulator pada tlaka;
- Prsten za pričvršćivanje brtve uzoraka minimalno 50 cm2;
- Prsten za pričvršćivanje brtve uzoraka minimalno 100 cm2;
- Prsten za pričvršćivanje brtve minimalno 50 cm2 za uzorke velike debljine;
- Prsten za pričvršćivanje brtve minimalno 100 cm2 za uzorke velike debljine;
- Komplet za testiranje medicinske maske;
- Predložak za kalibraciju certifikata o respirabilnosti;
- Softver za upravljanje podacima;
- PLC softverska opcija za izračun prosječne veličine pora;
- Izvješće o kalibraciji kalibriranog predloška.

Uključen radni stol dimenzija minimalno 100 x 60 cm (ŠxD) s ladičarem

Uređaj mora biti isporučen s kontrolnim računalom sljedećih specifikacija:
- prijenosno računalo s tipkovnicom s hrvatskim dijakritičkim znakovima i mišom, te predinstaliranim pripadajućim operativnim sustavom u širokoj primjeni s pripadajućom licencom,
- minimalno 8GB RAM,
- minimalno HDD 512 HB SSD, 
- minimalno 15.6"ekran, 
- optički miš I tipkovnica u kompletu
UPS stabilizator minimalno 960W

Uređaj je potrebno isporučiti s pripadajućim korisničkim priručnikom na hrvatskom ili engleskom jeziku i latiničnom pismu, a koji sadrži upute o rukovanju, instalaciji i održavanju.
Instalacija uređaja od strane osobe osposobljene od proizvođača uređaja ili ovlaštenog zastupnika. Provjera svih funkcija uređaja nakon instalacije na standardnim uzorcima za odgovarajući uređaj uz izdavanje instalacijske dokumentacije (montaža i testiranje osigurano od strane ponuditelja).
Edukacija o korištenju uređaja za najviše 5 korisnika naručitelja od jednog dana.

Jamstveni rok minimalno 2 godine.

Dodaci uređaju za mjerenje brzine strujanja zraka
-  Uređaj se koristi za određivanje karakterističnih veličina otvora pora materijala prosijavanjem staklenih kuglica kroz materijal, sukladno normi ASTM D4751 ili jednakovrijedno i GB/T14799 ili jednakovrijedno;
- Unutarnji promjer sita minimalno 200mm;
- Minimalni broj sita 5 komada;
- Ukupna visina postavljenih sita: minimalno 400mm;
- Težina: maksimalno 160 kg;
- Uz uređaj potrebno isporučiti radni stol, minimalne površine radne plohe 120cm x 70cm (ŠxD)




Grupa 3.: Uređaj za mjerenje propustnosti vode netkanog tekstila

- Uređaj za mjerenje propusnosti vode različitih plošnih proizvoda koristeći dinamičku metodu (UNI EN ISO 20811 ili jednakovrijedno) i statičku metodu (standard UNI 5123 ili jednakovrijedno);
- Uređaj za ispitivanje i ocjenu granice vodopropusnosti različitih materijala;
- Uređaj može uspostaviti minimalni tlak koji potiče prolaz vode kroz uzorak;
- Može mjeriti vrijeme (trajanje) nepropusnosti pod poznatim, fiksnim tlakom;
- Mora imati minimalno dvije skale: Prva skala za tlak minimalno 0 – 1 m visina vodenog stupca, točnosti minimalno 1 mm, za sve vrste tkanina. Druga skala za tlak minimalno 0 – 20 m visina vodenog stupca, točnosti minimalno 1 mm, pogodno za tehničke tkanine, naslojene tkanine, netkane;
- Brzina povećanja tlaka u vodenom stupcu: minimalno 60 cm/min, 10 cm/min, 2 cm/min ili kontinuirano od 1 do 100 cm/min;
- Maksimalno vrijeme trajanja statičkog ispitivanja:  6000 min (100 sati);
- Testna površina uzorka: minimalno 100 cm2.;
- Pneumatski sustav stezanja uzoraka;
- Sigurnosni poklopac od pleksiglasa;
- Ispitno područje opremljeno posebnim brtvama za provođenje ispitivanja s debelim/visokim uzorkom.;
- Ručni sustav za ispuštanje zraka koji omogućuje punjenje čaše za ispitivanje vodom ispod uzorka, kako bi se spriječili mjehurići zraka;
- Kapacitet rezervoara za vodu: minimalno 5 litara;
- Ispuštanje vode ispitne čaše pomoću kuglastog ventila;
- Jedinica izrađena od nehrđajućeg čelika
- Dodatna LED lampa ili jednakovrijedno za inspekciju;
- Softver za akviziciju i obradu podataka;
- Dodatak za testnu površinu minimalno 10 cm2;
- Dodatak za testnu površinu minimalno 26 cm2;
- Dodatak za testnu površinu minimalno 28 cm2;
- Izvješće o kalibraciji transduktora tlaka;
- Kalibracijski certifikat promjera čašice.

Uređaj mora biti isporučen s kontrolnim računalom sljedećih specifikacija:
- prijenosno računalo s tipkovnicom s hrvatskim dijakritičkim znakovima i mišom, te predinstaliranim pripadajućim operativnim sustavom u širokoj primjeni s pripadajućom licencom,
- minimalno 8GB RAM,
- minimalno HDD 512 HB SSD, 
- minimalno 15.6"ekran, 
- optički miš I tipkovnica u kompletu
- UPS stabilizator minimalno 960W


- Uređaj za ispitivanje apsorpcije netkanog tekstila, uključujući vrijeme upijanja tekućine, sposobnost apsorpcije tekućine, visina upijanja tekućine;
- Zaslon osjetljiv na dodir za rad s uređajem;
- Ugrađen printer za direktan ispis rezultata;
- Raspon testiranja: minimalno do 200g;
- Rezolucija mjerenja: minimalno 0.01g;
- Točnost mjerenja: minimalno ±0.01%;
- Veličina uzorka: minimalno 100mm x 100mm;
- Preciznost vremena: minimalno ±0.5s;
- Brzina rada: minimalno 40 mm/s;
- Uređaj zadovoljava zahtjeve normi ISO 9073-6 ili jednakovrijedno, GB/T24218.6 ili jednakovrijedno, Edana 152.0-99 ili jednakovrijedno;

Uz uređaj potrebno isporučiti radni stol sa ladičarem, minimalne površine radne plohe stola 100cm x 60cm

Uređaj i svi dijelovi od kojih se sastoji sukladno ovoj tehničkoj specifikaciji, kao i rezervni dijelovi, moraju biti kompatibilni s naponom i frekvencijom nacionalne elektroenergetske mreže.
Instalacija uređaja od strane osobe osposobljene od proizvođača uređaja ili ovlaštenog zastupnika. Provjera svih funkcija uređaja nakon instalacije na standardnim uzorcima za odgovarajući uređaj uz izdavanje instalacijske dokumentacije (montaža i testiranje osigurano od strane ponuditelja).
Edukacija o korištenju uređaja za najviše 5 korisnika naručitelja od jednog dana u laboratoriju naručitelja.
Uređaj je potrebno isporučiti s pripadajućim korisničkim priručnikom na hrvatskom ili engleskom jeziku i latiničnom pismu, a koji sadrži upute o rukovanju, instalaciji i održavanju.
Jamstveni rok minimalno 2 godine.



Grupa 4.: Uređaj za mjerenje debljine netkanog tekstila


- Za mjerenje debljine tekstilnih plošnih proizvoda prema normi DIN EN 5084 ili jednakovrijedno;
- Raspon mjerenja: minimalno 0 – 10 mm;
- Rezolucija minimalno 0.001 mm.;
- Mjerni sustav: kapacitativni 
- Odvojeni mjerni blok, zaštićen od vanjskih vanjskih utjecaja, za najveću točnost i ponovljivost;
- Konektor RS232 ili jednakovrijedno za izvoz mjernih podataka;

Uz instrument je potrebno isporučiti radni stol sa ladičarem, minimalne površine radne plohe stola 100cm x 60cm (ŠxD)

Instalacija instrumenta od strane osobe osposobljene od proizvođača instrumenta ili ovlaštenog zastupnika. Provjera svih funkcija instrumenta nakon instalacije na standardnim uzorcima za odgovarajući instrument uz izdavanje instalacijske dokumentacije (montaža i testiranje osigurano od strane ponuditelja).
Uređaj je potrebno isporučiti s pripadajućim korisničkim priručnikom na hrvatskom ili engleskom jeziku i latiničnom pismu, a koji sadrži upute o rukovanju, instalaciji i održavanju.

Edukacija o korištenju instrumenta za najviše 5 korisnika naručitelja od jednog dana.

Jamstveni rok minimalno 2 godine.
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Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj
Pravna napomena: Sadržaj ovog dokumenta isključiva je odgovornost društva Renotex d.o.o.
