	
	



PRILOG 4 DOKUMENTACIJE ZA NADMETANJE
TEHNIČKE SPECIFIKACIJE
PREDMET NABAVE: Nabava mostne dizalice


	I 
Redni broj
	II
Tražene tehničke specifikacije
	III
Ponuđene tehničke specifikacije

	1.
	Jedno-gredna mostna dizalica sa dizaličnom stazom 
Količina: 2 kom
	 

	 
	Proizvođač: 
	

	 
	Model: 
	

	1.1.
	Karakteristika
	Tražena vrijednost 
	 

	1.1.
	Jednogredna mosna dizalica
	DA
	☐DA                   ☐ NE

	1.2.
	Raspon mosta 23 m
	DA
	☐DA                   ☐ NE

	1.3.
	nosivost dizalice   5 000 kg
	DA
	☐DA                   ☐ NE

	1.4.
	visina dizanja
	Minimalno 5,7 m 
	

	1.6.
	elektro-uženo vitlo
	DA
	☐DA                   ☐ NE

	1.7.
	težina vitla
	Maksimalno 330 kg 
	

	1.8.
	pogonski razred vitla FEM M5
	DA
	☐DA                   ☐ NE

	1.9.
	brzina dizanja vitla
	Minimalno 0,83; maksimalno 5 m/min
	

	1.10.
	pogonski razred kolica FEM M5
	DA
	☐DA                   ☐ NE

	1.11.
	brzina kolica vitla 
	Minimalno 5; maksimalno 20 m/min- frekv. regula.
	

	1.12.
	klasifikacija krana FEM A3
	DA
	☐DA                   ☐ NE

	1.13.
	pogonski razred mosta ISO M5
	DA
	☐DA                   ☐ NE

	1.14.
	brzina mosta 
	Minimalno 8; maksimalno 32 m/min- frekv. regulacija 
	

	1.15.
	ubrzanje krana
	Minimalno 2,5 s; maksimalno 4,7 s
	

	1.16.
	težina krana sa vitlom
	Maksimalno 5 780 kg
	

	1.17.
	glavno napajanje 400 V /50 Hz
	DA
	☐DA                   ☐ NE

	1.18.
	upravljačko napajanje 48 V
	DA
	☐DA                   ☐ NE

	1.19.
	nominalna snaga krana 6,0 kW
	DA
	☐DA                   ☐ NE

	1.20.
	Sustav anti-kolizije za dva krana na istoj kranskoj stazi
	DA
	☐DA                   ☐ NE

	1.21.
	SICK foto osjetljivi dvo-stupanjski prekidači
	DA
	☐DA                   ☐ NE

	1.22.
	Daljinsko upravljanje-sustav MASTER – SLAVE / certificiran po EU normama
	DA
	☐DA                   ☐ NE

	1.23.
	Zatvoreni kontinuirani strujni vod jačine 
	Minimalno 80A / 52m
	

	Samonosiva dizalična staza

	1.24.
	Dužina 52 m
	DA
	☐DA                   ☐ NE

	1.25.
	HEA S235   
	DA
	☐DA                   ☐ NE

	1.26.
	Tračnica 50x30 S355 / zavareno 150-50
	DA
	☐DA                   ☐ NE

	1.27.
	Odbojnici  U200 x 4 kom
	DA
	☐DA                   ☐ NE

	1.28.
	Temeljna boja 
	Minimalno 60µm
	

	1.29.
	Završna boja 
	 Minimalno  100 µm
	










U ______________, ___/___/2022.		      

M.P.
ZA PONUDITELJA:

				 ________________________________
					                       (potpis osobe ovlaštene za zastupanje gospodarskog subjekta)
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