Prilog V. 
TEHNIČKE SPECIFIKACIJE 

NAPOMENA: Ponuditelj nudi predmet nabave putem ove tablice Tehničkih specifikacija koja će činiti dio ponude.
Ponuditelj je dužan ponuditi svaku stavku kako je tražena u stupcu 2. Tražene karakteristike.
Ponuđeni predmet nabave je pravilan i prihvatljiv samo ako ispunjava sve zahtijevane uvjete i svojstva. Nije prihvatljivo precrtavanje ili korigiranje stavke navedene u stupcu 2. Tražene karakteristike. Ponuditelj obavezno popunjava stupac 3. «Ponuđene karakteristike» definirajući detaljno tehničke specifikacije ponuđene robe (napomena: ponuditelj popunjava tehničke specifikacije upisujući točne karakteristike ponuđene robe, izbjegavajući pri tome popunjavanje stupca samo riječima kao što su npr. „zadovoljava“ , „DA“, „jednakovrijedno traženom“ ili „odgovara traženom“). Ponude ponuditelja koji ne popune tehničke specifikacije sa točnim karakteristikama ponuđene robe mogu biti odbačene.
Zahtjevi definirani Tehničkim specifikacijama predstavljaju minimalne tehničke karakteristike koje ponuđena roba mora zadovoljavati, ukoliko nije drugačije navedeno, te se iste ne smiju mijenjati od strane ponuditelja.
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	Spremnik za pužnicu 
	

	
	Proizvođač:
	

	
	Model:
	

	
	Količina: 1
	

	1.1. 
	spremnik izveden od čelika 
	

	1.2. 
	Visina spremnika 1700-1900 mm s uključenim osloncima
	

	1.3. 
	volumen spreminika min. 0,16 m3
	

	1.4. 
	Priključci za nivokaz
	

	2.
	Dozirna pužnica 
	

	
	Proizvođač:
	

	
	Model:
	

	
	Količina: 1
	

	
	Funkcija: za kontinuirano doziranje sirovine iz spremnika u mlin čekićar

	2.1.
	Snaga min. 1 kW
	

	2.2.
	Frekventni pretvarač
	

	2.3.
	Korito i isip izvedeni od čelika
	

	2.4.
	Usipno korito se spaja se na spremnik
	

	2.5.
	Pužnica s obje strane uležištena u standardni prirubničke ležaje pokreće te ju nasadni motoreduktor
	

	2.6.
	Q=min 100 kg/h
	

	3.
	Mlin čekićar
	

	
	Proizvođač:
	

	
	Model:
	

	
	Količina: 1
	

	
	Funkcija: za usitnjavanje sječke biomase u granulaciju za izradu peleta

	3.1.
	Min. kapacitet: od 30 do 700 kg/h
	

	3.2.
	Otporan na udarce od min. 0,4 bara
	

	3.3.
	Sustav automatskog zaključavanja vrata s monitorom koji stoji na mjestu
	

	3.4.
	Ručno upravljana ulazna klapna s blizinskim prekidačima
	

	3.5.
	Prigušivači vibracija, podesivi po visini
	

	3.6.
	Brtveni okvir između izlaza mlina i ispod ulaznog lijevka
	

	3.7.
	1 set mješalica postavljenih na rotor u mlinu
	

	3.8.
	set specijalnih alata
	

	3.9.
	2 seta sita
	

	4.
	Međuspremnik
	

	
	Proizvođač:
	

	
	Model:
	

	
	Količina: 1
	

	
	Funkcija: za skladištenje biomase

	4.1.
	volumen V = min. 0.1 m3
	

	4.2.
	Visina spremnika min. 1000 mm s uključenim osloncima
	

	4.3.
	Priključci za nivokaze
	

	5.
	Kazetna stacionarna sušionica
	

	
	Proizvođač:
	

	
	Model:
	

	
	Količina: 1
	

	
	Funkcija: za sušenje biomase za izradu peleta

	5.1.
	Instalirana snaga: min. 30kW
	

	5.2.
	Kapacitetet min. 45 kg/h
	

	5.3.
	Dužina: 1400-1600 mm
	

	5.4.
	Visina: 950-1050 mm
	

	5.5.
	Širina: 950-1050 mm
	

	5.6.
	Sastoji se od:
Kućišta, nosača polica, ventilatora, cjevovoda za zrak, regulacijski zaklopki, elektroopreme i automatike
	

	5.7.
	izolirana vrata za servis te unošenje i iznošenje polica
	

	5.8.
	izolirana vrata za servis te unošenje i iznošenje polica
	

	5.9.
	distributor zraka koji omogućava ravnomjerno strujanje zraka po policama iz termogena
	

	5.10.
	priključak za kontrolu brzine strujanja
	

	5.11.
	kolektor zraka
	

	5.12.
	oprema za zaštitu rada elektromotora ventilatora
	

	5.13.
	Ventilator: centrifugalne izvedbe, radialni i direktno spojen na elektromotor
	

	5.14.
	Regulator temperature zraka s pripadajućim digitalnim regulatorom
	

	6.
	Toplinski izmjenjivač
	

	
	Proizvođač:
	

	
	Model:
	

	
	Količina: 1
	

	
	Funkcija: za zagrijavanje sušioničkog zraka

	6.1.
	medij grijanja – električni grijači
	

	6.2.
	toplinski kapacitet min. 25 kW
	

	6.3.
	Izmjenjivač topline struja – vrući zrak
	

	6.4.
	komora i okviri lakirani vatrootporno
	

	7.
	Radijalni ventilator
	

	
	Proizvođač:
	

	
	Model:
	

	
	Količina: 1
	

	
	Funkcija: za transportiranje potrebnog zraka za sušionicu

	7.1.
	kapacitet min. 480 m3/h
	

	7.2.
	kućište s osnovnim postoljem
	

	7.3.
	metalni odbojnici s izmjeničnim gibanjem
	

	7.4.
	rotorsko kolo s osovinom, zajednički uravnoteženi
	

	7.5.
	snaga motora P = min. 0.75 kW
	

	8.
	Vlagomjer
	

	
	Proizvođač:
	

	
	Model:
	

	
	Količina: 1
	

	
	Funkcija: za određivanje sadržaja biomase kao sirovine za izradu peleta

	8.1.
	očitanje na min. 0,001g ili 0,01%
	

	8.2.
	halogeni kvarcni grijač snage min. 400W
	

	8.3.
	područje vaganja min. do 100g
	

	8.4.
	ponovljivost kod odvage 10g = 0,2%
	

	8.5.
	udio vlage 0 - 100%
	

	8.6.
	temperaturno područje min. 40°C - 190°C / koraci po min. 1°C
	

	8.7.
	isključivanje kod isteka vremena ili definiranog gubitka mase u jedinici vremena (2mg/45sec) ili manualno
	

	8.8.
	memorija za pohranu min. 10 programa sušenja i min. 5 provedenih programa sušenja
	

	8.9.
	eksterna kalibracija s preporučenim utegom za kalibraciju od min. 100g
	

	8.10.
	RS 232 priključak
	

	8.11.
	Min. 40 aluminijskih posudica za vaganje promjera 85-90mm
	

	9.
	Cjevovod za zrak i paru
	

	
	Proizvođač:
	

	
	Model:
	

	
	Količina: 1
	

	
	Funkcija: za provođenje zraka sušionice prema ventilatorima / razdjelnika

	9.1.
	cijev i kanali za zrak izrađeni u inox čeliku s promjerom cjevovoda fi = 60-80 mm
	

	9.2.
	zavijeni i ravni dijelovi
	

	9.3.
	elementi za spajanje
	

	9.4.
	prijelazni elementi i zaklopac za kišnicu
	

	9.5.
	sklopni materijali
	

	10.
	Pužnica za transport
	

	
	Proizvođač:
	

	
	Model:
	

	
	Količina: 1
	

	10.1.
	Q=min. 100 kg/h
	

	10.2.
	korito s poklopcem i slobodni krajnji ispust
	

	10.3.
	Pužnica je s obadvije strane uležištena u standardni prirubničke ležaje i pokreće ju nasadni motoreduktor
	

	10.4.
	zaštitni poklopac sa sklopkom
	

	10.5.
	pogon s motorom s prigonom snage P = min 1.0 kW
	

	11.
	Pirolizator
	

	
	Proizvođač:
	

	
	Model:
	

	
	Količina: 1
	

	
	Funkcija: za pirolitičku pripremu biomase kao sirovine za izradu peleta

	11.1.
	izrađen iz čelika 
	

	11.2.
	Instalirana snaga: min. 10 kW
	

	11.3.
	Volumen punjenja: min. 20L
	

	11.4.
	keramički elektro grijači
	

	11.5.
	cilindrična posuda, izolirana s rastavljivim poklopcem
	

	12.
	Elevator
	

	
	Proizvođač:
	

	
	Model:
	

	
	Količina: 1
	

	
	Funkcija: za transport piljevine

	12.1.
	Pogon elevatora vrši nasadni motorreduktor koji je spojen direktno na osovinu pogonskih bubnjeva
	

	12.2.
	- usipni koš
- isipni lijevak
-senzor rotacije
- frekventni pretvarač
	

	12.3.
	snage P = min. 1,4 kW
	

	13.
	Spremnik za doziranje trulog drva
	

	
	Proizvođač:
	

	
	Model:
	

	
	Količina: 1
	

	
	Funkcija: za doziranje trulog drva u reaktor za predtretiranje biomase

	13.1.
	izgrađen iz nehrđajućeg čelika (inox)                                                                                         
	

	13.2.
	Priključci za nivokaze
	

	13.3.
	volumen min. V = 0,03m3
	

	13.4.
	pneumatska zaklopka
	

	13.5.
	automatska odvaga sirovine
	

	13.6.
	razrahljivač za spremnik
	

	14.
	Spremnik za doziranje kemikalija i aditiva
	

	
	Proizvođač:
	

	
	Model:
	

	
	Količina: 3
	

	
	Funkcija: za doziranje kemikalija i aditiva u reaktor za predtretiranje biomase

	14.1.
	izgrađen iz nehrđajućeg čelika (inox)                                                                                             
	

	14.2.
	mješalica s osovinom
	

	14.3.
	volumen V = min. 20 l
	

	14.4.
	ventil i povratni zaklopac
	

	14.5.
	automatska odvaga sirovine
	

	14.6.
	mjerač nivokaza
	

	14.7.
	sonde za mjerenje pH vrijednosti
	

	14.8.
	pužnica za doziranje
	

	14.9.
	P = min. 0,50 kW
	

	14.10.
	termometar
	

	15.
	Reaktor za predtretiranje biomase
	

	
	Proizvođač:
	

	
	Model:
	

	
	Količina: 1
	

	
	Funkcija: za kuhanje, miješanje i pripremanje biomase s kemikalijama, aditivima i trulim drvom kao sirovine za izradu peleta

	15.1.
	posuda za kuhanje i miješanje izrađena od inoxa
	

	15.2.
	Otvor s poklopcem za kontrolu i servis
	

	15.3.
	Ulaz sječke
	

	15.4.
	Ulaz otapala
	

	15.5.
	Ulaz katalizatora
	

	15.6.
	Sigurnosni ventil
	

	15.7.
	Transmiter tlaka
	

	15.8.
	Štapni elektro grijači: min 3x10 kW
	

	15.9.
	Motoreduktor
	

	15.10.
	PH transmiter
	

	15.11.
	Nivokaz termalnog ulja
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