Prilog V. 
TEHNIČKE SPECIFIKACIJE 

NAPOMENA: Ponuditelj nudi predmet nabave putem ove tablice Tehničkih specifikacija koja će činiti dio ponude.
Ponuditelj je dužan ponuditi svaku stavku kako je tražena u stupcu 2. Tražene karakteristike.
Ponuđeni predmet nabave je pravilan i prihvatljiv samo ako ispunjava sve zahtijevane uvjete i svojstva. Nije prihvatljivo precrtavanje ili korigiranje stavke navedene u stupcu 2. Tražene karakteristike. Ponuditelj obavezno popunjava stupac 3. «Ponuđene karakteristike» definirajući detaljno tehničke specifikacije ponuđene robe (napomena: ponuditelj popunjava tehničke specifikacije upisujući točne karakteristike ponuđene robe, izbjegavajući pri tome popunjavanje stupca samo riječima kao što su npr. „zadovoljava“ , „DA“, „jednakovrijedno traženom“ ili „odgovara traženom“). Ponude ponuditelja koji ne popune tehničke specifikacije sa točnim karakteristikama ponuđene robe mogu biti odbačene.
Zahtjevi definirani Tehničkim specifikacijama predstavljaju minimalne tehničke karakteristike koje ponuđena roba mora zadovoljavati, ukoliko nije drugačije navedeno, te se iste ne smiju mijenjati od strane ponuditelja.
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	Dozirna pužnica sa spremnikom
	

	
	Proizvođač:
	

	
	Model:
	

	
	Količina: 1
	

	1.1. 
	Snaga min. 1 kW
	

	1.2. 
	Frekventni pretvarač
	

	1.3. 
	Korito i isip izvedeni od čelika
	

	1.4. 
	Usipno korito se spaja se na spremnik
	

	1.5. 
	Pužnica s obje strane uležištena u standardni prirubničke ležaje pokreće te ju nasadni motoreduktor
	

	1.6. 
	Q=min 100 kg/h
	

	2.
	[bookmark: _Hlk96598720]Sustav za raspršivanje aditiva
	

	
	Proizvođač:
	

	
	Model:
	

	
	Količina: 1
	

	2.1.
	kapacitet min. 10 l/h (pri 3 bara ulaznog zraka)
	

	
	Dodatni spremnik za aditive:
	

	2.2.
	hvatač nečistoće
	

	2.3.
	magnetni ventil koji pri zastoju pužnice za pripremu i napajanje automatski zaustavlja dovod vode
	

	2.4.
	ventil za ručno reguliranje namještanja
	

	2.5.
	mlaznica za navlaživanje spojena na ulaz puznice  ½”
	

	2.6.
	niskotlačna gipka cijev 
	

	2.7.
	mjerač protoka u obliku staklenog stošca
	

	2.8.
	diferencijalni regulator tlaka za kompenzaciju kolebanja tlaka u opskrbnoj mreži
	

	3.
	[bookmark: _Hlk96598712]Pelet preša – laboratorijska
	

	
	Proizvođač:
	

	
	Model:
	

	
	Količina: 1
	

	
	Funkcija: za proizvodnju  peleta

	3.1.
	Promjer kalupa: 170-190 mm
	

	3.2.
	Širina valjka za brusilicu: 25-35 mm
	

	3.3.
	Snaga pogonskog motora: min. 3 kW
	

	3.4.
	Težina: max. 300 kg
	

	3.5.
	motor s frekventnim pretvaračem
	

	3.6.
	Svi ležajevi su opremljeni brtvama bez potrebe za održavanjem
i uz trajno podmazivanje
	

	4.
	Mlin čekičar
	

	
	Proizvođač:
	

	
	Model:
	

	
	Količina: 1
	

	
	Funkcija: usitnjavanje mikro sječke u potrebnu granulaciju

	4.1.
	Min. kapacitet: od 30 do 700 kg/h
	

	4.2.
	Otporan na udarce od min. 0,4 bara
	

	4.3.
	Sustav automatskog zaključavanja vrata s monitorom koji stoji na mjestu
	

	4.4.
	Ručno upravljana ulazna klapna s blizinskim prekidačima
	

	4.5.
	Prigušivači vibracija, podesivi po visini
	

	4.6.
	Brtveni okvir između izlaza mlina i ispod ulaznog lijevka
	

	4.7.
	1 set mješalica postavljenih na rotor u mlinu
	

	4.8.
	set specijalnih alata
	

	4.9.
	2 seta sita
	

	5.
	Reaktor za razvlaknjivanje
	

	
	Proizvođač:
	

	
	Model:
	

	
	Količina: 1
	

	
	Funkcija: za kuhanje (miješanje) i pripremanje vlakana iz biomase

	5.1.
	Volumen: min. 200 L
	

	5.2.
	cilindrična posuda, s duplostijenom termalnom komorom
	

	5.3.
	Atmosferski radni tlak u termalnoj komori
	

	5.4.
	Otvor s poklopcem za kontrolu i servis
	

	5.5.
	Ulaz sječke
	

	5.6.
	Ulaz otapala
	

	5.7.
	Ulaz katalizatora
	

	5.8.
	Ulaz za inertni plin
	

	5.9.
	Transmiter tlaka
	

	5.10.
	Transmiter temperature
	

	5.11.
	PH transmiter
	

	5.12.
	Nivokaz termalnog ulja; ulaz i ispust za termalno ulje
	

	5.13.
	Štapni elektro grijači: min. 3 x 10 kW
	

	5.14.
	Propelerska mješalica
	

	6.
	Sustav za prosijavanje i hlađenje peleta
	

	
	Proizvođač:
	

	
	Model:
	

	
	Količina: 1
	

	
	Hladionik:

	6.1.
	površina hlađenja: min. 0,15 m2
	

	6.2.
	Zvjezdasti dozator
	

	6.3.
	Mješalica proizvoda
	

	6.4.
	usisni poklopac s priključnom prirubnicom za zračni cjevovod
	

	6.5.
	rashladno kućište s vratima i tvrdom staklenom pločom
	

	6.6.
	nivokaz razine
	

	6.7.
	izuzimač sa zasunom s pogonom
	

	
	Radijalni ventilator za transportiranje potrebnog zraka iz hladnjaka:

	6.8.
	kapacitet: min. 100 m3/h
	

	6.9.
	kućište s osnovnim postoljem
	

	
	

	6.10.
	snaga motora P = min. 1,0 kW
	

	
	Vibracijsko sito (kružno vibracijsko sito s asimetričnim pogonom):

	6.11.
	motor vibratora, snage P = min. 0,70 kW
	

	6.12.
	sastoji se od fiksnog dijela (postolja), pokretnog dijela (korita) te kontra mase
	

	6.13.
	Uključeni oslonci 
	

	7.
	Elektrooprema
	

	
	Proizvođač:
	

	
	Model:
	

	
	Količina: 1 komplet
	

	
	Funkcija: za kontrolu radnog procesa

	7.1.
	u zatvorenoj izvedbi
	

	7.2.
	ožičeno spreman za priključak IP 52 ili jednakovrijedno
	

	7.3.
	za reguliranje dovoda materijala
	

	7.4.
	za prešanje u ovisnosti o primljenoj struji motora preše i namještenoj zadanoj vrijednosti
	

	7.5.
	regulator za reguliranje dovoda materijala s namještanjem zadane vrijednosti poslužnih tipki za ruku i automatiku, svjetlosnih diode za pokazivanje regulacijskog odstupanja
	

	7.6.
	mjerni pretvarač i mjerna naprava za struju preše
	

	7.7.
	poslužni elementi i pokazivači za upravljanje prešom i regulaciju
	

	7.8.
	dijagram funkcije
	

	7.9.
	priključne letvice za priključak vanjskih kontakata za blokiranje
	

	7.10.
	pretvornik
	

	7.11.
	Snaga ormara min. 50 kW
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