




PRILOG II - TEHNIČKE SPECIFIKACIJE
[bookmark: _Hlk42070560]PREDMET NABAVE: NABAVA RADNOG STROJA ZA OTPREMU GOTOVOG PROIZVODA IZ RECIKLIRANOG MATERIJALA
evidencijski broj nabave: Nabava 8


Opis:
Nabavit će se radni stroj koji služi u proizvodnji kao pomoć pri odlaganju robe na lager (skladište). Time je zaokružen proizvodni proces proizvodnje betonskih
blokova iz recikliranog materijala.

Ako nije drugačije definirano, zahtjevi definirani Tehničkim specifikacijama predstavljaju minimalne tehničke karakteristike koje ponuđena roba mora zadovoljavati. Kako bi se ponuda smatrala valjanom, ponuđeni predmet nabave mora zadovoljiti sve što je traženo u obrascu Tehničkih specifikacija. 

Minimalne tehničke karakteristike:

	Stavka 1
	Radni stroj za otpremu gotovog proizvoda iz recikliranog materijala

	
	Parametar / stavka
	Minimalni tehnički zahtjev
	Ponuđeno - označiti: DA / NE 

	
	
	NAVESTI MODEL KOJI SE NUDI
	MODEL: <UPISATI>

	
	
	
	Priložiti katalog (i u tom slučaju označiti referencu u priloženom katalogu)

	1.
	Osnovne karakteristike
	· Neto snaga min. 200 kW
· Okretni moment min. 1500 Nm
· Dizelski ili električni motor
· Min. brzina kretanja u naprijed 35 km/h
· Min. brzina kretanja u natrag 22 km/h
· Integrirani sustav kočenja IBS
· Hidraulične kočnice
· Ciklonski predfilter usisnog zraka
· Sustav za mirnu vožnju
· 100% blokada prednjeg diferencijala
· Prekidač za neutralizaciju transmisije
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	Električni sustav stroja
	· Elektro pokretač u teškim uvjetima
· Min.4 radna svijetla, min. 2 cestovna svijetla i min. 2 svijetla za vožnju u nazad
· Alarm pri vožnji u natrag
	





	
	Vozački prostor
	· Kompjuterski sustav nadzora (CMS)
· LCD monitor min. veličine 18 cm, dodirni zaslon u boji
· Kamera za vožnju u natrag
· Sustav upravljanja (EH joystick)
· Grijano sjedalo sa zračnom suspenzijom
· Kabina s klima uređajem
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	Hidraulika
	· Min. protok hidraulične pumpe za radne funkcije 370 l/min
· Load sensing hidraulika u sustavu upravljanja
· Hidraulični sistem – dizanje i zahvaćanje žlice, spuštanje i istresanje istodobno
	





	
	Ostala oprema
	· Automatsko pozicioniranje utovarne korpe iz kabine
· Telemetrijski sustav nadzora
· Z oblik utovarne kinematike
· Radio
· Blatobrani
· Automatski povratak na minimalni broj okretaja
	






	
	Utovarna korpa
	· Ravni brid
· Min. kapacitet 4,5 m3
	


	
	Garancija*
	· Min. 36 mjeseci ili min. 10.000 radnih sati
	


* polje "Garancija" je obavezno ispuniti jer se ista boduje kao kriterij odabira ekonomski najpovoljnije ponude.
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