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PRILOG II - TEHNIČKE SPECIFIKACIJE

PREDMET NABAVE: Nabava regala, kalupa za EUX mehanizme i kalupa za rolice
evidencijski broj nabave: 3/2022

Predmet nabave – Regali za alu profile

NAPOMENA: Ponuditelj nudi predmet nabave putem ove tablice Tehničkih specifikacija koja će činiti dio ponude.

Ponuditelj je dužan ponuditi svaku stavku kako je tražena u stupcu 2. Tražene karakteristike.

Ponuđeni predmet nabave je pravilan i prihvatljiv samo ako ispunjava sve zahtijevane uvjete i svojstva. Nije prihvatljivo precrtavanje ili korigiranje stavke navedene u stupcu 2. Tražene karakteristike. Ponuditelj obavezno popunjava stupac 3. «Ponuđene karakteristike» definirajući detaljno tehničke specifikacije ponuđene robe (napomena: ponuditelj popunjava tehničke specifikacije upisujući točne karakteristike ponuđene robe, izbjegavajući pri tome popunjavanje stupca samo riječima kao što su npr. „zadovoljava“ , „DA“, „jednakovrijedno traženom“ ili „odgovara traženom“). Ponude ponuditelja koji ne popune tehničke specifikacije sa točnim karakteristikama ponuđene robe mogu biti odbačene.

Zahtjevi definirani Tehničkim specifikacijama predstavljaju minimalne tehničke karakteristike koje ponuđena roba mora zadovoljavati, ukoliko nije drugačije navedeno, te se iste ne smiju mijenjati od strane ponuditelja.
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	Regali za alu profile – 10 komada
	

	
	Proizvođač/marka:
	

	
	Model/tip:
	

	1
	JEDNOSTRANI REGALI – 7 komada
	

	
	Visina od 3000 do 4800 mm, širina od 4600 do 4800 mm, dužina konzola od 800 do 1200 mm
	

	
	Nosivost od 450 do 600 kg po konzoli
	

	
	Najveći razmak između stupova: od 2100 do 2200 mm
	

	
	Vertikalno pomicanje konzola od 80 do 150 mm
	

	
	Broj konzola od 5 do 7 komada plus baza po jednoj vertikali
	

	
	Broj vertikala po regalu 3 komada
	

	
	
	

	2
	DVOSTRANI REGALI – 3 komada
	

	
	Visina od 3000 do 5000 mm, širina od 4600 do 4800 mm, dužina konzole od 800 do 1100 mm
	

	
	Nosivost od 300 do 400 kg po konzoli
	

	
	Najveći razmak između stupova od 2100 do 2200 mm
	

	
	Vertikalno pomicanje konzola od 80 do 150 mm
	

	
	Broj konzola od 6 do 8 komada po jednoj vertikali
	

	
	Broj vertikala po regalu – 3 komada
	



PROJEKT SUFINANCIRA EUROPSKA UNIJA IZ EUROPSKOG FONDA ZA REGIONALNI RAZVOJ.
SADRŽAJ OVOG DOKUMENTA ISKLJUČIVA JE ODGOVORNOST TVRTKE EURO TIM D.O.O.
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