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PRILOG IV.
TEHNIČKE SPECIFIKACIJE 

NABAVA CNC stroja (raskrajač)

[bookmark: _Hlk94784402]Ponuda mora zadovoljiti sve tražene tehničke karakteristike, te obuhvatiti sve stavke iz tehničke specifikacije koje predstavljaju minimalne tehničke karakteristike. Ponuditelj OBAVEZNO POPUNJAVA stupac 3. Upisati ponuđeno DA/NE, definirajući nudi li traženo u stupcu 2. Kako bi se ponuda smatrala valjanom, ponuđeni predmet nabave mora zadovoljiti sve što je traženo u obrascu Tehničkih specifikacija. 
	RBr.
	
Opis
	Upisati ponuđeno DA/NE

	1.
	2.
	3.

	Stroj treba imati sljedeći pribor i funkcije: 

	1.
	CNC horizontalni raskrajač drvnih ploča, dužina reza između 4100mm i  4300mm, dužina uvlačenja između 4100mm i 4300mm
	

	2.
	Upravljački pult i radno mjesto operatera izveden na desnoj strani stroja
	

	3.
	Visina radnog stola minimalno 920mm
	

	4.
	Svi pogoni (pomak pile, pomak kolica i pritisne grede) izvedeni preko zupčanika i zupčaste letve
	

	5.
	Integriran sustav elektromagnetskog beskontaktnog očitavanja mjere
	

	6.
	Točnost pozicioniranja obratka +/- 0,1 mm/m'
	

	7.
	Automatsko zauzimanje visine reza obratka
	

	8.
	Visina dizanja glavne pile minimalno 80 mm
	

	9.
	Pneumatsko podizanje glavne pile
	

	10.
	Motorno podizanje i elektronsko podešavanje predrezača
	

	11.
	Instaliran centralni kutni uređaj za poravnavanje obratka koji skraćuje vrijeme ciklusa obrade
	

	12.
	Motori energetske klase učinkovitosti minimalno IE3 ili jednakovrijedno _______________________
	

	13.
	Implementiran sustav uštede energije od minimalno 15%
	

	14.
	Radni dio stola u zoni rezanja i prednji stolovi kompletno opremljeni zračnim kuglicama za lakšu i sigurniju manipulaciju obradaka
	

	15.
	Prednji stolovi – svaki minimalne dužine 2150 mm, opremljeni valjcima za manipulaciju obratka u prednjoj zoni – minimalno 3 stola
	

	16.
	Instalirano minimalno 6 komada dvoprsnih kliješta za prihvat obradaka
	

	17.
	Automatska prilagodba snage pritisne grede ovisno o debljini materijala koji se reže
	

	18.
	Snaga motora glavne pile minimalno 11kW, a snaga motora predrezača minimalno 1,5kW
	

	19.
	[bookmark: _Hlk94708626]Ugrađen pisač za ispis samoljepljivih naljepnica sa instaliranim programom za izradu izgleda naljepnica na koje je moguće ispisati osnovne podatke izrezanih obradaka (vrsta materijala, dimenzije, obrada rubova, bar kod za daljnju obradu)
	

	20.
	[bookmark: _Hlk94708650]Integriran paket programa za optimizaciju i paket programa za konvertiranje podataka iz drugih optimizacijskih programa i to: Ardis, Boole Opticut, Lepton, Lichtenauer, Maretta, Merick Calc, Panelwizzard i Proteus
	

	21.
	Ugrađen UPS uređaj za rezervno napajanje, trajanje rezervnog napajanja cca 15 minuta
	

	22.
	Ugrađene zaštitne naprave koje odvajaju operatera od pokretnih dijelova stroja
	

	23.
	[bookmark: _Hlk94708694]Popratna dokumentacija i tekst upravljanja na stroju trebaju biti na hrvatskom jeziku
	

	24.
	Minimalno  12 mjeseci mobilni (tele)servis
	

	25.
	Minimalno jamstvo proizvođača u trajanju 12 mjeseci
	

	26.
	Instalacija i puštanje u rad stroja na lokaciji naručitelja
	

	27.
	Edukacija djelatnika naručitelja za rad sa strojem za 2 djelatnika u trajanju 4 radna dana 
	



	
	
	
	
	

	______________, __/__/2022.
	
	ZA PONUDITELJA:

	
	
	 

	
	
	(Ime, prezime i potpis ovlaštene osobe)
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