ZAGREBAČKA NADBISKUPIJA
KAPTOL 31,10000  ZAGREB
Zagreb, 02.06.2022.

PREDMET: 	Nabava radova hitne sanacije i ojačanja konstrukcije zgrada 8 i 9 dječačkog 
sjemeništa s kapelama i crkvom, Voćarska cesta 106, Zagreb

Poštovani,
U nastavku dostavljamo odgovore odnosno izmjene, na postavljena pitanja potencijalnog ponuditelja vezano za pojašnjenje stavaka troškovnika:
Pitanje: 
[image: ]
Odgovor: 
A.00. PRIPREMNI RADOVI, ZAŠTITE I DEMONTAŽE
	0.6.
	DRVENA KONSTRUKCIJA ZA PRIHVAT SVODA CRKVE: Dobava i postava drvene konstrukcije za prihvat srvenog svoda crkve. Drvena konstrukcija od četinara II klase postavlja se na izvedenu nosivu skelu od radne platforme do svoda, te se na spoju sa svodom izvode spojna podlaganja materijalima u skladu s konzervatorskim naputcima. Drvena konstrukcija se izvodi rešetkama, remenatima i rebrima s kajlama (zaobljenih rubova na strani prema stropu), koja podupiru drveni svod. Na spoju drvene konstrukcije/kajle i elementa svoda izvesti zaštitu od stiropora ili većeg zamotaja geotekstila. Alternativno je moguća izvedba spoja nisko ekspandirajućom PUR pjenom ukoliko je zona svoda prethodno zaštićena slojevima japan papira i gaze (tzv. faceing). Točke uporišta usaglasiti sa projektantom i nadzorom za konstrukciju te restauratorom. Obračun po m3 utrošene drvene građe, te m2 zaštićenog svoda obloženog prema uputama konzervatora. U cijeni uklanjanje zaštite nakon dovršetka svih radova. 
	
	

	
	 - drvena građa 
	m3
	94,00

	
	 - zaštita svoda
	m2
	800,00



A.01 RAZGRADNJE I DEMONTAŽE
	03.
	Demontaža dijela vanjskih i/ili unutarnjih vratnih krila i dovratnika i/ili prozorskih krila i dovratnika
	
	

	
	Demontaža vrata sa dovratnikom, odnosno prozora sa doprozornikom iz zida od opeke ili betona. Prilikom demontaže paziti da ne dođe do prekomjernih oštećenja zidova.
	
	

	
	Demontirani elementi se odvoze na deponiju te se čuvaju za uređivanje i ponovnu montažu
	
	

	
	Obračun po komadu demontiranih vrata/prozora, zajedno sa dovratnikom/doprozornikom (iskazane su približne svijetle dimenzije otvora), sa svim pripadajućim okovima i pričvrsnim sredstvima, i opremom (pripadna sjenila, venecijaneri i sl.)
	
	

	
	prozori i vrata veličine < 2 m2
	kom
	124,00

	
	prozori i vrata velične > 2 m2
	kom
	153,00




A.03 ZIDARSKI RADOVI
	03.
	Ojačanja zidova pocinčanim rabicom 12x12x1,5 mm. Rabic se pomoću ankera ø6/20 cm ankerira u zid, sa po minimalno 2-4 ankera na m2.  Obračun po m2 ojačanog zida.
	m2
	425,00








B.02 GIPSKARTONSKI RADOVI
	01.
	Nabava materijala, izrada i montaža punog tipskog gips-kartonskog ravnog stropa od gips-kartonskih ploča, unutar objekta na visini cca 270 cm od gotovog poda. Strop složeni, od običnih ili vlagootpornih gips kartonskih GKB ploča deblj. 1x12,5 mm (sustav kao D112 Knauf® ili jednakovrijedan), odnosno od vatrootpornih GKF ploča deblj. 2x20 mm (sustav kao D116 Knauf® ili jednakovrijedan), montiran na metalnoj tipskoj potkonstrukciji sa nosivim i montažnim profilima direktno ovješeno na drveni ili armirano betonski strop. Po postavi spojeve ploča kitati, bandažirati i gletati prema pravilima proizvođača sustava, vidljive plohe stropa premazati odgovarajućom impregnacijom (sve u cijeni) za završnu obradu bojanjem. U cijeni sav potreban rad, materijal, skela i transport. Obračun po m2 tlocrta izvedenog stropa. 
	
	

	
	- gipskartonske ploče obićne
	m2
	4.342,00

	
	- gipskartonske ploče vlagootporne
	m2
	784,00

	
	- gipskartonske ploče vatrootporne, strop F90
	m2
	1.125,00



	05.
	Izvedba tipske vatrootpone obloge EI90 zidanih zidova od GK vatrootpornih ploča. Obloga sidrena u zid (CD 60/27 ili jednakovrijedan), Potkonstrukcija obloge i obloga su ukupne visine do 400 cm. Izvesti obložen GKF pločama deblj. po 3x15 mm , uključivo nosiva potkonstrukcija tipskih pocinčanih profila, min.vuna gustoće 40kg/m3 debljine 40 mm, kao i ojačanja za ugradnju vrata od UA profila, te brtvljenje i kitanje spojeva sa susjednim plohama. Po postavi treba spojeve ploča gletati odgovarajućom masom i vidljive plohe premazati odgovarajućom impregnacijom (sve u cijeni) za završnu obradu bojanjem. Stavka uključuje izvedbu ojačanja od OSB ploča na mjestima ugradnje težih elemenata (predvidivo 15% površine zida). Obračun po m2 zida.
	
	

	
	
	m2
	1.104,00





Naručitelj će sukladno izmjenama produljiti rok za dostavu ponuda i izmijeniti Poziv za dostavu ponuda u navedenoj točki. 
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