Naručitelj: APIS, OBRT ZA PROIZVODNJU OPREME ZA PČELARSTVO, vl. Stjepan Kenđel
Evidencijski broj nabave: NMV 2
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PRILOG 3. TEHNIČKA SPECIFIKACIJA PREDMETA NABAVE
NAPOMENA: 
Ponuditelj nudi predmet nabave putem ove tablice koja čini dio ponude.
Ponuditelj je dužan ponuditi svaku stavku kako je tražena u stupcu „Tražene minimalne karakteristike“. 
Ponuđeni predmet nabave je pravilan i prihvatljiv samo ako ispunjava sve zahtijevane minimalne karakteristike, uvjete i svojstva. Nije prihvatljivo unošenje bilo kakvih izmjena u stupcu „Tražene minimalne karakteristike“ od strane ponuditelja. 
U kolonu 3. „Ponuđene specifikacije“ Ponuditelj upisuje specifikaciju ponuđenog predmeta koja u opisu treba uključiti sve karakteristike iz zahtijevane tehničke specifikacije, uz navođenje vrijednosti koje moraju minimalno zadovoljavati karakteristike iz tražene tehničke specifikacije.  
Kolona 4. „Bilješke, napomene, referenca na tehničku dokumentaciju” omogućava neobavezni unos dodatnog opisa uz pojedinu tehničku karakteristiku ili povezivanje s priloženom dodatnom tehničkom dokumentacijom koja dokazuje zadovoljavanje propisanih minimalnih tehničkih karakteristika  
Zahtjevi definirani u stupcu „Tražene minimalne karakteristike“ predstavljaju minimalne tehničke karakteristike, a i sve bolje će biti prihvaćeno.
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	PILANA
	
	

	1.1.
	Kombinirani transporter za trupce:
· minimalna dužina prostora za utovar 4,3 metra
· prostor za utovar sa pokretnim lancima, EM s reduktorom, minimalne snage 3,8 kW
	
	

	1.2.
	Horizontalna tračna pila:
· minimalna širina pile (jednostrano/dvostrano) 110/130 mm
· minimalna dužina lista pile 6000 mm
· minimalna snaga glavnog motora s frekventnim pretvaračem 18 kW
· ručno hidraulično zatezanje lista bile, sa automatskim održavanjem napona
· mogućnost rezanja u jednom ili oba smjera (jednostrani ili dvostrani rez)
· nestupanjska regulacija brzine rezanja — s frekventnim pretvaračem i potenciometrom
· tri brzine za kretanje unatrag i nestupanjsko podešavanje brzine za vožnju unatrag
· pritisne vodilice lista pile
· list pile ulazi u trupac pod kutom prema osi trupca, što omogućuje brži ulaz u trupac
· lančani pogon za pomicanje pile po traci
· automatsko podizanje pile pri povratnom hodu
· na pili montirano predsječivo za čišćenje trupca
· automatsko primicanje i odmicanje predsječiva
· na pili montiran uređaj za automatsko uklanjanje dasaka s trupca
· automatski uređaj za vođenje dasaka (automatsko održavanje nivoa smjera dasaka dok ih pomiče iz stroja)
· minimalna širina trake 1700 mm
· minimalna dužina trake 9 metara
· hidraulični agregat na pili s motorom minimalne snage 3,8 kW
· 5 komada hidrauličnih stega za trupac, koje se same prilagođavaju trupcu
· funkcija podizanja hidraulične stege za podešavanje konusnih trupaca
· okretanje sa lancem koji se prilagođava drvetu, s hidromotorom i reduktorom; lanac se okreće u oba smjera
· 5 komada hidraulično vodenih kutnika sa regulacijom kuta (90°)
· platforma sa valjkom za uklanjanje dasaka sa mašine
· minimalni realni kapacitet pilane 25 m3/8h
· precizno elektronsko mjerenje debljine dasaka
· upravljačka ploča za potpuno upravljanje stroja na početku trake 
· memorija dimenzije dasaka
· sistem za preračunavanje debljina za najveću efikasnost i automatsko rezanje trupca
· memorija za programe rezanja — kombinacije dimenzija; brže programiranje reza i veći kapacitet
	
	

	1.3.
	Pogonski valjkasti transporter sa izbacivanjem lijevo + desno:
· minimalne dužine 6800 mm
· minimalna širina 780 mm
· snaga motora minimalno 1,5 kW
	
	

	1.4. 
	Jamstvo na ponuđeno u vremenskom trajanju i obliku jamstava koje izdaju proizvođači pojedine robe
	
	



Svojim potpisom potvrđujemo da smo proučili i razumjeli Poziv na dostavu ponuda i sve uvjete nadmetanja te da dajemo ponudu za predmete nabave, sve u skladu s odredbama Poziva na dostavu ponuda.
U ______________, __/__/2023.
ZA PONUDITELJA:

	MP			 ________________________________
potpis ovlaštene osobe ponuditelja
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