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[bookmark: _Toc42488098]TEHNIČKE SPECIFIKACIJE

Naziv nabave: Nabava linije za izradu visokotlačnih cijevi

Kolone 1-2 ispunjava Naručitelj
Kolonu 3 ispunjava Ponuditelj – obavezno
Kolonu 4 ispunjava Ponuditelj – prema potrebi

Tehnička ponuda isporučitelja opreme:
Ponuđači su dužni ispuniti predloške na sljedećim stranicama:
· Kolona 2 je ispunjena od strane naručitelja i prikazuje tražene tehničke specifikacija (nije dozvoljena modifikacija istih od strane ponuđača),
· Kolonu 3 ispunjava ponuditelj sa detaljima ponuđene opreme (npr. riječi “da” ili “ne” nisu dovoljne),
· Kolona 4 omogućava ponuditelju unos komentara na svoju predloženu opremu, te upute za popratnu dokumentaciju ponuđenih stavki.

Svi tipovi, proizvođači, brendovi, standardi i norme koji su navedeni u tehničkim specifikacijama smatra se da se i na njih odnosi izraz „ili jednakovrijedno“. Eventualna prateća dokumentacija koju Ponuditelj dostavlja kao nadopunu ponudi mora jasno ukazivati na modele odnosno opcije koje se nude. Ponude koje ne identificiraju precizno modele i specifikacije mogu biti odbijene. 
Tehničke specifikacije navedene u tablici u formatu kontrolne liste koja obuhvaća opremu i zadatke provedbe obavezne su kao minimalni standard svake pojedine stavke tražene robe i jedina su osnova za ocjenu tehničke sukladnosti ponuda. Ponuditelji mogu nuditi i proizvode koji ispunjavaju i više standarde, odnosno tehničke specifikacije, od minimalnih.
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	PROIZVODNA LINIJA ZA IZRADU VISOKOTLAČNIH CIJEVI
	
	

	1.1.
	
HIDRAULIČKA PREŠA – 1 komad

Karakteristike: 
· Maksimalna razina buke 70 db (A)
· Minimalni raspon presanja: 4 do 95 mm
· Minimalna sila presanja: 400
· Minimalno uključene matrice: 6, 10,12,14,16,19,22,26,30,34,39,45,51,57,63,69,74
· Minimalni kapacitet 2“ do 6 SP
· Motor minimalne snage: 4kW – 230/400V
· Minimalne dimenzije: 680 x 600 x 1400 mm

STOL SA PIŠTOLJEM ZA BRZU IZMJENU PAKNI – 1 komad

Karakteristike: 
· Minimalno 15 pozicija za crijeva
· Minimalne dimenzije: 685 x 420 x 715 mm (L x W x H)

REZALICA ZA HIDRAULIČKA CRIJEVA – 1 komad

Karakteristike: 
· Mogućnost rezanja: minimalno do 250 mm
· Minimalne dimenzije: 800 x 550 x 1150 mm
· Brzina vrtnje (RPM): minimalno 2900 rpm
· Kapacitet: minimalno 2“ – 4SP
· Motor: minimalno 3kW – 400V 50 hz


GULILICA ZA HIDRAULIČKA CRIJEVA – 1 komad

Karakteristike: 
· Minimalne dimenzije: 640 x 520 x 360 mm
· Brzina vrtnje (RPM): minimalno 300 rpm
· Kapacitet: minimalno 2“
· Motor: minimalno 0,75kW – 400V 50 hz

STALAK ZA CRIJEVA – 1 komad

Karakteristike: 
· Mogućnost nošenja tereta po pojedinačnom nosaču – minimalno 70 kg
· Mogućnost nošenja ukupnog kapaciteta tereta: minimalno 490 kg
· Minimalno 7 nivoa
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