**HIDRIJA, limarski obrt**

Gospodarska zona 1

32 000 VUKOVAR

#### DOKUMENTACIJA ZA NADMETANJE

PREDMET NABAVE:

**Oprema za proizvodnju limenih pokrova i radni stroj - viličar**

**po grupama:**

**1. Proizvodna linija za trapezni lim**

**2. Proizvodna linija za limeni crijep**

**3. Hidraulični stroj s motornim škarama**

**4. Radni stroj - viličar**

**Nabava se provodi temeljem Zakona o uspostavi institucionalnog okvira za korištenje strukturnih instrumenata Europske unije u Republici Hrvatskoj (NN 78/2012 1 143/2013) i Priloga 4. za provođenje postupaka javne nabave za naručitelje koji nisu obveznici Zakona o javnoj nabavi (NOJN).**

Naručitelj je prijavu za sufinanciranjem predao Ministarstvu gospodarstva, poduzetništva i obrta.

**Šifra projekta (broj ugovora): KK.03.2.1.02.0075**

**Ova dokumentacija zamjenjuje drugu objavljenu. Promjene su učinjene u Specifikacijama i opisima te Troškovniku grupa: 2. Proizvodna linija za limeni crijep.**

**travanj 2017.**

**SADRŽAJ DOKUMENTACIJE ZA NABAVU:**

**A. UPUTE PONUDITELJIMA ZA IZRADU I PREDAJU PONUDE**

## I. OPĆI PODACI

1. Podaci o naručitelju 4

# 2. Podaci o osobi zaduženoj za kontakt sa ponuditeljima……………………………………………….…….4

3. O sukobu interesa, objektivnosti i nepristranosti 4

4. Izmjene dokumentacije za nadmetanje i dodatne informacije 4

5. Primijenjeni postupak javne nabave 4

6. Odabir najpovoljnije ponude, sklapanje ugovora o nabavi, isključenje ponude 4

**II. PODACI O PREDMETU NABAVE**

7. Predmet nabave 4

8. Opisi, kvaliteta, količine predmeta nabave 5

9. Način provođenja postupka i sklapanje ugovora 5

10. Mjesto i uvjeti izvršenja ugovora 5

11. Rokovi izvršenja ugovora 5

12. Uvjeti plaćanja 5

**III. RAZLOZI ISKLJUČENJA PONUDITELJA**

13. Odgovornost za djela iz profesionalne djelatnosti 6

14. Dostavljanje lažnih podataka 6

15. Stečaj i likvidacija 6

**IV.DOKAZI I UVJETI SPOSOBNOSTI PONUDITELJA**

16. Uvjeti sposobnosti gospodarskih subjekata i dokumenti kojima se dokazuje 7

17. Pravna i poslovna sposobnost 7

18. Tehnička i stručna sposobnost 7

19. Pravila dostavljanja dokaza i dokumenata i provjera ponuditelja 8

**V. PODACI O PONUDI**

20. Način izrade ponude 8

21. Sadržaj ponude 8

22. Način dostave ponude, izmjene i dopune ponude 8

23. Alternativne ponude 9

24. Sadržaj cijene i promjena cijene nabave 9

25. Kriterij odabira najpovoljnije ponude 9

26. Rok valjanosti ponude 9

**VI. OSTALE ODREDBE**

27. Jamstveni rokovi 9

28. Dostavljanje i otvaranje ponuda 9

29. Pojašnjenje ponuda 10

30. Rok za donošenje odluke i način priopćavanja 10

31. Ostalo 10

**B. IZJAVE**

IZJAVA O DJELIMA PROFESIONALNE ODGOVORNOSTI 11

Izjava o servisu ........................................................................................................................................12

**PONUDBENI LIST grupe 1.** 13

**PONUDBENI LIST grupe 2.** 14

**PONUDBENI LIST grupe 3.** 15

**PONUDBENI LIST grupe 4.** 16

**C) SPECIFIKACIJA I OPIS grupe 1.** 17

**C) SPECIFIKACIJA I OPIS grupe 2.** 18

**C) SPECIFIKACIJA I OPIS grupe 3.** 19

**C) SPECIFIKACIJA I OPIS grupe 4.** 20

**D) TROŠKOVNIK grupe 1.** 21

**D) TROŠKOVNIK grupe 2.** 22

**D) TROŠKOVNIK grupe 3.** 23

**D) TROŠKOVNIK grupe 4.** 24

1. **UPUTE PONUDITELJIMA ZA IZRADU I PREDAJU PONUDE**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **St.** | **toč.** | **I. OPĆI PODACI** |
|  |  |  |
| **1.** |  | **Podaci o naručitelju:** |
|  | 1. | **HIDRIJA, limarski obrt, 32 000Vukovar, Gospodarska zona 1**  **OIB 57515807299** |
|  |  |  |
| **2.** |  | **Podaci o osobi zaduženoj za kontakt sa ponuditeljima:** |
|  | 1. | U slučaju potrebe pojašnjenja podataka iz ove dokumentacije za nabavu, ponuditelji se mogu obratiti predstavniku naručitelja kojeg je on ovlastio za komunikaciju i nabavu. |
|  | 2. | Osoba ovlaštena za kontakt: Stanko Kereta**,** e-adresa: ***stkereta@gmail.com***  Radi dokumentiranja postupka, ponuditelj mora pružiti podatke o sebi: naziv, sjedište, adresu, ime i prezime osobe za komunikaciju se-adresom kako bi Naručitelj dokumentirao zahtjev i mogao poslati odgovor. Drugi način komunikacije Naručitelju nije prihvatljiv. |
|  |  |  |
| **3.** |  | **O sukobu interesa, objektivnosti i nepristranosti:** |
|  |  | Ne postoje gospodarski subjekti u sukobu interesa s Naručiteljem. Naručitelj je i osobu za nabavu odabrao nakon provjere kvalifikacija, objektivnosti i nepristranosti. |
|  |  |  |
| **4.** |  | **Izmjene i dopune dokumentacije za nadmetanje i dodatne informacije:** |
|  | 1. | Ako u roku za dostavu ponude Naručitelj izmijeni ili nadopuni dokumentaciju, objavit će je na web stranici [[www.strukturnifondovi.hr](http://www.strukturnifondovi.hr)](http://www.limarski-obrt-hidrija.hr/kontakti) uz istu Obavijest o nabavi. U slučaju izmjene dokumentacije, ostavit će najmanje pet (5) dana za dostavu ponude.  Ako je potrebno, Naručitelj će izmijeniti ili ispraviti Obavijest o nabavi.  Ako je potrebno, gospodarski subjekti mogu, u roku za dostavu ponuda, zahtijevati dodatne informacije i objašnjenja vezana uz dokumentaciju za nadmetanje. Naručitelj će dodatne informacije i objašnjenja bez odgađanja staviti na raspolaganje objavom na istoj web stranici bez navođenja podataka o podnositelju zahtjeva. Pod uvjetom da je zahtjev dostavljen pravodobno, posljednje dodatne informacije i objašnjenja vezana uz dokumentaciju Naručitelj će staviti na raspolaganje tijekom petog dana (5) dana prije krajnjeg roka za dostavu ponuda. |
|  |  |  |
| **5.** |  | **Primijenjeni postupak javne nabave:** |
|  | 1. | Primjenjuje se postupak javne nabave s objavljivanjem Obavijesti o nabavi na web stranici [www.strukturnifondovi.hr](http://www.strukturnifondovi.hr) u kojem ponudu može predati svaki zainteresirani gospodarski subjekt. |
|  |  |  |
| **6.** |  | **Odabir najpovoljnije ponude, sklapanje govora o nabavi, isključenje ponude:** |
|  | 1. | Naručitelj će Odluku o odabiru najpovoljnije ponude/poništenju nabave donijeti u roku 15 dana od dana određenog za predaju ponuda. |
|  | 2. | Odmah po donošenju Odluke o odabiru najpovoljnije ponude, Naručitelj će odabranog ponuditelja obavijestiti o tome i sklopiti ugovor o javnoj nabavi. |
|  | 3. | Naručitelj će ponuditeljima čiju ponudu isključi ili odbije poslati Odluku o isključenju /odbijanju ponude s obrazloženjem. |
|  |  |  |
|  |  | **II. PODACI O PREDMETU NABAVE** |
|  |  |  |
| **7.** |  | **Predmet nabave:** |
|  | 1. | Naziv predmeta nabave: **Oprema za proizvodnju limenih pokrova i radni stroj – viličar.** Predmet nabave je podijeljen u grupe:  1. Proizvodna linija za trapezni lim  2. Proizvodna linija za limeni crijep  3. Hidraulični stroj s motornim škarama  4. Radni stroj - viličar |
|  | 2. | Procijenjena vrijednost nabave iznosi 2.939.448,00 HRK ili 396.400,00 € ili odgovarajući iznos HRK izračunat po srednjem tečaju Hrvatske narodne banke na dan potpisa ugovora. Procijenjene vrijednosti grupa predmeta nabave:  1. Proizvodna linija za trapezni lim = 1.170.800,00 HRK  2. Proizvodna linija za limeni crijep = 1.086.650,00 HRK  3. Hidraulični stroj s motornim škarama = 349.867,50 HRK  4. Radni stroj – viličar = 332.130,50 HRK |
|  | 3. | Ponuditelj može ponuditi jednu ili više grupa predmeta nabave i za svaku će ispuniti i predati posebnu ponudu s Ponudbenim listom. Naručitelj će sklopiti posebne ugovor za svaku grupu predmeta nabave. Ponuditelj ne može uvjetovati sklapanje ugovora za jednu grupu ukoliko je najpovoljniji u nekoj drugoj grupi. |
|  |  |  |
| **8.** |  | **Opisi, kvaliteta, količine predmeta nabave:** |
|  | 1. | Opis, kvaliteta, količine roba i usluga predmeta nabave navedeni su u **C. Specifikacija, opis i troškovnik** koje su dio dokumentacije za nabavu. |
|  |  |  |
| **9.** |  | **Način provođenja postupka i sklapanje ugovora:** |
|  | 1. | Naručitelj će zaključiti ugovor sa sposobnim ponuditeljem čija je ponuda najpovoljnija po kriteriju ocjenjivanja nabave. Ocjenjivat će se samo pravilne, prihvatljive i prikladne ponude za koje ne postoje razlozi isključenja iz nadmetanja, zadovoljile su sve tražene zahtjeve i uvjete. Naručitelj može poništiti nadmetanje ako su sve valjane ponude skuplje od procijenjene vrijednosti nabave/osiguranih sredstava za nabavu.  *Nepravilna ponuda* je ponuda koja nije izrađena u skladu s dokumentacijom za nabavu, sadrži odredbe koje Naručitelj smatra štetnima ili za koju naručitelj osnovano smatra da nije rezultat tržišnog natjecanja, primjerice posljedica je nedopuštenog sporazuma gospodarskih subjekata.  *Neprihvatljiva ponuda* je ponuda koja zbog formalnih ili drugih objektivnih razloga ne može biti odabrana, primjerice zakašnjelo dostavljena ponuda, ponuda ponuditelja kod kojeg su stečeni razlozi za isključenje, ponuda ponuditelja koji nije dokazao svoju sposobnost u skladu s dokumentacijom za nabavu, nedopuštena alternativna ponuda, ponuda čija je cijena veća od osiguranih sredstava za nabavu, ponuda s neuobičajeno niskom cijenom.  *Neprikladna ponuda* je ponuda koja u cijelosti ne odgovara potrebama Naručitelja određenim u opisu predmeta nabave i tehničkim specifikacijama odnosno kojom se nude robe i usluge koje očito ne zadovoljavaju potrebe naručitelja u odnosu na traženi predmet nabave. |
|  | 2. | Naručitelj će odbiti ponudu koju ocijeni nepravilnom, neprihvatljivom ili neprikladnom. |
|  |  |  |
| **10.** |  | **Mjesto i uvjeti izvršenja ugovora:** |
|  |  | Mjesto isporuke robe i obuke radnika je u Petrovcima, Vukovarsko-Srijemska županija u Republici Hrvatskoj, odnosno po dogovoru s Naručiteljem. |
|  |  |  |
| **11.** |  | Rokovi i uvjeti izvršenja ugovora (kalendarski dani): |
|  | 1. | Grupa 1.: Isporuka: Do 180 dana od dana zaključenja ugovora;  Ugradnja 30 dana od isporuke i  Obuka radnika: 30 dana od završetka ugradnje  Grupa 2.: Isporuka: Do 180 dana od dana zaključenja ugovora;  Ugradnja 30 dana od isporuke i  Obuka radnika: 30 dana od završetka ugradnje  Grupa 3.: Isporuka: Do 180 dana od dana zaključenja ugovora;  Ugradnja 30 dana od isporuke i  Obuka radnika: 30 dana od završetka ugradnje  Grupa 4.: Isporuka do 110 dana od dana zaključenja ugovora,  Obuka radnika: do 10 dana od isporuke.  . |
|  |  |  |
| **12.** |  | **Uvjeti plaćanja:** |
|  | 1. | Naručitelj će robe i usluge plaćati:  30 % predujma do 5 dana od dana zaključenja ugovora  60 % odmah po obavijesti ponuditelja o spremnosti za isporuku  10 % po isporuci i završenoj obuci radnika uz potpis zapisnika o izvršenim obvezama. |
|  | 2. | Ponuditelj će prije svake uplate predujma predati garanciju banke na iznos uplate kao jamstvo povrata predujma. Garancija mora biti “na prvi poziv, bez protesta” i mora vrijediti 15 dana dulje od roka izvršenja ugovornih obveza. Naručitelj će jamstvo vratiti uza zapisnik o izvršenoj isporuci i završenoj obuci radnika. Jamstvo mora biti naplativo u banci koja ima sjedište u Republici Hrvatskoj. |
|  | 3. | Naručitelj ima osigurana sredstva u cijelosti i spreman je 90 % iznosa platiti naplativim dokumentiranim akreditivom ukoliko ponuditelj ima spremnu cijelu isporuku odmah po zaključenju ugovora, a ostalo redovnom uplatom po izvršenoj obuci. |
|  |  | **III.RAZLOZI ISKLJUČENJA PONUDITELJA** |
|  |  |  |
| **13.** |  | **Odgovornost za djela iz profesionalne djelatnosti:** |
|  | 1. | Ako je gospodarski subjekt pravomoćno osuđen za kazneno djelo ili prekršaj u vezi s obavljanjem profesionalne djelatnosti, odnosno za odgovarajuće djelo prema propisima države sjedišta gospodarskog subjekta, ili |
|  | 2. | Ako je gospodarski subjekt u posljednje dvije godine do početka postupka nabave učinio težak profesionalni propust koji Naručitelj može dokazati na bilo koji način. |
|  | 3. | Za potrebe utvrđivanja okolnosti iz točke 1. ovoga stavka, gospodarski subjekt u ponudi dostavlja B. Izjavu o djelima iz profesionalne odgovornosti ovih uputa. Izjavu daje osoba po zakonu ovlaštena za neograničeno zastupanje gospodarskog subjekta. Izjava ne smije biti starija od mjesec dana od dana objave Obavijesti o nabavi. |
|  | 4. | Naručitelj može tijekom postupka javne nabave, radi provjere okolnosti iz točke 1. i 2. ovoga stavka, od tijela nadležnog za vođenje kaznene i prekršajne evidencije i razmjenu tih podataka s drugim državama za bilo kojeg ponuditelja, zatražiti izdavanje potvrde o činjenicama o kojima to tijelo vodi službenu evidenciju. Uza zahtjev za izdavanje potvrde naručitelj će priložiti dokumentaciju za nabavu. |
|  | 5. | Težak profesionalni propust u smislu točke 2. ovoga stavka je postupanje gospodarskog subjekta u obavljanju njegove profesionalne djelatnosti protivno odgovarajućim propisima, kolektivnim ugovorima, pravilima struke ili sklopljenim ugovorima o javnoj nabavi, a koje je takve prirode da čini tog gospodarskog subjekta neprikladnom i nepouzdanom stranom ugovora o javnoj nabavi koji naručitelj namjerava sklopiti. Težak profesionalni propust kod izvršenja ugovora o javnoj nabavi je takvo postupanje gospodarskog subjekta koje ima za posljedicu značajne i/ili opetovane nedostatke u izvršenju bitnih zahtjeva iz ugovora koji su doveli do njegova prijevremenog raskida, nastanka štete ili drugih sličnih posljedica. Postojanje teškog profesionalnog propusta dokazuje javni Naručitelj na temelju objektivne procjene okolnosti svakog pojedinog slučaja. |
|  |  |  |
| **14.** |  | **Dostavljanje lažnih podataka:** Ako je dostavio lažne podatke pri dostavi dokumenata i kriv je za lažno predstavljanje i pružanje neistinitih informacija koje je Naručitelj naveo kao uvjet za sudjelovanje u postupku javne nabave. |
|  | 1. | Naručitelj će isključiti ponuditelja iz postupka javne nabave ako na odgovarajući način, opisan u ovim uputama, utvrdi da je ponuditelj dostavio lažne podatke, pružio lažne informacije ili se lažno predstavio. |
|  |  |  |
| **15.** |  | **Stečaj i likvidacija:** Ako je nad njime otvoren stečajni postupak ili započne postupak likvidacije, ili ako njegovim poslovima upravlja sud, ili ako je sklopio sporazum s vjerovnicima, ako je obustavio poslovne aktivnosti, ako je predmetom sudskih postupaka zbog navedenih aktivnosti ili je u analognoj situaciji koja proizlazi iz sličnog postupka predviđenog nacionalnim zakonodavstvom ili propisima zemlje u kojoj ima poslovni nastan. |
|  | 1. | Naručitelj će isključiti ponuditelja iz postupka javne nabave:   1. ako je nad njime otvoren stečaj, ako je u postupku likvidacije, ako njime upravlja osoba postavljena od strane nadležnog suda, ako je u nagodbi s vjerovnicima, ako je obustavio poslovne djelatnosti ili se nalazi u sličnom postupku prema propisima države sjedišta gospodarskog subjekta, 2. ako je nad njime pokrenut prethodni postupak radi utvrđivanja uvjeta za otvaranje stečajnog postupka, ili postupak likvidacije po službenoj dužnosti, ili postupak nadležnog suda za postavljanje osobe koja će njime upravljati, ili postupak nagodbe s vjerovnicima ili se nalazi u sličnom postupku prema propisima države sjedišta gospodarskog subjekta. |
|  | 2. | Za potrebe utvrđivanja okolnosti iz točaka 1.1. i1.2. ove stavke, gospodarski subjekt u ponudi prilaže dokumente:   1. izvod iz sudskog, obrtnog ili drugog odgovarajućeg registra države sjedišta gospodarskog subjekta koji ne smije biti stariji od tri mjeseca računajući od dana početka postupka javne nabave, ako sadrži sve podatke potrebne za utvrđivanje tih okolnosti ili 2. važeći jednakovrijedni dokument koji je izdalo nadležno sudsko ili upravno tijelo u državi sjedišta gospodarskog subjekta, ako se ne izdaje izvod iz 1. ove točke ili izvod ne sadrži sve podatke potrebne za utvrđivanje tih okolnosti, ili 3. izjavu pod prisegom ili odgovarajuću izjavu osobe koja je po zakonu ovlaštena za neograničeno zastupanje gospodarskog subjekta ispred nadležne sudske ili upravne vlasti ili bilježnika ili nadležnog strukovnog ili trgovinskog tijela u državi sjedišta gospodarskog subjekta ili izjavu s ovjerenim potpisom kod bilježnika, koja ne smije biti starija od mjesec dana od dana početka postupka javne nabave, ako se u državi sjedišta gospodarskog subjekta ne izdaje izvod iz 1. ove točke ili dokument iz 2. ove točke ili oni ne sadrže sve podatke potrebne za utvrđivanje tih okolnosti. |
|  |  |  |
|  |  | **IV. DOKAZI I UVJETI SPOSOBNOSTI PONUDITELJA** |
|  |  |  |
| **16.** |  | **Uvjeti sposobnosti gospodarskih subjekata i dokumenti kojima se dokazuje:** |
|  |  | Ponuditelj je dužan u svojoj ponudi priložiti dokaze kojima dokazuje svoju pravnu, poslovnu sposobnost i tehničku sposobnost, dokumentima i pod uvjetima propisanim u nastavku. Dokazi sposobnosti mogu biti na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu ili na engleskom jeziku. Ukoliko je ponuditelj registriran izvan Republike Hrvatske ili je izvorni dokaz sposobnosti na drugom jeziku, uz prilaganje dokaza sposobnosti na tom jeziku, ponuditelj je dužan uza svaki dokument priložiti i prijevod ovlaštenog prevoditelja na hrvatski jezik. |
|  |  |  |
| **17.** |  | **Pravna i poslovna sposobnost:** |
|  | 1. | Ponuditelj treba priložiti *Izvod o upisu u poslovni, sudski, strukovni, obrtni ili drugi odgovarajući registar*, a u slučaju da se ne izdaje u državi sjedišta ponuditelja dostaviti izjavu s ovjerom potpisa nadležnog tijela, iz koje je vidljivo da je ponuditelj registriran za obavljanje djelatnosti povezane s predmetom nabave.  Izdavatelj dokaza: Trgovački sud, odnosno upravno ili drugo tijelo nadležno za vođenje obrtnog, strukovnog ili poslovnog registra.  Navedeni dokaz ne smije biti stariji od 3 mjeseca računajući od dana objave Obavijesti o nabavi. |
|  |  |  |
| **18.** |  | **Tehnička sposobnost, dokazivanje:** |
|  |  | Za provjeru tehničke sposobnosti ponuditelj treba priložiti: |
|  | 1. | Komercijalno tehnički katalog proizvodne linije za grupe 1. i 2. predmeta nabave i to:   * kada se nudi cjelovita linija za proizvodnju i/ili * kada pojedini strojevi čine liniju (modularno).   Katalog i crteži moraju sadržavati sve podatke koje Naručitelj traži, a ponuditelj nudi u B. Specifikacija, opisi i troškovnik. Ukoliko proizvodnu liniju nudi složenu od pojedinih strojeva (modularno), ponuditelj mora priložiti i crtež tako složene linije. |
|  | 2. | Komercijalno tehnički katalog samostalnog stroja grupe 3. mora sadržavati sve podatke koje Naručitelj traži, a ponuditelj nudi u B. Specifikacija, opisi i troškovnik. |
|  | 3. | Komercijalni katalog grupe 4. Radnog stroja - viličara, mora sadržavati sve podatke koje Naručitelj traži, a ponuditelj nudi u B. Specifikacija, opisi i troškovnik. |
|  | 3. | Fotografije (ako ih nema u katalogu) cjeline i pojedinih dijelova najvećeg formata A4. |
|  | 4. | Katalozi ne moraju biti tiskani i uvezani; mogu biti u obliku ispisa s web stranice ponuditelja (ukoliko postoji) ili se prilaže poseban prilagođeni crtež uređaja pogodan za prezentiranje načina rada (radi zaštite autorskih, patentnih ili industrijskih prava). Dokaz je potreban za provjeru uređaja i usporedbu za slučaj da postoji mogućnost odabira ponude. |
|  |  |  |
| **19.** |  | **Pravila dostavljanja ponude, dokaza i dokumenata te provjera ponuditelja:** |
|  | 1. | Ponude se dostavljaju u pisanom obliku na adresu naručitelja. |
|  | 2. | Sve dokaze koja izdaju nadležna tijela**,** a koje Naručitelj zahtijeva u dokumentaciji za nabavu, ukoliko ponuda ulazi u izbor za odabir, ponuditelji moraju biti izvornici ili ovjerene preslike. |
|  | 3. | Naručitelj može isključiti ponuditelja, odnosno odbiti njegovu ponudu ako dokumente ne dostavi na vrijeme i u traženom obliku. Vrijeme za dostavu izvornika ne može biti kraće od pet (5) ni dulje od osam (8) dana od zaprimanja zahtjeva za dostavom. |
|  |  |  |
|  |  | **V. PODACI O PONUDI** |
|  |  |  |
| **20.** |  | **Način izrade ponude:** |
|  | 1. | Ponuda se izrađuje na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu (ispunjavanje Ponudbenog lista). |
|  | 2. | Svi dokumenti u ponudi kojima se dokazuje da ne postoje razlozi isključenja (st. 13. do 15.), pravna i poslovna sposobnost iz st. 17. te tehnička iz st. 18., moraju biti na hrvatskom ili engleskom jeziku. Ukoliko je izvornik dokumenta na drugom jeziku, uz njega mora biti ovjereni prijevod (od sudskog prevoditelja) na hrvatski jezik. |
|  | 3. | Ponuda može biti izrađena u obliku naznačenom u ovoj dokumentaciji za nabavu tako da čini cjelinu. |
|  | 4. | Stranice ponude označavaju se rednim brojem stranice kroz ukupan broj stranica ponude (xy/ab) ili ukupan broj stranica ponude kroz redni broj stranice (ab/xy). Ispravci u ponudi moraju biti izrađeni na način da su vidljivi i dokazivi. Ispravci moraju, uz navod datuma, biti potvrđeni valjanim potpisom ovlaštene osobe i štambiljem ponuditelja. |
|  |  |  |
| **21.** |  | **Sadržaj ponude:** |
|  |  | Ponuda mora sadržavati:   1. popunjen i potpisan Ponudbeni list, 2. dokumente kojima ponuditelj dokazuje da ne postoje razlozi isključenja prema stavkama 13. i 15. ovih uputa, 3. dokaze sposobnosti prema st. 18.1., 2., 3. (pravna, poslovna i tehnička), 4. popunjene i potpisane potrebne izjave iz cjeline B. Izjave, 5. popunjenu i potpisanu C. Specifikaciju, opise i troškovnik. |
|  |  |  |
| **22.** |  | **Način dostave ponude, izmjene i dopune ponude:** |
|  | 1. | Ponude se predaju u jednom primjerku. Ukoliko preda više od jedne ponude, sve će biti odbačene. |
|  | 2. | Ponuda se dostavlja na adresu naručitelja do vremena i datuma iz ove dokumentacije.  Ponuditelj ponudu zatvara u kuvertu na način da je onemogućeno vađenje ponude ili dokumenata te čitanje sadržaja.  Kuverta treba biti zatvorena i označena na sljedeći način:  Naziv i adresa ponuditelja  **HIDRIJA limarski obrt**  Gospodarska zona 1  **32 000 VUKOVAR**  **Ponuda:**  Oprema za proizvodnju limenih  pokrova i radnog stroja – **ne otvaraj**! |
|  | 3. | Ponuditelj može do isteka roka za dostavu ponuda dostaviti izmjenu i/ili dopunu svoje ponude. Izmjena i/ili dopuna ponude dostavlja se na isti način kao i osnovna ponuda (označiti na isti način) s obveznom naznakom da se radi o izmjeni i/ili dopuni ponude (naznaka na omotnici „Izmjena ponude“ ili „Dopuna ponude“). |
|  | 4. | Ponuditelj može do isteka roka za dostavu ponude pisanom izjavom odustati od svoje ponude. U tom slučaju, Naručitelj u Zapisniku o pregledu ponuda neće navoditi naziv ponuditelja koji je odustao niti će ga obavijestiti o ishodu nadmetanja. |
|  |  |  |
| **23.** |  | **Alternativne ponude:** |
|  |  | Alternativne ponude nisu dozvoljene. Alternativnom ponudom se smatra nuđenje drugačijeg načina proizvodnje. |
|  |  |  |
| **24.** |  | Sadržaj cijene i promjena cijene nabave: |
|  | 1. | Jedinične cijene iz ponude uključuju sve troškove izvršenja predmeta nabave po opisima iz cjeline C. Specifikacije, opisi i troškovnik predmeta nabave, normama struke i trgovačkim običajima u Republici Hrvatskoj. |
|  | 2. | U jediničnu cijenu su uključeni dokumenti i postupci kojima se dokazuje kvaliteta isporučenih roba te izvršenih usluga. |
|  | 3. | Cijene u Specifikaciji su bez PDV-a. |
|  | 4. | U slučaju neusklađenosti jedinične i ukupne cijene u Specifikaciji, mjerodavna je jedinična cijena. Ako je upisan samo jedan iznos za stavku, smatrat će se da je to ukupni iznos za stavku. |
|  | 5. | Cijene se daju u HRK za domaće ponuditelje ili € (EURO) za ponuditelje izvan RH. Jedinične cijene su nepromjenjive u ponuđenoj valuti. |
|  | 6. | Sadržaj cijene nabave ne može se mijenjati. |
|  | 7. | Ukupna cijena u Ponudbenom listu je ukupna cijena svih troškova za količine i opise iz C. Specifikacije i opisi te D. Troškovnik sa svim dodacima i popustima. |
|  |  |  |
| **25.** |  | **Kriterij odabira najpovoljnije ponude:** |
|  | 1. | Kao najpovoljnija ponuda bit će odabrana pravilna, prikladna i prihvatljiva ponuda sa najnižom ukupnom cijenom.  Ukoliko na nadmetanje pristignu dvije ponude sa istom najnižom cijenom, kao najpovoljnija biti će odabrana ona koja je zaprimljena ranije. |
|  |  |  |
| **26.** |  | **Rok valjanosti ponude:** |
|  |  | Rok valjanosti ponude je 60 dana od dana isteka roka za dostavu ponuda. |
|  |  |  |
|  |  | **VI. OSTALE ODREDBE** |
|  |  |  |
| **27.** |  | Jamstveni rokovi: |
|  | 1. | Jamstveni rok za sve grupe je najmanje dvije (2) godine od dana izvršenja ugovornih obveza.  Jamstveni rok počinje teći od dana obostranog potpisa zapisnika o izvršenju obveza. Ponuditelj o jamstvenom roku predaje izjavu ili potvrđeni jamstveni list. |
|  |  |  |
| **28.** |  | Dostavljanje i otvaranje ponuda: |
|  | 1. | Rok za dostavu ponuda je **03. svibnja 2017. do 15:00 sati** bez obzira na način dostave. |
|  | 2. | Ponuda dostavljena nakon isteka roka određenog za zaprimanje bit će vraćena ponuditelju neotvorena s porukom: **''*Ponuda je zaprimljena izvan roka i vremena dostave''*** |
|  | 3. | ***Otvaranje ponuda nije javno.***  O otvaranju, pregledu, analizi i ocjeni ponuda vodit će se zapisnik. Naručitelj će svim ponuditeljima koji su predali ponudu u roku, poslati Odluku o odabiru najpovoljnije ponude ili poništenju nadmetanja, prema zaključku iz zapisnika. |
|  |  |  |
| **29.** |  | Pojašnjenje ponude: |
|  | 1. | Ukoliko neki dio ponude Naručitelju ne bude razumljiv ili je utvrđena računska pogreška, zatražit će pojašnjenje od ponuditelja ili prihvaćanje pogreške. Pojašnjenje ni u kojem slučaju ne može biti u obliku zamjene ili dodavanja dokumenta ili dodavanja stavki jer bi se time ponuda promijenila. |
|  | 2. | Ponuditelj na zahtjev za pojašnjenjem ili prihvaćanjem računske pogreške treba odgovoriti u roku pet (5) dana od dana zaprimanja elektroničkim putem. U suprotnom će njegova ponuda biti odbačena kao neprihvatljiva. |
|  |  |  |
| **30.** |  | Rok za donošenje odluke i način priopćavanja: |
|  | 1. | Svi će ponuditelji pisanim putem biti obaviješteni o rezultatima javne nabave u roku 15 dana (ili ranije ako se odabir završi u kraćem roku) od isteka roka za predaju ponuda. |
|  | 2. | Naručitelj će nakon donošenja Odluke o odabiru ponude ili poništenju nadmetanja istu objaviti na svojoj web stranici. |
|  | 3. | Odluka odabiru je izvršna odmah poslije slanja ponuditeljima pa će Naručitelj pristupiti sklapanju ugovora s odabranim ponuditeljem. |
|  | 4. | U slučaju da ne bude zaprimljena ni jedna ponuda ili ni jedna ne bude prihvatljiva, Naručitelj će na istoj web stranici objaviti obavijest o poništenju nabave. Naručitelj će pokrenuti novi, pregovarački postupak nabave, najkasnije u roku 10 dana od dana određenog za predaju ponuda. |
|  |  |  |
| **31.** |  | **Ostalo:** |
|  | 1. | Ugovor se zaključuje na hrvatskom jeziku u skladu sa važećim propisima Republike Hrvatske (Zakon o obveznim odnosima). |
|  | 2. | Ugovor se, uz ugovor iz prethodne točke, može potpisati i na drugom jeziku, a tumačenje značenja i sadržaja je po ugovoru na hrvatskom jeziku. Ugovor na stranom jeziku može poslužiti samo kao pomoć ponuditelju u snalaženju i tumačenju odredbi osnovnog Ugovora. |
|  | 3. | Za izvršenje ugovora vrijede odredbe Zakona o obveznim odnosima. |
|  | 4. | Za sporove proistekle iz ugovornih odnosa nadležan je sud po stvarnoj nadležnosti u Republici Hrvatskoj. |
|  |  |  |

**B. IZJAVE**

**IZJAVA O DJELIMA IZ PROFESIONALNE DJELATNOSTI**

Predmet nabave: **Oprema za proizvodnju limenih pokrova i radni stroj– viličar**

**(po grupama)**

**I Z J A V LJ U J E M**

Ja, \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

( ime i prezime, adresa stanovanja i broj osobne iskaznice izdane od …)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

kao osoba ovlaštena za zastupanje u gospodarskom subjektu:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

( naziv i adresa gospodarskog subjekta, OIB )

izjavljujem da ovaj gospodarski subjekt nije pravomoćno osuđen za kazneno djelo ili prekršaj u vezi s obavljanjem profesionalne djelatnosti, odnosno za odgovarajuće djelo prema propisima države sjedišta gospodarskog subjekta u posljednje dvije godine do početka postupka ove javne nabave, odnosno učinio težak profesionalni propust.

Mjesto: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ datum: \_\_\_\_\_ 2017.

**Ponuditelj:**

MP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**IZJAVA O SERVISERU**

Predmet nabave: **Oprema za proizvodnju limenih pokrova i radni stroj– viličar**

**Ovlašteni serviser za stroj iz grupu (zaokružiti broj grupe):**

1. Proizvodna linija za trapezni lim proizvođača \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

2. Proizvodna linija za limeni crijep proizvođača \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

3. Hidraulični stroj s motornim škarama proizvođača \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

4. Radni stroj – viličar proizvođača \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

je \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

sa sjedištem u \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ na adresi \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

i servisnom radionicom u \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

Telefon servisera za kontakt: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

E- adresa servisera: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Odgovorna osoba servisera je \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Ponuditelj:**

U \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_ 2017. MP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Ukoliko nudi više grupa, ponuditelj će za svaku grupu popuniti jednu Izjavu o serviseru !**

Naručitelj: **HIDRIJA, limarski obrt,** Gospodarska zona 1, Vukovar

**PONUDBENI LIST**

**Ponuda broj \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**(daje ponuditelj)

Predmet nabave: **Oprema za proizvodnju limenih pokrova i radni stroj– viličar**

**Grupa 1. Linija za proizvodnju trapeznog lima**

**PONUDITELJ: \_\_\_\_\_\_\_\_\_**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Adresa za zaprimanje pošte: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Broj računa: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Banka: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

OIB: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Telefon \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ telefaks \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

e-adresa i osoba za komunikaciju \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Nudimo grupu predmeta nabave za iznos HRK ili € (euro) bez PDV:**

**1. Linija za proizvodnju trapeznog lima \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_**

iznos valuta

Slovima: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Rok valjanosti ponude:** 60 dana od dana određenog za zaprimanje ponuda.

Mjesto: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ datum: \_\_\_\_\_ 2017.

Ime, prezime, i potpis ovlaštene osobe

MP

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Naručitelj: **HIDRIJA, limarski obrt,** Gospodarska zona 1, Vukovar

**PONUDBENI LIST**

**Ponuda broj \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**(daje ponuditelj)

Predmet nabave: **Oprema za proizvodnju limenih pokrova i radni stroj– viličar**

**Grupa 2. Linija za proizvodnju limenog crijepa**

**PONUDITELJ: \_\_\_\_\_\_\_\_\_**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Adresa za zaprimanje pošte: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Broj računa: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Banka: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

OIB: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Telefon \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ telefaks \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

e-adresa i osoba za komunikaciju \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Nudimo grupu predmeta nabave za iznos HRK ili € (euro) bez PDV:**

**2. Linija za proizvodnju limenog crijepa \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_**

iznos valuta

Slovima: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Rok valjanosti ponude:** 60 dana od dana određenog za zaprimanje ponuda.

Mjesto: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ datum: \_\_\_\_\_ 2017.

Ime, prezime, i potpis ovlaštene osobe

MP

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Naručitelj: **HIDRIJA, limarski obrt,** Gospodarska zona 1, Vukovar

**PONUDBENI LIST**

**Ponuda broj \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**(daje ponuditelj)

Predmet nabave: **Oprema za proizvodnju limenih pokrova i radni stroj– viličar**

**Grupa 3. Hidraulični stroj s motornim škarama**

**PONUDITELJ: \_\_\_\_\_\_\_\_\_**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Adresa za zaprimanje pošte: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Broj računa: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Banka: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

OIB: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Telefon \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ telefaks \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

e-adresa i osoba za komunikaciju \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Nudimo grupu predmeta nabave za iznos HRK ili € (euro) bez PDV:**

**3. Hidraulični stroj s motornim škarama \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_**

iznos valuta

Slovima: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Rok valjanosti ponude:** 60 dana od dana određenog za zaprimanje ponuda.

Mjesto: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ datum: \_\_\_\_\_ 2017.

Ime, prezime, i potpis ovlaštene osobe

MP

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Naručitelj: **HIDRIJA, limarski obrt,** Gospodarska zona 1, Vukovar

**PONUDBENI LIST**

**Ponuda broj \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**(daje ponuditelj)

Predmet nabave: **Oprema za proizvodnju limenih pokrova i radni stroj– viličar**

**Grupa 4. Radni stroj - viličar**

**PONUDITELJ: \_\_\_\_\_\_\_\_\_**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Adresa za zaprimanje pošte: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Broj računa: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Banka: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

OIB: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Telefon \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ telefaks \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

e-adresa i osoba za komunikaciju \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Nudimo grupu predmeta nabave za iznos HRK ili € (euro) bez PDV:**

**4. . Radni stroj - viličar \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_**

iznos valuta

Slovima: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Rok valjanosti ponude:** 60 dana od dana određenog za zaprimanje ponuda.

Mjesto: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ datum: \_\_\_\_\_ 2017.

Ime, prezime, i potpis ovlaštene osobe

MP

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**C. SPECIFIKACIJE I OPISI**

Predmet nabave: **Oprema za proizvodnju limenih pokrova i radni stroj– viličar**

**Grupa 1. Linija za proizvodnju trapeznog lima**

**Opis predmeta nabave:**

Linija je namijenjena za proizvodnju (profiliranje) trapeznih limova visine profila 18 i 35 mm. Za profiliranje se koristi glatki čelični lim debljine 0,50 do 0,75 mm.

Linija je sastavljena kao funkcionalna cjelina kojoj su pojedini dijelovi sihkronizirani brzinom rada električki, elektronički, hidraulički ili mehanički.

Linija može biti sastavljena od pojedinih strojeva (dijelova linije) ili biti jedinstvena sa sljedećim funkcijama:

1. Odmatalice lima 2 kom: Nose kalem lima mase (težine) min. 7.000 kg širine min. 1250 mm.
2. Prihvatni (ulazni) dio valjaka za profiliranje s rotirajućim nožem za rezanje lima na predviđenu duljinu.
3. Linija valjaka za profiliranje (savijanje) lima u trapez visine 18 i 35 mm
4. Giljotinske škare
5. Stol za prihvaćanje profiliranih ploča do spuštanja na kolica za odvoženje istih
6. Kolica (transporter) za odvoženje gotovih ploča.

Sve instalacije (strojarske, električne, hidraulične, informatičke) ugrađene su na stroj ili ih proizvođač postavlja tijekom montaže i spajanja. Naručitelj daje napojni kabel na mjestu i po profilu – po zahtjevu proizvođača stroja.

U tablici su tražene karakteristike stroja:

|  |  |
| --- | --- |
| ***KARAKTERISTIKE*** | |
| ***Tražene*** | ***Ponuđene*** |
| Duljina linije preko svega: max. 28.400 mm | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ mm |
| Širina preko svega: max. 2.500 mm | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ mm |
| Visina najvišeg elementa: max. 2.100 mm | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ mm |
| Masa (težina) cijele linije: max. 17.500 kg | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ kg |
| Radna širina kalema lima: min. 1250 mm | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ mm |
| Brzina prolaska lima tijekom profiliranja: min. 25 m/min | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ m/min |
| Nosivost odmatalice lima: min. 2x7.000 kg | 2 x \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ kg |
| Ultrazvučni senzor prisutnosti lima; obvezno | DA NE |
| Glodani (ne lijevani) ležaji/vodilice profilnih vratila; obvezno | DA NE |
| Regulacija frekvencije elektromotora valjaka, obvezno | DA NE |
| Ukupna električna snaga stroja (svi pogoni) max. 15,0 kW | \_\_\_\_\_\_\_\_ kW |
| Elektronika i elektrika Siemens, Mitsubishi ili jednakovrijedno | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Dodirni (touch-screen) monitor za upravljanje strojem: 25 cm, povezan i upravljiv internetom | DA NE |
| Zauzeta površina max. 28.000x2.500 mm | \_\_\_\_\_\_\_\_ x \_\_\_\_\_\_\_\_ mm |

**Napomene:**

Za zahtjeve bez raspona vrijednosti (min.,max., obvezno) zaokružiti DA ili NE.

Za zahtjeve s rasponom vrijednosti (mjera, mase, snage, broja …) upisati ponuđenu vrijednost.

Obvezno upisati sve ponuđene karakteristike.

**Ponuditelj:**

U \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_ 2017. MP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**C. SPECIFIKACIJE I OPISI**

Predmet nabave: **Oprema za proizvodnju limenih pokrova i radni stroj– viličar**

**Grupa 2. Linija za proizvodnju limenog crijepa**

**Opis predmeta nabave:**

Linija je namijenjena za proizvodnju (profiliranje) valovitih limova poprečno lomljenih radi imitiranja crijepa. Duljina imitiranog crijepa (modul) podesiv je od 350-400 mm, a dubina lomljenja podesiva je od 15-20 mm.

Za profiliranje se koristi glatki čelični lim debljine 0,45 do 0,55 mm.

Linija je sastavljena kao funkcionalna cjelina kojoj su pojedini dijelovi sihkronizirani brzinom rada električki, elektronički, hidraulički ili mehanički.

Linija može biti sastavljena od pojedinih strojeva (dijelova linije) ili biti jedinstvena sa sljedećim funkcijama:

1. Odmatalica lima: Nosi kalem lima mase (težine) min. 7.000 kg širine min. 1250 mm.
2. Prihvatni (ulazni) dio valjaka za profiliranje s rotirajućim nožem za rezanje lima na predviđenu duljinu.
3. Linija valjaka za profiliranje (savijanje) lima u valove koji imitiraju crijep
4. Hidraulična ili ekscentar preša za lomljenje profiliranog lima u oblik crijepa
5. Giljotinske škare s 3D rezanjem profiliranih ploča
6. Stol za prihvaćanje profiliranih ploča do spuštanja na kolica za odvoženje istih
7. Kolica (transporter) za odvoženje gotovih ploča.

Sve instalacije (strojarske, električne, hidraulične, informatičke) ugrađene su na stroj ili ih proizvođač postavlja tijekom montaže i spajanja. Naručitelj daje napojni kabel na mjestu i po profilu – po zahtjevu proizvođača stroja.

U tablici su tražene karakteristike stroja:

|  |  |
| --- | --- |
| ***KARAKTERISTIKE*** | |
| ***Tražene*** | ***Ponuđene*** |
| Duljina linije preko svega: max. 23.000 mm | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ mm |
| Širina preko svega: max. 2.500 mm | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ mm |
| Visina najvišeg elementa: max. 2.100 mm | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ mm |
| Masa (težina) cijele linije: max. 14.000 kg | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ kg |
| Radna širina kalema lima: min. 1250 mm | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ mm |
| Duljina crijepa (modula) od 350 mm do 400 mm (upisati) | Od \_\_\_\_\_\_ mm do \_\_\_\_\_\_\_ mm |
| Dubina lomljenja od 15 mm do 20 mm (upisati) | Od \_\_\_\_\_\_ mm do \_\_\_\_\_\_\_ mm |
| Brzina prolaska lima tijekom profiliranja: min. 8 m/min | \_\_\_\_\_\_\_\_\_ m/min |
| Nosivost odmatalice lima: min. 7.000 kg | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ kg |
| Ultrazvučni senzor prisutnosti lima; obvezno | DA NE |
| Regulacija frekvencije elektromotora valjaka, obvezno | DA NE |
| Ukupna električna snaga stroja (svi pogoni) max. 26,0 kW | \_\_\_\_\_\_\_\_ kW |
| Elektronika i elektrika Siemens, Mitsubishi ili jednakovrijedno | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Dodirni (touch-screen) monitor za upravljanje strojem: 25 cm, povezan i upravljiv internetom | DA NE |
| Zauzeta površina max. 22.000x2.500 mm | \_\_\_\_\_\_\_\_\_ x \_\_\_\_\_\_\_\_ mm |
| Glodani (ne lijevani) ležaji/vodilice profilnih vratila; obvezno | DA NE |

**Napomene:**

Za zahtjeve bez raspona vrijednosti (min.,max., obvezno) zaokružiti DA ili NE.

Za zahtjeve s rasponom vrijednosti (mjera, mase, snage, broja …) upisati ponuđenu vrijednost.

Obvezno upisati sve ponuđene karakteristike.

**Ponuditelj:**

U \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_ 2017. MP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**C. SPECIFIKACIJE I OPISI**

Predmet nabave: **Oprema za proizvodnju limenih pokrova i radni stroj– viličar**

**Grupa 3. Hidraulični stroj s motornim škarama**

**Opis predmeta nabave:**

Stroj je namijenjen za ručno i automatsko upravljano savijanje i rezanje lima duljine do 8.200 mm i debljine:

Inox do 0,80 mm; Aluminij do 1,5 mm; Čelik St-40 do 1,00 mm.

Savijeni profili lima služe za opšivanje krovnih i sličnih ploha.

Dio linije je odmatalica dvostruka bez pogona koja nosi 2 kalema širine 1250 mm.

Strojem upravljaju dvije osobe električnim nožnim prekidačima za siguran rad u paru: ne aktivira se ako obojica radnika ne pritisnu nožni prekidač - pedalu.

Stroj je hidraulični za radnje stezanja, savijanja i rezanja, a brojem okretaja elektromotora hidrauličke pumpe upravlja programator preko frekvencijskog regulatora. Mjerenje duljine pomicanja lima je elektromotorno, pozadinsko, a cijeli proces je programabilan (unaprijed zadan) ili s ručnim unošenjem (radnju po radnju). Unošenje radnji obavlja se preko dodirnog (touch-screen) monitora. Kapacitet računala i programa upravljanja strojem omogućuje pamćenje (memoriranje) određenog broja profiliranja; ponavljajućih radnji (savijanja i rezanja). Funkcija rezanja kružnim nožem je automatska. Sve instalacije (električne, hidraulične, informatičke) ugrađene su na stroj. Naručitelj daje napojni kabel na mjestu i po profilu – po zahtjevu proizvođača stroja.

Stroj povlači lim s dvostruke odmatalice koja je bez pogona. Odmatalica nosi kaleme širine 1250 mm.

U tablici su tražene karakteristike stroja:

|  |  |
| --- | --- |
| ***KARAKTERISTIKE*** | |
| ***Tražene*** | ***Ponuđene*** |
| Duljina: max. 9.400 mm | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ mm |
| Širina: max 1.500 mm | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ mm |
| Visina: max. 2.100 mm | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ mm |
| Masa (težina): max 4.300 kg | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ kg |
| Radna duljina lima: min. 8.200 mm | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ mm |
| Radna širina (dubina) lima: min. 1.150 mm | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ mm |
| Kut savijanja: min. 1450 | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (0) |
| Udaljenost između steznih čeljusti: min. 150 mm | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ mm |
| Snaga elektromotora hidraulične pumpe: max. 6,0 kW |  |
| Regulacija frekvencije elektromotora hidropumpe, obvezno | DA NE |
| Ukupna električna snaga stroja (svi pogoni) max. 6,50 kW | \_\_\_\_\_\_\_\_ kW |
| Stezanje, savijanje, rezanje lima: obvezno hidrauličko | DA NE |
| Automatsko rezanje kružnim možem; obvezno | DA NE |
| Aktiviranje radnji stroja: dvostrukim pedalama, obvezno | DA NE |
| Dodirni (touch-screen) monitor za upravljanje strojem: 25 cm | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ mm |
| Broj upamćenih (memoriranih) profiliranja: min. 200 | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ kom |

**Napomene:**

Za zahtjeve bez raspona vrijednosti (min.,max., obvezno) zaokružiti DA ili NE.

Za zahtjeve s rasponom vrijednosti (mjera, mase, snage, broja …) upisati ponuđenu vrijednost.

Obvezno upisati sve ponuđene karakteristike.

**Ponuditelj:**

U \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_ 2017. MP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**C. SPECIFIKACIJE I OPISI**

Predmet nabave: **Oprema za proizvodnju limenih pokrova i radni stroj– viličar**

**Grupa 4. Radni stroj - viličar**

**Opis predmeta nabave:**

Radni stroj - viličar služi za podizanje, spuštanje i prevoženje tereta u proizvodnom prostoru po tvrdoj i glatkoj podlozi. U tablici su tražene karakteristike stroja:

|  |  |
| --- | --- |
| ***KARAKTERISTIKE*** | |
| ***Tražene*** | ***Ponuđene*** |
| Model: električni, za vožnju i dizanje (hidrauliku), obvezno | DA NE |
| Nominalna nosivost min. 4900 kg | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ kg |
| Broj kotača obvezno = 4 | \_\_\_\_\_\_ kom |
| Ukupno težište je udaljeno od oslonca vilica min. 600 mm | DA NE |
| Nominalna nosivost na punu visinu min. 4900 kg | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ kg |
| Motor vožnje: jedan na pogonskom vratilu | DA NE |
| Motor dizanja (hidraulike): | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ kW |
| Visina dizanja: min. 3450 mm | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ mm |
| Slobodna visina dizanja: max. 160 mm | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ mm |
| Visina spuštenog krana: max. 2700 mm | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ mm |
| Visina viličara s izvučenim kranom: max. 4590 mm | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ mm |
| Širina viličara max. 1400 mm | \_\_\_\_\_\_\_\_mm |
| Duljina vilica: min. 1150 mm | \_\_\_\_\_\_\_\_ mm |
| Integriran bočni pomak vilica min. +/- 100 mm, obvezno | DA - NE , \_\_\_\_\_\_\_\_ mm |
| Punjač baterije obvezno | DA NE |
| Kapacitet baterije: min. 900 Ah | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Ah |
| Sustav za centralno dolijevanje vode u baterije, obvezno | DA NE |
| Sustav iskorištenja energije kočenja, obvezno | DA NE |
| Kruti okvir za zaštitu vozača: obvezno | DA NE |
| Radna svjetla naprijed, na krovu: obvezno | DA NE |
| Zvučni signal za vožnju unazad: obvezno | DA NE |
| Brojač sati rada, obvezno | DA NE |
| Servisni interval min. 1000 h | \_\_\_\_\_\_\_\_\_ h |
| Upute za korištenje i održavanje na hrvatskom jeziku, obvezno | DA NE |

**Napomene:**

Za zahtjeve bez raspona vrijednosti (min.,max., obvezno) zaokružiti DA ili NE.

Za zahtjeve s rasponom vrijednosti (mjera, mase, snage, broja …) upisati ponuđenu vrijednost.

Obvezno upisati sve ponuđene karakteristike.

**Ponuditelj:**

U \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_ 2017. MP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**D. TROŠKOVNIK**

Predmet nabave: **Oprema za proizvodnju limenih pokrova i radni stroj– viličar**

**Grupa 1. Linija za proizvodnju trapeznog lima**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **st.** | **Naziv** | **j. mjere** | **količina** | **Cijena za komplet** |
| 1 | Odmatalica lima nosivosti 7.000 kg | kom | 2 |  |
| 2 | Prihvatni (ulazni) dio valjaka za profiliranje s rotirajućim nožem za rezanje | kom | 1 |
| 3 | Linija valjaka za formiranje lima u trapez visine 18 i 35 mm | kom | 1 |
| 4 | Giljotinske škare za rezanje profiliranih ploča | kom | 1 |
| 5 | Stol za prihvaćanje profiliranih ploča do spuštanja na kolica za odvoženje istih | kom | 1 |
| 6 | Kolica (transporter) za odvoženje gotovih ploča | kom | 1 |
|  | **UKUPNO:** |  |  |  |

Obvezno upisati sve stavke; dijelove proizvodne linije! U suprotnom će ponuda biti odbačena.

Ponuđeni su svi novi materijali i strojevi.

Sve karakteristike linije odgovaraju opisima iz C. Specifikacije i opisi.

U cijenu je uključen utovar u kamion, montaža, probni rad i dokazivanje karakteristika linije.

U cijenu je uključen osnovni alat i pribor za podešavanje i održavanje svih dijelova linije.

U cijenu je uključena obuka rukovatelja linijom te upute za korištenje i podešavanje na hrvatskom jeziku.

U cijenu je uključen katalog zamjenskih dijelova na hrvatskom ili engleskom jeziku.

Kupac posebno plaća prijevoz, istovar i unošenje dijelova linije na mjesto ugradnje.

Sve instalacije (strojarske, električne, hidraulične, informatičke) ugrađene su na stroj.

Naručitelj daje instalaciju napojnog kabela na mjestu i po profilu – po zahtjevu proizvođača stroja.

**Ponuditelj:**

U \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_ 2017. MP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Ukoliko se linija sastoji od više dijelova – strojeva, ponuditelj će dodati potrebni broj redaka tablice.**

**D. TROŠKOVNIK**

Predmet nabave: **Oprema za proizvodnju limenih pokrova i radni stroj– viličar**

**Grupa 2. Linija za proizvodnju limenog crijepa**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **st.** | **Naziv** | **j. mjere** | **količina** | **Cijena za komplet** |
| 1 | Odmatalica lima nosivosti 7.000 kg | kom | 1 |  |
| 2 | Prihvatni (ulazni) dio valjaka za profiliranje s rotirajućim nožem za rezanje l | kom | 1 |
| 3 | Linija valjaka za formiranje | kom | 1 |
| 4 | Hidraulična ili ekscentar preša za lomljenje profiliranog lima u oblik crijepa | kom | 1 |
| 5 | Giljotinske škare s 3D rezanjem profiliranih ploča | kom | 1 |
| 6 | Stol za prihvaćanje profiliranih ploča do spuštanja na kolica za odvoženje istih | kom | 1 |
| 7 | Kolica (transporter) za odvoženje gotovih ploča | kom | 1 |
|  | **UKUPNO:** |  |  |  |

Obvezno ponuditi sve stavke! U suprotnom će ponuda biti odbačena.

Ponuđeni su svi novi materijali i strojevi.

Sve karakteristike linije odgovaraju opisima iz C. Specifikacije i opisi.

U cijenu je uključen utovar u kamion, montaža, probni rad i dokazivanje karakteristika linije.

U cijenu je uključen osnovni alat i pribor za podešavanje i održavanje svih dijelova linije.

U cijenu je uključena obuka rukovatelja linijom te upute za korištenje i podešavanje na hrvatskom jeziku.

U cijenu je uključen katalog zamjenskih dijelova na hrvatskom ili engleskom jeziku.

Kupac posebno plaća prijevoz, istovar i unošenje dijelova linije na mjesto ugradnje.

Sve instalacije (strojarske, električne, hidraulične, informatičke) ugrađene su na stroj.

Naručitelj daje instalaciju napojnog kabela na mjestu i po profilu – po zahtjevu proizvođača stroja.

**Ponuditelj:**

U \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_ 2017. MP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**D. TROŠKOVNIK**

Predmet nabave: **Oprema za proizvodnju limenih pokrova i radni stroj– viličar**

**Grupa 3. Hidraulični stroj s motornim škarama**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **st.** | **Naziv** | **j. mjere** | **količina** | **jed. cijena** | **ukupno** |
| 1 | Stroj je namijenjen za ručno i automatsko upravljano savijanje i rezanje lima duljine do 8.200 mm i debljine:  Inox do 0,80 mm  Aluminij do 1,5 mm  Čelik St-40 do 1,00 mm.  Savijeni profili lima služe za opšivanje krovnih i sličnih ploha. | kom | 1 |  |  |
| 2 | Odmatalica dvostruka bez pogona koja nosi 2 kalema širine 1250 mm | kom | 1 |  |  |
|  | **UKUPNO:** |  |  |  |  |

Ponuđeni su svi novi materijali i stroj.

Sve karakteristike stroja odgovaraju opisima iz C. Specifikacije i opisi.

U cijenu je uključen utovar u kamion, probni rad i dokazivanje karakteristika stroja.

U cijenu je uključen osnovni alat i pribor za podešavanje i održavanje stroja.

U cijenu je uključena obuka rukovatelja strojem te upute za korištenje i podešavanje na hrvatskom jeziku.

U cijenu je uključen katalog zamjenskih dijelova na hrvatskom ili engleskom jeziku.

Kupac posebno plaća prijevoz, istovar, unošenje stroja i ugradnju.

Sve instalacije (strojarske, električne, hidraulične, informatičke) ugrađene su na stroj.

Naručitelj daje instalaciju napojnog kabela na mjestu i po profilu – po zahtjevu proizvođača stroja.

**Ponuditelj:**

U \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_ 2017. MP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**D. TROŠKOVNIK**

Predmet nabave: **Oprema za proizvodnju limenih pokrova i radni stroj– viličar**

**Grupa 4. Radni stroj - viličar**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **st.** | **Naziv** | **j. mjere** | **količina** | **jed. cijena** | **ukupno** |
| 1 | Radni stroj - električni viličar služi za podizanje, spuštanje i prevoženje tereta u proizvodnom prostoru po tvrdoj i glatkoj podlozi. Stroj je električni, nosivosti min. 4900 kg, težišta udaljenog min. 600 mm od oslonca vilica | kom | 1 |  |  |
|  | **UKUPNO:** |  |  |  |  |

Ponuđeni su svi novi materijali i stroj.

Sve karakteristike stroja odgovaraju opisima iz C. Specifikacije i opisi.

U cijenu je uključen utovar u kamion, probni rad i dokazivanje karakteristika stroja.

U cijenu je uključen osnovni alat i pribor za podešavanje i održavanje stroja.

U cijenu je uključena obuka rukovatelja strojem te upute za korištenje i podešavanje na hrvatskom jeziku.

U cijenu je uključen katalog zamjenskih dijelova na hrvatskom ili engleskom jeziku.

Kupac posebno plaća prijevoz, istovar i unošenje stroja.

**Ponuditelj:**

U \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_ 2017. MP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_