PRILOG IV DOKUMENTACIJE ZA NADMETANJE

**TEHNIČKE SPECIFIKACIJE**

**NAZIV NABAVE:**

Nabava strojeva i opreme za proizvodnju proizvoda sa brizganim natikačima i ispitivanje kvalitete

**EVIDENCIJSKI BROJ NABAVE:**

01/2017

**Grupa 2 –** Uređaji za zakivanje na umetak (preša i aplikator)

***NAPOMENA:***  *Za sve tehničke specifikacije koje upućuju na proizvod ili uslugu određenog proizvođača odnosno pružatelja usluge podrazumijeva se da se odnose na taj proizvod ili uslugu ili jednakovrijedan proizvod ili uslugu.*

*Ako nije drugačije definirano, zahtjevi definirani ovim Tehničkim specifikacijama predstavljaju minimalne tehničke karakteristike koje ponuđena roba mora zadovoljavati.*

*Stupac „Bilješke, napomene, reference na tehničku dokumentaciju“ ponuditelj može popuniti ukoliko smatra potrebnim*

*Stupac „Ocjena DA/NE“ ponuditelj ne popunjava s obzirom na to da je stupac predviđen za ocjene Naručitelja.*

PRILOG IV DOKUMENTACIJE ZA NADMETANJE

***TEHNIČKE SPECIFIKACIJE:*** *Grupa 2 – Uređaji za zakivanje na umetak (preša i aplikator)*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Stavka** | **Tražene specifikacije** | **Ponuđene specifikacije** | **Bilješke, napomene, reference na tehničku dokumentaciju** | **Ocjena**  **(DA/NE)** |
| ***1.*** | **Preša za aplikator - 1 kom**  - Sila zakivanja: 3.800 – 4.200 kg  - Hod preše: od 20 - 40 mm  - Oblik: stolna  - Napon: 400 V  - Jamstvo: min. 12 mjeseci |  |  |  |
| **2.** | **Aplikator za spajanje žica na umetak – 1 kom**  - Visina zakivanja: 210 - 220 mm  - Umetanje: ručno  - Presjek kabela: 1,0 i 1,5 mm2  - Jamstvo: min. 12 mjeseci |  |  |  |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(mjesto i datum) M.P. (ime, prezime i potpis ovlaštene osobe Ponuditelja)