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NAPOMENA: Ponuditelj nudi predmet nabave putem ove tablice Tehničkih specifikacija koja će činiti dio ponude.

Ponuditelj je dužan ponuditi svaku stavku kako je tražena u stupcu 2. Tražene karakteristike.
Ponuđeni predmet nabave je pravilan i prihvatljiv samo ako ispunjava sve zahtijevane uvjete i svojstva. Nije prihvatljivo precrtavanje ili korigiranje stavke navedene u stupcu 2. Tražene karakteristike. 

Ponuditelj obavezno popunjava stupac 3. «Ponuđene karakteristike» definirajući detaljno tehničke specifikacije ponuđene robe (napomena: ponuditelj popunjava tehničke specifikacije upisujući točne karakteristike ponuđene robe, izbjegavajući pri tome popunjavanje stupca samo riječima kao što su npr. „zadovoljava“ , „DA“, „jednakovrijedno traženom“ ili „odgovara traženom“). Ponude ponuditelja koji ne popune tehničke specifikacije sa točnim karakteristikama ponuđene robe mogu biti odbačene.
Ponuditelj popunjava tehničke specifikacije samo za grupu nabave za koju daje ponudu, ili za više njih ukoliko daje ponudu za više grupa nabave.

Zahtjevi definirani Tehničkim specifikacijama predstavljaju minimalne tehničke karakteristike koje ponuđena roba mora zadovoljavati, ukoliko nije drugačije navedeno, te se iste ne smiju mijenjati od strane ponuditelja.
	1. Red. br.
	2. Tražene karakteristike
	3. Ponuđene karakteristike

	1.
	VATRODOJAVNA CENTRALA
	

	
	Proizvođač/marka:
	

	
	Model/tip:
	

	
	Količina: 1
	

	1.1.
	Stavka uključuje nabavu, dopremu i ugradnju vatrodojavne centrale
	

	1.2.
	Opremljena 4 petlje, LCD zaslonom na hrvatskom jeziku, kontrolnim modulom
	

	1.3.
	SD card 512MB, 5 relejnih izlaza 230V 1A, dva monitorirana izlaza za prijenos alarma i sirene, baterije 2x12V, 20Ah
	

	1.4.
	Stavka uključuje  dobavu i ugradnju automatskog telefonskog dojavnika, duljine poruke 32 sekunde s adapterom napajanja 24/12VDC
	

	1.5.
	Jamstvo za prodanu stavku minimalno 12mjeseci
	

	2.
	JAVLJAČ POŽARA 1
	

	
	Proizvođač/marka:
	

	
	Model/tip:
	

	
	Količina: 183
	

	2.1.
	Stavka uključuje nabavu, dopremu i ugradnju kombiniranog-multi kriterijskog javljača požara s ugrađenim izolatorom petlje
	

	2.2.
	Stavka uključuje i podnožje 
	

	2.3.
	Jamstvo za prodanu stavku minimalno 12mjeseci
	

	3.
	JAVLJAČ POŽARA 2
	

	
	Proizvođač/marka:
	

	
	Model/tip:
	

	
	Količina: 5
	

	3.1.
	Stavka uključuje nabavu, dopremu i ugradnju kombiniranog-multi kriterijskog javljača požara s ugrađenom sirenom i  izolatorom petlje
	

	3.2.
	Stavka uključuje i podnožje 
	

	3.3.
	Jamstvo za prodanu stavku minimalno 12mjeseci
	

	4.
	INDIKATORI
	

	
	Proizvođač/marka:
	

	
	Model/tip:
	

	
	Količina: 75
	

	4.1.
	Stavka uključuje nabavu, dopremu i ugradnju paralelnog indikatora
	

	4.2.
	Jamstvo za prodanu stavku minimalno 12mjeseci
	

	5.
	JAVLJAČ POŽARA 3
	

	
	Proizvođač/marka:
	

	
	Model/tip:
	

	
	Količina: 1
	

	5.1.
	Stavka uključuje nabavu, dopremu i ugradnju ručnog javljača požara s ugrađenim izolatorom petlje
	

	5.2.
	Jamstvo za prodanu stavku minimalno 12mjeseci
	

	6.
	JAVLJAČ POŽARA 4
	

	
	Proizvođač/marka:
	

	
	Model/tip:
	

	
	Količina: 2
	

	6.1.
	Stavka uključuje nabavu, dopremu i ugradnju ručnog javljača požara u izvedbi IP 67 s ugrađenim izolatorom petlje
	

	6.2.
	Jamstvo za prodanu stavku minimalno 12mjeseci
	

	7.
	JAVLJAČ POŽARA 5
	

	
	Proizvođač/marka:
	

	
	Model/tip:
	

	
	Količina: 25
	

	7.1.
	Stavka uključuje nabavu, dopremu i ugradnju ručnog javljača požara  s ugrađenim izolatorom petlje
	

	7.2.
	Jamstvo za prodanu stavku minimalno 12mjeseci
	

	8.
	SIRENA 1
	

	
	Proizvođač/marka:
	

	
	Model/tip:
	

	
	Količina: 15
	

	8.1.
	Stavka uključuje nabavu, dopremu i ugradnju unutarnje sirene s bljeskalicom
	

	8.2.
	Jamstvo za prodanu stavku minimalno 12mjeseci
	

	9.
	SIRENA 2
	

	
	Proizvođač/marka:
	

	
	Model/tip:
	

	
	Količina: 1
	

	9.1.
	Stavka uključuje nabavu, dopremu i ugradnju vanjske sirene s bljeskalicom
	

	9.2.
	Jamstvo za prodanu stavku minimalno 12mjeseci
	

	10.
	MODUL 1
	

	
	Proizvođač/marka:
	

	
	Model/tip:
	

	
	Količina: 20
	

	10.1
	Stavka uključuje nabavu, dopremu i ugradnju ulazno izlaznog modula s 1 relejnim izlazom i 3 monitorirana ulaza.
	

	10.2
	Ugrađeni izolator petlje 
	

	10.3
	Jamstvo za prodanu stavku minimalno 12mjeseci
	

	11.
	MODUL 2
	

	
	Proizvođač/marka:
	

	
	Model/tip:
	

	
	Količina: 4
	

	11.1
	Stavka uključuje nabavu, dopremu i ugradnju ulazno izlaznog modula s 2 relejna izlaza i 4 monitorirana ulaza.
	

	11.2.
	Ugrađeni izolator petlje
	

	11.3
	Jamstvo za prodanu stavku minimalno 12mjeseci
	

	12.
	MODUL 3
	

	
	Proizvođač/marka:
	

	
	Model/tip:
	

	
	Količina: 2
	

	12.1.
	Stavka uključuje nabavu, dopremu i ugradnju ulazno izlaznog modula s 4 relejna izlaza 
	

	12.2.
	Ugrađeni izolator petlje, zajedno s pripadajućom n/ž kutijom
	

	12.3.
	Jamstvo za prodanu stavku minimalno 12mjeseci
	

	13.
	MODUL 4
	

	
	Proizvođač/marka:
	

	
	Model/tip:
	

	
	Količina: 1
	

	13.1.
	Stavka uključuje nabavu, dopremu i ugradnju ulazno  modula s 8 monitoriranih ulaza
	

	13.2.
	Ugrađeni izolator petlje, zajedno s pripadajućom n/ž kutijom
	

	13.3.
	Jamstvo za prodanu stavku minimalno 12mjeseci
	

	14.
	MODUL 5
	

	
	Proizvođač/marka:
	

	
	Model/tip:
	

	
	Količina: 2
	

	14.1.
	Stavka uključuje nabavu, dopremu i ugradnju ulazno  modula za spoj klasičnog javljača u kabini dizala i sauni
	

	14.2.
	Spojeno na adresibilnu petlju s ugrađenim izolatorom petlje, zajedno s pripadajućom n/ž kutijom
	

	14.3.
	Jamstvo za prodanu stavku minimalno 12mjeseci
	

	15.
	JAVLJAČ TEMPERATURE
	

	
	Proizvođač/marka:
	

	
	Model/tip:
	

	
	Količina: 1
	

	15.1.
	Stavka uključuje nabavu, dopremu i ugradnju temperaturnog javljača za saunu
	

	15.2.
	Maksimalna temperatura 107˚C,
	

	15.3.
	Jamstvo za prodanu stavku minimalno 12mjeseci
	

	16.
	PROGRAMIRANJE SUSTAVA
	

	
	Proizvođač/marka:
	

	
	Model/tip:
	

	
	Količina: 1
	

	16.1.
	Stavka uključuje označavanje elemenata sustava, programiranje vatrodojavne centrale i puštanje u pogon, ispitivanje sustava i izdavanje uvjerenja o ispravnosti sustava, obuku korisnika i izdavanje uputa
	

	16.2.
	Jamstvo za prodanu stavku minimalno 12mjeseci
	

	17.
	CENTRALA ZA PLINODETEKCIJU
	

	
	Proizvođač/marka:
	

	
	Model/tip:
	

	
	Količina: 1
	

	17.1.
	Stavka uključuje nabavu, dopremu i ugradnju  centrale za dojavu plina s dvije zone
	

	17.2.
	Mogućnost spajanja do 3 osjetnika plina na svakoj zoni s baterijama 2x12 V 7,2Ah
	

	17.3.
	Stavka uključuje osjetnik plina LPG u kučištu sa zaštitom od prašine
	

	17.4.
	Stavka uključuje sirenu s bljeskalicom za vanjsku ugradnju
	

	17.5.
	Jamstvo za prodanu stavku minimalno 12mjeseci
	

	18.
	ANTENSKI SUSTAV
	

	
	Proizvođač/marka:
	

	
	Model/tip:
	

	
	Količina: 1
	

	18.1.
	Stavka uključuje nabavu, dopremu i ugradnju  antenskog sustava
	

	18.2.
	Stavka uključuje antenski stup s priborom za montažu i sidrenje; dvije SAT antene izrađene od aluminija 1,0m; dva nosača SAT antene minimalnog ø 60mm
	

	18.3.
	Stavka uključuje 2 nosača za LNB; 6 LNB pretvarača
	

	18.4.
	Stavka uključuje UHF antenu minimalnog dobitka  12Db;antenu FM radio
	

	18.5.
	Stavka uključuje nadžbukni ormarić dimenzija maksimalno 800x600x150mm,s montiranom počom i bravicom te dvostrukom šuko priklučnicom za smještaj multiswicha i pojačala
	

	18.6.
	Stavka uključuje montažu opreme i puštanje u rad
	

	18.7.
	Jamstvo za prodanu stavku minimalno 12mjeseci
	

	19.
	KOMUNIKACIJSKI ORMAR
	

	
	Proizvođač/marka:
	

	
	Model/tip:
	

	
	Količina: 1
	

	19.1.
	Stavka uključuje nabavu, dopremu i ugradnju samostojećeg komunikacijskog ormara, veličine maksimalno 45 U 800x800mm
	

	19.2.
	Stavka uključuje optičku ladicu za spoj 8 SM niti, LC konektore, kazete i uvodnice 
	

	19.3.
	Stavka uključuje 10 horizontalnih vodilica za kabele;6 vertikalnih vodilica za kabele
	

	19.4.
	Stavka uključuje policu za odlaganje, fiksna, dubine maksimalno 450mm
	

	19.5.
	Stavka uključuje letvu za napajanje 8x220V za UPS; preklopnik web upravljiv, 48x10 /100 Tx+2x10 /100/1000T + 2x10 / 100 / 1000T SFP
	

	19.6.
	Stavka uključuje preklopnik Gigabit Ethernet, 48-port Gigabit 24V High Power PoE 500W
	

	19.7.
	Stavka uključuje potrebne prespojne patch kabele Cat 6 UTP i Cat 5 UTP, te sitni montažni potrošni materijal
	

	19.8.
	Jamstvo za prodanu stavku minimalno 12mjeseci
	

	20.
	PRISTUPNA TOČKA 1
	

	
	Proizvođač/marka:
	

	
	Model/tip:
	

	
	Količina: 27
	

	20.1.
	Stavka uključuje nabavu, dopremu i ugradnju bežične pristupne točke za bežični internet u sobama. 
	

	20.2.
	Oprema montirana na strop
	

	20.3.
	Stavka uključuje sav potrebni spojni i montažni materijal
	

	20.4.
	Jamstvo za prodanu stavku minimalno 12mjeseci
	

	21.
	PRISTUPNA TOČKA 2
	

	
	Proizvođač/marka:
	

	
	Model/tip:
	

	
	Količina: 10
	

	21.1.
	Stavka uključuje nabavu, dopremu i ugradnju bežične pristupne točke za bežični internet u ostalim prostorima. 
	

	21.2.
	Oprema montirana na strop
	

	21.3.
	Stavka uključuje sav potrebni spojni i montažni materijal
	

	21.4.
	Jamstvo za prodanu stavku minimalno 12mjeseci
	

	22.
	PRISTUPNA TOČKA 3
	

	
	Proizvođač/marka:
	

	
	Model/tip:
	

	
	Količina: 3
	

	22.1.
	Stavka uključuje nabavu, dopremu i ugradnju bežične pristupne točke za bežični internet za vanjsku montažu
	

	22.2.
	Stavka uključuje konektor i konektiranje UTP kabela
	

	22.3.
	Stavka uključuje sav potrebni spojni i montažni materijal
	

	22.4.
	Jamstvo za prodanu stavku minimalno 12mjeseci
	

	23.
	TELEFONSKA CENTRALA
	

	
	Proizvođač/marka:
	

	
	Model/tip:
	

	
	Količina: 1
	

	23.1.
	Stavka uključuje nabavu, dopremu i ugradnju IP telefonske centrale
	

	23.2.
	Stavka opremljena za spoj digitalnih Internet korisnika, analognih digitalnih korisnika, vanjskih SIP kanala
	

	23.3.
	Kućište veličine maksimalno 19''
	

	23.4.
	Stavka uključuje konferencijsku vezu, daljinsko upravljanje i nadzor sustava, sučelje za praćenje prometa, sučelje za lokalno programiranje
	

	23.5.
	Stavka uključuje 6 digitalnih telefonskih aparata; 40 analognih telefonskih aparata
	

	23.6.
	Stavka uključuje svu potrebnu montažnu opremu, programiranje, obuku korisnika i puštanje u rad telefonske centrale.
	

	23.7.
	Jamstvo za prodanu stavku minimalno 12mjeseci
	

	24.
	AUDIO MATRICA
	

	
	Proizvođač/marka:
	

	
	Model/tip: 
	

	
	Količina: 1
	

	24.1.
	Stavka uključuje nabavu, dopremu i ugradnju audio matrice
	

	24.2.
	Stavka uključuje matricu s 4 zone, koja sadrži dva uravnotežena ulaza mikrofona, mogućnost fantomske snage i kontrolu tonskog biranja.
	

	24.3.
	Stavka uključuje 4 ulaza stereo linije na koji se mogu povezati bilo koji izvori zvuka poput CD-a, tunera ili MP3 playera
	

	24.4.
	Mogućnost kontroliranja matrice pomoću kontrolnih ploča, sučelja temeljenog na mreži ili aplikacije
	

	24.5.
	Jamstvo za prodanu stavku minimalno 12mjeseci
	

	25.
	KANALNO POJAČALO
	

	
	Proizvođač/marka:
	

	
	Model/tip: 
	

	
	Količina: 1
	

	25.1.
	Stavka uključuje nabavu, dopremu i programiranje kanalnog pojačala
	

	25.2.
	Stavka uključuje ethernet priključak upravljiv sa aplikacije ili računala
	

	25.3.
	Karakteristika: 8x150W  4ohm ili 8x110v 125W
	

	25.4.
	Jamstvo za prodanu stavku minimalno 12mjeseci
	

	26.
	UGRADBENI ZVUČNIK
	

	
	Proizvođač/marka:
	

	
	Model/tip: 
	

	
	Količina: 35
	

	26.1.
	Stavka uključuje nabavu, dopremu i montažu ugradbenih zvučnika s transformatorom
	

	26.2.
	Karakteristike maksimalno: 6/3W/100V; 100Hz-20kHz;  osjetljivosti 90Db; zvučnog tlaka 98dB
	

	26.3.
	DIMENZIJA: maksimalno 186x65mm,težine maksimalno 0,5kg
	

	26.4.
	Jamstvo za prodanu stavku minimalno 12mjeseci
	

	27.
	NADGRADNI ZVUČNIK
	

	
	Proizvođač/marka:
	

	
	Model/tip: 
	

	
	Količina: 10
	

	27.1.
	Stavka uključuje nabavu, dopremu i montažu nadgradnih dvostaznih zvučnih kutija s transformatorom i pripadajućim stropnim nosačem
	

	27.2.
	Karakteristike: 30/15W 100V maksimalno, 100Hz-20kHz; osjetljivosti 87Db, maksimalnog zvučnog tlaka 102 dB
	

	27.3.
	DIMENZIJE: 130x197x115mm maksimalno
	

	27.4.
	Jamstvo za prodanu stavku minimalno 12mjeseci
	

	28.
	REPRODUKTOR
	

	
	Proizvođač/marka:
	

	
	Model/tip: 
	

	
	Količina: 1
	

	28.1.
	Stavka uključuje nabavu, dopremu i programiranje digitalnog CD/USB reproduktora
	

	28.2.
	Stavka uključuje profesionalni modularni media player; 4 x Internet radio+ 4 x USB reprodukcija; ethernet priključak upravljiv sa aplikacije ili računala
	

	28.3.
	Jamstvo za prodanu stavku minimalno 12mjeseci
	

	29.
	UPRAVLJAČKI PANEL 1
	

	
	Proizvođač/marka:
	

	
	Model/tip: 
	

	
	Količina: 1
	

	[bookmark: _Hlk510445115]29.1.
	Stavka uključuje nabavu, dopremu i programiranje zidnog upravljačkog panela
	

	29.2.
	Izvedba u bijeloj boji
	

	29.3.
	Stavka uključuje zidni i mikrofonski ulaz za MTX 48/88 matrice; komunikacija putem UTP kabela CAT6
	

	29.4.
	Stavka uključuje reproduktor te mogućnost kontrole nivoa za zonu te kontrolu lokalnih ulaza
	

	29.5.
	Jamstvo za prodanu stavku minimalno 12mjeseci
	

	30.
	UPRAVLJAČKI PANEL 2
	

	
	Proizvođač/marka:
	

	
	Model/tip: 
	

	
	Količina: 3
	

	30.1.
	Stavka uključuje nabavu, dopremu i programiranje zidnog upravljačkog panela za matrice
	

	30.2.
	Izvedba u bijeloj boji
	

	30.3.
	Komunikacija putem UTP kabela CAT6
	

	30.4.
	Stavka uključuje reproduktor te mogućnost kontrole nivoa za zonu te kontrolu lokalnih ulaza
	

	30.5.
	Jamstvo za prodanu stavku minimalno 12mjeseci
	

	31.
	POZIVNI MIKROFON
	

	
	Proizvođač/marka:
	

	
	Model/tip: 
	

	
	Količina: 1
	

	31.1.
	Stavka uključuje nabavu, dopremu i programiranje pozivnog mikrofona za MTX88 matricu
	

	31.2.
	Izvedba u crnoj boji
	

	31.3.
	Jamstvo za prodanu stavku minimalno 12mjeseci
	

	32.
	SUSTAV INTELIGENTNA SOBA
	

	
	Proizvođač/marka:
	

	
	Model/tip: 
	

	
	Količina: 1
	

	32.1.
	Stavka uključuje nabavu, dopremu i puštanje u pogon sustava sobnog upravljanja u hotelu
	

	32.2.
	Stavka uključuje: napajanje 24V DC/30VA 1,5A 27kom; adapter za povezivanje sa unutrašnjom jedinicom 27kom; čitač bezkontaktne kartice-transpondera sa signalnim lampicama 27kom; magnetni kontakt za vrata 27kom; odlagač bezkontaktne kartice-transponder 27kom; sobna upravljačka jedinica sa tipkama za regulaciju i isključenje klime 27kom; magnetni kontakt za prozor 45kom
	

	32.3.
	Sustav mora omogućavati minimum sljedeće funkcije: priključivanje odlagača kartice sa signalizacijama(gost u sobi, ne smetaj,…); priključivanje odlagača kartice koji se aktivira samo u slučaju kad se deponira registrirana sobna kartica; priključivanje sklopnika 230V AC za uključivanje napajanja trošila; priključivanje senzora za mjerenje sobne temperature; priključivanje svjetla dobrodošlice 230V AC
	

	32.4.
	Jamstvo za prodanu stavku minimalno 12mjeseci
	

	33.
	CENTRALNI RECEPCIJSKI SUSTAV
	

	
	Proizvođač/marka:
	

	
	Model/tip: 
	

	
	Količina: 1
	

	33.1.
	Stavka uključuje nabavu, dopremu i instaliranje centralnog PC sustava na recepciji za upravljanje sustavom inteligentna soba
	

	33.2.
	Stavka uključuje konverter optoizoliran; programski paket inteligentna soba; programator bezkontaktnih kartica; software za kontrolu i upravljanje sobama; besprekidno napajanje za uređaje upravljanja soba; bezkontaktne kartice
	

	33.3.
	Stavka uključuje izradu potrebne dokumentacije s uputstvima; obuku osoblja; programiranje i sve potrebne radnje do punog funkcioniranja sustava.
	

	33.4.
	Jamstvo za prodanu stavku minimalno 12mjeseci
	

	34.
	VANJSKI ULAZI-KARTIČNO ULAŽENJE
	

	
	Proizvođač/marka:
	

	
	Model/tip: 
	

	
	Količina: 1
	

	34.1.
	[bookmark: _Hlk510507580]Stavka uključuje nabavu i dopremu sve potrebne opreme za upravljanje vanjskim ulazima (agencija, garaža, glavni ulaz u hotel,..)
	

	34.2.
	Stavka uključuje napajanje 24V DC/30VA 1,5A 4kom;vodootporni čitač kartice 4kom; napajanje brave vrata 12V DC 5A 4kom 
	

	34.3.
	Jamstvo za prodanu stavku minimalno 12mjeseci
	

	35.
	SUSTAV CO DETEKCIJA
	

	
	Proizvođač/marka:
	

	
	Model/tip: 
	

	
	Količina: 1
	

	35.1.
	Stavka uključuje nabavu, dopremu i ugradnju centralnog uređaja detekcije plina CO
	

	35.2.
	Karakteristike: mjerno područje 0-300 ppm CO; jedna zona detekcije s po 22 detektora; LCD prikazivač nivoa koncentracije za svaku zonu
	

	35.3.
	Stavka uključuje 3 alarmna nivoa koncentracije plina CO; 3 relejna izlaza za uključivanje ventilacije i alarmnih signalizatora; rezervno baterijsko napajanje 24VDC,7Ah
	

	35.4.
	Jamstvo za prodanu stavku minimalno 12mjeseci
	

	36.
	MJERNA GLAVA
	

	
	Proizvođač/marka:
	

	
	Model/tip: 
	

	
	Količina: 4
	

	36.1.
	Stavka uključuje nabavu, dopremu i ugradnju mjerne glave za plin CO
	

	36.2.
	Karakteristike: mjerno područje 0-300 ppm CO; točnost mjerenja 5ppm; odziv 10 sekundi; napajanje 15-20 VDC s centralnog uređaja
	

	36.3.
	Jamstvo za prodanu stavku minimalno 12mjeseci
	

	37.
	ALARMNA SIRENA
	

	
	Proizvođač/marka:
	

	
	Model/tip: 
	

	
	Količina: 1
	

	37.1.
	Stavka uključuje nabavu, dopremu i ugradnju alarmne sirene s bljeskalicom
	

	37.2.
	Karakteristike: zvučne snage maksimalno 102dB; 1m; napajanje 15-24VDC
	

	37.3.
	Jamstvo za prodanu stavku minimalno 12mjeseci
	

	38.
	ALARMNI PANEL 1
	

	
	Proizvođač/marka:
	

	
	Model/tip: 
	

	
	Količina: 1
	

	38.1.
	Stavka uključuje nabavu, dopremu i ugradnju jednostranog alarmnog svjetlosnog panela
	

	38.2.
	Dimenzije: 1200x260x100mm maksimalno
	

	38.3.
	Karakteristike: svjetlosni natpis upozorenja na povišenu koncentraciju plina CO; napajanje 230VDC
	

	38.4.
	Jamstvo za prodanu stavku minimalno 12mjeseci
	

	39.
	ALARMNI PANEL 2
	

	
	Proizvođač/marka:
	

	
	Model/tip: 
	

	
	Količina: 2
	

	39.1.
	Stavka uključuje nabavu, dopremu i ugradnju dvostranog alarmnog svjetlosnog panela
	

	39.2.
	Dimenzije: 1200x260x100mm maksimalno
	

	39.3.
	Karakteristike: svjetlosni natpis upozorenja na povišenu koncentraciju plina CO; napajanje 230VDC
	

	39.4.
	Jamstvo za prodanu stavku minimalno 12mjeseci
	

	40.
	ALARMNI PANEL 3
	

	
	Proizvođač/marka:
	

	
	Model/tip: 
	

	
	Količina: 2
	

	40.1.
	Stavka uključuje nabavu, dopremu i ugradnju jednostranog alarmnog svjetlosnog panela
	

	40.2.
	Dimenzije: 400x400x100mm maksimalno
	

	40.3.
	Karakteristike: svjetlosni natpis upozorenja na povišenu koncentraciju plina CO; napajanje 230VDC; funkcija svjetlosnog upozorenja 1Hz
	

	40.4.
	Jamstvo za prodanu stavku minimalno 12mjeseci
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