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PRILOG 1A DOKUMENTACIJE ZA NADMETANJE
PONUDBENI LIST A[footnoteRef:1] [1:  Napomena: Ako ponuditelj dostavlja ponudu samostalno, tada ispunjava Ponudbeni list A, a ako dostavlja zajednica ponuditelja potrebno je ispuniti samo Ponudbeni list B. Ako se dio ugovora ustupa podizvoditeljima, potrebno je priložiti dodatno Ponudbeni list – podatci o podizvoditeljima.] 

PREDMET NABAVE: Sustav desalinizacije morske vode

1. Osnovni podatci ponuditelja
	Ponuditelj:
	 

	Broj ponude:
	 

	Adresa:
	

	OIB:
	

	IBAN:
	

	Ponuditelj u sustavu PDV-a (zaokružiti):
	Upisati „DA“ ili „NE“

	Adresa za dostavu pošte:
	

	Kontakt osoba ponuditelja, telefon, e-pošta:
	

	Ime i prezime osobe ovlaštene za zastupanje gospodarskog subjekta
	



2. Cijena ponude
	Cijena ponude u HRK/EUR bez PDV-a:
	

	Iznos PDV-a :
	

	Cijena ponude u HRK/EUR s PDV-om:
	



3. Rok valjanosti ponude
	Rok valjanosti ponude:
	60 dana od dana isteka roka za dostavu ponuda



Svojim potpisom potvrđujemo da smo proučili i razumjeli Dokumentaciju za nadmetanje i sve uvjete nadmetanja te da dajemo ponudu čije su tehničke specifikacije u skladu s odredbama Dokumentacije za nadmetanje.

U ______________, ___/___/2019.		      


M.P.
ZA PONUDITELJA:

				             			 ________________________________
					                       (potpis osobe ovlaštene za zastupanje gospodarskog subjekta)


PRILOG 1B DOKUMENTACIJE ZA NADMETANJE
PONUDBENI LIST B (zajednica ponuditelja)
PREDMET NABAVE: Sustav desalinizacije morske vode

1. Osnovni podaci člana zajednice ponuditelja
	Član zajednice ponuditelja 1:
	 

	Adresa:
	

	OIB:
	

	IBAN:
	

	Ponuditelj u sustavu PDV-a (zaokružiti):
	Upisati „DA“ ili „NE“

	Adresa za dostavu pošte:
	

	Kontakt osoba, telefon, faks, e-pošta:
	

	Ime i prezime osobe ovlaštene za zastupanje gospodarskog subjekta
	

	Dio ugovora koji će izvršavati član zajednice ponuditelja 1
	



	Član zajednice ponuditelja 2:
	 

	Adresa:
	

	OIB:
	

	IBAN:
	

	Ponuditelj u sustavu PDV-a (zaokružiti):
	Upisati „DA“ ili „NE“

	Adresa za dostavu pošte:
	

	Kontakt osoba, telefon, faks, e-pošta:
	

	Ime i prezime osobe ovlaštene za zastupanje gospodarskog subjekta
	

	Dio ugovora koji će izvršavati član zajednice ponuditelja 2
	



2. Cijena ponude
	Cijena ponude u HRK/EUR bez PDV-a:
	

	Iznos PDV-a :
	

	Cijena ponude u HRK/EUR s PDV-om:
	

	Broj ponude:
	 



3. Rok valjanosti ponude
	Rok valjanosti ponude:
	60 dana od dana isteka roka za dostavu ponuda



Svojim potpisom potvrđujemo da smo proučili i razumjeli Dokumentaciju za nadmetanje i sve uvjete nadmetanja te da dajemo ponudu čije su tehničke specifikacije u skladu s odredbama Dokumentacije za nadmetanje.

U ______________, ___/___/2019.		      
M.P.
ZA PONUDITELJA:

				             			 ____________________	             (potpis osobe ovlaštene za zastupanje gospodarskog subjekta)

PRILOG 1C DOKUMENTACIJE ZA NADMETANJE
PONUDBENI LIST – PODATCI O PODIZVODITELJIMA
PREDMET NABAVE: Sustav desalinizacije morske vode

1. Osnovni podaci o podizvoditelju
	Podizvoditelj:
	 

	Adresa:
	

	OIB:
	

	IBAN:
	

	Ponuditelj u sustavu PDV-a (zaokružiti):
	Upisati „DA“ ili „NE“

	Adresa za dostavu pošte:
	

	Kontakt osoba, telefon, faks, e-pošta:
	

	Ime i prezime osobe ovlaštene za zastupanje gospodarskog subjekta
	

	Dio ugovora koji će izvršavati podizvoditelj:
	









U ______________, ___/___/2019.		      


M.P.
ZA PONUDITELJA:

				             			 ________________________________
					                       (potpis osobe ovlaštene za zastupanje gospodarskog subjekta)







PRILOG 2 DOKUMENTACIJE ZA NADMETANJE
IZJAVA PONUDITELJA
PREDMET NABAVE: Sustav desalinizacije morske vode

Radi dokazivanja:
1. Nepostojanja razloga za isključenje,
2. Pravne i poslovne sposobnosti i 
3. Financijske sposobnosti ponuditelja, ovim putem dajem

							I Z J A V U

kojom ja ____________________________(ime i prezime) iz ________________________ ___________________(adresa stanovanja), OIB:___________________, broj osobne iskaznice _______________, izdane od ____________________ kao po zakonu ovlaštena osoba za zastupanje gospodarskog subjekta ___________________________________  (naziv i sjedište), broj OIB-a: ____________________, pod materijalnom i kaznenom odgovornošću izjavljujem da ponuditelj i osoba po zakonu ovlaštena za zastupanje ponuditelja:
(nepostojanje razloga za isključenje)
· nisu pravomoćno osuđeni za kazneno djelo sudjelovanje u zločinačkoj organizaciji, korupcije, prijevare, terorizma, financiranja terorizma, pranja novca, dječjeg rada ili drugih oblika trgovanja ljudima 
· su ispunili obavezu plaćanja dospjelih poreznih obveza i obveza za mirovinsko i zdravstveno osiguranje, osim ako mu prema posebnom zakonu plaćanje tih obveza nije dopušteno ili je odobrena odgoda plaćanja 
· se nisu lažno predstavili ili pružili neistinite podatke u vezi s uvjetima koje je Naručitelj naveo kao razloge za isključenje ili uvjete kvalifikacije
· nije u stečaju, insolventan ili u postupku likvidacije, njegovom imovinom ne upravlja stečajni upravitelj ili sud, nije u nagodbi s vjerovnicima, nije obustavio poslovne aktivnosti niti je u bilo kakvoj istovrsnoj situaciji koja proizlazi iz sličnog postupka prema nacionalnim zakonima i propisima 
· u posljednje dvije godine do početka postupka nabave nije učinio težak profesionalni propust koji Naručitelj može dokazati na bilo koji način.
(pravna i poslovna sposobnost)
· je ponuditelj upisan u sudski, obrtni, strukovni ili drugi odgovarajući registar države sjedišta ponuditelja.
(financijska sposobnost)
· ponuditelj u posljednjih 6 (šest) mjeseci nije bio u blokadi više od 5 dana neprekidno, a ukupno više od 20 dana
· ponuditelj nema evidentirane obveze za čije podmirenje nema pokriće na računu.

U ______________, ___/___/2019.		      

M.P.
ZA PONUDITELJA:

				             			 ________________________________
					                       (potpis osobe ovlaštene za zastupanje gospodarskog subjekta)


PRILOG 3 DOKUMENTACIJE ZA NADMETANJE
PONUDBENI TROŠKOVNIK
PREDMET NABAVE: Sustav desalinizacije morske vode

Ponuditelj je dužan ponuditi, tj. upisati jediničnu cijenu i ukupnu cijenu (zaokružene na dvije decimale) za svaku stavku Troškovnika te cijenu ponude bez poreza na dodanu vrijednost (zbroj svih ukupnih cijena stavki). U cijenu ponude moraju biti uračunati svi troškovi usluga definiranih Dokumentacijom za nadmetanje i pripadajućim prilozima.


	r.br.
	Predmet nabave
	Jedinica mjere
	Količina
	Jedinična cijena HRK/EUR (bez PDV-a)
	Ukupna cijena HRK/EUR (bez PDV-a)

	1.
	Automatski pješčani filter
	kom
	1
	
	

	2.
	Uređaj za desalinizaciju morske vode reverznom osmozom
	kom
	1
	
	

	3.
	Nivo regulacija za automatsko uključivanje i isključivanje rada reverzne osmoze
	kom
	1
	
	

	
	
	
	
	
	

	Ukupna cijena ponude u HRK/EUR bez PDV-a – u brojkama:
	

	Ukupni iznos PDV-a – u brojkama:
	

	Ukupna cijena ponude u HRK/EUR s PDV-om – u brojkama:
	





U ______________, ___/___/2019.		      
M.P.
ZA PONUDITELJA:

				             			 ________________________________
					                       (potpis osobe ovlaštene za zastupanje gospodarskog subjekta)


PRILOG 4 DOKUMENTACIJE ZA NADMETANJE
TEHNIČKE SPECIFIKACIJE
PREDMET NABAVE: Sustav desalinizacije morske vode

NAPOMENA: Ponuditelj nudi predmet nabave putem ove tablice Tehničkih specifikacija koja će činiti dio ponude i kasnijeg Ugovora. Ponuditelj je dužan ponuditi svaku stavku kako je tražena u stupcu 1 Tražene karakteristike. Ponuđeni predmet nabave je pravilan i prihvatljiv samo ako ispunjava sve zahtijevane uvjete i svojstva. Nije prihvatljivo precrtavanje ili korigiranje stavke navedene u stupcu 1 Tražene karakteristike. 
Ponuditelj obavezno popunjava stupac 2. «Ponuđene karakteristike» definirajući detaljno tehničke specifikacije ponuđene robe (napomena: ponuditelj popunjava tehničke specifikacije upisujući točne karakteristike ponuđene robe, izbjegavajući pri tome popunjavanje stupca samo riječima kao što su npr. „zadovoljava“ , „DA“, „jednakovrijedno traženom“ ili „odgovara traženom“). Ponude ponuditelja koji ne popune tehničke specifikacije sa točnim karakteristikama ponuđene robe mogu biti odbačene.
Stupac „Napomene“ ponuditelj može popuniti ukoliko smatra potrebnim. Stupac „Ocjena DA/NE“ ponuditelj ne popunjava s obzirom na to da je stupac predviđen za ocjene Naručitelja. Zahtjevi definirani Tehničkim specifikacijama predstavljaju minimalne tehničke karakteristike koje ponuđena roba mora zadovoljavati. 
Redni broj :1
Naziv: Automatski pješčani filter
	Tražene karakteristike
	Ponuđene karakteristike
	Napomene

	Tehnički opis:
Automatski pješčani filter za uklanjanje finih čvrstih čestica s automatskim upravljačkim ventilom, tlačnom posudom, filterskim punjenjem i cijevnim spojevima
	
	

	Standardna oprema:
Tlačna posuda izrađena od antikorozivnog materijala
	
	

	Automatski upravljački ventil s mikroprocesorskim kontrolerom
	
	

	Filterska ispuna, koja se sastoji od potpornog sloja i filtarskog sloja kvarcnog pijeska
	
	

	Radne karakteristike:
protok: min. 2,6 m3/h u kontinuiranom radu i min. 5,6 m3/h u maksimalnom radu
	
	

	Radni tlak: min: 2,5 bar, maks: 6 bar
	
	

	Maksimalna temperatura napojne vode: 30°C
	
	

	Maksimalna temperatura okoline: 40°C
	
	

	Električni priključak: 220V/50 Hz
	
	

	Jamstvo i servis:
Jamstvo za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku od minimalno 24 mjeseci od dana primopredaje
	
	

	Osiguran servis min. 5 godina
	
	

	Isporuka, ugradnja i puštanje u rad
	
	



Redni broj :2
Naziv: Uređaj za desalinizaciju morske vode reverznom osmozom
	Tražene karakteristike
	Ponuđene karakteristike
	Napomene

	Tehnički opis:
Uređaj za desalinizaciju morske vode reverznom osmozom, s postoljem za pričvršćivanje opreme za upravljanje i nadzor postrojenja
	
	

	Standardna oprema:
PP filter 100 µm
	
	

	Apsolutni filter 10 µm
	
	

	Zaštitne sklopke od preniskog i previsokog pritiska 
	
	

	Moduli za morsku vodu (s membranama i tlačnim cijevima)
	
	

	Kontrolni instrumenti za praćenje pritiska i mjerenje vodljvosti permeata
	
	

	Upravljački ormar s ugrađenom mikroprocesorskom upravljačkom jedinicom za automatsko nadziranje i upravljanje
	
	

	Radne karakteristike:
Automatski rad i podešavanje protoka permeata
	
	

	Količina permeata: 
min. 800 l/h u kontinuiranom radu
min. 1.000 l/h u maksimalnom radu
	
	

	Odsoljavanje: min. 99%
	
	

	Radni pritisak: maksimalno 60 bara
	
	

	Snaga motora: od 7 kW do 8 kW
	
	

	Temperatura napojne vode: od 5 do 35°C
	
	

	Maksimalna temperatura okoline: 40°C
	
	

	Električni priključak: trofazni 400V/50 Hz
	
	

	Jamstvo i servis:
Jamstvo za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku od minimalno 24 mjeseci od dana primopredaje
	
	

	Osiguran servis min. 5 godina
	
	

	Isporuka, ugradnja i puštanje u rad
	
	



Redni broj :3
Naziv: Nivo regulacija u postojećem spremniku 
	Tražene karakteristike
	Ponuđene karakteristike
	Napomene

	Tehnički opis:
U postojeći spremnik ugrađena nivo regulacija (plovak), kojom se automatski uključuje i isključuje rad reverzne osmoze
	
	

	[bookmark: _GoBack]Isporuka, ugradnja i puštanje u rad
	
	





U ______________, ___/___/2019.		      

M.P.
ZA PONUDITELJA:

				             			 ________________________________
					                       (ime, prezime i potpis osobe ovlaštene za zastupanje gospodarskog subjekta)
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