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PRILOG II DOKUMENTACIJE ZA NADMETANJE
TEHNIČKE SPECIFIKACIJE
NAZIV NABAVE: VILIČARI, BROJ NABAVE: 11
GRUPA 2: ELEKTRIČNI VILIČAR ZA VISOKO PODIZANJE

NAPOMENA: Ponuditelj nudi predmet nabave putem ove tablice Tehničkih specifikacija koja će činiti dio ponude.
Ponuditelj je dužan ponuditi svaku stavku kako je traženo u stupcu 2. Zahtijevane tehničke specifikacije.
[bookmark: _GoBack]Ponuđeni predmet nabave je pravilan i prihvatljiv samo ako ispunjava sve zahtijevane uvjete i svojstva. Nije prihvatljivo precrtavanje ili korigiranje stavke navedene u stupcu 2. Zahtijevane tehničke specifikacije. Ponuditelj obavezno popunjava stupac 3. Ponuđene tehničke specifikacije definirajući detaljno tehničke specifikacije ponuđene robe (napomena: ponuditelj popunjava tehničke specifikacije upisujući točne karakteristike ponuđene robe, izbjegavajući pri tome popunjavanje stupca samo riječima kao što su npr. „zadovoljava“, „DA“, „jednakovrijedno traženom“ ili „odgovara traženom“). Ponude ponuditelja koji ne popune tehničke specifikacije s točnim tehničkim specifikacijama ponuđene robe, mogu biti odbačene.
Ponuditelj popunjava tehničke specifikacije samo za onu grupu nabave za koju daje ponudu.
Stupac 4. Bilješke, primjedbe, upute na popratnu dokumentaciju Ponuditelj može popuniti ukoliko smatra potrebnim. 
Zahtjevi definirani Tehničkim specifikacijama predstavljaju minimalne tehničke specifikacije koje ponuđena roba mora zadovoljavati, ukoliko nije drugačije navedeno, te se iste ne smiju mijenjati od strane Ponuditelja.
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	1.
	ELEKTRIČNI VILIČAR ZA VISOKO PODIZANJE
Količina: 1 kom
	
	

	
	Naziv proizvođača: 
	
	

	
	Tip proizvoda, model:
	
	

	1.1.
	Novi ručni električni visokopodizni viličar
	
	

	1.2.
	Nosivost minimalna 1000kg
	
	

	1.3.
	Nosivost na max. visini 500 kg
	
	

	1.4.
	Visina dizanja min. 4200 mm
	
	

	1.5.
	Visina spuštenog krana max 2000 mm
	
	

	1.6.
	Baterija u viličaru 24V/ min. 200 Ah
	
	

	1.7.
	Sigurnosna oprema u skladu sa Zakonom Zakon o zaštiti na radu (NN 71/14, 118/14, 94/18 i 96/18) i Pravilnikom o zaštiti na radu pri uporabi radne opreme (NN 18/2017)
	
	

	1.8.
	Montaža i puštanje u rad na mjestu isporuke
	
	

	1.9.
	Obuka djelatnika Naručitelja (max. 5 djelatnika) za upravljanje viličarom na mjestu isporuke u trajanju od min. 3 (tri) sata najkasnije u roku od 3 (tri) dana nakon montaže i puštanja u rad viličara.
	
	

	1.10.
	Jamstvo za ispravnost prodane robe 
min. 36 mjeseci (jamstveni rok počinje od dana prihvata isporučene robe)
	
	

	1.11.
	Ovlašteni pokretni servis sa odzivom unutar 24h
	
	

	1.12.
	Dostupnost rezervnih dijelova min. 7 godina
	
	





U __________________, ______________________                                                                                            
              (mjesto)                             (datum)					          

                                                                                                                             
                                                                                                                    M.P.                                                                        ZA PONUDITELJA:	  
	 			 	                                                                     
                                                                                                                                                                                ________________________________
 	                                                                                                                                                                            (ime, prezime i potpis ovlaštene osobe)
 



Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj
Sadržaj ovog dokumenta isključiva je odgovornost društva Milsing d.o.o.
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