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UPUTE ZA POPUNJAVANJE:

· Kolona 1. i 2. ispunjena je od strane Naručitelja i prikazuje tražene tehničke specifikacije (nije dozvoljeno ispravljanje i/ili modifikacija istih od strane ponuditelja);
· Kolonu 3. ispunjava ponuditelj (obavezno) sa detaljima ponuđene robe i/ili usluga i gdje je primjenjivo s odgovorima kako je traženo u pogledu funkcionalnosti i popratnih usluga (npr. riječi “DA” ili “NE” nisu dozvoljene, osim u slučaju ako to nije traženo ovim prilogom);
· Kolonu 4. ispunjava ponuditelj (prema potrebi) na način da u istu unosi svoje komentare na ponuđenu/predloženu robu i/ili usluge te upute za popratnu dokumentaciju ponuđenih stavki.

Predmet nabave opisan je tehničkim karakteristikama i funkcionalnim zahtjevima. Iznimno, ako se navodi robna marka, norma, tip, određeni model ili brend u pojedinim dijelovima Troškovnika u kojima to nije moguće opisati tehničkim i funkcionalnim zahtjevima, smatra se da Naručitelj traži jednakovrijedan proizvod. U tom slučaju, ponuditelji mogu ponuditi jednakovrijedan proizvod, a čiju istovjetnost proizvoda kojeg nudi i traženog jednakovrijednog proizvoda, ponuditelj u svojoj ponudi mora dokazati tehničkih karakteristikama i funkcionalnostima na način da dostavi popratnu dokumentaciju iz koje će isto biti vidljivo.

Eventualna prateća dokumentacija koju Ponuditelj dostavlja kao nadopunu mora jasno ukazivati na modele odnosno opcije koje se nude. Ponude koje ne identificiraju precizno modele i specifikacije mogu biti odbijene.

Tehničke specifikacije navedene su u tablici u formatu kontrolne liste koja obuhvaća specifikacije/funkcionalnosti i popratne usluge obavezne kao minimalan standard svake pojedine tražene stavke i jedina su osnova za ocjenu tehničke sukladnosti ponuda. Ponuditelji mogu nuditi i proizvode koji ispunjavaju i više standarde, odnosno tehničke specifikacije, od minimalnih.

NAPOMENA:	Ponuditelj popunjava tehničke specifikacije za sve stavke predmeta nabave. 
PRILOG 7.
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	1.
RB.
	2.
Tehničke specifikacije
(tražene minimalne/standard)
	3.
Tehničke specifikacije
(ponuđene)
	4.
Bilješke i/ili primjedbe i upute na popratnu dokumentaciju

	Stavka 1. Softver za modeliranje „Sinkronom“ ili jednakovrijednom tehnologijom

	1.1.
	Naziv/model i/ili tip ponuđenog proizvoda
	
	

	1.2.
	Dvije (2) trajne (permanentne) mrežne licence;
	
	

	1.3.
	Mogućnost 2D funkcije crtanja uz pomoć „Sinkronom“ ili jednakovrijedne tehnologije;
	
	

	1.4.
	Mogućnost izrada 3D modela i crteža uz pomoć „Sinkronom“ ili jednakovrijedne tehnologije;
	
	

	1.5.
	Mogućnost promjena modela pomoću 3D dimenzija i relacija;
	
	

	1.6.
	Konstruiranje modela bazirano na „Parasolid“ ili jednakovrijednoj jezgri;
	
	

	1.7.
	Mogućnost čitanja svih standardnih formata geometrije (DXF, DWG, DGN, SAT, IGES, STEP, SLDPRT (3D), NX, EMX, MDS, STL i XM);
	
	

	1.8.
	Mogućnost otvaranja i editiranja poznatih CAD formata uz pomoć „Sinkrone“ ili jednakovrijedne tehnologije;
	
	

	1.9.
	Mogućnost simulacije opterećenja na razini elemenata ili cijelog sklopa te optimiziranje konstrukcije;
	
	

	1.10.
	Mogućnost otvaranja velikih sklopova koji sadrže 100.000 ili više elemenata;
	
	

	1.11.
	Softver omogućuje funkcije za izradu složenih proizvoda od lima;
	
	

	1.12.
	Softver omogućuje funkcije za izradu zavara;
	
	

	1.13.
	Softver omogućuje funkcije za izradu složenih proizvoda od metalnih konstrukcija (profili, cijevi);
	
	

	1.14.
	Softver omogućuje funkcije za izradu foto – realističnih slika (renderiranje);
	
	

	1.15.
	Softver sadrži gotove knjižnice strojnih elemenata;
	
	

	1.16.
	Softver sadrži knjižnice standardnih elemenata;
	
	

	1.17.
	Softver omogućuje funkcije za automatsku izradu tehničke dokumentacije iz 3D modela.
	
	

	Stavka 2. Softver za kreiranje raster slika i vektorske grafike

	2.1.
	Jedna (1) trajna (permanentna) mrežna licenca;
	
	

	2.2.
	Softver omogućuje funkcije za jednostavno kreiranje raster slika, vektorske grafike, 3D PDF, HTML 5, AVI movie-a, word dokument, te ostale funkcije za izradu multi-page dizajna;
	
	

	2.3.
	Mogućnost podržavanja 32-bitne i 64-bitne arhitekture računala;
	
	

	2.4.
	Softver omogućuje izradu digitalnih kataloga i uputa za proizvodnju, montažu i upotrebu proizvoda;
	
	

	2.5.
	Softver omogućuje izradu visokokvalitetnih 3D PDF i 3D CAD formata ili jednakovrijednih formata.
	
	

	Stavka 3. Softver za proračun metodom konačnih elemenata

	3.1.
	Jedna (1) trajna (permanentna) licenca;
	
	

	3.2.
	[bookmark: _GoBack]Softver omogućuje funkcije za pred- i post- procesiranje metodom konačnih elemenata;
	
	

	3.3.
	Mogućnost izbora različitih materijala (izotropni, ortotropni, anizotropni, laminati);
	
	

	3.4.
	Softver omogućuje napredne funkcije za linearne analize statike, analize stabilnosti (izvijanja), osnovne nelinearne analize, analize vlastitih vibracija i prijenosa topline uz pomoć metode konačnih elemenata;
	
	

	3.5.
	Mogućnost analize sklopova i kontaktnih naprezanja na spojevima komponenata;
	
	

	3.6.
	Softver sadrži CAE ili jednakovrijedan programski paket koji ima ugrađene translatore za preuzimanje geometrije iz svih vodećih CAD programa;
	
	

	3.7.
	Programski paket je integriran s Microsoft Office aplikacijama.
	
	

	Stavka 4. Osposobljavanje zaposlenika za rad u novim softverima

	4.1.
	Osposobljavanje 3 zaposlenika za rad u novom softveru za modeliranje „Sinkronom“ ili jednakovrijednom tehnologijom (Stavka 1.) te softveru za proračun metodom konačnih elemenata (Stavka 3.);
	
	

	4.2.
	Trajanje: 2 dana.
	
	


U slučaju da naša ponuda bude prihvaćena, spremni smo isporučiti robu i izvršiti usluge sukladno gore ponuđenim tehničkim specifikacijama/opisu posla, a na način i prema uvjetima utvrđenim u Pozivu na dostavu ponuda.
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