PRILOG 2



TROŠKOVNIK


NAZIV PROJEKTA:
Ulaganjem do uvođenja nove proizvodnje i proširenja tržišta

EVIDENCIJSKI BROJ NABAVE:
01/2019 Nabava stroja za prednamještanje alata

PREDMET NABAVE:
Nabava stroja za prednamještanje alata
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Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj
1 | Stranica
STROJ ZA PREDNAMJEŠTANJE ALATA
	TEHNIČKE SPECIFIKACIJE

	R.Br.
	Svojstvo
	Tražena vrijednost od strane Naručitelja
	Ponuđena specifikacija
	Ukupna cijena (bez PDV-a)

	1
	Vanjski uređaj za umjeravanje alata (dužina i promjer)
	DA
	 
	 

	2
	Maksimalna duljina alata koji se može mjeriti
	MIN. 400 mm
	 
	

	3
	Maksimalni promjer alata koji se može mjeriti
	MIN. 400 mm
	 
	

	4
	Hod po x osi preko centra vretena i mogućnost obostranog mjerenja ("snap gauge" metoda)
	DA
	 
	

	5
	Promjer alata koji se može mjeriti obostrano ("snap gauge" metoda)
	MIN. 100 mm
	 
	

	6
	Baza uređaja od sivog ljeva
	DA
	 
	

	7
	Direktni mjerni sistemi za X i Z os (mjerne letve)
	DA
	 
	

	8
	Pisač za ispis naljepnica s izmjerenim podacima o alatu
	DA
	 
	

	9
	[bookmark: _GoBack]Mogućnost direktnog prijenosa izmjerenih podataka u standardne upravljačke naprave CNC strojeva (postojeći strojni park – upravljanja Siemens, Heidenhain, Fanuc, Haas – potrebna kompatibilnost sa istim)
	DA
	 
	

	10
	Veličina ekrana uređaja
	MIN. 18" 
	 
	

	11
	Instalaciju stroja kod kupca i osnovna obuka
	DA
	 
	

	12
	Greška ponovljivosti mjerenja
	MAX. +/-0.002mm
	 
	

	13
	Mogućnost prihvata držača alata (postojeći SK40 – potrebna kompatibilnost sa istim)
	DA
	 
	

	14
	Mogućnost prihvata držača alata (postojeći Varia VX3 – potrebna kompatibilnost sa istim)
	DA
	 
	

	15
	UKUPNO POJEDINAČNA CIJENA (kn)
	 

	16
	BROJ KOMADA
	1 kom

	17
	UKUPNA CIJENA (kn)
	 


Naziv Ponuditelja/Zajednice ponuditelja/Podugovaratelja: 
Adresa Ponuditelja/Zajednice ponuditelja/Podugovaratelja:
Napomena: po potrebi dodati redove


            Mjesto i datum                                                                                                                        Za Ponuditelja 


									      MP
													     (Potpis odgovorne osobe)
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