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Ovaj poziv se financira iz Europskog fonda za regionalni razvoj


Prilog VI.
TEHNIČKE SPECIFIKACIJE
[bookmark: _GoBack]
Zahtjevi definirani Tehničkim specifikacijama predstavljaju minimalne tehničke karakteristike koje ponuđena roba i usluge moraju zadovoljavati te se iste ne smiju mijenjati od strane Ponuditelja.
Ponuditelj OBAVEZNO POPUNJAVA stupac «Ponuđene specifikacije» definirajući detaljno tehničke specifikacije ponuđene robe. 
Stupac «Ocjena DA/NE» ponuditelj NE POPUNJAVA, s obzirom na to da je stupac predviđen za ocjene naručitelja. Kako bi se ponuda smatrala valjanom, ponuđeni predmet nabave mora zadovoljiti sve što je traženo u obrascu Tehničkih specifikacija. U slučaju postojanja sumnje u istinitost podataka navedenih u ponuđenim tehničkim specifikacijama, naručitelj zadržava pravo provjere navedenih podataka, bilo kojim prikladnim sredstvom / načinom (npr. provjerom podataka objavljenih na internet stranicama proizvođača, distributera ili se može obratiti proizvođaču i sl.).

	Predmet br.
	Tražene specifikacije
	Ponuđene specifikacije
	Ocjena
(DA/NE)

	1.
	Analiza IT stanja
Paušalno / Količina: 1 komad

	1.1.
	OPIS USLUGE
	Analiza postojećeg stanje IT opreme i infrastrukture. Projektna dokomentacija uvođenja IT infrastrukture u postojeće i nove prostorije korisnika
	
	

	2.
	Unapređenje cjelokupne IT infrastrukture novim softverskim rješenjima izrađenim po mjeri tvrtke
Količina: 1 komplet

	
	Naziv proizvođača:
	
	

	
	Naziv modela:
	
	

	2.1.
	Nadogradnja i unapređenje postojećeg sustava/ softvera za upravljanje pomorcima
	Unaprijeđenje postojećeg sustava prema općoj specifikaciji:
· Izrada na istovjetnoj platformi/bazi podataka novije generacije prema načelu modularnosti
· Migracija postojećih podataka i fizičkih dokumenata na novu platformu i organizacija strukture
· Sustav treba omogućiti administraciju korisnika (kreiranje korisnika, uređivanje općih specifikacija korisnika, tablični prikaz svih korisnika s statusom korisničkog računa)
· Kod kreiranja korisnika potrebno je imati mogućnost unosa osobnih i kontakt podataka, adresa, definiranja trenutnog radnog mjesta i definiranja grupe, uloga i pristupnih prava.
· Sustav treba omogućiti administraciju grupa korisnika (kreiranje grupa, dodavanje/uklanjanje korisnika iz grupe, uređivanje općih specifikacija grupe
· Sustav treba omogućiti administraciju uloga za pojedinog korisnika i/ili grupu
· Administratori sustava trebaju imati mogućnost podešavanja svih sistemskih, poslovnih i korisničkih parametara koji su potrebni za normalan rad sustava
· U administraciji sustava potrebno je implementirati mogućnost administracije korisničkih izbornika za pojedinog korisnika i/ili grupu
· Prijavljeni korisnik sustava mora imati mogućnost promjene osobnih podataka na svojem profilu za administraciju. Na profilu korisnik može promijeniti svoju lozinku, email adresu, osobne i kontakt podatke, te podesiti model obavještavanja.
· Korisnici koji imaju pravo mogu se prijaviti u sustav s web obrasca za prijavu korisnika. Prijavljeni korisnici mogu se odjaviti iz aplikacije. U slučaju da je istekla prijava korisnika, korisnika je potrebno preusmjeriti na web obrazac za prijavu korisnika.
· Sustav mora evidentirati akcije nad modulima u obliku tko je i kada napravio određenu akciju
· Sustav mora evidentirati greške nad modulima koje služe za analizu i otklanjanje poteškoća u radu
· Na razini sustava treba postojati globalna tražilica preko koje se mogu pretraživati svi važni elementi u sustavu na temelju osnovnih podataka ili putem pretrage gdje se odabiru detaljnije opcije pretraživanja
· Kod tabličnog pregleda popisa entiteta potrebno je implementirati filtriranje preko kojeg će korisnik moći filtrirati entitete prema njihovim globalnim parametrima
· Tablični prikazi koji će se koristiti kod pregleda popisa entiteta moraju imati mogućnost globalnog sortiranja
· Sustav treba podržavati slanje internih notifikacija. Interne notifikacije se trebaju prikazivati korisnicima tijekom rada u sustavu i kod prijave u sustav.
· Sustav treba imati mogućnost generiranja predefiniranih izvještaja kojima se mogu prezentirati rezultati pretrage za određene entitete. Na samom izvještaju osim pregleda potrebno je moći vršiti filtriranja prema ponuđenim parametrima, vršiti ispis izvještaja, te izvoz izvještaja barem u PDF i/ili Excel oblik.
· Sustav mora koristiti relacijsku bazu podataka gdje se podaci pohranjuju u jedinstvenu bazu podataka na serveru, a pristup podacima mora biti realiziran preko web servisa, koji će kasnije omogućiti lakšu integraciju s drugim sustavima.
· Sustav treba biti web aplikacija implementirana korištenjem responzivnog dizajna, tj. većina sučelja  sustava treba imati mogućnost prilagođavanja različitim veličinama ekrana (desktop, tablet, mobilni prikaz).
· Sustav treba biti povezan s web servisom za razmjenu podataka na www.zorovic.hr

Uz opće specifikacije nadogradnje/unapređenja postojeće platforme – poslovne procese optimiziramo integracijom modula u jedan sustav:
· Upravljanje ljudskim potencijalima
· Financije i računovodstvo
· Logistika
· Marketing
· Nabava
· Prodaja
· Strateško planiranje
· Upravljanje rizicima
	
	

	2.2.
	Softversko rješenje za unapređenje procesa Upravljanje ljudskim potencijalima

	Integrirano softversko rješenje za upravljanje ljudskim potencijalima koji sadrži module:
· Upravljanje osobnim podacima
· Upravljanje referencama
· Upravljanje certifikatima
· Upravljanje interview-ima
· Upravljanje zdravstvenim kartonom
· Upravljanje jezicima
· Upravljanje ocjenama
· Upravljanje dokumentima
· Upravljanje evidencijom plovidbe
· Izvještaji pomoraca i statusa obavezne dokumentacije
· BI /Busines Intelligence – pretrage, statistička obrada i analitika nad podacima uz mogućnost ispisa
Web servis povezan s softverom koji omogućuje pregled i ažuriranje CV-a putem zaštićenog pristupa na web stranici
	
	

	2.3.
	Softversko rješenje za Financije i računovodstvo

	Integrirano softversko rješenje koje sadrži module:
· administracija URA/IRA
· administracija aktivnosti pomoraca i generiranje payslipova
· administracija modela obračuna plaća za pomorce u međunarodnoj plovidbi
· automatizirani obračun plaća s analitikom i reportingom (mogućnost preuzimanja u pdf i xls formatima)
· automatizirana tečajna lista povezana s minimalno dvije banke
· administracija bankovnih detalja pomoraca
administracija i kreiranje xml SEPA datoteke za bankovna plaćanja
	
	

	2.4.
	Softversko rješenje za Logistika

	Integrirano softversko rješenje koje sadrži module:
· za logističke operacije - napredno pretraživanje nad podacima softvera za upravljanje ljudskim potencijalima
ispis izvještaja koji pomorci zadovoljavaju zahtjeve klijenta za ukrcaj na brod
	
	

	2.5.
	Softversko rješenje za Marketing

	Integrirano softversko rješenje koji sadrži modul:
administracija mailing listi za slanje ciljanih obavijesti i ponuda tvrtke
	
	

	2.6.
	Softversko rješenje za edukaciju kadrova i pomoraca
	Integrirano softversko rješenje za edukaciju, obuku i praktičnu provjeru znanja iz pomorskih vještina 
	
	

	2.6.1.
	Upravljačka stanica za praktičnu provjeru znanja pomorskih vještina
	Integrirana aplikacija za kreiranje, prilagodbu, prezentaciju, praćenje i pregled rezultata vježbe.
Funkcije:
· Prikaz vektorske elektroničke karte područja vježbe
· Kreiranje vježbe i automatsko kreiranje scenarija procjene sposobnosti;
· Nadzor nad izvođenjem vježbe
· Kontinuirano snimanje zapisa izvođenja vježbe;
· Odvijanje vježbe u realnom, usporenom ili ubrzanom vremenu
· Funkcija prikaza objekata u vježbi sa prediktorom kretanja
· Grafički prikaz parametara kretanja broda
· Rad sa alatima za mjerenje: neograničen broj ERBL, pokretni ERBL
· Slanje NAVTEX poruka u ime NAVTEX stanice, prilagodba liste NAVTEX stanica, snimanje i korištena obrazaca NAVTEX poruka
· Rad sa rutama
· Funkcija slobodnog pomicanje vlastitog broda tokom izvođenja vježbe
· Funkcija virtualne sile tegljača na bilo koju točku na trupu broda
· Kontinuirani prikaz parametara kretanja broda i okoline: brzina i kurs broda, COG, transverzalna brzina na krmi i pramcu, kurs zvrčnog kompasa, brzina okretanja ROT, brzina i smjer vjetra i struje, visina i smjer valova, dubina
· Kontrola i upravljanje operacijama priveza
· Kontrola i unošenje kvarova u navigacijsku i drugu opremu broda i mogućnost stvaranja scenarija kvarova
· Funkcija debriefing
· Funkcija napredne provjeru studenata koristeći postavljene kriterije tokom izvođenje vježbi.
Osnovne funkcionalnosti modela simulacije:
· kretanje objekata u 6 stupnjeva slobode;
· hidrodinamički model trupa;
· model stabiliteta i plovnosti;
· model aerodinamike trupa;
· model porivnog stroja;
· model autopilota, kormilarenja i propulzije
· model efekta vjetra, valova i struja;
· model efekta pličina;
· model posrtanja i ljuljanja na valovima;
· model utjecaja slojeva struja na brod;
· model hidrodinamičke interakcija sa brodovima i objektima u moru; 
· model mehaničke interakcije sa brodovima i rivom;
· modeliranje plovidbe različitih tipova brodova: deplasmanski, katamarani, tegljači, barže, helikopteri.
Simulirani efekti:
· hidrodinamički efekt pličina na trup, propeler i kormilo
· Squat efekt;
· hidrodinamička interakcija sa brodovima (tegljačima, baržama) i geografskim osobnostima plovnog područja (neravnomjerno morsko dno, pličine, riva);
· Sudar vlastitog broda sa brodom, tegljačem ili baržom;
· Dodir vlastitog broda sa rivom i plutačama;
· Nasukavanje;
· Nasukavanje na pjeskoviti dno;
· Plovidba iznad sloja;
· Lock efekt; 
· Planing efekt;
· Izlaz propelera iz mora.

Generator zvuka i zvučnih efekata
· Zvukovi vlastitog broda, uključujući: porivni stroj, propeler, thrusteri, zvučni navigacijski signali, šum valova oko trupa, sidreni lanci i vitla
· Vanjski zvukovi, uključujući: zvukove sa ostalih brodova 
· (porivni stroj, zvučni navigacijski signali, sidreni lanci i vitla), zvuk vjetra, mora, kiše, grmljavine, zvuk helikoptera, zvukovi sa pomagala za navigaciju
Model propagacije zvuka uključujući sljedeće efekte:
· prigušenje zvuka sa udaljenošću izvora
· frekvencijski ovisna apsorpcija u zraku
· promjena frekvencije zvuka zbog Dopplerovog efekta
· prigušenje zvuka prolaskom kroz prepreke, npr zidovi kormilarnice.
Generator NMEA poruka
· U NMEA protokolu putem RS232 sučelja
· Primanje poruka sa navigacijskih senzora uključujući AIS i Radar.
Generator radarske slike (overlaya) za sve radarske i ECDIS stanice u simulatoru.
Funkcionalnost u vježbi
· Privez vlastitog broda i kontrola konopa
Mogućnost povezivanja/proširenja u zajedničkom radu sa ostalim sustavima za praktičnu provjeru znanja
15 različitih hidrodinamički model vlastitog broda odabran iz liste modela proizvođača softvera simulatora. Model mora biti simuliran u 6 stupnjeva slobode i odražavati realni matematički hidrodinamički i vizualni identitet simuliranog broda.
15 različitih područja plovidbe/vježbe. Područje plovidbe mora uključivati elektronsku kartu, radarsku sliku i vizualizaciju područja.

	
	

	2.6.2.
	Radna stanica za radarsko osmatranje i smjeranje – radna i pričuvna stanica
	Softver radne stanice Radar integriran u sustav simulatora koji omogućuje primanje i razmjenu podataka o kretanju vlastitiog broda i brodova u okolini unutar simuliranog područja vježbe. Uključuje i primanje dinamične radarske slike sa radarskim odrazima okolnog kopna i brodova unutar navigacijskih područja, vremenskih događaja i sl.
Izbor između barem četiri tipa radara od kojih jedan mora biti u skladu sa važećim zahtjevima IMOa uključujući:
Annex A.1, item No. A.1/4.38 and Annex B, Module B in the Directive. SOLAS 74 as amended, Regulation X/3, IMO Res A.278(VIII), A.694(17) & A.820(19), IMO Res MSC. 191(79) & 192(79), ITU-R M.1177-4 (04/11)
Ili jednakovrijedno _______________________________
Osnovne funkcije:
· Skala dometa: 0.125 – 96 NM;
· Tip prikaza radarske slike: Head Up, North Up, Course Up, TM, RM;
· Prikaz datuma i sata u vježbi
· Prikaz sintetičkih elemenata radarske slike: Heading line, Cursor, ERBL, VRM, Parallel index lines, Marks, Range rings, Guard zones, Track history, Vectors (true, relative), Rotating cursor, Root (WP), ARPA marks
· Prikaz video efekata radarskog odjeka: Target trails, Echo stretch, boost, Echo average
· Prikaz video efekata radarskog primopredajnika: 3 and 10 cm transmission bands, change-of-pulse-length effect, gain control effects, receiver pass band tuning effects, sea clutter and its suppression, rain clutter and its suppression, target trails, echo stretch, echo average, scaling
Funkcije automatskog praćenja:
· Načini prihvata objekata: manual, automatic (Guard zone)
· Način poništavanja praćenja objekata: manual, automatic
· Vrijeme akvizicije: približni podaci – 30 sec, točni podaci – 3 min;
· Broj praćenih objekata do 100 objekata
· Prikaz informacija o objektu: RANGE, BEARING, CPA, TCPA, COURSE, SPEED, BOW X, bow crossing range (BCR), bow crossing time (BCT)
· Alarmi objekta: BOW CROSSING, CPA/TCPA, GZ1 GZ2, LOST TARGET, i TARGET STORE FULL;
· Podešavanje CPA, TCPA
· Trial manoeuvre
UAIS funkcije:
· Prikaz AIS objekata i informacija o objektu u skladu sa IEC/PAS 60936-5 Ed.1.0 “Guidelines for the use and display of AIS Information on radar”
Ili jednakovrijedno _______________________________

Parametri radarskog sustava:
· Frekvencija S-band, X-band
· Broj okretaja antena 12 – 48 RPM
Efekti koje instruktor može podesiti:
· Prikaz višestrukog odraza
· Prikaz indirektnog odraza
· Smetnja sa drugih radara
· Povećanje šuma prijemnika
· Detekcija objekata
· Uključi/isključi radar video signal
· Uključi/isključi radar sustav automatskog praćenja objekata
Karakteristike i sadržaj radarskog signala:
· Izravni odrazi sa brodova, tegljača, barži, helikoptera
· Višestruki odrazi između broda i vlastitog jarbola
· Višestruki odrazi
· Odrazi od bočnih latica
· Odrazi sa obale i objekata na obali
· Odrazi sa plutača i svjetionika
· Racon signali
· SART signali
· Odrazi od kišnih oblaka i morske površine
· Smetnje sa drugih radara
Efekti radarskog signala:
· Prigušenje signala sa udaljenošću i kroz kišne oblake
· Zasjenjenje od prolazećih brodova i linije obale
· Zakrivljenost zemljine površine
· Gubitak odraza u visokim valovima
· Promjena odraza pri posrtanju i ljuljanju
· Snaga predajnika
· Dužina radarskog pulsa, PRF, gain, sea clutter, rain clutter
	
	

	2.6.3.
	Radna stanica za prikaz pomorskih elektronskih karata – radna i pričuvna stanica
	Softver radne stanice ECDIS integriran u sustav simulatora koji omogućuje primanje i razmjenu podataka o kretanju vlastitior broda i brodova u okolini unutar simuliranog područja vježbe. Uključuje i primanje i prikazivanje dinamične radarske slike sa radarskim odrazima okolnog kopna, brodova unutar navigacijskiog područja, vremenskih događaja i sl.
Sustav omogućuje trenutno dijeljenje sljedećih podataka između modela radne stanice ECDIS i radne stanice Radar i modela simulatora:
· Elektronske karte i baza podataka
· Podaci sa senzora
· Radarski podaci
· Podaci o ruti i planu putovanja
· Alarmi i upozorenja
· Zapis traga broda i ostalih podataka
Softver ECDIS mora biti u skladu sa zahtjevima IMOa uključujući 
MED/4.30. SOLAS 74 as amended, Regulations V/18, V/19 & X/3, IMO Res. A.694(17), IMO Res. MSC.36(63), IMO Res. MSC.97(73), IMO Res. MSC.191(79), IMO Res. MSC.232(82), IMO Res. MSC.302(87), IMO SN.1/Circ.266
 Ili jednakovrijedno _______________________________
Osnovne funkcije:
· Rezolucija prikaza na zaslonu 1920 x 1200
· Prikaz do 6 elektronskih karata u više formata
· Orijentacija karte North UP, Head UP, Course UP
· Kontrola prikaza karte (Layers Control, Autoload, Autoscale, Autoscroll, Zoom, Chart Formats Priority (ARCS/ENC), 6 Color Palettes)
· Sustav alarma (AIS, Antigrounding, Sensors, Route, Radar/Targets (CPA/TCPA), Chart Areas, etc.);
· Prikaz podatak vlastitog broda (COG, SOG, HDG, LOG)
· Mjerenje na karti sa dva ERBL
· True Motion, Relative Motion
· Prikaz razdijeljenog pogleda sa dvije različite skale/orijentacije karte
· Planiranje i izvođenje rute
· Rad sa više ruta
· Kalkulacija dolaska
· Kreiranje SAR ruta
· Prikaz radarskog overlaya sa ekstraktorom targeta
· Prikaz NAVTEX poruka
· Pomoć korisniku
· Track control sa korištenjem autopilota na stanice za upravljanje brodom
AIS obuka:
· Prikaz AIS targeta u na karti i u tablici targeta
· Potpune informacije o targetu
· Display of UAIS targets on the screen
· Pretraživanje targeta po imenu, IMO broju, MMSI i pozivnom znaku i osvjetljavanje izabranog targeta na karti
	
	

	[bookmark: _Hlk31716337]2.6.4.
	Radna stanica za upravljanje manevriranjem i propulzijom broda, te upravljanjem elektroničkim navigacijskim uređajima
	Aplikacija organizirana kao centralno mjesto za upravljanje i očitanje navigacijskih instrumenata, upravljanje porivom i palubnim sustavima broda, prikazom alarmnih stanja i sustava pomoći korisniku.

Prikaz na zaslonu mora sadržavati stalno prisutne osnovne i važne informacije a pristup navigacijskim instrumentima i ostalim sustavima je na poziv korisnika.
Podešavanje osvjetljenja zaslona i prikaza za prilagodbu dnevnoj i noćnoj navigaciji.
Indikacije i funkcije koje moraju bit prisutne:
· Osnovne informacije o vlastitom brodu, plovne karakteristike i Pilot Card
· Osnovni očitanja i kontrole: zvrčni/magnetski kompas, brodske kontrole i očitanja za sljedeće tipove propulzije: FPP (single screw), CPP (single screw, twin screw), Z-drive, Voith Schneider, Water jets, Tunnel thruster, azipod
· Prikaz i kontrole pogleda dalekozorom
· Pojednostavljeni i track auto pilot, sa mogućnošću funkcije track control iz ECDISa
· Dubinomjer
· Zvrčni kompas sa zapisom kursa i položajem kormila
· Brzinomjer sa mjerenjem brzine u dvije osi
· SSAS primopredajnik
· Navigacijska svijetla i oblici
· Otpuštanje koluta za spašavanje sa lijevog i desnog krila
· Zvučni signali (automatski i ručni
· GPS primopredajnik 
· AIS primopredajnik, Class A
· Alarmi stroja, kormilarenja i protupožarna centrala
· Kontrola priveza broda na pojednostavljenoj elektroničkoj karti, sa kontrolom i nadzorom tegljača i opreme za privez
	
	

	2.6.5.
	Aplikacija za vizualno osmatranje
	Aplikacija za vizualnu prezentaciju simulirane virtualne okoline sa dinamičkom promjenom tekstura i stanja scene. Osvježavanje slike minimalno 40 FPS.
Horizontalno polje vidljivosti minimalno 190°.
Prikazani sadržaji na virtualnoj sceni:
· 3D objekti na kopnu
· Nepokretni objekti na obali
· Pokretni objekti na obali (dizalice, automobili/kamioni, vlakovi, radarske antene)
· Objekti na moru koji se pojavljuju u scenariju vježbe (brodovi, tegljači, helikopteri, barže, bitve, konopi, bove, objekti na kopnu)
· Objekti za vježbe traganja i spašavanja (splavi, koluti, SART, plutajuće smeće, oštećeni tanker, …
· Svjetionici i plutače
· Navigacijska i ostala svijetla
Detalji na nebu:
· 3D oblaci sa podešavanjem broja, visine, horizontalne i vertikalne veličine
· Slojevi oblaka cirrostratus, cirrus, cirrocumulus, cumulus, altocumulus, stratocumulus, stratus
· Promjena osvijetljenja kako bi odgovarala dobu dana ili noći i realna pozicija sunca i mjeseca
· Prikaz i realna pozicija najmanje 850 zvijezda sa mogućnošću posebnog označavanja glavnih konstelacija
Detalji na moru:
· 3D zamreškana površina
· Najmanje pet tipova tekstura mora: Ocean, Mediteran, Sjeverno more, …
· Podešavanje boje mora
· Efekti na površini mora: swell, valovi uzrokovani vjetrom sa uzburkavanjem, struje, valovi uzrokovani prolaskom broda, pjenjenje na valovima
· Refleksije sa neba, Sunca, Mjeseca, oblaka, objekata na obali, trupa broda na moru
· Prozirnost i refrakcija svijetla
· Prikaz udara kišnih kapi na površinu mora
Detalji vremenskih uvjeta:
· Podešavanje vremenskih uvjeta uz pomoć predefiniranih stanja mora i vremena prema Beaufortovoj skali
· Padaline kiša i snijeg
· Munje
· Magla
· Kišni oblaci i fronte
	
	

	2.6.6.
	Aplikacija za prikaza navigacijskih podataka
	Softverski modul za prikaz navigacijskih podataka na izdvojenim monitorima:
· Podrška za do dva monitora
· Dinamičko raspoređivanje prikazanih instrumenata i podataka prema učitanom modelu broda
	
	

	2.7.
	Softversko rješenje za Nabava

	Integrirano softversko rješenje koji sadrži module:
· administracija narudžbenica
· ispis narudžbenica
	
	

	2.8.
	Softversko rješenje za Prodaju

	Integrirano softversko rješenje koji sadrži module:
· izrada ponuda za usluge agencije (primarno korištenje za tečejave za pomorce)
· izvještaj prodaje s prikazom realizacije i financija
	
	

	2.9.
	Softversko rješenje za Strateško planiranje

	Integrirano softwersko rješenje koji sadrži modul za strateško upravljanje podijeljen na dva segmenta poslovanja tvrtke:
1. Za management i crewing
a. izvještaj na razini kompanije o aktivnom broju pomoraca koji plove prema činovima i kompaniji
b. statistička obrada učinka za mjesečni prikaz broj pomoraca u plovidbi prma činovima i kompaniji  
2. Za management i training
a. planiranje sadržaja i termina održavanja pomorskih tečajeva
b. izvještaj na razini kompanije za pregled vrste tečaja i polaznika tečaja 
c. statistička obrada učinka po vrsti tečaja
	
	

	2.10.
	Softversko rješenje za Upravljanje rizicima
	Integrirano softversko rješenje koje sadrži modul:
upravljanje rizicima – mogućnost kreiranja naprednog pregleda nad podacima u izvještajnom obliku kojima se pokazuje da li pomorac ima sve potrebne dokumente za ukrcaj na brod prema specifikaciji kompanije. 
	
	

	2.11.
	Jamstvo
	Minimalno 12 mjeseci jamstva od dana prihvata robe na lokaciji Naručitelja
	
	




	3.
	Nabava hardvera za implementaciju softverskih rješenja

	3.1
	SERVER RAČUNALO
Količina: 1 kom

	
	Naziv proizvođača:
	
	

	
	Naziv modela:
	
	

	3.1.1
	PROCESOR
	Serverski procesor sa 4 jezgre i 4 niti, osnovna radna frekvencija 3.40 GHz, 8GB brze interne memorije
	
	

	3.1.2
	RADNA MEMORIJA RAM
	16 GB DDR4 2666 ECC, proširivo do 64 GB
	
	

	3.1.3
	KUČIŠTE
	Kućište visine 2U za montažu u serverski ormar 
	
	

	3.1.4
	KONTROLER
	Serial ATA 3.0 (6.0 Gb/s), RAID 0, 1, 5, 10
	
	

	3.1.5
	DISK
	2x SSD 240 Gb
HDD 1TB/128m/SATA 6Gb/s/7200rpm
	
	

	3.1.6
	MREŽNI KONTROLER
	2x Gigabit Network Connection
	
	

	3.1.7
	PRIKLJUČCI
	Min.3xUSB 2.0, 1 x Video
	
	

	3.1.8
	PROŠIRENJA
	2x PCI Express
	
	

	3.1.9
	OPERATIVNI SUSTAV
	Instalirana aktualna verzija licence 64-bitnog serverskog operativnog sustava sa 15 pristupnih licenci
	
	

	3.1.10
	JAMSTVO
	Minimalno 12 mjeseci jamstva od dana prihvata robe na lokaciji Naručitelja
	
	

	3.2
	SERVERSKI ORMAR
Količina: 1 kom

	
	Naziv proizvođača:
	
	

	
	Naziv modela:
	
	

	3.2.1
	DIMENZIJE
	-	Korisna ugradbena visina 42U
-	Dubima 1070mm
-	Širina 750mm
	
	

	3.2.2
	MATERIJAL
	Čelični lim zaštićen postupkom elektrostatske plastifikacije, sa perforiranim prednjim i stražnjim vratima
	
	

	3.2.3
	PRIBOR
	Nožice za niveliranje, vijci za montažu, razvodna letva sa minimalno 12 C13 utičnica, 12 komada spojnih kablova C13 – C14
	
	

	3.2.4
	JAMSTVO
	Minimalno 12 mjeseci jamstva od dana prihvata robe na lokaciji Naručitelja
	
	

	3.3
	MREŽNI PREKLOPNIK
Količina: 1 kom

	
	Naziv proizvođača:
	
	

	
	Naziv modela:
	
	

	3.3.1
	PORTOVI
	24x  1GbE
	
	

	3.3.2
	TIP
	Upravljivi
	
	

	3.3.3
	SLOJ
	L3
	
	

	3.3.4
	KAPACIET RAZVODNIKA
	56Gbit/s
	
	

	3.3.5
	JAMSTVO
	Minimalno 12 mjeseci jamstva od dana prihvata robe na lokaciji Naručitelja
	
	

	3.4
	RAČUNALO TIP 1
Količina: 1 kom

	
	Naziv proizvođača:
	
	

	
	Naziv modela:
	
	

	3.4.1
	PROCESOR
	Desktop procesor sa 8 jezgri i 8 niti, osnovna radna frekvencija 3.60 GHz, 12GB brze interne memorije
	
	

	3.4.2
	RADNA MEMORIJA (RAM)
	16 GB DDR4 2666 Non ECC, proširivo do 64 GB
	
	

	3.4.3
	KUČIŠTE
	Mini tower kućište
	
	

	3.4.4
	KONTROLER
	Serial ATA 3.0 (6.0 Gb/s)
	
	

	3.4.5
	DISK
	SSD 240 Gb
	
	

	3.4.6
	MREŽNI KONTROLER
	Gigabit Network Connection
	
	

	3.4.7
	PRIKLJUČCI
	1 x HDMI/DP/DVI, 4x USB 3.1, 2 x USB 2.0, 1 x RJ-45, 3 x audio
	
	

	3.4.8
	PROŠIRENJA
	1 x PCI Express x16, 1 x PCI Express x1
	
	

	3.4.9
	OPERATIVNI SUSTAV
	Instalirana aktualna verzija licence 64-bitnog operativnog sustava za poslovne korisnike
	
	

	3.4.10
	JAMSTVO
	Minimalno 12 mjeseci jamstva od dana prihvata robe na lokaciji Naručitelja
	
	

	3.5
	RAČUNALO TIP 2
Količina: 7 kom

	
	Naziv proizvođača:
	
	

	
	Naziv modela:
	
	

	3.5.1
	PROCESOR
	Desktop procesor sa 6 jezgri i 6 niti, osnovna radna frekvencija 2.90 GHz, 9GB brze interne memorije
	
	

	3.5.2
	RADNA MEMORIJA (RAM)
	16 GB DDR4 2666 Non ECC, proširivo do 64 GB
	
	

	3.5.3
	KUČIŠTE
	Kućište za montažu u serverski ormar
	
	

	3.5.4
	KONTROLER
	Serial ATA 3.0 (6.0 Gb/s)
	
	

	3.5.5
	DISK
	SSD 240 Gb
	
	

	3.5.6
	MREŽNI KONTROLER
	Gigabit Network Connection
	
	

	3.5.7
	VIDEO KONTROLER
	Video kontroler sa više jezgrinim grafičkim procesorom,  memorijskom sabirnicom minimalno 256 bita, memorijska propusnost minimalno 448GB/Ss, 8GB RAM, digitalna rezolucija 7680x4320
	
	

	3.5.8
	PRIKLJUČCI
	1 x HDMI/DP/DVI, 4x USB 3.1, 2 x USB 2.0, 1 x RJ-45, 3 x audio
	
	

	3.5.9
	PROŠIRENJA
	1 x PCI Express x16, 1 x PCI Express x1
	
	

	3.5.10
	OPERATIVNI SUSTAV
	Instalirana aktualna verzija licence 64-bitnog operativnog sustava za poslovne korisnike
	
	

	3.5.11
	JAMSTVO
	Minimalno 12 mjeseci jamstva od dana prihvata robe na lokaciji Naručitelja
	
	

	3.6
	RAČUNALO TIP 3
Količina: 8 kom

	
	Naziv proizvođača:
	
	

	
	Naziv modela:
	
	

	3.6.1
	PROCESOR
	Desktop procesor sa 6 jezgri i 6 niti, osnovna radna frekvencija 2.90 GHz, 9GB brze interne memorije
	
	

	3.6.2
	RADNA MEMORIJA (RAM)
	8 GB DDR4 2666 Non ECC, proširivo do 64 GB
	
	

	3.6.3
	KUČIŠTE
	Midi tower kućište
	
	

	3.6.4
	KONTROLER
	Serial ATA 3.0 (6.0 Gb/s)
	
	

	3.6.5
	DISK
	SSD 240 Gb
	
	

	3.6.6
	MREŽNI KONTROLER
	Gigabit Network Connection
	
	

	3.6.7
	VIDEO KONTROLER
	Video kontroler sa više jezgrinim grafičkim procesorom,  memorijskom sabirnicom minimalno 192 bita, memorijska propusnost minimalno 448GB/Ss, 6GB RAM, digitalna rezolucija 7680x4320
	
	

	3.6.8
	PRIKLJUČCI
	1 x HDMI/DP/DVI, 4x USB 3.1, 2 x USB 2.0, 1 x RJ-45, 3 x audio
	
	

	3.6.9
	PROŠIRENJA
	1 x PCI Express x16, 1 x PCI Express x1
	
	

	3.6.10
	OPERATIVNI SUSTAV
	Instalirana aktualna verzija licence 64-bitnog operativnog sustava za poslovne korisnike
	
	

	3.6.11
	JAMSTVO
	Minimalno 12 mjeseci jamstva od dana prihvata robe na lokaciji Naručitelja
	
	

	3.7
	BESPREKIDNO NAPAJANJE TIP 1
Količina: 1 kom

	
	Naziv proizvođača:
	
	

	
	Naziv modela:
	
	

	3.7.1
	TEHNOLOGIJA
	Linijski interaktivni UPS
	
	

	3.7.2
	IZLAZNI OBLIK VALA
	Čisti sinus
	
	

	3.7.3
	KUČIŠTE
	Kućište visine 2U za montažu u serverski ormar
	
	

	3.7.4
	SNAGA
	1000VA
	
	

	3.7.5
	AUTONOMIJA
	5 min
	
	

	3.7.6
	JAMSTVO
	Minimalno 12 mjeseci jamstva od dana prihvata robe na lokaciji Naručitelja
	
	

	3.8
	MONITOR 65“
Količina: 7 kom

	
	Naziv proizvođača:
	
	

	
	Naziv modela:
	
	

	3.8.1
	VIDLJIVA DIJAGONALA
	64.6"
	
	

	3.8.2
	TIP PANELA
	LED
	
	

	3.8.3
	RAZLUČIVOST ZASLONA
	3840 x 2160 piksela
	
	

	3.8.4
	SVJETLINA ZASLONA
	350 cd/m²
	
	

	3.8.5
	VRIJEME ODZIVA
	8  ms
	
	

	3.8.6
	TIPIČNI ODNOS KONTRASTA
	4000:1  
	
	

	3.8.7
	VIDLJIVI KUT
	Horizontalno/Vertikalno 178  °/178  °
	
	

	3.8.8
	PRIKLJUČCI
	4x HDMI priključaka, 1x  Ethernet LAN (RJ-45)
	
	

	3.8.9
	VESA PRIKLJUČAK
	400x400mm
	
	

	3.8.10
	JAMSTVO
	Minimalno 12 mjeseci jamstva od dana prihvata robe na lokaciji Naručitelja
	
	

	3.9
	MONITOR 32“
Količina: 1 kom

	
	Naziv proizvođača:
	
	

	
	Naziv modela:
	
	

	3.9.1
	VIDLJIVA DIJAGONALA
	31.5  "
	
	

	3.9.2
	TIP PANELA
	IPS LED  
	
	

	3.9.3
	RAZLUČIVOST ZASLONA
	2560 x 1440  piksela
	
	

	3.9.4
	VRIJEME ODZIVA
	4  ms
	
	

	3.9.5
	TIPIČNI ODNOS KONTRASTA
	1200:1
	
	

	3.9.6
	DINAMIČKI ODNOS KONTRASTA
	80000000:1
	
	

	3.9.7
	VIDLJIVI KUT
	Horizontalno/Vertikalno 178  °/178  °
	
	

	3.9.8
	PRIKLJUČCI
	1x DVI, 1x HDMI, 1x DisplayPort
	
	

	3.9.9
	VESA PRIKLJUČAK
	100 x 100  mm
	
	

	3.9.10
	JAMSTVO
	Minimalno 12 mjeseci jamstva od dana prihvata robe na lokaciji Naručitelja
	
	

	3.10
	MONITOR 24“
Količina: 7 kom

	
	Naziv proizvođača:
	
	

	
	Naziv modela:
	
	

	3.10.1
	VIDLJIVA DIJAGONALA
	24 "
	
	

	3.10.2
	TIP PANELA
	IPS LED  
	
	

	3.10.3
	RAZLUČIVOST ZASLONA
	1920 x 1200  piksela
	
	

	3.10.4
	VRIJEME ODZIVA
	8  ms
	
	

	3.10.5
	TIPIČNI ODNOS KONTRASTA
	1000:1  
	
	

	3.10.6
	DINAMIČKI ODNOS KONTRASTA
	20000000:1
	
	

	3.10.7
	VIDLJIVI KUT
	Horizontalno/Vertikalno 178  °/178  °
	
	

	3.10.8
	PRIKLJUČCI
	1x DVI, 1x VGA, 1x DisplayPort
	
	

	3.10.9
	VESA PRIKLJUČAK
	100 x 100  mm
	
	

	3.10.10
	JAMSTVO
	Minimalno 12 mjeseci jamstva od dana prihvata robe na lokaciji Naručitelja
	
	

	3.11
	MONITOR 22“
Količina: 2 kom

	
	Naziv proizvođača:
	
	

	
	Naziv modela:
	
	

	3.11.1
	VIDLJIVA DIJAGONALA
	21,5 "
	
	

	3.11.2
	TIP PANELA
	IPS LED  
	
	

	3.11.3
	RAZLUČIVOST ZASLONA
	1920 x 1080  piksela
	
	

	3.11.4
	VRIJEME ODZIVA
	5  ms
	
	

	3.11.5
	TIPIČNI ODNOS KONTRASTA
	1000:1  
	
	

	3.11.6
	DINAMIČKI ODNOS KONTRASTA
	50000000:1
	
	

	3.11.7
	VIDLJIVI KUT
	Horizontalno/Vertikalno 178  °/178  °
	
	

	3.11.8
	PRIKLJUČCI
	1x DVI, 1x VGA, 1x HDMI
	
	

	3.11.9
	VESA PRIKLJUČAK
	100 x 100  mm
	
	

	3.11.10
	JAMSTVO
	Minimalno 12 mjeseci jamstva od dana prihvata robe na lokaciji Naručitelja
	
	

	3.12
	INTERAKTIVNI MONITOR NA DODIR 8,4“
Količina: 4 kom

	
	Naziv proizvođača:
	
	

	
	Naziv modela:
	
	

	3.12.1
	VIDLJIVA DIJAGONALA
	8,4 "
	
	

	3.12.2
	TIP PANELA
	LED  
	
	

	3.12.3
	RAZLUČIVOST ZASLONA
	1024 x 600  piksela
	
	

	3.12.4
	PROCESOR
	4 jezgri i 4 niti, osnovna radna frekvencija 1.60 GHz, 2GB brze interne memorije
	
	

	3.12.5
	VESA PRIKLJUČAK
	100 x 100  mm
	
	

	3.12.6
	KONTROLER
	Serial ATA 3.0 (6.0 Gb/s)
	
	

	3.12.7
	DISK
	1x M.2 SSD 64Gb
	
	

	3.12.8
	MREŽNI KONTROLER
	Gigabit Network Connection
	
	

	3.12.9
	PRIKLJUČCI
	2x USB 3.0, 1 x USB 2.0, 1 x RJ-45
	
	

	3.12.10
	OPERATIVNI SUSTAV
	Instalirana aktualna verzija licence 64-bitnog operativnog sustava za poslovne korisnike
	
	

	3.12.11
	JAMSTVO
	Minimalno 12 mjeseci jamstva od dana prihvata robe na lokaciji Naručitelja
	
	

	3.13
	KONZOLA ZA SMJEŠTAJ RADNE STANICE ZA UPRAVLJANJE MANEVRIRANJEM I PROPULZIJOM BRODA 
Količina: 1 kom

	
	Naziv proizvođača:
	
	

	
	Naziv modela:
	
	

	3.13.1
	ERGONOMIJA KONZOLE
	Prilagođena za rad u stajaćem položaju
	
	

	3.13.2
	IZVEDBA
	Prednji i stražnji poklopci za pristup unutrašnjosti
Ugradbena pozicija za monitor gornjem luku konzole
Police i oprema za montažu računala
	
	

	3.13.3
	MATERIJAL
	Čelični lim 1,5 mm
	
	

	3.13.4
	ZAŠTITA POVRŠINE
	Postupkom elektrostatske plastifikacije
	
	

	3.13.5
	OKVIRNE DIMENZIJE
	Š x V x D: 800 x 1300 x 1200 mm
	
	

	3.13.6
	JAMSTVO
	Minimalno 12 mjeseci jamstva od dana prihvata robe na lokaciji Naručitelja
	
	

	3.14
	KONZOLA ZA SMJEŠTAJ RADNE STANICE ZA PRIKAZ POMORSKIH ELEKTRONSKIH KARATA I RADARSKO OSMATRANJE 
Količina: 3 kom

	
	Naziv proizvođača:
	
	

	
	Naziv modela:
	
	

	3.14.1
	ERGONOMIJA KONZOLE
	Prilagođena za rad u stajaćem položaju
	
	

	3.14.2
	IZVEDBA
	Prednji i stražnji poklopci za pristup unutrašnjosti
Ugradbena pozicija za monitor gornjem luku konzole
Police i oprema za montažu računala
	
	

	3.14.3
	MATERIJAL
	Čelični lim 1,5 mm
	
	

	3.14.4
	ZAŠTITA POVRŠINE
	Postupkom elektrostatske plastifikacije
	
	

	3.14.5
	OKVIRNE DIMENZIJE
	Š x V x D: 800 x 1300 x 800 mm
	
	

	3.14.6
	JAMSTVO
	Minimalno 12 mjeseci jamstva od dana prihvata robe na lokaciji Naručitelja
	
	

	3.15
	MONITOR OSJETLJIV NA DODIR 43“
Količina: 1 kom

	
	Naziv proizvođača:
	
	

	
	Naziv modela:
	
	

	3.15.1
	VIDLJIVA DIJAGONALA
	43"
	
	

	3.15.2
	TIP PANELA
	IPS LED, prekriven staklom
	
	

	3.15.3
	TIP OSJETILA DODIRA
	Projective Capacitive sa 12 istovremenih dodirnih točaka
	
	

	3.15.4
	RAZLUČIVOST ZASLONA
	1920 x 1080 piksela
	
	

	3.15.5
	SVJETLINA ZASLONA
	380 cd/m²
	
	

	3.15.6
	VRIJEME ODZIVA
	12  ms
	
	

	3.15.7
	TIPIČNI ODNOS KONTRASTA
	1100:1  
	
	

	3.15.8
	VIDLJIVI KUT
	Horizontalno/Vertikalno 178  °/178  °
	
	

	3.15.9
	PRIKLJUČCI
	1x VGA, 1x DVI, 2x HDMI, 1x DisplayPort, 1x Audio, 1x RS232, 1x RJ45 (LAN), 1x IR, 1x USB
	
	

	3.15.10
	VESA PRIKLJUČAK
	400x200mm
	
	

	3.15.11
	JAMSTVO
	Minimalno 12 mjeseci jamstva od dana prihvata robe na lokaciji Naručitelja
	
	

	4.
	OBUKA KORISNIKA
Paušalno / Količina: 1 komad

	4.1.
	OPIS USLUGE
	Obuka korisnika za rad sa isporučenim softverskim rješenjem
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