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PRILOG II. 

OBRAZAC PONUĐENIH SPECIFIKACIJA I KOLIČINA
[bookmark: _Hlk53043609]Evidencijski broj i naziv nabave:
01 -2020  
NABAVA  DIZALICE

NAPOMENA:
 Specifikacije definirane predmetni Pozivom na dostavu ponuda predstavljaju minimalne tehničke i funkcionalne karakteristike koje ponuđena roba mora zadovoljavati.

Kolonu  “Ocjena (DA/NE)” popunjava Ponuditelj na temelju ponuđene dizalice i montaže/ instalacije iste na kamion Naručitelja. 









	[bookmark: _Hlk501021925]R. br.
	Minimalne tražene karakteristike 
	 (DA/NE)
*popunjava Ponuditelj

	
	Jedna (brojkama: 1)  hidraulična dizalica namijenjena za instaliranje/montažu na kamion
	

	1.
	Jedna montaža/ instaliranje dizalice na kamion Naručitelja
	

	2.
	Dizalica na hidraulični pogon
	

	3.
	Kapacitet dizanja dizalice: 6.000,00 kg
	

	4.
	Zaštita od preopterećenja dizalice
	

	5.
	Kut okretanja dizalice: 360 stupnjeva
	

	6.
	Doseg dizalice: 18,0 m
	

	
	Rok isporuke dizalice montirane na kamion Naručitelja do 20.12.2020.
	


[bookmark: _Hlk501022193]U ______________, ___/___/20____.  	 	 
 
 	  	 	 	 	ZA PONUDITELJA

 	  	 	 	 	_________________________________________ 
(ime, prezime i potpis osobe)
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