SUSTAV ZA NADZOR RADNIH STROJEVA – OPIS I TRAŽENE FUNKCIONALNOSTI SUSTAVA 


-Sustav za nadzor radnih strojeva treba uključivati softver i hardver (modeme) za nadzor 40 radnih strojeva

SOFTVER

Tehnički zahtjevi:
· Prijava i identifikacija osobe koja upravlja strojem putem ID baze i RFID kartice sa zvučnim podsjetnikom 
· Integracija s drugim poslovnim sustavima u svrhu razmjene podataka i automatizacije procesa - API 
· Mogućnost dodjele radnog stroja grupi/centru
· Praćenje i evidencija pozicije svakog radnog stroja u realnom vremenu 
· Praćenje i evidencija brzine kretanja radnog stroja 
· Praćenje i evidencija prekoračenja ograničenja brzine po stvarnim ograničenjima 
· Praćenje i evidencija radnog vremena radnog stroja
· Praćenje i evidencija radnog vremena osobe koja upravlja strojem
· Praćenje i evidencija načina vožnje osobe koja upravlja strojem (grafički i brojčano)
· Praćenje potrošnje goriva u realnom vremenu
· Mogućnost definiranja neograničenog broja geozona
· Kontrola održavanja radnih strojeva: mogućnost samostalnog dodavanja pojedinih stavki, izračun troška radnog stroja po kilometru i po radnom satu, unos računa za gorivo za pojedinačni radni stroj i za cijelu flotu radnog stroja, servisni intervali, intervali tehničkih pregleda, grafički prikaz, vođenje evidencije osobe koja upravlja strojem, vođenje evidencije priključaka
· Evidencija rada dodatnih priključaka na radnom stroju
· Aplikacija za logističku distribuciju i komunikaciju sa osobama koje upravljaju radnim strojevima
· Planiranje dnevnih ruta i dostava na mobilne uređaja
· Rutanje pomoću Google mapa
· Mogućnost slanja dokumenata, fotografija, komentara 
· Aplikacija za upravljanje radovima na građevinskim česticama
· Grafički prikaz rada senzora
· Taho grafički prikaz upravljanja strojevima 
· Alati za mjerenje udaljenosti i površine područja
· Alati za pronalazak najbliže jedinice
· Alati za traženje adresa i izrade ruta
· Optimizacija ruta 
· Alati za animaciju povijesti putovanja
· Mogućnost otvaranja neograničenog broja minimapa u sustavu 
· Mogućnost pregleda lokacije pomoću Google street viewa
· Mogućnost samostalnog mijenjanja izgleda prikaza informacija unutar web aplikacije
· Posebna mobilna aplikacija za iOS i Android uređaje
· Mogućnost promjene kartografije – obvezne kartografije: Google mape, Bing mape, Here mape
· Neograničen broj korisnika sustava
· Neograničen broj izvještaja i obavijesti
· Mogućnost administratorskog pristupa
· Mogućnost samostalnog kreiranja korisnika
· Mogućnost pristupa web sustavu kao drugi korisnik
· Mogućnost samostalnog dijeljenja pozicije radnog stroja putem linka s ograničenim vremenskim trajanjem
· Uvoz/izvoz KML/KMZ podataka
· Izvoz svih podataka o osobama koje upravljaju strojevima
· Uvoz/izvoz svih podataka primljenih od jedinica
· Podržavanje različitih GPS uređaja za spajanje na server
· Mogućnost praćenja mobilnih uređaja (telefon, tablet)
· Otkrivanje lokacije GPS/LBS
· Evidencija putnika u radnim strojevima
· Grafički prikaz stanja radnog stroja DASHboard s prikazom stanja jedinica
· Online provjera VIN oznaka radnog stroja i unošenje parametara (nosivost, volumen)
· Trajna dostupnost svih navedenih informacija. 


Izvještavanje:
· Samostalna mogućnost izrade i promjene raznih izvještaja po vlastitim željama i potrebama
· Izvještaj rada radnog stroja u mjestu
· Praćenje potrošnje goriva (potrošnja, točenje i nagli pad goriva, Izvještaj potrošnja po radnom stroju i osobi koja upravlja strojem)
· Mogućnost automatskog slanja podsjetnika, alarma i izvještaja na predefinirane e-mail adrese, SMS, online obavijesti, obavijest u mobilnoj aplikaciji, obavijest u drugim aplikacijama (Telegram)
· Mogućnost obilježavanja geozona i izvještaji vezan uz iste 
· Praćenje prijeđenih km (prema GPS podacima i FMS podacima) 
· Izvještaj vožnja vozilom bez prijave osobe koja upravlja vozilom
· Izvještaj generiranih alarma 
· Izvoz svih izvještaja u pdf formatu ili Excel tablicama


Alarmiranje putem e-maila i na mobilni uređaj (SMS poruka): 
· Ulazak ili izlazak radnog stroja iz definirane geozone 
· Vožnja radnim strojem bez prijave osobe koja upravlja strojem 
· Stajanje radnog stroja  duže od definiranog vremena (x minuta)
· Pad napona na akumulatoru 
· Prekoračenje ograničenja brzine po stvarnim ograničenjima na dijelovima ceste
· Vremenska iskoristivost radnog stroja – vrijeme radnog stroja provedeno izvan definirane geozone unutar 24 sata 





