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PRILOG 4 – TEHNIČKE SPECIFIKACIJE


TEHNIČKE SPECIFIKACIJE – Cirkularna pila 
Ponuditelji su dužni ispuniti kolonu 3 detaljnim opisom robe koju nudi (riječi kao “sukladan” ili “da” nisu dovoljne). Ponuditelj ne smije mijenjati specifikacije navedene u koloni 2.
Za sve proizvođače, tipove proizvoda, standarde ili norme ako su navedeni u tehničkim specifikacijama primjenjuje se „ili jednakovrijedno“. Eventualna prateća dokumentacija koju Ponuditelj dostavlja kao nadopunu ponudi mora jasno ukazivati na modele odnosno opcije koje se nude. Ponude koje ne identificiraju precizno modele i specifikacije mogu biti odbijene. 
Tehničke specifikacije navedene u tablici u formatu kontrolne liste predstavljaju minimalni standard svake pojedine stavke i jedina su osnova za ocjenu tehničke sukladnosti ponuda. Ponuditelji mogu ponuditi i proizvode koji ispunjavaju i više standarde, odnosno tehničke specifikacije bolje od minimalnih.
Kako bi se ponuda smatrala valjanom, ponuđeni predmet nabave mora zadovoljiti sve što je traženo u obrascu Tehničkih specifikacija.







	Redni br. 
	Tražene specifikacije 
	Ponuđene specifikacije

	I.
	II.
	III.

	1. Cirkularna pila
	Cirkularna pila
Količina: 1 komad
	

	
	
	Količina: 

	
	
	Naziv proizvođača: 

	
	
	Naziv modela: 

	
	Parametar / stavka
	Karakteristike (minimalni zahtjevi)
	

	1.1. Tehnički zahtjevi
	Duljina reza 
	3300 mm
	

	
	Maksimalan promjer oštrice pile 
	Min. 680 mm
	

	
	Izbočina oštrice pile 
	Min. 215 mm
	

	
	Maksimalno otvaranje stezaljke 
	Min. 220 mm
	

	
	Maksimalna visina slaganja materijala
	Min. 200 mm
	

	
	Minimalna visina slaganja materijala
	Max. 6 mm
	

	
	Visina konstrukcije
	Max. 2500 mm
	

	
	Vibracije
	Bez vibracija
	

	
	Mogućnost pomicanja 
	Servo pogon
	

	1.2. Pogon i brzina
	Jačina glavnog motora pile
	Min. 55 kw
	

	
	Brzina pile prema naprijed
	Od 0,1 do 80 m/min
	

	
	Brzina pile unatrag
	Min. 80 m/min
	

	
	Brzina namatalice unatrag  -  proširenje-rezanje-pila
	30 m/min
	

	1.3. Preciznost
	Točnost pozicioniranja
	±0,1 mm
	

	
	Pravilnost (ravnina) reza
	±0,1 mm na 3 m duljine rezanja
	

	1.4. Dijelovi pile
	Glavna oštrica pile
	Automatska prilagodba duljine i visine rezanja
	

	
	Uređaj za praćenje glavne oštrice 
	pomoću senzora
	

	
	Sustav vlaženja glavne pile 
	3 mlaznice za vlaženje
	

	
	Sustav čišćenja
	Oštrica za čišćenje
Automatsko centralno čišćenje tračnica od krhotina
Automatsko centralno čišćenje tračnica i valjaka od vodilica za namatalicu
	

	
	Upravljanje krhotinama
	Automatsko izbacivanje krhotina
Klizač u sklopu sustava za izbacivanje 
Košara za krhotine
	

	
	Stol za cirkularnu pilu i pripadajući dodaci za stol
	Fiksni radni stol i dva pomična stola s opcijom kugličnih zračnih ventila za lakše pomicanje materijala
	

	
	Valjčani stol 
	Za rezanje duljina 330 mm
	

	
	Dodatni uređaji
	Uređaj za zaštitu od prašine, Uređaj za križno poravnanje, Ograda za križno poravnanje
	

	
	Duljina dualne vodilice za namatalicu
	 5000 mm
	

	
	Pokretač namatalice i kočnica
	Servo pogon
Linearna kočnica
	

	
	Broj stezaljki 
	Min. 10
	

	
	Zaštita
	Centralni ventilator, Zaštitne rešetke, Zaštitna zavjesa, Ograda s vratima
	

	 
	Održavanje čistoće 
	Sustav izbacivanja prašine minimalne jačine motora 15 kw
	

	1.5. Softveri cirkularne pile 
	Upravljački sustav za upravljanje rezanjem sirovine  
	Sadrži parametre za pojedinu vrstu ploča prema vrsti materijala 
	

	
	Daljinski dijagnostički sustav 
	Putem interneta
	

	
	Sustav za markiranje ostataka sirovine
	Mogućnost označavanja ostataka i njihove daljnje uporabe
	

	
	Dodatni sustavi koje ponuditelj može ponuditi – kriterij odabira
	Sustav ispisa i uređivanja etiketa/deklaracija s printerom
Sustav registracije događaja
	

	1.6. Servis
	Brzina reakcije - kriterij odabira
	Max. 48 sati od prijave kvara 
	

	1.7. Jamstveni rok
	Minimalni jamstveni rok 
	12 mjeseci
	

	2. Edukacija
	Edukacija djelatnika za rad na cirkularnoj pili 
	10 radnih dana 
	




Mjesto i datum: 
_________________________								
Za ponuditelja: 
________________________________
      Ime i prezime ovlaštene osobe
________________________________
Potpis ovlaštene osobe
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