
PRILOG 4 POZIVA NA DOSTAVU PONUDA
TEHNIČKE SPECIFIKACIJE

PREDMET NABAVE: Nabava strojeva za lasersko rezanje dijamantnih alata i vakumsko lotanje

Ponuditelj je dužan ponuditi svaku stavku kako je tražena u stupcu „Zahtijevane tehničke karakteristike“. Ponuđeni predmet nabave je pravilan i prihvatljiv samo ako ispunjava sve zahtijevane uvjete i svojstva. Ponuditelj obvezno popunjava stupac „Ponuđene tehničke karakteristike“ (definirajući tehničke karakteristike ponuđene robe) te redove „Naziv proizvođača“ i „Naziv modela“. Ponude ponuditelja koji ne popune Prilog 4 Tehničke specifikacije s točnim karakteristikama ponuđene robe mogu biti odbačene. 

	Br. stavke
	
	
	

	1.
	GRUPA 1: Stroj za lasersku obradu alata sa softverom
	
	

	
	Količina: 1 komad
	
	

	
	Naziv proizvođača:
	
	

	
	Naziv modela:
	
	

	
	Zahtijevane tehničke karakteristike
	Ponuđene tehničke karakteristike
	Bilješke

	1.1.
	Dimenzije obrade (alata):po promjeru minimalno fi=100 mm, po dužini minimalno  l=200 mm
	
	

	1.2. 
	Rezanje geometrije po obodu interpolacijom površine, ekvivalentno brušenju po promjeru
	
	

	1.3.
	5 osi s rotacijskim stolom
	
	

	1.4.
	Opseg okretanja -10° do 130°
	
	

	1.5.
	Integrirani impulsni vlaknasti laser s preciznim skenerom i fokusom duljine minimalno 80 mm
	
	

	1.6.
	Kvaliteta snopa minimalno M² < 1,6
	
	

	1.7.
	Tehnologija za proizvodnju zaobljenih oblika bazirana na HSM 2.0
	
	

	1.8.
	Dostupna opcija kasnije nadogradnje na automatizaciju (robot dodavač)
	
	

	1.9.
	Rashladna jedinica radne kabine
	
	

	1.10.
	Potrošni materijal za ispušnu jedinicu ( 1 filter za prašinu, 1 filter za čestice, 1 filter sa aktivnim ugljenom)
	
	

	1.11.
	Kamera sa osvjetljenjem za postavljanje materijala
	
	

	1.12.
	Laserski mjerač snage za automatsko mjerenje i prilagodbu potrebne ciljane snage
	
	

	1.13.
	3D mjerna sonda za mjerenje materijala
	
	

	1.14.
	Softver za upravljanje strojem prema postojećem stanju (sukladno točki 2.1 DoN-a) 
	
	

	1.15.
	Upravljanje na multi-touch screenu
	
	

	1.16.
	Elektronični ručni upravljač
	
	

	1.17.
	Obuka minimalno 3 operatera
	
	

	1.18.
	Dokumentacija za upravljanje na hrvatskom ili engleskom jeziku
	
	

	1.19.
	Jamstvo minimalno 18 mjeseci od isporuke
	
	

	
	

	2.
	GRUPA 2: Stroj za vakumsko lotanje alata sa softverom
	
	

	
	Količina: 1 komad
	
	

	
	Naziv proizvođača:
	
	

	
	Naziv modela:
	
	

	
	Zahtijevane tehničke karakteristike
	Ponuđene tehničke karakteristike
	Bilješka

	2.1.
	Metoda zagrijavanja: kratkovalni infracrveni emiteri
	
	

	2.2.
	Izlazno zagrijavanje: minimalno 18kW maksimalno 24kW
	
	

	2.3.
	Električni priključak: 3x400V 35A +N+PE 50Hz
	
	

	2.4.
	Ukupna jedinica potrošnje energije: maksimalno 20kVa
	
	

	2.5.
	Minimalna temperatura lemljenja: 50 °C
	
	

	2.6.
	Maksimalna temperatura lemljenja: 900 °C
	
	

	2.7.
	Maksimalan vakuum: 10¯6 mbar
	
	

	2.8.
	Mogućnost postavljanja 3 različite temperature unutar procesa
	
	

	2.9.
	Mogućnost postavljanja vremena procesa do 3 sata
	
	

	2.10.
	Mogućnost vertikalnog postavljanja (radi najbolje distribucije temperature kod lotanja)
	
	

	2.11.
	Vodeni sustav za hlađenje
	
	

	2.12.
	Okvir stroja: čelični okvir
	
	

	2.13.
	Turbo molekularna pumpa visoke snage brzine minimalno 670 l/s
	
	

	2.14.
	Mogućnost odvajanja komore za lemljenje od turbo pumpe
	
	

	2.15.
	Softver za upravljanje strojem
	
	

	2.16.
	Upravljanje na multi-touch screenu
	
	

	2.17.
	Elektronični ručni upravljač
	
	

	2.18.
	Dokumentacija na hrvatskom ili engleskom jeziku
	
	

	2.19.
	Video upute za školovanje i održavanje na hrvatskom ili engleskom jeziku
	
	

	2.20.
	Jamstvo minimalno 12 mjeseci od isporuke
	
	






U ______________, ___/___ /2021.
    
M.P.
ZA PONUDITELJA:

				             			 ________________________________
					                       (potpis osobe ovlaštene za zastupanje gospodarskog subjekta)
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