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[bookmark: _Toc42488098]TEHNIČKE SPECIFIKACIJE

Naziv nabave: Nabava UV LED printera za direktini tisak na krute (pločaste) materijale

Kolone 1-2 ispunjava Naručitelj
Kolonu 3 ispunjava Ponuditelj – obavezno
Kolonu 4 ispunjava Ponuditelj – prema potrebi

Tehnička ponuda isporučitelja opreme:
Ponuđači su dužni ispuniti predloške na sljedećim stranicama:
· Kolona 2 je ispunjena od strane naručitelja i prikazuje tražene tehničke specifikacija (nije dozvoljena modifikacija istih od strane ponuđača),
· Kolonu 3 ispunjava ponuditelj sa detaljima ponuđene opreme,
· Kolona 4 omogućava ponuditelju unos komentara na svoju predloženu opremu, te upute za popratnu dokumentaciju ponuđenih stavki.

Svi tipovi, proizvođači, brendovi, standardi i norme koji su navedeni u tehničkim specifikacijama smatra se da se i na njih odnosi izraz „ili jednakovrijedno“. Eventualna prateća dokumentacija koju Ponuditelj dostavlja kao nadopunu ponudi mora jasno ukazivati na modele odnosno opcije koje se nude. Ponude koje ne identificiraju precizno modele i specifikacije mogu biti odbijene. 
Tehničke specifikacije navedene u tablici u formatu kontrolne liste koja obuhvaća opremu i zadatke provedbe obavezne su kao minimalni standard svake pojedine stavke tražene robe i jedina su osnova za ocjenu tehničke sukladnosti ponuda. Ponuditelji mogu nuditi i proizvode koji ispunjavaju i više standarde, odnosno tehničke specifikacije, od minimalnih.
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Redni broj
	2.
Zahtjevane tehničke specifikacije
	3.
Ponuđene tehničke specifikacije
	4. 
Bilješke, primjedbe, upute na popratnu dokumentaciju (u slučaju odnogova NE u koloni 3, navesti što se nudi jednakovrijedno)

	1.
	UV LED printer za direktni tisak na krute (pločaste) 
materijale (minimalno)
	 
	

	1.1.
	· Težina: maksimalno 1400 kg
· Dimenzije (ŠxVxD): minimalno 455x170x260 cm
· Kapacitet tinte: 1 L ili više
· Mogućnost ispisa do rezolucije: 720x1440 dpi ili bolje
· Brzina printa: minimalno 0,8 m2/h pri najvećoj rezoluciji
· Veličina ispisa: 2,5 m x 1,25 m ili bolje
· Broj boja za ispis (minimalno):
· Cyan, Magenta, Yellow, Black, Lighgt Cyan, Light Magenta, Gray, Red, White, Varnish
· Uključuje softver za upravljanje printom
· Uključuje sigurnosni sustav po EU/EMC direktivi 2014/30/EU
· Vlažnost:
· Maksimalno 80%
· Bez kondenzacije
· Radna temperatura: do maksimalno 30°
· Metoda stvrdnjavanja boje (minimalno):
· LED-UV tip
· Vodeni rashladni sustav
· Pohrana: minimalno 100 GB
· Dostava, montaža i instalacija printera
· Obuka na printeru minimalno 40 sati, te obuka na softveru od minimalno 10 sati
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